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平利县水系连通及水美乡村建设（试点县）项目环境影响报告书


[bookmark: _Toc142388353]1概述
[bookmark: _Toc142388354]1.1项目由来
平利县地处陕鄂渝三省市交界，为南水北调中线水源地，山柔水秀，河溪密布，共有大小河流1083条，其中坝河、黄洋河、岚河、吉河为县域四条主要河流，经过多年河湖整治，现状整体较好，水质良好，但部分河段仍存在水域岸线侵占、堤防不达标、河床淤积冲刷严重、防洪体系不完善、亲水设施不足等问题。
为了推进水美乡村建设，平利县人民政府拟实施平利县水系连通及水美乡村建设试点项目，于2021年9月平利县发展和改革局印发了《关于平利县水系连通及水美乡村建设试点县项目立项的批复》（平发改农经〔2021〕189号），并报请省政府支持。2022年11月，水利部办公厅财政部办公厅印发《关于公布2023-2024年水系连通及水美乡村建设县名单的通知》（办规计〔2022〕298号），平利县被列为陕西省2023年-2024年水美乡村建设县。同年12月陕西省水利厅印发《关于2023-2024年度安康市平利县水系连通及水美乡村建设项目实施方案的批复》（陕水规计发〔2022〕116号）对项目实施方案进行了批复。2023年4月安康市水利局印发《关于2023-2024年度安康市平利县水系连通及水美乡村建设项目初步设计报告的批复》（安水规计发〔2023〕26号）对项目设计报告进行了批复。
根据《2023-2024年度安康市平利县水系连通及水美乡村建设项目实施方案》和《2023-2024年度安康市平利县水系连通及水美乡村建设项目初步设计报告》，工程治理范围为县境区域内的黄洋河流域和坝河流域共5个片区工程，涉及20个村庄，人口约1.13万人，河道治理总长度30.6km，其中老县镇段长度13.8km，大贵镇段长度4.2km，西河镇段长度1.8km，琵琶岛片区长度2.7km，长安河水系8.1km。
[bookmark: _Toc142388355]1.2项目特点
本项目为新建项目，为《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中的N7610防洪除涝设施管理、E4822河湖治理及防洪设施工程建筑。本项目属于社会效益为主、兼顾一定生态效益的公益性工程，并不以盈利为目的。主要特点如下：
（1）项目建设内容包括水系连通、岸坡整治、清淤清障、水源涵养、河湖管护、人文景观工程。本项目属于河道治理工程，非工业污染型建设项目。项目实施后有利于河道行洪及生态环境的改善。
（2）本工程为非污染生态类水利项目，沿线不涉及自然保护区、风景名胜区等，涉及安康坝河湿地，项目关注的重点环境问题是施工期对项目所在地的生态环境、大气环境、水环境、声环境以及安康坝河湿地等产生的影响。
[bookmark: _Toc142388356]1.3环境影响评价的工作过程
依据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本工程属于“五十一、水利128.河湖整治（不含农村塘堰、水渠）”，其中坝河流域工程影响范围（围堰工程）涉及环境敏感区“重要湿地”，需编制环境影响报告书。
2023年5月，平利县水利局委托安康市环境工程设计有限公司承担本项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后织相关技术人员开展现场踏勘、资料收集等工作。环评技术人员根据相关环境影响评价技术导则，结合本项目特点及工程区环境状况，与环境监测等单位合作，于2023年7月编制完成《平利县水系连通及水美乡村建设（试点县）项目环境影响报告书（送审版）》，供建设单位上报审批。2023年7月15日安康市生态环境局召开评审会，形成专家组意见，我公司于2023年8月根据专家意见修改完善最终形成《平利县水系连通及水美乡村建设（试点县）项目环境影响报告书（报批版）》。
[bookmark: _Toc142388357]1.4分析判定相关情况
1.4.1产业政策分析
本项目为平利县水利局平利县水系连通及水美乡村建设（试点县）项目，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）项目行业代码为“N7610防洪除涝设施管理”、“E4822河湖治理及防洪设施工程建筑”；根据《产业结构调整指导目录》（2019年本）（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第29号）本项目属于“第一类 鼓励类”中的“二、水利”、“1、江河湖海堤防建设及河道治理工程；6、江河湖库清淤疏浚工程”项目，属鼓励类项目。本项目于2021年9月14日取得平利县发展和改革局《关于平利县水系连通及水美乡村建设试点县立项的批复》（平发改农经〔2021〕189号）。因此，本工程符合国家产业政策。
1.4.2“三线一单”符合性分析
（1）与“三线一单”符合性分析
[bookmark: _Toc5339]项目“三线一单”符合性分析见表1.4-1。

表1.4-1  项目与“三线一单”的相符性分析表
	名称
	要求
	本项目情况
	符合性

	“三线
一单”

	生态保护红线
	生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。
	本项目的影响范围涉及陕西坝河湿地生态保护红线。根据《安康市人民政府关于印发安康市“三线一单”生态环境分区管控方案》，生态红线原则上按禁止开发区的要求进行管理，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。本工程属于符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护类项目，属于“生态红线内允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动”类型。
	符合

	
	环境质量底线
	环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。
	本项目选址区域为达标区，施工期大气污染物达标排放，施工废水综合利用不外排，不会突破水环境质量底线。
	符合

	
	资源利用上线
	资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。
	工程施工过程中的能源主要依托当地电网供电，不设永久构筑物，施工结束后临时用地进行恢复植被。因此，项目资源利用满足要求。
	符合

	
	生态环境准入清单
	环境准入清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。
	本项目工程位于平利县重点管控单元、一般管控单元。项目建设符合其分区的管控要求。
	符合


（2）与安康市“三线一单”生态环境分区管控要求的符合性分析
根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》，环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析应采取“一图一表一说明”的表达方式，本项目与《安康市生态环境分区管控准入清单》符合性分析如下。
①“一图”
通过陕西省“三线一单”数据应用系统分析比对，本项目大贵镇片区位于一般管控单元，老县镇片区位于重点管控单元和一般管控单元，琵琶岛片区位于一般管控单元，西河镇片区位于一般管控单元，长安镇片区位于重点管控单元和一般管控单元。本项目与安康市“三线一单”管控单元比对图见图1.4-1~1.4~5所示。
[image: F:\2023年\平利县水系连通项目\资料\分区管控\大贵.jpg]
图1.4-1   项目大贵镇片区安康市“三线一单”管控单元比对图
[image: F:\2023年\平利县水系连通项目\资料\分区管控\老县.jpg]
图1.4-2   项目老县镇片区安康市“三线一单”管控单元比对图

[image: F:\2023年\平利县水系连通项目\资料\分区管控\琵琶岛.jpg]
图1.4-3   项目琵琶岛片区安康市“三线一单”管控单元比对图

[image: F:\2023年\平利县水系连通项目\资料\分区管控\西河.jpg]
图1.4-4   项目西河镇片区安康市“三线一单”管控单元比对图


[image: F:\2023年\平利县水系连通项目\资料\分区管控\长安.jpg]
图1.4-5   项目长安镇片区安康市“三线一单”管控单元比对图
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②“一表”
通过陕西省“三线一单”数据应用系统分析比对，本项目与所在管控单元的的管控要求符合性分析表1.4-2。
表1.4-1  项目与“三线一单”的相符性分析表
	管控单元名称
	要素
属性
	要求
	本项目情况
	符合性

	平利县一般管控单元ZH61092630001
	/
	空间布局约束
	原则上按照限制开发区进行管理，限制有损主导生态功能的开发建设活动。
	本项目为河道治理和防洪设施建设项目，工程实施后自然风貌得到有效保护与修复，沿河两岸生态环境和水环境得到有效改善，提升沿河人居环境。
	符合

	
	
	污染物排放管控
	1.新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。
2.禁止工矿企业在废水、废气和废渣处置过程中将污染物向土壤环境转移。
3.鼓励尾矿渣综合利用，无主尾矿库应由当地人民政府依法闭库或封场绿化，防止水土流失和环境损害。
	本项目为河道治理和防洪设施建设项目，施工期环境影响采取污染控制和生态保护措施后，环境影响可以接受。
	符合

	
	
	环境风险防控
	做好危险化学品运输和尾矿库环境风险防控。
	项目施工期使用柴油，环评要求做好柴油的使用、储存、运输等工作。
	符合

	平利经济技术开发区重点管控单元ZH61092620001
	1.参照《陕西平利经济技术开发区总体规划（2018-2035）
环境影响报告书》及
其审查意见（陕环环
评函【2021】2号）
2.要素属性：高排放区
	空间布局约束
	1.统筹区内现有产业的布局，强化规划引导和空间管控，细化不符合定位的现有企业调整方案，坚持绿色发展和协调发展理念，进一步协调产业发展与生态环境保护，推动现有企业实施转型优化。
2.禁止新建硫酸钡、碳酸钡、氯化钡等项目，禁止引进不符合入园产业定位的项目。
3.在居民居住区及企业之间设置足够的防护区，防护区内不得规划建设学校、居民住宅等环境敏感目标，优先保障居民健康。
高排放区：优先发展绿色循环经济产业，推动绿色产品、高效节能产品。
	本项目为生态影响类项目，非污染影响类项目。
	符合

	
	
	污染物排放管控
	对高能耗高污染行业企业采用更加先进高效的污染控制措施。严格执行排污许可要求。
	项目不涉及燃料使用。
	符合

	
	
	环境风险防控
	加强重要风险源管控，建立健全区域风险防范体系。强化园区环境保护管控措施，健全生态环境保护风险防范体系。切实抓好企业危险化学品等储运的环境风险管理，强化应急响应联动机制。
	项目施工期使用柴油，环评要求做好柴油的使用、储存、运输等工作。
	

	平利县重点管控单元2
ZH61092620003
	布局敏感区、农用地安全利用重点管控区、农用地严格管控重点管控区、高污染燃料禁燃重点管控
区
	空间布局约束
	布局敏感区：严格控制涉气“两高”项目（民生等项目除外）。
农用地安全利用重点管控区和农用地严格管控重点管控区：按照《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《农用地土壤环境管理办法（试行）》等相关规定进行管理。
高污染燃料禁燃重点管控区：
1.禁止销售、燃用高污染燃料。
2.禁止新建、改建、扩建任何燃用高污染燃料的设施。
3.已建成使用高污染燃料的各类设备应当拆除或者改用管道天然气、液化石油气、电或者其他清洁能源。
4.现有燃用高污染燃料设备在拆除或改造之前，应确保排放的大气污染物达到国家规定的大气污染物排放标准。
	本项目为河道治理和防洪设施建设项目，非涉气“两高”项目。项目施工临时占地在项目结束后，恢复原有使用功能。项目施工过程中不使用高污染燃料。
	符合

	
	
	污染物排放管控
	1.区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施。
2.淘汰老旧车辆，优先选择新能源汽车、替代能源汽车等清洁能源汽车。
	项目施工过程中使用的非道路移动机械和运输车辆选用质量较好的燃油。进场前对施工车辆、机械检测管理工作，对于未达到排放标准或未取得营运资格机械和车辆不得进入工地。
	符合

	
	
	环境风险防控
	1.对安全利用类农用地地块，地方人民政府农业农村、林业草原主管部门，应当结合主要作物品种和种植习惯等情况，制定并实施安全利用方案；
2.对安全利用类耕地，应当优先采取农艺调控、替代种植、轮作、间作等措施，阻断或者减少污染物和其他有毒有害物质进入农作物可食部分，降低农产品超标风险。对威胁地下水、饮用水水源安全的，制定实施环境风险管控方案，并落实有关措施；依法有序划定特定农产品禁止生产区域，严禁种植除相关部门认可外的食用农产品；种植结构调整或者按照国家计划经批准后采取退耕还林还草等风险管控措施。开展农产品质量检测，对受到污染的农产品进行分类定向处理。
	项目施工临时占地在项目结束后，恢复原有使用功能。
	符合



③“一说明”
本项目位于安康市平利县，属于安康市生态环境管控单元分布示意图中的一般管控单元和重点管控单元。
项目地不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然和文化遗产、饮用水水源保护区等敏感区域。项目属于河道治理工程，主要工程内容为水系连通、岸坡整治、清淤清障、水源涵养、河湖管护、人文景观工程，不属于污染类项目，不涉及重金属等排放。项目坝河流域工程施工影响涉及陕西省重要湿地，项目实施过程采取必要措施减轻对湿地生态功能的不利影响，符合《陕西省湿地保护条例》相关要求。
综上所述，本项目符合安康市平利县生态环境准入清单的要求。
1.4.3相关规划及环保政策符合性分析
项目与《陕西省“十四五”生态环境保护规划》《安康市“十四五”生态环境保护规划》《平利县“十四五”生态环境保护规划》《长江保护法》《陕西省汉江丹江流域水污染防治条例》《安康市汉江水质保护条例》《安康市碧水保卫战2022年工作实施方案》符合性分析见表1.4-3。
表1.4-3  项目与生态环境保护规划的相符性分析表
	规划名称
	规划内容
	本项目情况
	符合性

	《陕西省“十四五”生态环境保护规划》
	积极推动水生态扩容。按照“有河有水、有鱼有草、人水和谐”的原则，分区分类开展水生态恢复。对遭到破坏的水源涵养区、生态缓冲带，加强生态恢复与生态建设；对水生生境受损严重、水质状况较差的重点水体，因地制宜实施生态用水保障、污染物入河总量控制、生境修复等工程。
	本项目通过对平利县黄洋河和坝河流域涉及的平利县老县镇、大贵镇、西河镇、城关镇、长安镇开展河道清淤和新建堤防护岸等工程，项目实施后对提高平利县河道整体防洪安全、改善河道水质、加强截污控污等方面都有明显成效。
	符合

	《安康市“十四五”生态环境保护规划》
	积极推动水生态扩容。按照“有河有水、有鱼有草、人水和谐”的原则，分区分类开展水生态恢复。对遭到破坏的水源涵养区、生态缓冲带，加强生态恢复与生态建设；对水生态环境受损严重、水质状况较差的重点水体，因地制宜设计人工湿地净化、生态修复工程。进一步加强湿地、水源涵养区、水域及其缓冲带、自然岸线等重要生态空间的水生态保护管理。
	本项目通过对平利县黄洋河和坝河流域涉及的平利县老县镇、大贵镇、西河镇、城关镇、长安镇开展河道清淤和新建堤防护岸等工程，项目实施后有利于保护河道岸线。
	符合

	《平利县“十四五”生态环境保护规划》
	加强城市滨河（湖）带生态建设，在河道两侧建设植被缓冲带和隔离带，增强水源涵养和土壤保持能力，针对重要生态空间，实施水生态保护修复;严格规范涉江河湖库建设项目管理，对于生态环境受损的重点水体，从岸上到水中，系统开展生态保护与修复，确保水域面积只增不减。
	本项目通过开展河道清淤和新建堤防护岸等工程，项目实施后有利于保护河道岸线，扩大水域面积。
	符合

	《长江保护法》
	第二十七条 严格限制在长江流域生态保护红线、自然保护地、水生生物重要栖息地水域实施航道整治工程；确需整治的，应当经科学论证，并依法办理相关手续。
第三十二条 国务院有关部门和长江流域地方各级人民政府应当采取措施，加快病险水库除险加固，推进堤防和蓄滞洪区建设，提升洪涝灾害防御工程标准，加强水工程联合调度，开展河道泥沙观测和河势调查，建立与经济社会发展相适应的防洪减灾工程和非工程体系，提高防御水旱灾害的整体能力。
	本项目施工区域无航道，本项目为河湖整治项目，通过水系连通、岸坡整治、清淤疏浚等措施，提高河道行洪能力、改善水质。
	符合

	《陕西省汉江丹江流域水污染防治条例》
	第十六条 禁止在汉江、丹江流域水库、湖泊、河道管理范围内堆放、倾倒、存贮生活垃圾、建筑垃圾、动物尸体及其他固体废弃物和法律、法规禁止的其他行为。
	项目在实施过程中不得在河道管理范围内堆放、倾倒、存贮生活垃圾、建筑垃圾及其他固废。
	符合

	《安康市汉江水质保护条例》
	第三十七条 汉江流域禁止下列行为：
（一）在汉江流域湖库、河道管理范围内堆放、倾倒、存贮生活垃圾、建筑垃圾、动物尸体及其他固体废弃物，或者在江河、渠道、水库最高水位线以下滩地、岸坡体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物。
	项目在实施过程中不得在河道管理范围内堆放、倾倒、存贮生活垃圾、建筑垃圾及其他固废。
	符合

	《安康市碧水保卫战2022年工作实施方案》
	积极创建美丽河湖。以汉江干流及重要支流、湖库为重点，开展美丽河湖创建活动，强化示范引领，持续推进河湖生态环境治理改善。
	本项目为水洗连通和水美乡村建设，项目建成后将推进坝河和黄洋河流域生态环境治理改善。
	符合


1.4.4与《湿地保护法》符合性分析
2008年8月6日陕西省人民政府发布了《关于公布陕西省重要湿地名录的通告》，安康坝河湿地：从平利县城关镇到旬阳县吕河镇沿坝河至坝河与汉江交汇处，包括坝河河道、河滩、泛洪区及河道两岸1km范围内的人工湿地。主要涉及旬阳、平利、紫阳、汉滨区。
本项目涉及坝河干流主要是西河镇片区和城关镇琵琶岛片区，其中西河镇片区治理河道长度1.8km，新建渠道1.79km，新建拦沙堰坎1座，新建预沉池1座，新建堤防（护岸）0.34km（其中新建堤防338.8m），改建堤防（护岸）1.24km（其中拆除重建护岸405.7m、加固护岸831.1m），新建防汛道路0.75km，文化宣传导视系统1项，水保生态修复治理2.41万m²，智慧化河湖管护系统1项，防污控污2处，景观人文1处；琵琶岛片区治理河道长度2.7km，新建渠道0.22km，新建堤防（护岸）2.34km（其中新建护岸2341.6m），改建堤防（护岸）0.86km（其中拆除重建护岸538.0m、加固护岸321.6m），河道清淤疏浚1.03万m³，河道清障0.06万m³，文化宣传导视系统1项，水保生态修复治理1.70万m²，智慧化河湖管护系统1项。以上工程内容中新建、改建堤防（护岸）工程施工范围会占用安康坝河湿地，涉及河段2.66km，其中西河镇段1.58km，城关镇段1.08km。
安康坝河湿地为陕西省重要湿地。根据《湿地保护法》，建设项目选址、选线应当避让湿地，无法避让的应当尽量减少占用，并采取必要措施减轻对湿地生态功能的不利影响。临时占用湿地的期限一般不得超过二年，并不得在临时占用的湿地上修建永久性建筑物。临时占用湿地期满后一年内，用地单位或者个人应当恢复湿地面积和生态条件。禁止下列破坏湿地及其生态功能的行为：
（一）开（围）垦、排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源；
（二）擅自填埋自然湿地，擅自采砂、采矿、取土；
（三）排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物；
（四）过度放牧或者滥采野生植物，过度捕捞或者灭绝式捕捞，过度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为；
（五）其他破坏湿地及其生态功能的行为。
本项目西河镇和琵琶岛片区新建、改建堤防（护岸）工程施工占用安康坝河湿地。项目选线无法避让安康坝河湿地。项目施工期约17个月，其中占用堤防（护岸）工程湿地施工周期约一年，临时占用湿地的主要施工内容为修建围堰。施工过程中采取必要措施以减轻对湿地生态功能的不利影响，绿化工程采用当地植物，无开垦、烧荒，排干湿地，填埋自然湿地，放牧或者滥采野生植物等活动。项目施工过程中采取一系列的生态保护措施，对安康市坝河湿地影响较小，施工期结束后湿地生态环境逐渐恢复，符合《湿地保护法》要求。
同时根据《湿地保护法》，涉及省级重要湿地或者一般湿地的，应当按照管理权限，征求县级以上地方人民政府授权的部门的意见。因此建设单位应办理相关湿地占用审批手续。
1.4.5与《陕西省湿地保护条例》符合性分析
《陕西省湿地保护条例》已于2023年3月28日经陕西省第十四届人民代表大会常务委员会第二次会议修订通过。根据《陕西省湿地保护条例》，湿地保护应当坚持保护优先、严格管理、系统治理、科学修复、合理利用的原则，加强原真性和完整性保护，发挥湿地涵养水源、调节气候、改善环境、维护生物多样性等多种生态功能。严格控制建设项目占用湿地。建设项目选址、选线应当避让湿地，无法避让的应当尽量减少占用，并采取必要措施减轻对湿地生态功能的不利影响。在河道管理范围内新建、改建、扩建水库、水电站、防洪工程、抽水站、岸线管控工程、河道整治和河湖生态修复等水利工程的，按照水法、防洪法、河道管理条例等有关法律法规的规定执行，并兼顾湿地保护需要，降低对湿地生态功能的影响。禁止在湿地范围内从事下列活动：
（一）开（围）垦、烧荒；
（二）排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源；
（三）擅自填埋自然湿地，擅自采砂、采石、采矿、取土、挖塘；
（四）排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，排放有毒有害气体，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物，投放可能危害水体、水生生物的化学物品；
（五）过度放牧或者滥采野生植物，过度捕捞或者灭绝式捕捞，过度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为；
（六）放生外来物种；
（七）其他破坏湿地及其生态功能的行为。
本项目以河湖整治与防洪除涝工程为主，坝河流域西河镇和城关镇工程段施工无法避让坝河湿地，建设单位在施工过程中采取必要措施以减轻对湿地生态功能的不利影响，绿化工程采用当地植物，无开垦、烧荒，排干湿地，填埋自然湿地，放牧或者滥采野生植物等活动。项目施工过程中采取一系列的生态保护措施，对安康市坝河湿地影响较小，符合《陕西省湿地保护条例》要求。
1.4.6与环境影响评价文件审批原则符合性分析
本项目与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则》（环办环评〔2018〕2号）符合性分析内容详见表1.4-3。
表1.4-3  项目与环境影响评价文件审批原则符合性分析一览表
	序号
	审批原则
	本项目情况
	符合性

	1
	第二条  项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划、防洪规划等相协调，满足相关规划环评要求
	本项目的实施符合环境保护相关法律法规和政策要求。
	符合

	2
	第三条  工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调
	本项目选址选线、施工布置不占用法律法规禁止占用的区域。
	符合

	3
	第四条  项目实施改变水动力条件或水文过程且对水质产生不利影响的，提出了工程优化调整、科学调度、实施区域流域水污染防治等施。对地下水环境产生不利影响或次生环境影响的，提出了优化工程设计、导排、防护等针对性的防治措施。在采取上述措施后，对水环境的不利影响能够得到缓解和控制，居民用水安全能够得到保障，相关区域不会出现显著的土壤潜育化、沼泽化、盐碱化等次生环境问题。
	本项目工程实施不改变水动力条件或水文过程。不会出现土壤潜育化、沼泽化、盐碱化等次生环境问题。
	符合

	4
	第五条  项目对鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境、物种多样性及资源量等产生不利影响的，提出了下泄生态流量、恢复鱼类洄游通道、采用生态友好型护岸（坡、底）、生态修复、增殖放流等措施。在采取上述措施后，对水生生物的不利影响能够得到缓解和控制，不会造成原有珍稀濒危保护、区域特有或重要经济水生生物在相关河段消失，不会对相关河段水生生态系统造成重大不利影响。
	本项目不涉及鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境。
	符合

	5
	第六条  项目对湿地生态系统结构和功能、河湖生态缓冲带造成不利影响的，提出了优化工程设计及调度运行方案、生态修复等措施。对珍稀濒危保护植物造成不利影响的，提出了避让、原位防护、移栽等措施。对陆生珍稀濒危保护动物及其生境造成不利影响的，提出了避让、救护、迁徙廊道构建、生境再造等措施。对景观产生不利影响的，提出了避让、优化设计、景观塑造等措施。在采取上述措施后，对湿地以及陆生动植物的不利影响能够得到缓解和控制，与区域景观相协调，不会造成原有珍稀濒危保护动植物在相关区域消失，不会对陆生生态系统造成重大不利影响。
	本项目不涉及珍稀濒危保护植物、陆生珍稀濒危保护动物。本项目建设内容包括景观节点，对景观将产生有利影响。
	符合

	6
	第七条  项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土（渣）场等施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。其中，涉水施工涉及饮用水水源保护区或取水口并可能对水质造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、污染物控制等措施；涉水施工对鱼类等水生生物及其重要生境造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、控制施工噪声等措施；针对清淤、疏浚等产生的淤泥，提出了符合相关规定的处置或综合利用方案。在采取上述措施后，施工期的不利环境影响能够得到缓解和控制，不会对周围环境和敏感保护目标造成重大不利影响。
	本项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。
	符合

	7
	第八条  项目移民安置的选址和建设方式具有环境合理性，提出了生态保护、污水处理、固体废物处置等措施。针对蓄滞洪区的环境污染、新增占地涉及污染场地等，提出了环境管理对策建议。
	本项目不涉及移民安置。
	符合

	8
	第九条  项目存在河湖水质污染、富营养化或外来物种入侵等环境风险的，提出了针对性的风险防范措施以及环境应急预案编制、建立必要的应急联动机制等要求。
	项目清淤清障和岸坡整治工程施工过程会造成水中悬浮物增加，但所涉及水体不存在河湖水质污染、富营养化或外来物种入侵等环境风险。
	符合

	9
	第十条  改、扩建项目在全面梳理了与项目有关的现有工程环境问题基础上，提出了与项目相适应的“以新带老”措施。
	本项目新建项目。
	符合

	10
	第十一条  按相关导则及规定要求，制定了水环境、生态等环境监测计划，明确了监测网点、因子、频次等有关要求，提出了开展环境影响后评价及根据监测评估结果优化环境保护措施的要求。根据需要和相关规定，提出了环境保护设计、开展相关科学研究、环境管理等要求。
	本次评价按相关导则及规定要求，制定了水环境、声环境、环境空气等环境监测计划。
	符合

	11
	第十二条  对环境保护措施进行了深入论证，建设单位主体责任、投资估算、时间节点、预期效果明确，确保科学有效、安全可行、绿色协调。
	对环境保护措施进行了深入论证，建设单位主体责任、投资估算、时间节点、预期效果明确，确保科学有效、安全可行、绿色协调。
	符合

	12
	第十三条  按相关规定开展了信息公开和公众参与。
	本项目环境影响评价过程中，通过网络、报纸公告等形式开展了信息公开和公众参与工作。
	符合


综上所述，项目符合《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则》的要求。
[bookmark: _Toc142388358]1.5项目关注的主要环境问题及环境影响
1.生态环境影响评价
根据项目建设特点，识别生态环境影响，分析清淤施工对水生生物特别是水生动物、底栖生物、鸟类栖息、觅食和迁徙生物学特征影响，景观、自然生态系统及生物多样性影响趋势，分析项目临时工程选址的生态合理性及其环境可行性。
2.水环境影响与防护措施
分析生态清淤施工对水环境影响；以及施工结束后对水质改善作用，确保不降低水环境质量，甚至达到水质目标。针对水环境影响，提出针对性保护措施。
3.生态影响的防护与恢复措施
针对施工期生态环境影响和对坝河湿地的影响，提出生态影响防护、生态修复措施。
[bookmark: _Toc142388359]1.6环境影响评价主要结论
平利县水利局平利县水系连通及水美乡村建设（试点县）项目符合国家和地方产业政策，施工期污染治理措施和生态保护措施可靠有效，污染物均能够达标排放，固体废物能得到合理处置，生态环境可以得到修复；运营期无污染物排放，且项目完成后可显著改善水生态环境；可以满足当地环境功能区划的要求；公众对该项目建设未提出反对意见，具有良好的环境效益和社会效益。从环境保护角度分析，项目建设可行。


[bookmark: _Toc142388360]2总则
[bookmark: _Toc142388361]2.1编制依据
2.1.1国家环境保护法律、法规规章
（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；
（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29；
（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日；
（4）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日；
（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2022年6月5日；
（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日；
（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日；
（8）《中华人民共和国土地管理法》，2004年8月26日；
（9）《中华人民共和国城乡规划法》，2019年4月23日；
（11）《中华人民共和国水法》，2016年7月2日；
（12）《中华人民共和国防洪法》，2016年7月2日；
（13）《中华人民共和国河道管理条例》，2018年3月19日；
（14）《中华人民共和国野生动物保护法》，2023年5月1日；
（15）《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日；
（16）《中华人民共和国长江保护法》，2021年3月1日；
（17）《中华人民共和国湿地保护法》，2022年6月1日。
2.1.2环境保护法规、部门规章
（1）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第628号）（2017.10.1）；
（2）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发〔2005〕39号）；
（3）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号）；
（4）国务院《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》(2015.4.25)；
[bookmark: _GoBack]（5）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）；
（6）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》(国发[2016]31号)；
（7）关于进一步加强环境保护信息公开工作的通知》（环办[2012]134号）（2012.10.30）；
（8）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发［2012］77 号）；
（9）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；
（10）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）；
（11）《产业结构调整指导目录》（2019年本）（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号）；
（12）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入条件的通知》（环发[2014]30号）（2014.3.25）；
（13）环境保护部办公厅《关于提供环境保护综合名录（2017年版）的函》（环办政法函[2018]67号）；
（14）《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评[2017]4号）；
（15）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）（部令〔2020〕第16号）；
（16）《环境影响评价公众参与办法》（部令〔2018〕第4号）；
（17）《关于发布〈环境影响评价公众参与办法〉配套文件的公告》（生态环境部2018年第48号）；
（18）《贯彻中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（中发〔2018〕17号）；
（19）生态环境部公告2018年第34号关于发布《非道路移动机械污染防治技术政策》的公告；
（20）生态环境部、自然资源部等五部委环土壤（2019）25号关于印发《地下水污染防治实施方案的通知》；
（21）《水利部财政部关于开展水系连通及农村水系综合整治试点工程的通知》（水规计[2019]277号）；
（22）《水利部办公厅财政部办公厅关于印发加强水系连通及农村水系综合整治试点县建设管理指导意见的通知》（办规计〔2020〕137号）；
（22）《关于开展2021年水系连通及水美乡村建设试点的通知》（规计计函〔2021〕16号）。
2.1.3省市环境保护法规规章文件
（1）《陕西省大气污染防治条例》（2019年7月31号修正）；
（2）《陕西省固体废物污染环境防治条例》（2019年7月31号修正）；
（3）《陕西省主体功能区规划》（陕西省人民政府，2013年3月）；
（4）《陕西省生态功能区划》（陕政办发[2004]115号）；
（5）《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020）；
（6）《陕西省水功能区划》（陕政发[2004]100号）；
（7）《陕西省湿地保护条例》（2023年3月28日）
（8）《安康市汉江水质保护条例》（2023年3月1日起施行）；
（9）安康市人民政府《关于进一步加强环境保护工作的决定》，安政发[2013]31号；
（10）安康市人民政府《关于进一步加强汉江水质保护工作的意见》（安政发[2013]32号）；
（11）安康市人民政府办公室关于印发《安康市“十四五”生态环境保护规划》的通知（安政办发〔2021〕33号）；
（12）安康市人民政府《关于印发安康市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（安政发[2021]18号）；
（13）《陕西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；
（14）《安康市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；
（15）《平利县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；
（16）平利县人民政府办公室关于印发《平利县“十四五”生态环境保护规划》的通知（平政办发[2021]79号）。
2.1.4环境保护技术规范
（1）《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；
（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；
（3）《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）；
（4）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；
（5）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）；
（6）《环境影响评价技术导则  生态环境》（HJ19-2022）；
（7）《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；
（8）《环境影响评价技术导则 水利水电工程》(HJ/T88-2003)；
（9）《水土保持综合治理规范》(GB/T16453.1～16453.6-2008)；
（10）《生态环境状况评价技术规范（试行）》（HJ/T192-2006）；
（11）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；
（12）《水域纳污能力计算规程》（GB/T 25173-2010）；
（13）《河湖生态环境需水计算规范》（SL/Z712-2014）。
2.1.5相关文件及技术资料
（1）平利县水利局《环评委托书》；
（2）平利县发展和改革局《关于平利县水系连通及水美乡村建设试点县项目立项的批复》（平发改农经〔2021〕189号）；
（3）水利部办公厅 财政部办公厅《关于公布2023-2024年水系连通及水美乡村建设县名单的通知》（办规计〔2022〕298号）；
（4）《2023-2024年度安康市平利县水系连通及水美乡村建设项目实施方案》（陕西省水工程勘察规划研究院，2022年12月）；
（5）陕西省水利厅《关于2023-2024年度安康市平利县水系连通及水美乡村建设项目实施方案的批复》（陕水规计发〔2022〕116号）；
（6）《2023-2024年度安康市平利县水系连通及水美乡村建设项目初步设计报告》（陕西省水工程勘察规划研究院，2023年4月）；
（7）安康市水利局《关于2023-2024年度安康市平利县水系连通及水美乡村建设项目初步设计报告的批复》（安水规计发〔2023〕26号）；
（8）环境质量现状检测报告；
（9）平利县水利局提供的其他相关资料。
[bookmark: _Toc142388362]2.2评价目的和评价原则
2.2.1评价目的
根据本工程项目组成和评价区环境特点，以及国家有关法律法规和地方有关要求，编制本报告书的目的在于：
（1）调查分析工程涉及区域的水环境、大气环境、声环境、生态环境和社会环境现状，明确当地环境功能、环境质量现状及其发展趋势，明确工程涉及的主要环境保护目标。
（2）依据相关环境保护法规和技术规范的要求，结合工程施工和运行情况，全面、系统的分析工程施工、建设征地、工程运行对自然环境、生态环境和社会环境的有利影响和不利影响。
（3）针对工程施工期、运行期给区域环境带来的不利影响，提出预防或减轻不良环境影响的对策和措施，进行相应的环境监测、环境管理规划，使工程建设尽量不降低所在地区及其周围区域的环境质量，保证工程顺利施工和正常运行，充分发挥工程的经济效益、社会效益和环境效益，促进工程区域生态环境的良性发展。
（4）分析工程施工期、运行期以区域环境的总体变化趋势，从环境保护方面论证工程建设的可行性，为工程方案论证、环境管理和项目决策提供科学的依据。
2.2.2评价原则
（1）科学、客观、公正原则
环境影响预测、评价必须科学、客观、公正，综合考虑建设项目在施工期、运行期对各种环境要素及其所构成的生态系统可能造成的影响，为工程决策提供科学依据。
（2）整体性原则
环境影响评价应该与相关政策、法律法规、区域及流域规划等相互联系，做统筹整体性考虑。
（3）突出重点原则
对评价范围内的环境影响进行全面评价，并对主要环境影响及敏感问题进行重点分析与评价。
（4）公众参与原则
在环境影响评价过程中，鼓励和支持公众参与，充分考虑社会各方面利益。
（5）生态优先原则
在工程环境保护措施及生态恢复措施中认真贯彻生态优先原则，做到源头和过程控制，强化后期恢复，将生态影响降低到最低程度。
（6）可操作性和针对性原则
所拟定环保措施和生态恢复措施应充分考虑到当地社会经济、自然生态环境状况及区域、流域开发环保总体要求，力求做到可操作性，并具有针对性。
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2.3.1环境影响因素识别
根据该项目的生产特点和污染物的排放种类、排放量以及对环境的影响，将建设和生产过程中产生的污染物及对环境的影响列于表2.3-1。
表2.3-1  环境影响要素识别表
	影响类型影响
阶段
	影响类型
	影响程度

	
	有利
	不利
	直接
	间接
	长期
	短期
	局部
	大范围
	可逆
	不可逆
	小
	中
	大

	施工期
	废气、扬尘
	
	-1
	-1
	
	
	-1
	-1
	
	-1
	
	-1
	
	

	
	生产、生活废水
	
	-1
	-1
	
	
	-1
	-1
	
	-1
	
	-1
	
	

	
	噪声
	
	-1
	-1
	
	
	-1
	-1
	
	-1
	
	-1
	
	

	
	固体废弃物
	
	-1
	-1
	
	
	-1
	-1
	
	-1
	
	-1
	
	

	
	土壤环境
	
	
	
	
	
	-1
	-1
	
	
	
	
	
	

	
	植被类型
	
	-1
	-1
	
	
	-1
	-1
	
	-1
	
	-1
	
	

	
	工程占地
	
	-2
	-2
	
	
	
	-2
	
	
	
	
	
	

	
	水土流失
	
	-1
	-1
	
	-1
	
	-1
	
	-1
	
	-1
	
	

	
	人群健康
	
	-1
	-1
	
	
	-1
	-1
	
	-1
	
	-1
	
	

	运营期
	对汛期的水文情势
	+2
	
	+2
	
	+2
	
	
	+2
	
	+2
	
	+2
	

	
	社会经济
	+2
	
	+2
	
	+2
	
	
	+2
	
	+2
	
	+2
	

	
	废水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	固体废弃物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	景观
	+3
	
	+3
	
	+3
	
	
	+3
	
	
	
	+3
	


注：1、表中“+”表示正效益，“-”表示负效益；
2、表中数字表示影响的相对程度，“1”表示影响较小，“2”表示影响中等，“3”表示影响较大；
由上表分析可知：
①工程建设对社会、生态及自然环境均会产生较大影响，施工期以不利影响为主，运营期以有利影响为主；
②工程建设施工期对环境的影响以短期不利影响为主；
③工程运营期对环境的影响以长期有利影响为主，其中对社会经济发展、城市发展、保障居民健康、城市生态景观、水环境质量和水生生态环境均产生较大的有利影响；
各类临时堆料场的环境影响以短期不利影响为主。
2.3.2评价因子筛选
根据环境影响要素识别结果，结合建设项目工程特征、排污种类、排污去向及周围地区环境质量概况，确定本次评价因子包括污染源评价因子、环境质量评价因子和影响分析因子，评价因子见表2.3-2。
表2.3-2  项目评价因子一览表
	环境要素
	现状评价因子
	影响评价因子

	大气环境
	SO2、PM10、NO2、PM2.5、CO、O3
	/

	地表水环境
	pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、石油类
	NH3-N、TP、SS

	地下水
	pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数
	/

	底泥环境
	pH、砷、镉、铜、汞、铅、总铬、镍、锌、滴滴涕、六六六、苯并[a]芘
	/

	声环境
	连续等效A声级
	连续等效A声级

	生态环境
	土地利用现状，生态系统分布，植被、动物分布类型，生态类型、鱼类鸟类分布及活动范围
	用地类型变化，景观、生态功能，鱼类、鸟类觅食及迁徙

	环境风险
	/
	/


[bookmark: _Toc142388364]2.4评价等级及评价范围
2.4.1大气评价等级及范围
本工程对环境空气的污染主要来自施工期的扬尘，其次是清淤恶臭和淤泥临时堆场恶臭，另外还有施工机械、运输车辆排出的尾气污染物等。施工期由于施工强度较小，粉尘、废气和恶臭的排放主要为无组织排放，排放量有限，其影响区域为工程施工区及周边区域，影响是局部、暂时的。运行期大气污染源。
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）第5.3节“评价等级判定”要求，工程大气环境影响评价工作等级为三级。三级评价项目不需设置大气环境影响评价范围。
2.4.2地表水环境评价等级及范围
本项目施工过程中有工作人员生活废水、施工废水等废水产生，同时项目河道清淤施工、水系连通均可影响涉及水体的水文要素，因此本项目属于水污染影响与水文要素影响兼有的复合影响型。
1.按水污染影响型建设项目来判定
（1）项目施工期废水存在如下特点：施工人员均为附近居民，项目不设置集中的施工营房和食堂，施工人员住宿、餐饮主要依托附近居民住宅内现有的厕所或者化粪池收集处理，废水中主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS等，经处理后定期清运作为农肥或绿化灌溉，不外排。施工场地施工机械车辆维修养护和冲洗废水主要污染物为SS和石油类，经隔油池和沉淀池处理后回用于施工现场车辆冲洗，不外排。淤泥余水经絮凝沉淀处理后，用于周边洒水抑尘，不外排。基坑废水经沉淀处理后洒水降尘，不外排。
（2）运行期项目无废水产生。
根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》(HJ2.3-2018)，水污染影响型建设项目地表水评价工作等级分级见表2.4-1。
表2.4-1  水污染影响型建设项目评价等级判定
	评价等级
	判定依据

	
	排放方式
	废水排放量Q/(m3/d)；水污染物当量数W/(无量纲)

	一级
	直接排放
	Q≥20000或W≥600000

	二级
	直接排放
	其他

	三级A
	间接排放
	Q＜200或W＜6000

	三级B
	间接排放
	/


对照《环境影响评价技术导则-地表水环境》(HJ2.3-2018)第5.2条表1中所列出的环境影响评价等级判定标准：“建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价”。本项目从水污染影响型判定，水环境评价等级为三级B。
2.按水文要素影响型建设项目来判定
根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）5.2.3节规定：水文要素影响型建设项目评价等级划分根据水温、径流与受影响地表水域等三类水文要素的影响程度进行判定。本项目不涉及水温、径流水文要素的影响，仅从受影响地表水域水文要素的影响程度进行判定。水文要素影响型建设项目评价等级判定见表2.4-2。
表2.4-2  水文要素影响型建设项目评价等级判定
	评价等级
	水温
	径流
	受影响地表水域

	
	年径流量与总库容百分比α/%
	兴利库容与年径流量百分比β/%
	取水量占多年平均径流量百分比γ/%
	工程垂直投影面积及外扩范围A1/km2；工程扰动水底面积A2/km2；过水断面宽度占用比例或占用水域面积比例R/%
	工程垂直投影面积及外扩范围A1/km2；工程扰动水底面积A2/km2

	
	
	
	
	河流
	湖库
	入海河口、近岸海域

	一级
	α≤10；或稳定分层
	β≥20；或完全年调节与多年调节
	γ≥30
	A1≥0.3；或A2≥1.5；或R≥10
	A1≥0.3；或A2≥1.5；或R≥20
	A1≥0.5；或A2≥3

	二级
	20＞α＞10；或
不稳定分层
	20＞β＞2；或季调节与不完全年调节
	30＞γ＞10
	0.3＞A1＞0.05；或1.5＞A2＞0.2；或10＞R＞5
	0.3＞A1＞0.05；或
1.5＞A2＞0.2；或20＞R＞5
	0.5＞A1＞0.15；或3＞A2＞0.5

	三级
	α≥20；或混合
型
	β≤2；或无调节
	γ≤10
	A1≤0.05；或A2≤0.2；或R≤5
	A1≤0.05；或A2≤0.2；或R≤5
	A1≤0.15；或A2≤0.5

	注1：影响范围涉及饮用水水源保护区、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场、自然保护区等保护目标，评价等级应不低于二级。
注2：跨流域调水、引水式电站、可能受到河流感潮河段影响，评价等级不低于二级。
注3：造成入海河口（湾口）宽度束窄（束窄尺度达到原宽度的5%以上），评价等级应不低于二级。
注4：对不透水的单方向建筑尺度较长的水工建筑物（如防波堤、导流堤等），其与潮流或水流主流向切线垂直方向投影长度大于2km时，评价等级应不低于二级。
注5：允许在一类海域建设的项目，评价等级为一级。
注6：同时存在多个水文要素影响的建设项目，分别判定各水文要素影响评价等级，并取其中最高等级作为水文要素影响型建设项目评价等级。


项目治理的河道水体水深较浅，无明显水温分层，项目涉水施工包括河道清淤等对水体水温影响较小。本次评价以河道清淤工程和重建拦水堰扰动水底面积A2来进行水文要素影响评价等级判定。
表2.4-3  各水体扰动水底面积
	名称
	扰动面积km2(A2)

	清淤疏浚
	0.0558

	老县镇段
	0.0314

	琵琶岛片区
	0.0206

	长安河片区
	0.0038

	河道清障
	0.0692

	琵琶岛片区
	0.0012

	长安河片区
	0.068


涉水工程扰动水底面积A2均小于0.2，项目施工水域不涉及饮用水水源保护区、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场、自然保护区等保护目标，因此本项目水文要素影响评价等级为三级。
综上所述，综合本项目水污染影响和水文要素影响，确定本项目地表水评价等级为三级。
（2）评价范围
本项目评价范围为工程河段上游500m至下游1000m。
2.4.3地下水环境评价等级及范围
（1）项目类别
根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》(HJ610-2016)附录A确定本项目所涉及的N7610防洪除涝设施管理类别为A水利4防洪治涝工程，项目类别为Ⅲ类；所涉及的E4822河湖治理及防洪设施工程建筑行业大类为A水利5、河湖整治工程，项目类别为Ⅲ类；
（2）建设项目地下水环境敏感程度
建设项目地下水环境敏感程度分级表见表2.4-4。
表2.4-4   地下水环境敏感程度分级表
	敏感程度
	项目场地的地下水环境敏感特征

	敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

	较敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。

	不敏感
	上述地区之外的其它地区。

	注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。


项目不涉及集中式饮用水水源准保护区及其他敏感区域，因此项目所在区域地下水环境敏感程度为“不敏感”。
（3）评价工作等级
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)，建设项目工作等级划分见表2.4-5。
表2.4-5   建设项目评价工作等级分级表
	        项目类别
环境敏感程度
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


综上所述，本项目属“Ⅲ类”项目，项目所在区域地下水环境敏感程度为“不敏感”，评价等级应为三级。
（4）地下水评价范围
根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），8.2.2.2线性工程应以工程边界两侧向外延伸200m作为调查评价范围；穿越饮用水源准保护区时，调查评价范围应至少包含水源保护区。因此本次地下水调查评价范围为工程范围边界向外延伸200m。
2.4.4声环境评价等级及范围
本项目所在区域声环境功能区有2类区和4类区（交通干道一定范围内两侧），噪声影响主要发生在施工期，是暂时的。项目建成后，所涉及河道无航道要求，项目建成后基本无噪声源，建设项目建设前后评价范围敏感目标噪声级增高量小于3dB，且受影响人口数量变化不大。依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），根据下表，项目声环境评价工作等级判定为二级。
表2.4-6  声环境评价工作等级判定表
	项目功能区
	建成前后噪声声级的增量
	受影响人口变化情况
	判定结果

	2类
	小于3dB(A)
	不大
	二级

	4类
	小于3dB(A)
	不大
	三级

	在确定评价工作等级时，如减少项目符合两个以上级别的划分原则，按较高级别的评价等级，故本项目综合判断结果为二级。


本项目声环境影响评价等级确定为二级评价。
（2）评价范围
工程施工区域施工场地边界外延200m为评价范围。
2.4.5土壤评价等级及范围
（1）土壤环境影响评价项目类别
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于土壤环境生态影响型建设项目，本次评价根据生态影响项目评价判定评价工作等级。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别，拟建项目属于“水利-其他”类别，为Ⅲ类项目。
（2）土壤环境敏感程度
建设项目所在地周边的土壤环境敏感程见表2.4-7。
表2.4-7   生态影响型敏感程度分级表
	敏感
程度
	判别依据

	
	盐化
	酸化
	碱化

	敏感
	建设项目所在地干燥度a＞2.5且常年地下水位平均埋深＜1.5m的地势平坦区域；或土壤含盐量＞4g/kg的区域
	pH≤4.5
	pH≥9.0

	较敏感
	建设项目所在地干燥度＞2.5且常年地下水位平均埋深≥1.5m的，或1.8＜干燥度≤2.5且常年地下水位平均埋深＜1.8m的地势平坦区域；建设项目所在地干燥度＞2.5或常年地下水位平均埋深＜1.5m的平原区；或2g/kg＜土壤含盐量≤4g/kg的区域
	4.5＜pH≤5.5
	8.5≤pH＜9.0

	不敏感
	其他
	5.5＜pH＜8.5

	a是指采用E601观测的多年平均水面蒸发量与降水量的比值，即蒸降比值。


根据平利气象站观测资料统计，本项目所在区域多年年平均降雨量964mm，多年年蒸发量为923mm，因此区域干燥度为0.96＜2.5。
根据《2023-2024年度安康市平利县水系连通及水美乡村建设项目初步设计》，工程区地下水位埋深0.5～4.5m，河谷两岸地下水补给河水。本项目所在区域干燥度＜2.5,项目地土壤不存在盐化、酸化及碱化，因此，敏感程度为不敏感。
（3）评价等级
建设项目土壤环境影响评价等级划分依据见表2.4-8。
表2.4-8  生态影响型评价工作等级划分表
	敏感程度
项目类别
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	敏感
	一级
	二级
	三级

	较敏感
	二级
	二级
	三级

	不敏感
	二级
	三级
	-

	注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作


根据《环境影响评价技术导则·土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目可不开展土壤环境影响评价工作。
2.4.6生态环境评价等级及范围
（1）评价等级
根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）的评价等级判定原则，本项目为线性工程，可分段确定评价等级。本项目坝河流域西河镇片区和琵琶岛片区生态影响评价等级为二级，其他工程区生态环境评价等级为三级。判别依据见表2.4-9。
表2.4-9  生态影响评价工作级别表
	判定标准
	本项目情况
	评价类别

	涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级
	本项目不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产等；同时根据现状调查结果，工程所在区域无重要野生植物、重要野生动物等重要生境
	/

	涉及自然公园时，评价等级为二级
	本项目不涉及自然公园
	/

	涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级
	本项目坝河流域西河镇片区和琵琶岛片区岸坡整治工程影响范围涉及陕西省重要湿地—安康坝河湿地
	二级

	根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级
	本项目水文要素影响型，评价等级为三级
	/

	根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级
	本项目实施不存在污染土壤和地下水的途经
	/

	当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域）评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定
	本项目工程占地面积不超过20km2
	/


（2）生态环境评价范围
根据生态评价导则及项目所在区域的环境特征，确定生态影响评价范围为施工边界两侧外延200m、施工场地、施工便道等临时占地范围。
2.4.7环境风险评价工作等级
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中环境风险评价工作等级划分基本原则，项目存在的风险源主要为包括施工机械可能存在润滑油料、燃料油的滴漏造成水质污染的风险。项目施工期机械柴油用量为643.78t，仅偏远区域施工设备柴油最大存在总量为5t，Q=5/2500=0.002＜1，综合环境风险潜势为I级，结合表2.4-10可知，本项目的风险评价等级为简单分析。
表2.4-10  项目风险评价工作等级
	环境风险潜势
	IV、IV+
	III
	II
	I

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	注：a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。
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1.地表水环境保护目标
表2.5-1  地表水环境保护目标一览表
	名称
	与项目位置关系
	目标水质
	执行标准

	黄洋河
	本项目治理河段
	II类
	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)II类标准

	坝河
	本项目治理河段
	II类
	

	长安河
	本项目治理河段
	II类
	

	石牛河
	本项目治理河段
	II类
	

	莲仙河
	本项目治理河段
	II类
	

	县河
	本项目治理河段
	II类
	


2.生态环境保护目标
（1）陆域生态
评价范围（主要是施工场地涉及陆域）内的陆生动植物均为当地常见种类，未见国家级重点保护动植物分布。项目区域植被类型较单一，以本地农作物、柳树林、灌丛、灌草丛、芦苇草丛为主；野生动物以常见家禽、鸟类和小型兽类为主。
（2）水生生态
评价区浮游植物主要为藻类，水生维管束植物包括各类水草等，评价区鱼类资源有泥鳅、黄鳝、鲫鱼等，无《国家重点保护水生野生动物名录》和《濒危野生动植物种国际贸易公约（水生野生部分）》中规定的国家重点保护鱼种和地方特有鱼类分布。亦无鱼类索饵场、越冬场和产卵场。
表2.5-2  生态环境保护目标一览表
	序号
	保护目标
	保护内容
	与工程位置关系

	1
	土地资源
	项目永久占地全部位于河道管理范围用地内，临时占地在施工结束后临时占地全部进行恢复
	工程河段

	2
	陆生植物
	工程施工期占地造成的植物损失
	工程河段

	3
	陆生动物
	常见家禽、鸟类和小型兽类
	工程河段

	4
	水生生物
	治理河段的各种水生生物
	工程河段

	5
	安康坝河湿地
	湿地生态系统
	工程河段


3.声环境保护目标
表2.5-3  声环境主要环境保护目标表
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	保护对象
	所在工程段
	方位及首排房屋距离工程最近距离
	敏感点规模
	执行标准

	1
	锦屏社区
	老县镇段
	东侧，21m
	1400人
	《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准

	2
	老县中心小学
	
	东侧，66m
	360人
	

	3
	马鞍山村村民
	
	西侧，40m
	40人
	

	4
	老县村村民住户
	
	东侧，20m
	30人
	

	5
	大贵镇初级中学
	大贵镇段
	北侧，164m
	500人
	

	6
	后湾村村民
	
	北侧，95m
	130人
	

	7
	儒林堡村村民
	
	南侧，55m
	500人
	

	8
	中坝村村民
	
	西侧，34m
	80人
	

	9
	嘉峪寺村村民
	
	西侧，56m
	80人
	

	10
	东坝村村民
	西河镇段
	东侧，50m
	175人
	

	11
	西坝村村民
	
	东侧，20m
	56人
	

	12
	西河镇卫生院
	
	东侧，155m
	10人
	

	13
	三河村村民
	城关镇段（琵琶岛片区）
	西侧、北侧30m
	35人
	

	14
	许家坝村村民
	
	西侧，50m
	75人
	

	15
	三里垭村村民
	
	西南侧，170m
	18人
	

	16
	高源村村民
	长安镇段
	东侧33m，西侧130m、北侧64m、南侧110
	203人
	

	17
	高峰村村民
	
	北侧，40m
	56人
	

	18
	中坝村村民
	
	南侧，60m
	158人
	

	19
	千佛洞村村民
	
	南侧96m、东侧40m
	150人
	


[bookmark: _Toc142388366]2.6评价标准
[bookmark: _Toc155187590]2.6.1环境功能区划
（1）大气环境
工程所在区域属《环境空气质量标准》二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准。
（2）地表水
工程所在各河段均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准。
（3）地下水
该区域地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准。
（4）声环境
区域环境噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类和4a类声环境功能区标准。
（5）土壤
项目场地所在区域土壤环境质量执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618—2018）中“表1农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）”中的“其他”标准要求。
（6）生态功能区划
根据《陕西省生态功能区划》，本项目一级区划属秦巴山地落叶阔叶、常绿阔叶混交林生态区；二级区划属米仓山、大巴山水源涵养生态功能区；三级区划属大巴山水源涵养与生物多样性保护区。
2.6.2环境质量标准
1.环境空气
环境空质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。环境空气质量标准见表2.6-1。
表2.6-1   环境空气质量标准一览表
	类别
	因子
	标准限值
	单位
	标准来源

	环境
空气
	SO2
	1h平均
	500
	μg/m3
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准

	
	
	24h平均
	150
	
	

	
	NO2
	1h平均
	200
	
	

	
	
	24h平均
	80
	
	

	
	PM10
	年均
	70
	
	

	
	
	24h平均
	150
	
	

	
	PM2.5
	年均
	35
	
	

	
	
	24h平均
	75
	
	

	
	O3
	1h平均
	200
	
	

	
	
	日最大8h平均
	160
	
	

	
	TSP
	年均
	200
	
	

	
	
	24h平均
	300
	
	

	
	CO
	1h平均
	10
	mg/m3
	

	
	
	24h平均
	4
	
	


2.声环境
项目区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；涉及交通干线（二级路及以上）的两侧执行4a类标准。见表2.6-2。
表2.6-2  声环境质量标准一览表
	标准来源
	昼间/dB（A）
	夜间/dB（A）
	名称

	《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准
	60
	50
	项目所在区域

	《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准
	70
	55
	


3.地表水
地表水均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的II类标准。具体标准值见表2.6-3。

表2.6-3  地表水质量标准一览表(单位：mg/L，pH无量纲)
	标准名称
	评价因子
	II类标准限值

	《地表水环境质量标准》
(GB3838-2002)
	pH
	6~9

	
	COD
	[image: ]15

	
	高锰酸盐指数
	[image: ]4

	
	BOD5
	[image: ]3

	
	DO
	≥6

	
	NH3-N
	≤0.5

	
	总磷
	≤0.1

	
	石油类
	≤0.05

	
	挥发酚
	≤0.002

	
	汞
	≤0.00005

	
	铅
	≤0.01

	
	铜
	≤1.0

	
	锌
	≤1.0

	
	氟化物(以F-计)
	≤1.0

	
	硒
	≤0.01

	
	砷
	≤0.05

	
	镉
	≤0.005

	
	铬(六价)
	≤0.05

	
	氰化物
	≤0.05

	
	阴离子表面活性剂
	≤0.2

	
	硫化物
	≤0.1

	
	粪大肠菌群
	≤2000个/L


4.地下水
项目区域内的地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，具体见表2.6-4。
表2.6-4   地下水质量标准一览表
	标准名称
	类别
	标准限值
	评价对象

	
	
	参数名称
	限值
	

	《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)
	Ⅲ类
	pH
	6.5~8.5
	项目所在
区域地下水

	
	
	Na+
	≤200mg/L
	

	
	
	CODMn
	≤3.0mg/L
	

	
	
	氨氮
	≤0.5mg/L
	

	
	
	硝酸盐(以N计)
	≤20mg/L
	

	
	
	亚硝酸盐(以N计)
	≤1.0mg/L
	

	
	
	铁
	≤0.3mg/L
	

	
	
	锰
	≤0.1mg/L
	

	
	
	铅
	≤0.01mg/L
	

	
	
	镉
	≤0.005mg/L
	

	
	
	汞
	≤0.001mg/L
	

	
	
	砷
	≤0.01mg/L
	

	
	
	六价铬
	≤0.05mg/L
	

	
	
	氰化物
	≤0.05mg/L
	

	
	
	氟化物
	≤1.0mg/L
	

	
	
	氯化物
	≤250mg/L
	

	
	
	硫酸盐
	≤250mg/L
	

	
	
	总硬度
	≤450mg/L
	

	
	
	溶解性总固体
	≤1000mg/L
	

	
	
	挥发性酚类
	≤0.002mg/L
	

	
	
	细菌总数
	≤100CFU/mL
	

	
	
	总大肠菌群
	≤3.0 CFU/100mL
	


5.土壤环境
项目场地所在区域土壤环境质量执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618—2018）中“表1农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）”中的“其他”标准要求。由于底泥无质量标准，底泥参照执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618—2018）中“表1农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）”中的“其他”标准要求和表2农用地土壤污染风险筛选值（其他项目）。《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618—2018）标准值见表2.6-5。
表2.6-5 农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）（单位mg/kg，pH除外）
	序号
	污染物项目①②
	风险筛选值

	
	
	pH≤5.5
	5.5＜pH≤6.5
	6.5＜pH≤7.5
	pH＞7.5

	1
	镉
	水田
	0.3
	0.4
	0.6
	0.8

	
	
	其他
	0.3
	0.3
	0.3
	0.6

	2
	汞
	水田
	0.5
	0.5
	0.6
	1.0

	
	
	其他
	1.3
	1.8
	2.4
	3.4

	3
	砷
	水田
	30
	30
	25
	20

	
	
	其他
	40
	40
	30
	25

	4
	铅
	水田
	80
	100
	140
	240

	
	
	其他
	70
	90
	120
	170

	5
	铬
	水田
	250
	250
	300
	350

	
	
	其他
	150
	150
	200
	250

	6
	铜
	园田
	150
	150
	200
	200

	
	
	其他
	50
	50
	100
	100

	7
	镍
	60
	70
	100
	190

	8
	锌
	200
	200
	250
	300

	9
	六六六总量
	0.10

	10
	滴滴涕总量
	0.10

	11
	苯并[a]芘
	0.55

	注：①重金属和类金属砷均按元素总量计。
②对于水旱轮作地，采用其中较严格的风险筛选值。


2.6.3污染物排放标准
本项目外环境影响主要在施工期，运营期无污染物产生。
（1）施工扬尘
施工期作业产生的扬尘执行陕西省《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017），河道清淤工程和淤泥临时堆场产生的恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新扩改建标准要求。见表2.6-6、2.6-7。
表2.6-6  施工场界扬尘排放限值
	污染物
	施工阶段
	标准值

	
	
	单位
	数值

	施工扬尘（TSP）
	土方及地基处理工程
	mg/m3
	≤0.8
	小时平均浓度限值

	
	基础、主体结构
	mg/m3
	≤0.7
	


表2.6-7  施工场界扬尘排放限值
	标准名称
	类别
	标准限值
	评价对象

	
	
	参数名称
	浓度限值
	

	《恶臭污染物排放标准》
（GB14554-93）
	表1二级
	硫化氢
	0.06mg/m3
	恶臭无组织排放

	
	
	氨
	1.5mg/m3
	

	
	
	臭气浓度
	20（无量纲）
	


（2）施工噪声
施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准，见表2.6-8。
表2.6-8  施工噪声排放标准
	标准名称
	级别
	评价因子
	标准值dB（A）

	
	
	
	昼间
	夜间

	《建筑施工场界环境噪声排放标准》
	/
	等效声级Leq
	70
	55


（3）施工期废水
项目施工生产废水需设沉淀、隔油处理后回用；生活污水依托租用民房内现有的化粪池收集处理，定期清运作为农田农肥施用，不外排。
（4）施工期固废
项目施工期工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。
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（1）项目名称：平利县水系连通及水美乡村建设（试点县）项目
（2）建设单位：平利县水利局
（3）建设性质：新建
（4）项目投资：本项目总投资24530.00万元。项目环保投资324.24万元，占总投资额的1.32%。
（5）建设地点：项目位于平利县黄洋河和坝河流域，主要涉及平利县老县镇、大贵镇、西河镇、城关镇、长安镇。
（6）建设规模：治理河道总长度为30.6km：1）老县镇段从上游东河北河至下游凤桥村，综合治理河长13.8km；2）大贵镇段从上游嘉峪寺村至下游出镇区，综合治理河长4.2km；3）西河镇段起点为西河镇区上游大湾村，终点至西河镇区下游黄土梁。综合治理河长1.8km；4）琵琶岛片区治理支流凉水沟，并治理坝河干流金华村、龙古村防洪堤，综合治理河长2.7km。5）长安河水系从上游千佛洞村至下游连仙河，综合治理河长8.1km。
（7）建设内容
①水系连通：新建渠道3.70km，改建渠道1.74km，支沟治理1.06km，改建固床潜坝10座，新建拦沙堰坎1座，新建预沉池1座。
②岸坡整治：新建堤防（护岸）7.28km（其中新建堤防1991.1m，新建护岸5285.3m），改建堤防（护岸）7.74km（其中拆除重建堤防66.6m，拆除重建护岸3554.3m，加固堤防1192.6m，加固护岸2926.7m），新建防汛道路0.75km，新建巡查步道0.36km，改建桥梁1座。
③河道清淤清障：河道清淤疏浚2.79万m³，河道清障1.45万m³。
④水源涵养与水土保持：粮果套种带21.5hm²，新建生产道路7.47km，文化宣传导视系统5项，水保生态修复治理11.05万m²。
⑤河湖管护：智慧化河湖管护系统1项。
⑥防污控污：防污控污11处。
⑦景观人文及环境提升：景观人文及环境提升5处。
其中11处防污控污工程进行了环境影响评价，本次环评不包括该部分内容。
（8）建设期限：计划于2023年7月动工建设，预计2024年12月建成，施工周期为17个月。施工高峰期施工人员200，平均施工工人100人。
项目工程内容及规模情况见一览表3.1-1，工程特性表见表3.1-2。
表3.1-1   工程内容及规模一览表
	项目名称
	工程内容
	建设内容及规模

	主体工程
	黄洋河流域县河水系老县镇段综合整治工程
	治理河道长度13.8km，其中新建渠道0.07km，支沟治理1.06km，新建堤防（护岸）3.32km（其中新建堤防1094.0m，新建护岸2222.4m），改建堤防（护岸）0.16km（其中加固堤防162.8m），河道清淤疏浚1.57万m³，粮果套种带10hm2，新建生产道路2.2km，文化宣传导视系统1项，水保生态修复治理0.33万m²，智慧化河湖管护系统1项，景观人文1处；智慧化河湖管护系统1处。

	
	黄洋河流域大贵镇段综合整治工程
	治理河道长度4.2km，新建渠道1.62km，改建渠道1.0km，新建堤防（护岸）0.41km（其中新建堤防405.0m），改建堤防（护岸）0.34km（其中拆除重建堤防66.6m、加固堤防270.6m），粮果套种带11.5hm²，新建生产道路5.27km，文化宣传导视系统1项，水保生态修复治理3.32万m²，智慧化河湖管护系统1项。

	
	坝河流域西河镇综合整治工程
	治理河道长度1.8km，新建渠道1.79km，新建拦沙堰坎1座，新建预沉池1座，新建堤防（护岸）0.34km（其中新建堤防338.8m），改建堤防（护岸）1.24km（其中拆除重建护岸405.7m、加固护岸831.1m），新建防汛道路0.75km，文化宣传导视系统1项，水保生态修复治理2.41万m²，智慧化河湖管护系统1项，防污控污2处，景观人文1处。

	
	坝河流域琵琶岛片区综合整治工程
	治理河道长度2.7km，新建渠道0.22km，新建堤防（护岸）2.34km（其中新建护岸2341.6m），改建堤防（护岸）0.86km（其中拆除重建护岸538.0m、加固护岸321.6m），河道清淤疏浚1.03万m³，河道清障0.06万m³，文化宣传导视系统1项，水保生态修复治理1.70万m²，智慧化河湖管护系统1项。

	
	坝河流域长安河水系综合整治工程
	治理河道长度8.1km，改建渠道0.74km，改建固床潜坝10座，新建堤防（护岸）
0.87km（其中新建堤防153.3m，新建护岸721.3m），改建堤防（护岸）5.14km（其中拆除重建护岸2610.6m、加固堤防759.2m、加固护岸1774.0m），新建巡查步道0.36km，改建桥梁1座，河道清淤疏浚0.19万m³，河道清障1.39万m³，文化宣传导视系统1项，水保生态修复治理3.29万m²，智慧化河湖管护系统1项，景观人文3处。

	临时工程
	施工营地
	各施工片区需临时工棚100m2，分为13个分片区，共需临时工棚计1300m2；工程监理、设计代表、建设单位住宿、办公需要临时房屋850m2。全部就近租赁当地民房使用，不新建。

	
	取弃土场
	项目不设取土场和弃渣场。弃土石方和清淤淤泥全部用于平利工业园用于场地平整回填。

	储运工程
	施工便道
	临时施工道路面积27600m2。

	
	临时堆料场
	临时堆料场主要用于存放施工材料，设置混凝土、砂浆版拌和系统、石料加工厂以及用于工地土工试验场所，每个分片区搭设堆料场，需要临时堆料场3100m2。

	
	淤泥临时堆放场
	用于淤泥临时堆放、干化，四周设置围挡和排水沟。

	公用工程
	供水系统
	施工用水用水泵沿河道就近提取，施工生活用水可直接采用居民用自来水。

	
	供电系统
	利用当地供电电网，电压220V/380V，由场地外引入。

	环保工程
	废水
	施工期间产生的废水主要为施工人员生活废水以及施工生产废水。本项目施工营地依托租赁民房已有的化粪池，生活污水经化粪池处理后用于附近农田施肥。混凝土施工废水采用沉淀池，沉淀后回用于混凝土搅拌过程；车辆机械冲洗废水经隔油池、沉淀池处理后循环用于车辆机械的冲洗，不外排。淤泥余水经絮凝沉淀后用于洒水降尘。

	
	废气
	扬尘：加强施工管理、定期洒水，运输车辆遮盖密闭、物料苫盖、施工现场设置围栏或部分围栏，运输车辆进行冲洗等措施。
施工机械燃油废气：选用低能耗、低污染排放的施工机械和车辆，加强机械和运输车辆的管理和维修，选择清洁油品。
清淤恶臭：将施工淤泥清淤时间选择在枯水期(冬季、春季)，避免夏季施工，加快施工进程，提高施工效率，防止底泥清淤工程对底泥长时间扰动散发臭气。及时清运，对淤泥堆放场周边设置挡板，设置封闭围挡；减少淤泥临时堆放时间，喷洒除臭剂、密闭运输干化后的淤泥。

	
	噪声
	选用低噪声施工机械和工艺，加强设备维护和保养；施工区合理优化布局，设置围挡；合理安排施工车辆行驶路线和时间；加强施工管理；车辆限速，禁止鸣笛等。

	
	固体废物
	弃土石渣：用于平利县园区场地平整回填使用。
河道清障垃圾：主要混凝土块、石渣、生活垃圾等，经过简单的分拣，生活垃圾运至生活垃圾填埋场填埋处置，混凝土块、石渣用于平利县园区场地平整回填使用。
生活垃圾：集中收集，交由当地的生活垃圾清运系统清运处置。

	
	生态保护
	对陆生植物、陆生动物、水生生物采取相应的生态保护、生态修复与补偿以及管理措施；采取严格控制施工临时占地；采取相应的工程措施、植物措施等水土保持措施；对施工临时占地采取相应的生态恢复措施，如对施工场地，施工结束后采取平整废弃场地、清理建筑垃圾的措施，同时乔、灌、草相结合形成生态上相互扶持和立体景观；对淤泥临时堆放场，堆场表层和边坡采取表土进行覆盖，播撒当地草籽进行植被恢复。


表3.1-2   工程特性表
	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	一
	河流特性
	
	
	

	1
	黄洋河长度
	km
	126
	

	2
	河流域面积
	km2
	964
	

	3
	黄洋河河道平均比降
	‰
	3.94
	

	4
	坝河长度
	km
	128
	

	5
	河流域面积
	km2
	2080
	

	6
	坝河河道平均比降
	‰
	3.88
	

	7
	县河长度
	km
	33.1
	

	8
	河流域面积
	km2
	116
	

	9
	县河河道平均比降
	‰
	19.1
	

	二
	设计洪峰流量
	
	
	

	1
	县河老县镇马鞍山村10年一遇洪峰流量
	m3/s
	275
	马鞍山村

	2
	县河老县镇太山庙村10年一遇洪峰流量
	m3/s
	244
	太山庙村

	3
	县河老县镇老县村10年一遇洪峰流量
	m3/s
	186
	老县村

	4
	县河老县镇东河村10年一遇洪峰流量
	m3/s
	118
	东河村

	5
	县河老县镇北河河口20年一遇洪峰流量
	m3/s
	155
	北河河口

	6
	黄洋河大贵镇10年一遇洪峰流量
	m3/s
	642
	儒林堡村、后湾村

	7
	黄洋河大贵镇龙王沟沟口10年一遇洪峰流量
	m3/s
	71
	儒林堡村

	8
	坝河西河镇10年一遇洪峰流量
	m3/s
	1105
	东坝村、西坝村

	9
	坝河琵琶岛片区三河村10年一遇洪峰流量
	m3/s
	1190
	三河村

	10
	琵琶岛片区凉水河5年一遇洪峰流量
	m3/s
	106
	三里垭村

	11
	长安镇石牛河(莲仙河入汇口前)20年一遇洪峰流量
	m3/s
	495
	高峰村

	12
	长安镇石牛河(莲仙河入汇口后)20年一遇洪峰流量
	m3/s
	635
	高峰村

	13
	石牛河中坝村5年一遇洪峰流量
	m3/s
	221
	中坝村

	14
	莲仙河5年一遇洪峰流量
	m3/s
	239
	高源村

	15
	长安河千佛洞村5年一遇洪峰流量
	m3/s
	84
	千佛洞村

	16
	长安河(中坝村、中原村)5年一遇洪峰流量
	m3/s
	138
	中坝村、中原村

	17
	治理河段长度
	mk

	30.6
	

	三
	防洪标准
	
	
	

	1
	老县村北河生态工业园区段、长安镇高峰村生态工业园区段、城关镇金华村、龙古村段防洪标准
	年
	20年一遇洪水
	

	2
	马鞍山段、老县村段、儒林堡村段、后湾村段、西坝村段防洪标准
	年
	10年一遇洪水
	

	3
	太山庙段、东河村段、三河村段、东坝村段防洪标准
	年
	10年一遇洪水防洪不防淹
	

	4
	高源村段、高峰村段、中原村段防洪标准
	年
	5年一遇洪水
	

	5
	固床潜坝防洪标准
	年
	5年一遇洪水
	

	6
	三里垭村段、中坝村段、中原村柴家沟段及其汇入口以下右岸350m、千佛洞村段防洪标准
	年
	5年一遇洪水防冲不防淹
	

	7
	排洪渠道防洪标准
	年
	5年一遇1小时暴雨
	

	四
	工程规模
	
	
	

	1
	河道治理长度总计
	km
	30.6
	

	2
	老县镇段长度
	km
	13.8
	

	3
	大贵镇段长度
	km
	4.2
	

	4
	西河镇段长度
	km
	1.8
	

	5
	琵琶岛片区长度
	km
	2.7
	

	6
	长安河水系长度
	km
	8.1
	

	7
	水系连通
	km
	
	

	8
	新建渠道
	km
	3.70
	

	9
	改建渠道
	km
	1.74
	

	10
	支沟治理
	km
	1.06
	

	11
	改建固床潜坝
	座
	10
	

	12
	新建拦沙堰坎
	座
	1
	

	13
	新建预沉池
	座
	1
	

	14
	岸坡整治
	
	
	

	15
	新建堤防(护岸)
	km
	7.28
	

	16
	改建堤防(护岸)
	km
	7.74
	

	17
	新建防汛道路
	km
	0.75
	

	18
	新建巡查步道
	km
	0.36
	

	19
	改建桥梁
	座
	1
	

	20
	河道清淤清障
	
	
	

	21
	清淤疏浚
	万m³
	2.79
	

	22
	河道清障
	万m³
	1.45
	

	23
	水源涵养与水土保持
	
	
	

	24
	粮果套种带
	hm2
	21.5
	

	25
	新建生产道路
	km
	7.47
	

	26
	文化宣传导视系统
	项
	5
	

	27
	水保生态修复治理
	万m²
	11.05
	

	28
	智慧化河湖管护系统
	项
	1
	5个治理区均有布设

	29
	防污控污
	处
	11
	

	30
	景观人文及环境提升
	处
	5
	

	五
	施工占地
	亩
	299.34
	

	1
	永久占地
	亩
	140.56
	

	2
	施工临时占地
	亩
	158.78
	

	六
	主要工程量
	
	
	

	1
	土方开挖
	万m3
	47.66
	

	2
	石方开挖
	万m3
	0.13
	

	3
	土方回填
	万m3
	35.03
	

	4
	混凝土
	万m3
	5.7
	

	5
	浆砌石
	万m3
	9.58
	

	6
	钢筋制安
	t
	79.44
	

	七
	施工总工期
	月
	16
	


（9）工程治理区现状
项目位于平利县黄洋河和坝河流域，主要涉及平利县老县镇、大贵镇、西河镇、城关镇、长安镇。平利县农村水系经过多年建设，取得了一定的成就，但农村水系面广量大，仍有大量未整治河道。经过现场调研，项目和读研主要存在着以下几个方面的问题：
①部分河段不满足防洪标准
平利县域水系以境内主要山脉大岭为最大分水岭，呈放射状分流注入汉江，河道比降大、流速快，河水暴涨暴落，枯水期水量少，局部河段水系连通不畅。
水利部门实施的堤防工程基本能满足规范要求，其他部门实施的堤防工程普遍存在堤顶高程不够、堤防基础埋深浅等问题，需加固处理；部分河段无堤防或堤防为干砌石堤防，不满足防洪标准；部分区域河道岸坡坍塌，淤塞较为严重，加之沿河村庄两岸均被开垦为农田，由于缺少明确河道管护界限，沿岸村民防洪意识淡薄，河道被不断侵占，同时为了便于土地耕种，部分河道被随意改线现象较为普遍，洪水期现状河道过流能力明显不足。
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图3.1-1  损毁堤防图
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图3.1-2  土坎图
②水域岸线被侵占，破坏河流生态环境
目前农村河道岸线未拟定河道岸线蓝线保护范围。岸线的防洪、供水、生态环境以及开发利用功能缺乏统筹协，未进行系统规划治理，现状沿河道两岸开发活动和临水等涉水建筑物日益增多，邻近岸线或占用岸线范围内的建设活动频繁，由于长期以来河流岸线范围不明，功能界定不清，管理缺乏依据，部分河段岸线开发无序和过度开发严重，对河道行洪带来不利影响、甚至破坏河流生态环境。
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图3.1-3  河道被侵占实景
③部分河道存在淤积、障碍问题，影响河道行洪
沿河村庄由于前期过度开发，导致水土流失严重。河道两岸与农田之间几乎是零距离接触，当发生山洪灾害时，山体水土流失，导致河道淤积严重。为了满足灌溉要求，河中常建有拦河坝，部分拦河坝建设不规范，坝内淤积严重，影响河道行洪及水质；除此之外部分未整治河道存在废弃桥基、临建设施及施工建筑垃圾沿河倾倒，侵占水域，阻碍河道水体自然流动，水体循环自净能力降低，恶化了水生态环境。
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图3.1-4  河道淤积图
④水系面貌与“水美乡村”之间存在差距
为稳步推进平利县“生态立县、旅游带动、统筹城乡、全面小康”发展战略，统筹城乡规划、建设、管理、服务工作，转变乡村无规划、无序建设、参考城市规划理念和方法、结合农村实际的局面，缩小城乡土地、规划建设管理差距，建设强县城的同时规划美丽乡村，着力建设生态旅游示范县。平利县人民政府特编制《平利县县城总体规划（2012—2030）》及《中国平利美丽乡村旅游发展总体规划》，到2025年乡村振兴取得阶段性成果。部分未整治河道与“美丽乡村”要求之间仍然存在一定差距，特别是与以“农家乐”“民宿”为代表的特有的高端乡村休闲旅游之间差距较大，主要表现为护岸生态性不够、堰坝硬化与破损、亲水便民设施布置不足等等。
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图3.1-5  硬质堤防图
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图3.1-6  固床潜坝图
⑤防污控污不完善，需要持续加大投入
现状已建设污水处理设施的村镇存在污水收集系统不完善，污水收集率低的问题，且现状雨污合流普遍，不利于后期处理。同时，现状部分管道存在不同程度的损坏、堵塞现象，造成雨污水排放不畅。现状无污水处理设施的行政村，部分行政村无任何污水收集管网或管网覆盖率极低，污水直接散排乱放，对村庄周围环境及水体造成面源污染。

[image: ]污水排口

图3.1-7  排污现状图
⑥智慧化管理建设滞后
由于缺乏系统治理，现有管理基本以人工管理为主，尤其在农村河段缺少自动化等现代化管护手段，区域智慧管理建设相对比较滞后。
[bookmark: _Toc142388369]3.2工程建设用地范围
3.2.1占地规模
项目治理河道总长度为30.6km，建设征占地包括工程永久征地和施工临时占地两部分。本工程共占压土地299.36亩，其中水利工程永久占地140.56亩；施工生产、施工临建等临时占用土地面积158.78亩。
3.2.2用地调查
工程建设总占地面积为299.36亩，其中水利工程永久占地140.56亩；施工生产、施工临建等临时占用土地面积158.78亩。根据项目资料可知，水利工程主要占地耕地、果园、林地、宜林荒地、河滩地，临时工程占地主要是茶园、耕地、林地、荒地和河滩地。工程建设占地主要实物汇总情况见表3.2-1。
表3.2-1  工程建设占地主要实物汇总表
	序号
	项目
	土地
类型
	单位
	数量
	合计

	
	
	
	
	老县镇
	大贵镇
	西河镇
	长安河
水系
	琵琶岛
片区
	

	一
	永久占地
	亩
	35.09
	60.77
	9.73
	21.02
	13.95
	140.56

	1
	水利工程
	耕地
	亩
	24.56
	12.00
	3.29
	4.93
	
	44.78

	2
	水利工程
	果园
	亩
	
	4.50
	
	
	
	4.50

	3
	水利工程
	林地
	亩
	
	34.64
	0.50
	5.03
	1.59
	41.76

	4
	水利工程
	宜林荒地
	亩
	
	7.05
	
	7.86
	4.94
	19.85

	5
	水利工程
	河滩地
	亩
	10.53
	2.58
	5.94
	3.20
	7.42
	29.67

	二
	临时占地
	亩
	40.21
	16.13
	16.74
	67.2
	18.5
	158.78

	1
	水利工程
	耕地
	亩
	5.14
	5.40
	2.77
	9.80
	1.80
	101.32

	2
	水利工程
	茶园
	亩
	
	
	
	14.10
	
	19.77

	3
	水利工程
	林地
	亩
	
	
	0.82
	
	
	0

	4
	水利工程
	荒地
	亩
	
	
	
	10.50
	
	0.82

	5
	水利工程
	河滩地
	亩
	19.32
	6.50
	3.85
	23.20
	9.20
	10.5

	6
	堆料场
	荒地
	亩
	1.35
	1.08
	0.75
	1.05
	0.75
	42.75

	7
	临时施工道路
	河滩地
	亩
	14.40
	3.15
	8.55
	8.55
	6.75
	3.63

	三
	总    计
	亩
	75.3
	76.9
	26.47
	88.22
	32.45
	299.34


[bookmark: _Toc142388370]3.3工程设计
本工程以防洪工程为主，根据《防洪标准》（GB50201—2014）和《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252—2017）分别确定本工程建筑物级别和防洪标准如下：
老县镇老县村北河生态工业园区段、长安镇高峰村生态工业园区段、城关镇金华村、龙古村段堤防（护岸），防洪标准为20年一遇洪水，主要建筑物级别为4级，次要建筑物为5级。
马鞍山村段、老县村段、儒林堡村段、后湾村段、西坝村段堤防（护岸），防洪标准为10年一遇洪水；太山庙段、东河村段、三河村段、东坝村段等防洪标准为10年一遇洪水防冲不防淹，主、次要建筑物级别均为5级。
高源村段、高峰村段、中原村段堤防（护岸），固床潜坝工程，防洪标准为5年一遇洪水；三里垭村段、中坝村、中原村柴家沟段及其汇入口以下右岸350m、千佛洞村段防洪标准为5年一遇洪水防冲不防淹，渠道为5年一遇1小时暴雨；主、次要建筑物级别均为5级。
3.3.1水系连通工程
1.老县镇水系连通设计
（1）太山庙村小菜园排水渠
根据项目实施方案和初步设计方案，拟对太山庙村小菜园现状水系不通畅的问题改建区域排水渠，将水引至下游河道，实现区域内小水体自然连通，以保证水源供应充足。本次拟改建排水渠长度为74m，排水渠采用矩形断面，B×H=0.4m×0.5m，M7.5浆砌砖，MU10砂浆抹面，边墙衬砌厚度为0.2m，底部采用C20砼浇筑，厚0.15m。
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图3.3-1  排水渠典型设计图
（2）支沟治理
对沿河小堰沟、简家沟、大梅花沟、永红桥下等4条支沟进行综合治理，治理长度为889m。治理标准为5年一遇1小时短历时暴雨，洪峰流量为2.6m3/s、2.6m3/s、5.90m3/s、10.90m3/s。
支沟治理采用M7.5浆砌石结构，各支沟治理方案具体如下：
小堰沟：位于东河村，现状渠道主要以土坎为主，沟道沿岸主要分布有耕地及住户，每逢汛期，沟道洪水直接威胁到沿沟耕地及住户安全，本次拟对该支沟进行治，治理长度为120m，排洪沟断面型式为梯形断面，排洪沟净尺寸为上口宽1.10m，渠底宽0.6m，渠深1.0m，临水坡坡比为1:0.3，背水坡为1:0.1，墙顶宽40cm，墙高1.15m，底板为15cm厚C20现浇砼。典型断面设计如图3.3-2所示。
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图3.3-2    小堰沟排洪沟典型断面设计图
简家沟：位于东河村，现状渠道主要以土坎为主，沟道沿岸主要分布有耕地及住户，每逢汛期，沟道洪水直接威胁到沿沟耕地及住户安全，本次拟对该支沟进行治理，治理长度为139m，排洪沟断面型式为梯形断面，排洪沟净尺寸为上口宽1.20m，渠底宽0.6m，渠深1.0m，临水坡坡比为1:0.3，背水坡为1:0.1，墙顶宽40cm，墙高1.15m，底板为15cm厚C20现浇砼。典型断面设计如图3.3-3所示。
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图3.3-3  简家沟排洪沟典型断面设计图
大梅花沟：位于太山庙村，现状渠道主要以土坎为主，沟道沿岸主要分布有耕地及住户，每逢汛期，沟道洪水直接威胁到沿沟耕地及住户安全，本次拟对该支沟进行治理，治理长度为769.28m，其中新建渠段698.28m，改造渠段71m，排洪沟断面型式为梯形断面，排洪沟净尺寸为上口宽1.90-4.0m，渠底宽1.0-2.44m，渠深1.5-2.60m，临水坡坡比为1:0.3，背水坡为1:0.1，墙顶宽40~60cm，底板为20cm厚C20现浇砼。沿渠一侧栽植景观林带，间隔种植梅花树和桂花树，树间距3.50m。断面设计如图3.3-4所示。
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图3.3-4  大梅花沟典型断面设计图
永红桥下支沟：位于马鞍山村，现状渠道主要以土坎为主，沟道沿岸主要分布有村庄，每逢汛期，沟道洪水直接威胁到沿沟住户安全，本次拟对该支沟进行治理，治理长度为30m，排洪沟断面型式为梯形断面，排洪沟净尺寸为上口宽2.74m，渠底宽1.84m，渠深1.50m，临水坡坡比为1:0.3，背水坡为1:0. 1，墙顶宽40cm，底板为20cm厚C20现浇砼，砂砾石回填30cm。断面设计如图3.3-5所示。
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图3.3-5  永红桥下支沟典型断面设计图
2.大贵镇水系连通设计
（1）大贵镇后湾村茶园改建排水渠
本次对后湾村茶园排水渠进行改建。排水渠侧墙采用砖砌，厚24cm，底板采用C20混凝土结构，厚15cm，排水沟顶面及迎水面侧墙采用M10水泥砂浆抹面，断面尺寸为0.4m×0.6m（宽×高），改建排水渠长1.0km。
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图3.3-6  排水渠剖面图
（2）后湾村堰塘新建引渠道
本次新建后湾村堰塘引水渠，引水渠采用C20混凝土结构，侧墙、底板均厚15cm，断面尺寸为0.3m×0.3m（宽×高），比降为1:500，新建引水渠为现状堰塘引水与下游田间渠道相连接，长度331.8m。
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图3.3-7  引水渠道剖面图
（3）扇子坡新建灌排渠
项目区内有灌排渠3处，治理长度为1285m。治理标准为5年一遇1小时短历时暴雨，洪峰流量为4.2m3/s、1.5m3/s、2.2m3/s；灌排渠均采用M7.5浆砌石梯形结构，渠道底部采用C20混凝土底板。
1#灌排渠采用梯形结构，底宽0.8m，渠道深1.0m（其中桩号DG9G0+540-DG9G0+719段渠深1.2m），坡比为1:0.2，浆砌石厚40cm，底板采用15cm厚C20混凝土，灌排渠一侧上部做0.8m宽人行步道，人行步道采用15cm厚砂砾石+10cm厚C20混凝土路面，渠另一侧顶面采用M10水泥砂浆抹面，长度719m。
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图3.3-8  1#灌排渠断面图
2#、3#灌排渠采用梯形结构，底宽0.48m，渠道深0.8m（其中桩号DG11G0+140-DG11G0+180段、DG11G0+200-DG11G0+240段、DG11G0+380-DG11G0+411.9段、DG11G0+260-DG11G0+300段渠道深度为1.0m），坡比为1:0.2，浆砌石厚40cm，底板采用15cm厚C20混凝土，灌排渠一侧上部做0.8m宽人行步道，人行步道采用15cm厚砂砾石+10cm厚C20混凝土路面，渠另一侧顶面采用M10水泥砂浆抹面，2#新建灌排渠长154m，3#新建灌排渠长412m。
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图3.3-9  2#、3#灌排渠断面图
3.西河镇水系连通设计
（1）排洪渠
西河镇区段共建设排洪渠3处，共4条（1#-4#），总长769.8m，设计标准采用5年一遇1小时暴雨。排洪渠根据洪水流量的大小，设计了两个断面型式。1#、2#、4#排洪渠流量小于1m³/s，排洪渠采用矩形渠型式，渠净宽0.5m，净高0.5~0.6m，矩形渠道边墙厚20cm，底板厚20cm，采用C20砼衬砌，渠道基础铺设20cm厚砂砾石垫层，排洪渠旁铺设宽40cm、厚20cmC20砼人行步道；3#排洪渠流量在1m³/s和2m³/s之间时，排洪渠采用梯形渠型式，渠底净宽0.8m，净高1m，梯形渠道边墙采用M7.5浆砌石，顶宽0.6cm，坡比1:0.3，渠道底板采用厚15cm的C20砼。东坝村排水系统规划进行雨污分离，计划在东坝村新修排洪渠，汇集支沟及岸坡的雨水排入坝河河道。
东坝村共建设排洪渠条，1条干渠（6#），5条支渠（5#、7#-10#），总长1187m，本次设计排洪渠道底板为C20砼，边墙为M7.5浆砌石，抗冲流速满足要求。
（2）拦沙堰坎
3#排洪渠来洪水时淤积严重，且时常堵塞末端连接的排水管，本次设计计划在3#排洪渠上新建1座拦沙堰坎，起到拦截泥沙等杂物，疏通沟道及穿路涵管的行洪断面，使排洪渠与河道形成连通的水系，将支沟及岸坡洪水排入坝河河道。拦沙堰坎设计图如图3.3-10、3.3-11所示。
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图3.3-10   拦沙堰坎纵剖面图
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图3.3-11   拦沙堰坎横剖面图
（3）新建预沉池
4#排洪渠支沟靠近茶园，现状沟道冲出一个大坑，考虑此处地形特点，计划修建预沉池一座，将支沟及岸坡洪水先经预沉池沉淀，再通过渠道排至下游沟道。
预沉池采用圆台形水池，池底为直径4.2m圆形，池净深3m。池底厚0.3m，采用C20砼衬砌，池底基础铺设20cm厚砂砾石垫层。边墙顶宽0.4m，边墙坡比1:0.4，边墙采用M7.5浆砌石砌筑，为仰斜式挡墙型式。预沉池设计图如图3.3-11所示。
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图3.3-12  预沉池横断面图
（4）穿堤排水涵管
西河镇穿堤涵管有两处，均位于东坝村，分别为已建的6#干渠排至坝河DN1000砼穿堤涵管，新建的10#支渠排至坝河DN600砼穿堤涵管。
4.琵琶岛片区水系连通设计
计划对现状三里垭片区湿地旁排洪渠进行整治，沿用原排洪渠、沿坡底布设排水渠至湿地下游沟道处，以与河道形成联通的水系，将支沟洪水排入河道。设计标准采用5年一遇1小时暴雨。
排洪干渠自现状最西侧水塘以东排洪干渠起，沿现状土渠自西向东排至下游桥下沟道内，布设长度102.7m；排洪支渠为现状土渠，汇流至排洪干渠下游，布设长度118.9m。根据现状排洪干支渠尺寸，拟定新建排洪渠尺寸，排水干渠采用梯形结构，两侧边墙为M7.5浆砌石，底部采用C20混凝土结构，渠深0.6m，上口宽0.8m，下口宽0.56m，两侧边墙坡比1:0.2，排水支渠采用矩形C20混凝土结构，净尺寸0.4×0.4m。
5.长安河水系连通设计
（1）渠道改造
为解决现状水系连通不畅问题，对区域内5处渠道进行改造修复，使其实现小区域水体自然连通。
1）菜市场暗涵修复
本次对菜市场排水暗涵进行改造，改造暗涵长度60.2m。暗涵断面尺寸为0.8m×0.8m，采用C25钢筋混凝土结构，壁厚20cm，暗涵底部设10cmC20混凝土垫层。
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图3.3-13     箱涵剖面图
2）渠道改造
柯家堰渠道采用C20混凝土，渠道断面尺寸为0.4m×0.4m，改造长度70m，道下部设置C20混凝土基座，基座高1.2m，宽1.1m。
5#固床潜坝改建渠道采用C20混凝土，渠道断面尺寸为0.5m×0.4m，改造长度66m。混凝土渠道侧墙厚度0.2m，底板厚度0.1m。基础为M7.5浆砌石基础，高1.2m，宽1.1m。
6#固床潜坝改建渠道采用C20混凝土，渠道断面尺寸为0.4m×0.4m，改造长度41.9m。混凝土渠道侧墙厚度0.20m，底板厚度0.1m。
7#固床潜坝改建渠道采用C20混凝土，渠道断面尺寸为0.4m×0.4m，改造长度30.1m。混凝土渠道侧墙厚度0.20m，底板厚度0.1m。
莲仙河左岸护岸顶现状有灌溉渠道283.5m，本次设计改造护岸将此部分渠道一并改造，渠道仍设置在护岸顶，此部分已经计入到莲仙河护岸改造中。渠道断面尺寸为0.45m×0.3m，边墙和底板厚度均为15cm。
中原村排水渠道完好，长度126.0m，为了使小区域交通更加完善，渠道顶部加设盖板，盖板采用C25钢筋混凝土，宽1.1m，厚12cm。
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图3.3-14  柯家堰渠道改造剖面图
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图3.3-15  5#固床潜坝改建渠道改造剖面图
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图3.3-16  中原村排水渠加盖板改造剖面图
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图3.3-17   莲仙河护岸渠道改造剖面图
3）渠道管道化+人行步道改造
中原村渠道管道化长度121.5m，在现状渠道中埋置DN400波纹管，管底距离底板10cm。波纹管首部设置C20混凝土沉砂池，其断面尺寸为宽1m，长1.5m，高0.8m。
波纹管安装后，对渠道进行回填，回填高度达到现状渠顶即可，再在其上部做人行步道，人行步道采用15cm厚砂砾石+20cm厚C30混凝土路面+青石板，人行步道单侧种植桂花树。2.1m宽人行步道长25.8m，1.5m宽人行步道长95.7m。
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图3.3-18  中原村渠道管道化+人行步道(2.1m宽)改造剖面图
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图3.3-19  中原村渠道管道化+人行步道（1.5m宽）改造剖面图
改造渠道建设内容见表3.3-1所示。
表3.3-1  长安河水系改造渠道建设内容统计表
	项目
	长度m
	净尺寸(长×宽)m

	莲仙河护岸顶渠道改造
	283.5
	0.45m×0.3m

	柯家堰渠道改造
	70
	0.4m×0.4m

	5号坝改建渠道改造
	66
	0.5m×0.4m

	6号坝改建渠道改造
	41.9
	0.4m×0.4m

	7号坝改建渠道改造
	30.1
	0.4m×0.4m

	中原村排水渠1改造
	126
	

	中原村排水渠2改造
	121.5
	DN400 管道

	总计
	739.0
	


（2）固床潜坝设计
为缓解河道冲刷，灌溉农田，同时结合乡村振兴的整体要求，利用形成的水面打造区域水生态的美好环境，本次对该河段上10座固床潜坝进行修复。
①长安河
该段自上游至下游共改造固床潜坝9座，除3#和7#坝拆除局部为现浇混凝土结构，其余均为埋石混凝土结构。
②石牛河
该段共改造固床潜坝1座，为混凝土结构。长安河水系岸坡整治工程治理分区统计表见3.3-2。
表3.3-2  长安河水系固床潜坝工程治理统计表
	序号
	河流
	地名
	固床潜坝

	
	
	
	序号
	坝长（m）
	坝顶高程(m)

	1
	石牛河
	石牛河口村
	1#固床潜坝
	23.5
	461.6

	2
	长安河
	中原村柴家沟沟口
	2#固床潜坝
	16.0
	504.5

	3
	
	鸿安桥下游
	3#固床潜坝
	19.9
	465.5

	4
	
	鸿安桥上游、惠安桥下游
	4#固床潜坝
	22.2
	467.4

	5
	
	中坝大桥下游
	5#固床潜坝
	14.4
	471.5

	6
	
	中原村
	6#固床潜坝
	12.2
	501.2

	7
	
	
	7#固床潜坝
	17.2
	496.05

	8
	
	
	8#固床潜坝
	19.5
	499.5

	9
	
	千佛洞村
	9#固床潜坝
	13.3
	522.8

	10
	
	
	10#固床潜坝
	7.5
	525.1

	合计
	
	166
	


7#固床潜坝设计消力池长8.0m，深0.4m，采用0.4m厚C25钢筋砼浇筑，消力池下游设1.0m高、0.5m宽齿墙。其他9座固床潜坝设置C2钢筋砼消力池，消力池长5.0m，厚0.4m，消力池下游设1.0m高、0.5m宽齿墙。
3.3.2岸坡整治工程
1.老县镇岸坡整治设计
本次设计中根据工程区地形、地质条件及上下游或河对岸已成工程，综合分析比较，县河治理段采用挡墙形式。






表3.3-3  老县镇岸坡整治工程统计表
	片区
	行政村
	位置
	左右岸桩号
	新建堤防(护岸)长度m
	改建堤防(护岸)长度m

	
	
	
	
	新建堤防长度m
	新建护岸长度m
	拆除重建堤防长度m
	拆除重建护岸长度m
	加固堤防长度m
	加固护岸度m

	县河
老县
镇段
	东河村
	县河左岸
	LX1Z0+000.00~LX1Z0+160.1
	
	160. 1
	
	
	
	

	
	
	县河左岸
	LX2Z0+000.00~LX2Z0+552.4
	
	552.4
	
	
	
	

	
	
	县河右岸
	LX1Y0+000.00~LX1Y0+094.5
	
	94.5
	
	
	
	

	
	
	县河右岸
	LX2Y0+000.00~LX2Y0+043.6
	
	43.6
	
	
	
	

	
	老县村
	县河左岸
	LX3Z0+000.00~LX3Z0+128.0
	128.0
	
	
	
	
	

	
	
	县河左岸
	LX4Z0+000.00~LX4Z0+275.1
	275.1
	
	
	
	
	

	
	
	县河右岸
	LX3Y0+000.00~LX3Y0+162.8
	
	
	
	
	162.8
	

	
	
	县河右岸
	LX4Y0+000.00~LX4Y0+201.1
	201.1
	
	
	
	
	

	
	
	北河右岸
	BH1Y0+000.00~BH1Y0+302.3
	302.3
	
	
	
	
	

	
	太山庙村
	县河左岸
	LX5Z0+000.00~LX5Z0+414.80
	
	414.8
	
	
	
	

	
	
	县河左岸
	LX6Z0+000.00~LX6Z0+332.6
	
	332.6
	
	
	
	

	
	
	县河右岸
	LX5Y0+000.00~LX5Y0+357.0
	
	357.0
	
	
	
	

	
	
	县河右岸
	LX6Y0+000.00~LX6Y0+267.40
	
	267.4
	
	
	
	

	
	马鞍山村
	县河左岸
	LX7Z0+000.00~LX7Z0+187.5
	187.5
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	1094.0
	2222.4
	0.0
	0.0
	162.8
	0.0

	总计
	
	
	
	3316.4
	162.8

	合计
	
	
	
	3479.2


2.大贵镇岸坡整治设计
根据大贵镇段河道地形地貌条件，分段选择不同型式的堤防断面型式进行安排整治。


表3.3-4  大贵镇岸坡整治工程统计表
	片区
	行政村
	位置
	左右岸桩号
	新建堤防(护岸) 长度m
	改建堤防(护岸)长度m

	
	
	
	
	新建堤防长度m
	新建护岸长度m
	拆除重建堤防长度m
	拆除重建护岸长度m
	加固堤防长度m
	加固护岸长度 m

	黄洋
河大
贵镇
段
	儒林堡村
	黄洋河左岸
	DG1Z0+000.0~DG1Z0+110.6
	
	
	
	
	110.60
	

	
	
	黄洋河左岸
	DG2Z0+000.0~DG2Z0+100.0
	
	
	
	
	100.00
	

	
	
	黄洋河左岸
	DG3Z0+000.0~DG3Z0+66.6
	
	
	66.60
	
	
	

	
	
	龙王沟左岸
	DG4Z0+000.0~DG4Z0+196.4
	196.40
	
	
	
	
	

	
	
	龙王沟右岸
	DG4Y0+000.0~DG4Y0+208.6
	208.60
	
	
	
	
	

	
	后湾村
	黄洋河右岸
	DG5Y0+000.0~DG5Y0+060.0
	
	
	
	
	60
	

	小计
	
	
	
	405.0
	0.0
	66.6
	0.0
	270.6
	0.0

	总计
	
	
	
	405.0
	337.2

	合计
	
	
	
	742.2


3.西河镇岸坡整治设计
根据坝河水系河道地形地貌条件，分段选择不同型式的护岸断面型式进行安排整治。
本工程位于坝河中下游，综合治理河段总长1.8km，均位于西河镇镇区，西河镇区段起点为西河镇区上游大湾村，终点至西河镇区下游黄土梁。沿河左、右岸分布有西河镇镇区及村庄，居民人口较为密集，除镇区部分河段已建有堤防，其余均为自然土坎。本次治理段落共5段，治理工程区护岸总长度1.58km，其中改造现状坡式护岸1.24km，新建墙式提防338.8m。同时改造堤顶滨水步道1.24km；硬化西河镇镇区下游现状堤顶路750m。



表3.3-5  西河镇堤防（护岸）建设内容统计表
	片区
	行政村
	位置
	左右岸桩号
	新建堤防(护岸)长度m
	改建堤防(护岸)长度m

	
	
	
	
	新建堤防长度m
	新建护岸长度m
	拆除重建堤防长度m
	拆除重建护岸长度m
	加固堤防长度m
	加固护岸长度m

	坝河
西河
镇段
	西坝村
	坝河左岸
	XH1Z0+000.0~XH1Z0+338.8
	338.8
	
	
	
	
	

	
	东坝村
	坝河右岸
	XH1Y0+000.0~XH1Y0+205.1
	
	
	
	
	
	205.10

	
	
	坝河右岸
	XH2Y0+000.0~XH2Y0+405.7
	
	
	
	405.70
	
	

	
	
	坝河右岸
	XH3Y0+000.0~XH3Y0+626.0
	
	
	
	
	
	626.0

	小计
	
	
	
	338.8
	0.0
	0.0
	405.7
	0.0
	831.1

	总计
	
	
	
	338.8
	1236.8

	合计
	
	
	
	1575.6


4.琵琶岛片区岸坡整治设计
片区内涉及坝河琵琶岛村下游右岸岸坡治理约0.2km、坝河城关镇金华、龙古村河段1.2km，支沟凉水河1.3km，治理长度总计2.7km。琵琶岛片区岸坡整治共新建堤防（护岸）2341.6m，改建堤防（护岸）859.6m。
表3.3-6  琵琶岛片区堤防（护岸）建设内容统计表
	片区
	行政村
	位置
	左右岸桩号
	新建堤防(护岸)长度m
	改建堤防(护岸)长度m

	
	
	
	
	新建堤防长度m
	新建护岸长度m
	拆除重建堤防长度m
	拆除重建护岸长度m
	加固堤防长度m
	加固护岸长度m

	坝河
琵琶
岛片
区
	三河村
	坝河干流右岸
	CG1Y0+000.0~CG1Y0+211.5
	
	
	
	211.5
	
	

	
	金华、龙古村
	坝河干流左岸
	LA0+000.0~LA1+320.0
	
	870.0
	
	
	
	

	
	三里垭村
	凉水河左岸
	CG2Z0+000.0~CG2Z0+251.4
	
	251.4
	
	
	
	

	
	
	凉水河
右岸
	CG2Y'0+000.0~CG2Y'0+378.1
	
	378. 1
	
	
	
	

	
	
	凉水河
左岸
	CG2Z'0+000.0~CG2Z'0+376.5
	
	376.5
	
	
	
	

	
	
	凉水河
右岸
	CG2Y'0+000.0~CG2Y'0+164.6
	
	164.6
	
	
	
	

	
	
	凉水河右岸
	CG2Y''0+000.0~CG2Y''0+133.6
	
	
	
	
	
	133.6

	
	
	凉水河左岸
	CG2Z''0+000.0~CG2Z''0+301.0
	
	301.0
	
	
	
	

	
	
	凉水河右岸
	CG2Y'''0+000.0~CG2Y'''0+188.0
	
	
	
	
	
	188.0

	
	
	凉水河右岸
	CG2Y'''0+188.0~CG2Y'''0+514.5
	
	
	
	326.5
	
	

	小计
	
	
	
	0.0
	2341.6
	0.0
	538.0
	0.0
	321.6

	总计
	
	
	
	2341.6
	859.6

	合计
	
	
	
	3201.2


5.长安河岸坡整治设计
（1）护岸工程
根据长安河水系河道地形地貌条件，分段选择不同型式的护岸断面型式进行安排整治。
表3.3-7  长安河堤防（护岸）建设内容统计表
	片区
	行政村
	位置
	左右岸桩号
	新建堤防(护岸)长度m
	改建堤防(护岸)长度m

	
	
	
	
	新建堤防长度m
	新建护岸长度m
	拆除重建堤防长度m
	拆除重建护岸长度m
	加固堤防长度m
	加固护岸长度m

	坝河
长安
河水
系
	千佛洞村
	长安河左岸
	CA10Z0+000.0~CA10Z0+585.8
	
	
	
	585.8
	
	

	
	
	长安河右岸
	CA6Y0+000.0~CA6Y0+442.3
	
	
	
	
	
	442.3

	
	中原村
	长安河左岸
	CA12Z0+000.0~CA12Z0+153.3
	153.3
	
	
	
	
	

	
	
	长安河左岸
	CA1Z0+000.0~CA1Z0+307.2
	
	
	
	307.2
	
	

	
	
	长安河左岸
	CA2Z0+000.0~CA2Z0+426.4
	
	
	
	426.4
	
	

	
	
	长安河左岸
	CA3Z0+000.0~CA3Z0+045.0
	
	
	
	
	
	45

	
	
	长安河左岸
	CA11Z0+000.0~CA11Z0+055.0
	
	
	
	
	
	55

	
	
	长安河右岸
	CA1Y0+000.0~CA1Y0+324.8
	
	
	
	
	
	324.8

	
	
	长安河右岸
	CA2Y0+000.0~CA2Y0+570.3
	
	
	
	570.3
	
	

	
	
	长安河右岸
	CA3Y0+000.0~CA3Y0+066.1
	
	
	
	66. 1
	
	

	
	
	柴家沟右岸
	CA7Y0+000.0~CA7Y0+370.0
	
	360
	
	
	
	

	
	中坝村
	长安河左岸
	CA4Z0+000.00~CA4Z0+194.2
	
	
	
	
	
	194.2

	
	
	长安河右岸
	CA4Y0+000.0~CA4Y0+055.4
	
	
	
	55.4
	
	

	
	
	长安河左岸
	CA5Z0+000.0~CA5Z0+306.0
	
	
	
	
	
	306

	
	
	长安河右岸
	CA5Y0+000.0~CA5Y0+332.0
	
	
	
	
	
	332

	
	高峰村
	石牛河左岸
	CA6Z0+000.00~CA6Z0+ 137.4
	
	137.4
	
	
	
	

	
	
	石牛河左岸
	CA7Z0+000.00~CA7Z0+983.1
	
	223.9
	
	
	759.2
	

	
	
	蛟子沟左岸
	CA9Z0+000.0~CA9Z0+074.7
	
	
	
	
	
	74.7

	
	高源村
	莲仙河右岸
	CA8Z0+000.00~CA8Z0+599.4
	
	
	
	599.4
	
	

	小计
	153.3
	721.3
	0.0
	2610.6
	759.2
	1774.0

	总计
	874.6
	5143.8

	合计
	6018.4


表3.3-8  长安河水系岸坡整治工程断面型式统计表
	序号
	河流
	地名
	工程段
	地基岩性
	工程类别
	断面型式
	样式

	1
	莲仙河
	高源村
	CA8Z
	卵石
	护岸
	挡墙
	仰斜式堤防样式一

	2
	石牛河
	高峰村
工业园区
	CA7Z
	卵石
	堤防/护岸
	挡墙
	仰斜式堤防样式三

	3
	
	高峰村蛟子沟
	CA9Z
	卵石
	护岸
	基础加固
	挡墙基础加固

	4
	
	高峰村
	CA6Z
	卵石
	护岸
	挡墙
	仰斜式堤防样式一

	5
	长安河
	中坝村
	CA5Z
	卵石
	护岸
	基础加固
	挡墙基础加固

	6
	
	
	CA5Y
	卵石
	护岸
	基础加固
	挡墙基础加固

	7
	
	中坝村陈家湾
	CA4Z
	卵石
	护岸
	护坡
	铰接式生态护坡

	8
	
	
	CA4Y
	卵石
	护岸
	挡墙
	仰斜式堤防样式一

	9
	
	中原村
	CA11Z
	卵石
	护岸
	基础加固
	挡墙基础加固

	10
	
	
	CA3Z
	卵石
	护岸
	基础加固
	挡墙基础加固

	11
	
	
	CA2Z
	卵石
	护岸
	挡墙
	仰斜式堤防样式二

	12
	
	
	CA1Z
	卵石
	护岸
	挡墙
	仰斜式堤防样式一

	
	
	
	CA7Z
	卵石
	护岸
	挡墙
	仰斜式堤防样式一

	13
	
	
	CA12Z
	卵石
	护岸
	护坡
	铰接式生态护坡

	14
	
	
	CA3Y
	卵石
	护岸
	挡墙
	仰斜式堤防样式一

	15
	
	
	CA2Y
	卵石
	护岸
	挡墙
	仰斜式堤防样式二

	16
	
	
	CA1Y
	卵石
	护岸
	挡墙
	仰斜式堤防样式四

	17
	
	千佛洞村
	CA10Z
	卵石
	护岸
	挡墙
	仰斜式堤防样式一

	18
	
	
	CA6Y
	卵石
	护岸
	挡墙
	仰斜式堤防样式四


（2）改建8#人行桥设计
本次改建人行桥为单跨钢架桥，桥轴线与河道中心线平行，桥长13.0m，桥宽1.5m，桥面高程为528.22m。
人行桥面板采用20mm钢板铺装，桥面净宽1.5m，纵梁采用700✕300mm工字钢，横隔板采用510✕300mm工字钢，桥面横向排水从中间向两边坡度为2%；桥两侧修建C20砼下河台阶；桥帽采用C25钢筋砼，桥墩为M7.5浆砌石砌筑、桥墩基础采用C20买埋石混凝土，基础坐落在深泓以下2m。桥面设13m栏杆2副，栏杆高1.2m。
6.附属建筑物设计
（1）老县镇段附属建筑物设计
下河踏步：为便于管理，沿河一定距离设置下河踏步，共设置16道。挡墙梯道宽1m，踏步用C20砼砌筑，踏步宽0.3m，高0.15m；护坡梯道宽2m，踏步用C20砼砌筑，踏步宽0.3m，高0.2m。
（2）琵琶岛片区附属建筑物设计
①排水涵管设计
根据工程段支流汇入及堤后排水情况，为将排水沟和堤后积水排入河道，减小对堤防稳定的影响，在堤后较低处设置排水涵管，根据工程现状，在凉水河左岸第一段CG2Z0+206.7、凉水河左岸第二段CG2Z'0+143.4处设置排水涵管，以将支沟水引入凉水河。
本次设计穿堤涵管采用DN800Ⅱ承插口钢筋砼排水涵管，管道入口处设置0.3m厚M7.5浆砌石八字墙，M7.5浆砌石小挡墙进行固定，顶宽0.5m，墙高2.0m。出口处设置厚0.5m铅丝石笼护坦。钢筋混凝土管设180°C20基础。排水涵管进口高程根据实际地面线高程确定，坡降为2%。
②下河踏步
为营造人与自然和谐相处环境及工程管理方便，本次设计在项目区新建4处下河踏步，分别位于坝河干流CG1Y0+138.3、凉水河CG2Z0+032.9、CG2Y0+022.7、CG2Y''0+076.6。下河踏步宽1.0m，每级阶高0.15m，宽0.3m ，坡比为1:2，C20混凝土结构。
（3）长安河水系附属建筑物设计
①堤顶交通
根据防汛抢险、管理养护、巡堤交通等要求，并考虑工程段实际情况、现状交通条件等，堤（护）岸顶布设交通道路。
莲仙河高峰村桩号CA8Z0+325.5~CA8Z0+599.4段墙顶设C20砼路面，宽1.2m，厚度为15cm。
中坝村陈家湾CA4Z段现状挡墙顶设青石板路，路基为C20砼，宽1.2m，厚度为15cm。
长安河中原村桩号CA1Z0+000.0~CA1Z0+245.3段为现状道路修复，为青石板路面，宽0.8m。
长安河中原村CA2Z段和CA2Y 段墙顶设青石板路，宽1.2m，厚度为15cm。
②下河踏步
为便于管理，沿河一定距离设置下河踏步，共设置19道。挡墙梯道宽1m，踏步用C20砼砌筑，踏步宽0.3m，高0.15m；护坡梯道宽2m，踏步用C20砼砌筑，踏步宽0.3m，高0.2m。
③穿堤排水涵管
工程段所在河道旁基本为耕地，现状耕地内部分渠道深入河道，修建堤防（护岸）后将堵塞渠道出口，设计在渠道出口处挡墙内埋设DN400钢筋砼管。中原村CA2Y段及CA3Y段现状有排洪渠通入河道，CA2Y段现状排洪渠宽度为2.0m，设计在排洪渠出口处挡墙内埋设1根DN1500钢筋砼管；CA3Y段现状排洪渠宽度为3.2m，设计在排洪渠出口处挡墙内埋设2根DN1500钢筋砼管。长安河片区共设置7道穿堤排水涵管。
3.3.3清淤清障
根据项目资料，总的清淤清障4.24万m3，清淤厚度约50cm，主要涉及河流/堰塘是县河、琵琶岛、长安河和长安河支流。
1.县河清淤清障
结合县河实际情况，本次选用排干清淤中的干挖清淤施工方法，即通过机械设备进行开挖处理，由运输车直接将挖除的淤泥运送至场地外指定位置。
县河河道清淤疏浚工程量见表3.3-9。
表3.3-9  县河流域河道清淤疏浚工程量一览表
	实施地点
	水文断面
	面积
	清淤方量(m³)

	东河村
	A7-A8
	610.5
	824.18

	老县村
	A14-A15
	1284
	1733.40

	
	A16-A17
	1236
	1668.60

	
	A17-A18
	1162.5
	1569.38

	
	A18-A20
	2503.5
	3379.73

	
	A26
	390
	526.50

	
	A27
	705
	951.75

	
	A29-A31
	3031.5
	4092.53

	太山庙村
	A34-A35
	699
	943.65

	合计
	
	11622
	15689.70


2.琵琶岛片区清淤清障
区域范围内仅琵琶岛内有部分淤积，淤积量1.09万m³，本次对其进行清淤处理。
3.长安河清淤清障
结合长安河水系实际情况，本次选用排干清淤中的干挖清淤施工方法。即通过机械设备进行开挖处理，由运输车直接将挖除的淤泥运送至场地外指定位置。长安河水系河道清障及清淤疏浚工程量见表3.3-10。
表3.3-10  长安河流域河道清障及清淤疏浚工程量一览表
	序号
	河流
	断面
	清障
	清淤

	
	
	起点
	终点
	（万m3）
	（万m3）

	1
	长安河
	D55断面
	CA4Z0+196.1
	
	0.07

	2
	
	CA5Y0+000.0
	CA5Y0+332.0
	
	0.12

	3
	石牛河
	CA6Z0+000.00
	CA6Z0+118.86
	0.36
	

	4
	
	CA7Z0+000.00
	CA7Z0+696.78
	0.04
	

	5
	莲仙河
	CA8Z0+033.96
	CA8Z0+274.4
	0.27
	

	6
	长安河
	D71断面
	D73断面
	0.10
	

	7
	
	D63断面
	D66断面
	0.08
	

	8
	
	D59断面
	D61断面
	0.26
	

	9
	
	D40断面
	D49断面
	0.16
	

	10
	
	D23断面
	D31断面
	0.12
	

	合计
	
	
	
	1.39
	0.19


3.3.4水源涵养和水土保持
1.老县镇水源涵养和水土保持设计
（1）水文化与科普宣传导视系统
在治理示范点进出指引牌、区域标志牌、区域游览路线图、功能措施布局图、区域内部导视指示牌与参观导视图等水文化相关导视、宣传标牌，进行科普宣传，营造生态宜居、乡风文明、人水和谐、美丽宜居、功能复合，彰显特色、强化传承的文化氛围。
（2）粮果套种区治理带
项目区共栽植经果林面积10.00hm2，每穴1株，考虑2%的苗木损失，共需苗木12588株。各类林草措施图班汇总表见表3.3-11。
表3.3-11   林草措施单项设计图班汇总表（经济林）
	编号
	现状土地
类型
	坡度(°)
	面积(hm2)
	树种
	整地方式
	株距×行距
	苗木量(株)

	1
	缓坡耕地
	8.5
	1.50
	杏
	大鱼鳞坑
	3m×3m
	1667

	2
	缓坡耕地
	9
	1.50
	甜柿
	大鱼鳞坑
	4m×4m
	938

	3
	缓坡耕地
	9
	1.50
	枇杷
	大鱼鳞坑
	4m×4m
	938

	4
	缓坡耕地
	10
	2.50
	水蜜桃
	大鱼鳞坑
	2.5m×2.5m
	4000

	5
	缓坡耕地
	9
	1.50
	猕猴桃
	大鱼鳞坑
	2.5m×2.5m
	2400

	6
	缓坡耕地
	7
	1.50
	桑葚
	大鱼鳞坑
	2.5m×2.5m
	2400

	
	总计
	
	10.00
	
	
	
	12342


（3）蒋家坪茶园新修生产道路
参照《长江流域水土保持技术手册》，结合示范园的实际情况，为满足小型农机具通行，园区设计生产道路路宽3.5m，比降不超过15%，路面为彩色沥青路面。本次园区新建道路2200m，贯穿于沟坡兼治工程示范区和部分茶文化生态旅游观光经济示范区。路基宽4.0m，路面结构为10cm厚彩色沥青路面+20cm砂滤层+10cm碎石垫层+土层夯实，其中两侧栽植行道树，树种选择柿子树，株距为3m，布设道路排水渠采用矩形断面，B×H=0.4m×0.5m，M7.5浆砌砖，MU10砂浆抹面，衬砌厚度为0.2m。典型设计见图3.3-19。
[image: ]
图3.3-19   生产道路断面设计图
（4）水源涵养生态修复设计
封禁治理面积7.30km2，水土保持宣传封禁牌2处。
（5）水保生态修复设计
利用各种要素创造富有生命力的植物空间，同时选用多年生、挺水、沉水植物为主以护岸固坡。水保生态修复治理面积为3322m²。
2.大贵镇水源涵养与水土保持设计
（1）水文化与科普宣传导视系统
设置总形象(措施布局)牌：平面布置介绍该区域的水利工程分布、水文化节点布置等地；水情教育牌有三种形式表现，一是虾稻共生展示，采用文化小品表现手法；二是在桥前广场设置主题标识一个，预留群众活动场地一处；三是大转弯水保生态修复治理植入河流简介。在水保生态修复治理区植入水情教育，水知识科普，水害警示等。
（2）生产路设计
大贵镇后湾村大转弯新建道路：后湾村大转弯新建道路，路面宽3.0m，路基为3.1m；路面铺设18cm厚C25混凝土，基层采用15cm厚砂砾石，路基采用素土碾压夯实；道路横坡采用2%，单向坡，坡向现状排水渠一侧，铺设道路长度1270.8m。
[image: ]
图3.3-20  后湾村大转弯道路横断面图
后湾村柑子园新建生产路：路面宽1.0m，路基为1.2m；路面铺设15cm厚C20混凝土，基层采用15cm厚砂砾石，路基采用素土碾压夯实；开挖坡比为1:1，铺设道路长度3.0km。
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图3.3-21  后湾村柑子园生产路横断面图
后湾村茶园新建生产主路：路面宽1.5m，路基为1.7m；路面铺设15cm厚C20混凝土，基层采用15cm厚砂砾石，路基采用素土碾压夯实；道路横坡采用2%，单向坡，坡向现状排水渠一侧，铺设道路长度600m。
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图3.3-22  后湾村茶园生产主路横断面图
后湾村茶园新建生产支路：路面宽1.2m，路基为1.4m；基层铺设15cm厚碎石垫层，上铺10cm厚C20混凝土，路面层采用3cm厚水泥砂浆粘结层，上铺2cm厚0.2m×0.4m规则青石板，路基采用素土碾压夯实；道路横坡采用2%，单向坡，坡向现状排水渠一侧，铺设道路长度400m。
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图3.3-23  后湾村茶园生产支路横断面图
后湾村大转弯新建道路：路面宽3.0m，路基为3.1m；路面铺设18cm厚C25混凝土，基层采用15cm厚砂砾石，路基采用素土碾压夯实；道路横坡采用2%，单向坡，坡向现状排水渠一侧，铺设道路长度1270.8m。
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图3.3-24  后湾村大转弯道路横断面图
（3）粮果套种治理带设计
粮果套种治理带建设主要是沿农村道路、沟渠、田坎等现有空间新建和完善农田经济林网，实施范围为后湾村水保林及嘉峪寺村扇子坡区域，栽植经果林面积为11.5hm2。
（4）河道水保生态修复治理设计
大贵镇片区河道水保生态修复治理面积为33176m²。
大贵镇桥前三角地整体设计上，以亲水植物为主，片状种植＋带状种植相结合的形式。大贵镇河道：次重点河道，因为人群参与有限，以简单的带状水生植物为主。大贵镇湿地：一是靠近河岸皆以挺水植物为主，人物停留处丰富视觉感受加入花卉组合搭配；二是植物大片及种植更易成活；三是野外视线开阔，大面积种植符合人物视线观赏原则。入口以大面积百日菊吸引视线，竹林下设置碎石拼布道，按距离及河道宽度设置亲水平台。
3.西河镇水源涵养与水土保持设计
（1）水文化与科普宣传导视系统
总形象（措施布局）牌：平面布置介绍该区通过水工程、水文化支撑产业。水情教育牌有三种形式表现仰韶文化（乐水而居）：分别是河道左岸堤防仰韶文化小品再现仰韶人乐水而居的生活场景；在群众能亲水的区域通过文化小品或休憩设施如水文化宣传多功能小品等，展示仰韶时期人类的生活场景。在右岸凸岸地带增设水埠头、亲水步道，增强群众的体验感。在水保生态修复治理区植入坝河简介、水知识科普、水害警示等，加强群众的水科普知识。
（2）水保生态修复治理设计
河道水保生态修复治理面积为24100m²。
西河一河两岸：以吊桥下河滩为主设置亲水活动，同时兼顾原有沙滩活动，留出场地；其余场地以挺水植物固岸护坡为主，人群亲水处对岸河堤配合下垂植物进行堤防软化，同时配合文化雕塑。
现状湿地公园提升：湿地公园坐落于河岸边，主要以植物提升为主，一处是桂花林下，二是村庄入口处、三是广场入口木栈道一侧、四是河岸边广场入口处水景周边。桂花林下以耐阴植物为主，片状种植，形成林下花海；村庄入口处，整理现状植物，在乔木下增加观赏灌木；
木栈道一侧增加观赏草主处理黄土裸露问题；广场入口水景周边，以岸边种植观赏水生植物为主，精细化搭配，配合现状乔木、整理现状中层植物，形成视线通透、色彩丰富的河岸绿化。
4.琵琶岛片区水源涵养与水土保持设计
（1）水文化与科普宣传导视系统
一是总形象牌（措施牌）。总体标明措施布局，并在措施牌上科普琵琶岛的文化旅游产业，和三里垭茶产业深度融合；二是在地文化的科普，如李良田贡茶故事的科普文化小品等，既能增加观赏感和体验感，又能增强贡茶文化故事的宣传科普力度。
（2）河道水保生态修复治理设计
主要由琵琶岛茶山、琵琶岛等两部分组成，治理面积为16960m²。
琵琶岛茶山：茶山整体处于凹地，因此高处视线尤为重要，同时兼顾游园体验，丰富岸边水生植物、连通道路。
琵琶岛：岛区域主以岛内入口种植区域及岛外河道为主。岛内种植区域连通道路形成环线，池边以水生植物搭配为主，岛外在河道较宽处种植水生植物。
5.长安河水源涵养与水土保持设计
（1）水文化与科普宣传导视系统
一是总形象（措施布局）牌：平面布置介绍该区域的水利工程分布、水文化节点布置等，让受众了解到水系连通和水美乡村项目在长安镇的落地。二是水情教育：河道左岸湿地布设文化小品一组，用以讲述石牛治水的故事；其他诸如女娲神草-绞股蓝的传说故事也会在中原村河道两岸相关区域进行布设，以文化小品科普牌的形式对在地文化进行丰富和宣传。
（2）河道水保生态修复治理设计
长安镇片区河道水保生态修复治理设计主要石牛水街、中原村重点河道部分、中原村次要河道部分等三部分组成，治理面积为长安镇32890m²。
石牛水街：两河相汇口主要以挺水植物、沉水植物为主，同时兼顾岸边视线；竹林下带状种植水生植物、耐阴植物搭配花卉；石牛水街以林下小径为人群主要参与点，高低不同层次的水生植物搭配，丰富视觉感。
中原村重点河道部分：长安镇重点河道部分，尤其桥边，因为人群参与，设置亲水平台，以带状台阶式种植，消化高差的同时丰富人群视觉体验。
（3）水土保持科普展室设计
在长安镇建设，建筑面积120m2，在原有建筑的基础上，通过外立面改造，并配套水电暖通等措施。室内按照展室要求进行装饰。展室通过展板、多媒体展示等手段，以习近平总书记“两山”理论以及总书记在平利县蒋家坪首次提出的“人不负青山，青山定不负人”的生态理念为指引。全方位展示广谱水保知识。
3.3.5河湖管护工程
5个农村水系黄洋河流域县河水系老县镇段、黄洋河流域大贵镇段、坝河流域西河镇段、坝河流域琵琶岛片区、坝河流域长安河分别建设：
1）河湖水位设备
对水系地区河流进行水位和雨量监测，采集河流的水文信息，建设水位、雨量一体监测站，采用太阳能+蓄电池供电，5GRTU实现数据传输；
2）水量监测设备
为了保证生态流量供水充足，需对生态流量进行实时监测，在河道、供水管道、渠道等场景建设流量监测站进行流量计量，采用太阳能+蓄电池供电，5GRTU实现数据传输；
3）水质监测设备
对河道、水系重要取水口进行水质监测，水源被二次污染后及时预警处理。建设水质五参和其他有需要的水质传感监测站，采用太阳能+蓄电池供电，5GRTU实现数据传输；数据预警设置，自动提示；视频监控联动，及数据异常时确认情况；数据统计展示，掌握数据变化。
4）监控点设备
在重要河段有需要监测人为的钓鱼、采砂等行为，布设AI视频监控，识别异常行为，可采用太阳能供电或市电供电方式，光纤/4G/5G远程传输；包含网络球形摄像机，256G高速储存卡，含电源、支架、物联网卡；太阳能供电设备；监控立杆、箱体、线缆、管材、防雷接地系统等；
5）预警广播在居民区，对可能发生的汛情危险，联动汛情雨量水位监测站进行实时预警广播，及时告知居民疏散，建设预警、喇叭一体站，采用太阳能+蓄电池供电，通过4G/5G信号实现数据传输。
6）无人机河湖巡查
对于重点河湖点位，或者传统人工巡检困难地方，可通过部署无人机进行河湖巡查，进行周期性定时巡检作业，将视频画面实时回传管理中心，并拍摄重要点位影像数据，上传到云平台统一管理查看，发现“四乱”类问题，督促及时整改。
3.3.6景观人文工程
人文景观治理措施共5处，主要内容包括：
（1）老县镇片区
蒋家坪4A级景区配套基础设施：蒋家坪商业街区基础配套、蒋家坪智慧旅游信息化建设。
（2）西河镇片区
亲水旅游建设：建设亲水欣水环境清幽素雅、恬适静怡、竹韵茶室各1处、共享草坪等多功能场所7500m2；水景观提升1处。
（3）长安镇片区
1）建设农事体验园：修建及提升蔬菜园道路390m，新建农事体验园4000m2。
2）4A级景区创建：完善游客服务中心内部设施，新建或改造生态停车场2处，改建3A旅游公厕1处，新建景区旅游标识体系1项。
3）新建石牛水街花卉廊架1处及喷雾300m。
[bookmark: _Toc142388371]3.4施工组织设计
3.4.1料场选择与开采
根据项目初步设计方案，初选石料厂位于平利县城关镇牛王沟村附近，为平利县三里垭石料场。为当地正在开采的石料场，可直接购置石料。
根据项目初步设计方案，直接购置砼骨料。
3.4.2施工导流
根据河道现状及地形条件，宜采用分段施工导流，每段施工距离为100m~200m，根据具体地形条件，部分防洪工程可不考虑施工导流。防洪工程部分主体工程施工期根据工程建设内容主要安排在12月~次年3月。因此，本次工程导流时段主要在非汛期；其他工程不需要设置导流工程。
本工程主要建筑物按4级及5级建筑物设计，根据《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2004）的规定，确定导流建筑物级别为5级，对于土石结构导流建筑物设计洪水重现期为5~10年。结合工程实际情况，本次工程洪水重现期选为枯水期5年一遇洪水。
导流建筑物由上游横向围堰、下游横向围堰及纵向围堰组成，围堰为土石围堰，由砂砾石堰体和临水坡编织袋装土护面及护脚组成。施工围堰顶宽2.0m，高1.5~2.0m，临背水侧坡比均为1:1。围堰填筑采用1m3反铲配10t自卸汽车运输砂砾石，人工配合填筑，堰身振动碾碾压完成。
河床和滩地开挖料质量基本满足围堰填筑要求，且原料充足，表层清除后均可作为围堰填筑料。迎水面设置土工膜护坡、护脚，渗水用泵抽取排入河道。每段纵向围堰长200m，上、下游横向围堰长10m。施工排水配合基坑开挖、基础砌筑进行保持基槽内水位不影响施工。按照土壤的渗流量，采用扬程3m以上、抽水量为8L/s（20m³/h），功率为17kW潜水泵排除积水。由于河道和滩地开挖料质量满足围堰填筑要求，在两岸的浅滩及河槽内机械开挖施工。
表3.4-1  导流工程布设要素统计表
	序号
	所在流域
	新建堤防(护岸)(km)
	改建堤防(护岸)(km)
	导流围堰(km)
	围堰高度(m)

	一
	黄洋河水系
	3.73
	0.5
	4.43
	

	1
	老县镇段
	3.32
	0.16
	3.60
	2.0

	2
	大贵镇段
	0.41
	0.34
	0.83
	2.0

	二
	坝河水系
	4.03
	7.24
	10.19
	

	1
	西河镇段
	0.34
	1.24
	0.55
	1.5

	2
	琵琶岛片区
	2.34
	0.86
	3.40
	凉水河2.0/坝河1.5

	3
	长安河片区
	0.90
	5.14
	5.74
	1.5

	合计
	7.76
	7.74
	14.62
	


3.4.3主体工程施工
工程主要为护岸及挡墙砌筑和渠道砌筑，分段进行流水作业施工，护岸及挡墙砌筑工序为：砂砾石开挖→基础处理→浆砌石护坡/挡墙铺设→基础回填→机械回填砂砾石→泥结石路面。渠道砌筑工序为：砂砾石开挖→基础处理→浆砌石边墙砌筑→机械回填砂砾石。
1.基础开挖
基槽开挖采取挖掘机与人工相结合的开挖方式，为了不扰动槽底，当挖掘机挖至距槽底20cm处时，人工挖掘剩余的土方。
2.基础回填处理
挖至槽底标高后，晾槽，回填砂砾石，然后进行碾压夯实。夯实的干密度最低值符合设计要求，采用振动碾压实，边角采用蛙式打夯机夯实。
3.浆砌石工程
堤防清基及杂物废渣清除，采用1m3反铲配合10t自卸汽车进行实施，清基后进行基础开挖，开挖料就近堆放，待墙身砌筑完成后再将开挖料回填于墙基及墙后。
挡墙浆砌石采用3.5t自卸车运料，人工装料、砌筑。石料砌筑前，将其逐个检查，要将表面泥垢，表苔、油质等冲刷清洗干净，并敲除软弱边角。砌筑时，石料必须保持湿润状态。
座浆砌筑前，先洒水湿润基面，然后铺一层厚2~5cm的砂浆，并随即砌石。砌体的第一层，渐变段始、末端及控制点处应用较大的平石块，每一层石块将大面朝下。选择较大、较规整的块石砌于墙底下部。
砌石砌筑要求平整、稳定、密实、错缝，并按有关规范执行。同一层面应大致砌平，相邻砌石块高差宜小于2~3cm。石块安排必须自身稳定，要求大面朝下，适当摇动或敲击，使其平稳。同一砌筑层内相邻石块应错缝砌筑，不得留顺流向通缝。上下相邻砌筑的石块，也应错缝搭接，避免竖向通缝。必要时，每隔一定距离，立置丁石。
在砂浆初凝前，允许一次连续砌筑两层石块。并且砌体每日高度不超过1.2m。砌体砂浆终凝后，若需继续砌筑，宜待砂浆强度达2.5MPa以上时，将接触面按工作缝处理，对砂浆砌石体，应先将砌面浮渣清除干净。
砌体外露面在砌筑后12~18小时之内进行养护，经常保持外露面湿润，养护时间为14天。养护期间，严禁用重锤敲打、滚动石块，在其上搬运重物等有损砌体强度的行为。
无防雨棚的仓面，小雨浆砌石施工时，应适当减小水灰比，及时排除积水，做好表面保护。在施工中遇大雨、暴雨时，应立即停止施工，妥善保护表面。雨后应先排除积水，并及时处理受雨水冲刷的部位，如表面砂浆尚未初凝，应加铺水泥砂浆浇筑或砌筑，否则按工作缝处理。
4.混凝土渠道/边墙施工
施工流程：基础开挖→基础平整夯实→测量放线→混凝土边墙砌筑。
基础开挖时槽底标高严格控制，允许超挖小于3cm。基槽人工平整后采用打夯机夯实，夯实两遍。砼采用机械拌合，翻斗车运输，人工振捣施工。拌制砼的材料应符合规范和设计要求，砼垂直入仓时应严防发生离析。钢筋采用机械弯制，人工焊接、帮扎。模板采用定型模板，局部辅以木板，模板安装应牢固，模板拼缝应严密，避免在浇筑砼时发生跑模、漏浆。
5.砂砾石回填
基础及堤防填土用1m3挖掘机装10t自卸汽车使用开挖料至工作面，YZT-16振动碾碾压密实。碾压采用分层压实并达到设计规定的压实标准要求，铺料厚度控制在30~50cm之间。机械碾压不到的地方采用人工蛙夯补强。
6.埋石混凝土工程
工程设计埋石混凝土埋石率为20%，埋石混凝土施工时，应先铺一层混凝土放一层块石，再振捣密实至块石沉入混凝土中，不得先摆石，再灌混凝土。
埋石用块石尺寸不得大于一次浇筑混凝土块体最小尺寸的1/3。要求质地坚硬新鲜，无风化或裂缝，饱和抗压强度大于300kg/cm2，清洗干净。
浇筑时，先铺一层100~150mm厚的混凝土打底，再铺上石料。石料铺放要均匀排列，使大头向下，小头朝上，且石料的纹理与受力方向垂直。石料间距一般不小于100mm，石料与模板或槽壁的间距不应小于150mm，以确保每块石料均被混凝土包裹。
石料铺放后，继续浇筑混凝土，每层厚约200~250mm，用振捣棒进行振捣，振捣时避免接触模板和石料。如此逐层铺石料以及浇筑混凝土，直至最终层面，保持石料顶面有不少于100mm厚的混凝土覆盖层，所掺用的石料数量为基础体积的20%。
7.混凝土压顶
压顶模板要有一定的强度、刚度、稳定性，并保证压顶的设计尺寸，模板接缝紧密，不漏浆，保证砼外表面清洁光滑；压顶上部有栏杆的，应将栏杆位置留置，在施工过程中应注意校正，保证其位置准确。
压顶混凝土轴线应与中心线平行，混凝土收光时要求压光三次，浇筑成形的压顶混凝土应棱角方正、顺直，圆弧段曲线圆滑、表面光洁、平整，无裂缝，侧面无蜂窝、麻面。
3.4.4景观绿化工程施工
1.苗木施工
施工项目为：整地、苗木种植等。
施工流程：进场验收、场地清理、土壤测试和改良、定点放样、挖种植穴、大苗种植（含种植前的疏枝和修剪）、场地细平、小苗种植、地被播种、清理场地、工程养护（含苗木补植）、办理移交。
2.广场和道路铺装工程
（1）工艺流程
素土夯实→碎石垫层（灰土垫层）→砼垫层→清理基层→弹线→试拼→扫浆→铺结合层→铺面层→擦缝
（2）面层铺装施工
1）面层铺装必须控制好标高、结合层的密实度及铺装后的养护。
2）在完成的稳定层上放样，根据设计标高和位置打好横向桩和纵向桩。
3）在稳定层上扫净后洒水，在稳定层上平铺1：3的干硬性水泥砂浆后抹平。
4）水泥砂浆抹平后浇一层水泥浆，按设计图案铺好，注意留缝，园路铺装要平整。
5）路面铺好后，撒水泥粉并扫入砌块缝隙中，最后清扫灰砂。
6）施工完后，应多次浇水进行养护。
3.4.5施工交通
1.对外交通
根据对外交通运输条件，工程施工期间外来物资运输主要采用公路运输。本项目工程区均位于G346国道沿线，由工程区至各省道、国道，由各省道、国道至当地，可利用四通八达的当地公路及河堤景观道路，不再新修对外交通道路。
2.场内交通
施工期间各工程场内运输以土料、石料的运输为主，兼有施工机械设备及人员的进场要求，因此，设计修建临时施工道路。G346国道与施工场区之间均有乡村道路，进场道路考虑利用乡村现有道路，不能利用的考虑新建或改建，在施工准备期可因地制宜沿堤内修建临时施工道路，宽度3.0m，要临时养护维修临时道路约9.2km，施工完建期恢复原貌。
表3.4-2  临时道路布设要素统计表
	项目
	单位
	数量
	合计

	
	
	老县镇
	大贵镇
	西河镇
	长安河水系
	琵琶岛片区
	

	临时施工道路
（宽3.0m，砂石路）
	km
	3.20
	0.70
	1.90
	1.90
	1.50
	9.2


3.4.6施工总体布置
由于工程多位于镇区、村庄附近，河道两岸分布有居民区，不可能占用大量土地。因此施工布置宜采用分散与集中相结合，本着加快工程建设、降低环境污染的原则综合考虑，既要有利生产，又要方便生活、易于管理。道路尽量利用现有和乡间道路，尽量少占用耕地。
1.石料加工场
成品料主要为堤防块石料，根据施工条件，施工分区划分5个石料加工场，布置在拟建河堤背水侧，分别位于五个项目区段，堆填平整方可使用，采用移动式油压空压机供风，手风钻造孔，人工采用大锤分解破碎。装载机转运石料堆放。
2.混凝土拌和和砂浆拌合站
选取1台JS350砂浆拌合机，生产能力15m3/h，总功率30kW。混凝土拌和系统采用10台0.4m3砼拌合机，生产能力0.4m3/h。
随施工分区移动，水泥使用袋装，人工使用手推车上料，自卸车运输。
3.机械修配厂
主要任务是进行施工设备维修、保养和更换零部件，尽量减少在工地的加工、修理工作量。大修需到平利县城。
4.施工风水电供应及施工通讯
施工用风主要是石料加工。使用5台移动式油压供风系统，单台供风量为7m3／min。
施工用水主要是砂浆拌和、浆砌石养护。直接从河中汲取。
供电：施工用电主要是砂浆搅拌机、机械修配厂、挡墙养护洒水；生活区用电，总的施工高峰期用电最大负荷约50kW，直接引用380V供电系统。
施工管理通讯可采用无线的方式，现场主要管理人员配置移动电话和对讲机，实现对内联系及向上汇报，沟通方便。
5.施工交通
工程区交通条件较好，物资运输较为方便。
项目区河道附近有G346国道或者乡道、县道、河堤公路通过，对于规划河堤或渠道边有现状道路的，不再布设；规划河堤无现状道路的，修建临时道路，对有河堤路的堤防或护岸，临时道路施工完毕后兼做堤顶道路；对无堤顶道路的，临时道路施工完毕后恢复原貌。临时施工道路共需面积27600m2。
6.施工弃渣规划
开挖土方部分绝大部分利用作为堤背回填材料。根据项目实施方案和初步设计方案，项目本工程在施工过程中，将会产生一定数量的弃渣，经过土石方平衡计算，本工程总计将产生弃渣12.6万m³。施工弃渣主要为土石，无毒害物质。弃渣用于平利县工业区场地平整回填使用，本项目不设置弃渣场。
7.临建设施
临建设施主要是临时堆料场。分别沿堤防护岸背水侧布设。
工棚和工程监理、设计代表、建设单位住宿、办公用房租赁当地工棚和民房，本项目不新建。临时堆料场主要用于存放施工材料，设置混凝土、砂浆版拌和系统、石料加工厂以及用于工地土工试验场所，每个分片区搭设堆料场，需要临时堆料场3100m2。
表3.4-3  施工临时建筑占地表
	序号
	项目
	单位
	数量
	合计

	
	
	
	老县镇
	大贵镇
	西河镇
	长安河水系
	琵琶岛片区
	

	1
	堆料场
	m2
	900
	500
	500
	700
	500
	3100

	2
	临时施工道路
	m2
	9600
	2100
	5700
	5700
	4500
	27600

	总  计
	m2
	10500
	2600
	6200
	6400
	5000
	30700


[bookmark: _Toc142388372]8.临时工程选址要求
项目实施方案和设计方案仅对临时工程位置大概描述，未涉及具体选址。工棚和工程监理、设计代表、建设单位住宿、办公用房租赁当地工棚和民房，本项目不新建。
临时堆料场主要用于存放施工材料，设置混凝土、砂浆版拌和系统、石料加工厂以及用于工地土工试验场所。由于混凝土、砂浆版拌和系统会产生粉尘、废水和噪声，石料加工厂会产生粉尘和噪声。环评要求临时堆料场选址远离居民住户、医院、学校等敏感点，不得设置在河滩上，不得占用坝河湿地。临时工程在使用过程中要做好环境工作，施工结束要恢复植被或原有使用用途。
3.5工程主要技术供应
3.5.1主要施工机械
项目施工过程主要机械见表3.5-1所示。
表3.5-1  主要施工机械设备表
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量

	1
	压路机
	8~12t
	台
	5

	2
	交流电焊机
	20~25kw
	台
	5

	3
	自卸汽车
	12t
	辆
	15

	4
	水泵
	200-200（I）A
	台
	20

	5
	砼搅拌机
	0.4m³
	台
	10

	6
	拖拉机
	37kw
	辆
	30

	7
	推土机
	59kw
	台
	10

	8
	推土机
	74kw
	台
	10

	9
	挖掘机
	3m³
	台
	10

	10
	挖掘机
	1m³
	台
	10

	11
	手风钻
	
	支
	25

	12
	装载机
	
	台
	15

	13
	地质钻机
	150型
	台
	5

	14
	蛙式打夯机
	
	台
	10

	15
	插入式振捣器
	
	支
	10

	16
	振动碾
	13~14t
	台
	4

	17
	砂浆拌合机
	JS350
	台
	1


3.5.2主要材料用量
施工主要材料用量见表3.5-2所示。
表3.5-2  主要材料用量表
	项目
	水泥
	砂子
	碎石
	块石
	汽油
	柴油
	钢筋
	锯材

	单位
	t
	m³
	m³
	m³
	t
	t
	t
	m³

	数量
	24629.26
	66833.29
	42400.94
	118406.52
	20.92
	643.78
	83.41
	4.86


3.5.3主要工程量
施工主要工程量见表3.5-3所示。
表3.5-3  主要工程量表
	项目
	土方开挖
	土方回填
	石方明挖
	浆砌石
	混凝土
	模板
	钢筋
	土工膜
	土工

	单位
	万m³
	万m³
	万m³
	m³
	m³
	m²
	t
	m²
	m²

	合计
	43.41
	35.18
	0.13
	95798
	56997.22
	35785.94
	79.44
	3001
	7295


3.5.4土石方平衡
本项目土石方挖方总量为43.54万m3，其中土方挖方量为43.41万m3，石方挖方量为0.13万m3；土方回填量为35.18万m3。工程弃土石方量为8.36万m3，清淤清障淤泥弃渣4.24万m3，总弃土石渣量为12.6万m3。项目分区土石方平衡表见表3.5-4-3.5-8。
表3.5-4  老县片区土石方平衡表
	项目
	单位
	数量

	土方开挖
	万m³
	9.67

	清淤疏浚
	万m³
	1.57

	石方开挖
	万m³
	0.13

	土方回填
	万m³
	7.97

	弃渣量
	万m³
	3.40


表3.5-5  大贵片区土石方平衡表
	项目
	单位
	数量

	土方开挖
	万m³
	3.47

	清淤疏浚
	万m³
	0.00

	石方开挖
	万m³
	0.00

	土方回填
	万m³
	2.29

	弃渣量
	万m³
	1.18


表3.5-6  西河片区土石方平衡表
	项目
	单位
	数量

	土方开挖
	万m³
	3.97

	清淤疏浚
	万m³
	0.00

	石方开挖
	万m³
	0.00

	土方回填
	万m³
	3.97

	弃渣量
	万m³
	0.00


表3.5-7  长安河片区土石方平衡表
	项目
	单位
	数量

	土方开挖
	万m³
	15.27

	清淤疏浚
	万m³
	1.58

	石方开挖
	万m³
	0.00

	土方回填
	万m³
	11.74

	弃渣量
	万m³
	5.11


表3.5-8  琵琶岛片区土石方平衡表
	项目
	单位
	数量

	土方开挖
	万m³
	11.03

	清淤疏浚
	万m³
	1.09

	石方开挖
	万m³
	0.00

	土方回填
	万m³
	9.28

	弃渣量
	万m³
	2.84


[bookmark: _Toc142388373]3.6产污环节和污染源强分析
3.6.1污染因素分析
本项目为水系连通及水美乡村建设试点县项目，属于生态型建设项目，工程施工和运行过程中均会对环境产生不同性质和不同程度的影响。
1.施工期环境影响因素分析
（1）水系连通工程
渠道开挖
修整边坡
混凝土护坡
投入使用
施工准备
废水、扬尘、噪声、弃渣   扬尘、噪声、弃渣     噪 声


图3.6-1  水系连通工程施工流程和产污环节图
（2）岸坡整治工程
[image: ]
图3.6-2  岸坡整治工程施工流程和产污环节图
（3）清淤清障工程

扬尘、石渣、噪声      植物残体、噪声     河岸垃圾、噪声
清除阻水建筑物
清除阻水灌木
清除河岸垃圾

图3.6-3  清障工程施工流程和产污环节图扬尘、噪声、弃土石方

扬尘、噪声、污泥、恶臭
恶臭、噪声
恶臭
扬尘、噪声


淤泥堆放
拆除围堰
淤泥清运
机械干挖
围堰修筑


图3.6-4  清淤工程施工流程和产污环节图
（4）水源涵养和水土保持工程
扬尘、噪声

宣传导视系统
修建驳岸
种植水生植物

图3.6-5  河道水保修复工程施工流程和产污环节图


基础开挖
路基铺垫
路面工程
放线
扬尘、噪声、弃土石方
扬尘、噪声
扬尘、噪声



图3.6-6  生产道路修建工程施工流程和产污环节图
（5）河湖管护工程
噪声
噪声

设备安装
通讯、通电

图3.6-7  河湖管护工程施工流程和产污环节图
（6）景观绿化工程
扬尘、噪声、弃土石方
扬尘、噪声
铺垫层
场地平整
铺面层
扬尘、噪声
景观绿化
扬尘、噪声


图3.6-8  景观绿化工程施工流程和产污环节图
施工期污染影响因素见表3.6-1所示：
表3.6-1  施工期污染影响分析一览表
	时段
	环境因素
	主要影响因素
	影响性质
	影响分析

	施工期
	地表水环境
	施工涉水作业， 进行围堰施工
	短期、可逆、不利
	水系连通工程、河道/堰塘清淤工程等涉水作业，进行围堰施工和导流 施工，径流过程发生变化，扰动地表 水体，泥沙含量升高。

	
	
	施工废水排放
	短期、可逆、不利
	施工过程中产生施工冲洗废水、淤泥余水，同时产生施工人员生活污水、基坑废水和清淤疏浚废水，若不合理处置直接排放，将对周边水体造成不利影响，甚至会对区 域地下水环境造成一定不利影响。

	
	地下水环境
	河道疏挖、淤泥余水、淤泥临时 堆场和弃土场淋 渗水下渗、施工 废水和生活废水
	短期、可逆、不利
	河道局部开挖会引起局部区域潜水水位的下降，淤泥余水、淤泥临时堆场和弃土场淋渗水的下渗会对地下水水 质造成一定的影响，同时施工废水和 生活废水若随意排放，也会造成区域 地下水水质的恶化。

	
	大气环境
	施工粉尘
	短期、可逆、不利
	现场清理、土方开挖、混凝土搅拌、建构筑物施工等过程产生施工粉尘对 区域环境空气质量造成不利影响。

	
	
	堆场扬尘
	短期、可逆、不利
	建筑材料露天堆放扬尘对区域环境空气质量造成不利 影响

	
	
	车辆扬尘
	短期、可逆、不利
	施工过程道路车辆行驶过程中产生车辆扬尘对区域环境空气质量造成不利 影响

	
	
	燃油施工机械废气
	短期、可逆、不利
	施工机械和重型运输车辆运行过程中排出的汽车尾气对区域环境空气质量 造成不利影响。

	
	
	恶臭
	短期、可逆、不利
	清淤作业区、淤泥临时堆放场产生一定量的恶臭，对区域环境空气质量造 成不利影响。

	
	声环境
	施工机械
	短期、可逆、不利
	施工对区域声环境造成不利影响。

	
	
	施工运输车辆
	短期、可逆、不利
	

	
	固体废物
	植物残体、弃土弃渣、河道清理 垃圾、河道清淤 污泥、施工生活 垃圾、建筑垃圾
	短期、可逆、不利
	施工植物残体、弃土弃渣、河道清理垃圾、清淤污泥、生活垃圾、建筑垃圾，若不合理处置，直接排放将对周 围区域水体、土壤、地下水造成不利 影响。


2.运营期环境影响因素分析
运营期项目本身不会产生废气、废水、噪声、固废等污染，项目建成后可改善流域水质量环境环境，对环境有正效益。
3.6.2生态影响因素分析
1.施工期生态影响因素分析
（1）陆生生物影响
①陆生植物
项目在施工过程中会将部分植物从地表剥落，直接对植被造成损害，在一定程度上降低区域的生物量。项目施工过程对植被损害的范围有限，但项目建成后，永久性占地区域（如岸坡整治工程、水源涵养和水土保持中的生产道路建设、景观绿化工程中广场和道路等）将被道路等硬地或构筑物覆盖，因此此类损害是永久性的、不可恢复的；临时占地通过表土回填利用进行植被恢复，可恢复原有的植物群落类型。
②陆生动物
施工期施工人员及施工机械设备的噪声以及施工扬尘虽然会对陆生动物取食、繁衍等造成影响，破坏现有野生动物的生存环境，导致动物栖息环境改变。但工程施工区域生态环境较好，植被覆盖率较高，施工区周围可栖息地范围较广，总体环境优越，受影响的动物会在施工期迁移至周围适宜的环境中去栖息和繁衍。施工活动结束后，部分野生动物仍可以回到原栖息地附近区域，因此施工期对区域的动物资源不会产生明显影响。
（2）水生生物影响
本项目的堤防护岸施工过程会占压河床底质，使河道近岸部分区域的水生生物栖息环境受到一定影响；清淤工程和水源涵养工程会对水体进行直接扰动，改变水生生物栖息环境。
①水生植物
本工程施工对水生植物的影响主要体现在以下两个力面，首先施工区水生植物生境条件将直接破坏，施工区内水生植物区系、种郡、数量、种群结构和生态位将受到较大程度的影响，施工范围内已有的水生植物将随着工程的实施而不复存在，原有生态系统将完全被打破；其涉水施工会在水体中产生大量的悬浮物，在施工点周围将会形成悬浮物浓度较高区域，降低水体透明度，改变了水下光照条件，从而影响该范围内的水生植物的生长和繁殖，并影响到藻类的种类组成和群落结构。严重情况可能导致部分水生植物死亡。
②水生动物
清淤清障作业、堤防（护岸）建设及其他涉水工程将会造成作业区附近悬浮物浓度剧增，水体水质将变浑浊，水体透光性急剧降低，从而影响浮游植物的光合作用，使浮游植物的种类和生物量减少。而以浮游植物为食的浮沉动物也相应减少，其组成、分布变化与作为饵料的浮游植物有关，这些变化间接的影响到施工段河流水生生态，进而对区域渔业资源产生一定的影响。
项目区域不涉及重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和回游通道。现状调查显示，评价范围内鱼类多为常见经济鱼类，未发现国家级及省级重点保护鱼类。项目施工期疏浚作业、围堰建筑和拆除等将影响局部浮游生物、底栖动物等饵料生物量的变化，改变了原有鱼类的生存生长和繁衍条件，但是就整个河道流域来说，施工期影响相对较小，可迁移到其它地方。
（3）水土流失影响
工程施工地表清理、土石方开挖、场地平整等，施工区植被减少和地面临时裸露，极易引起水蚀和风蚀，加剧局部区域水土流失。弃渣的清运、堆放过程形成新的水土流失。
（4）对景观的影响
工程施工对局部地形、植被的破坏，必将在短期内对区域的景观环境产生不利影响，施工期对景观环境的影响主要表现在以下几个方面：
①工程施工对局部地形、植被的破坏，将破坏拟建场地原有的环境的特色，影响施工场地原有良好的视觉效果。
②工程施工的场地平整等工程需取弃土，施工期存在临时取弃土石方，若不及时有效地处置，将严重地影响区域的景观环境，而且工程施工时的飞灰扬尘，下雨时未完工路面及临时弃土石场的水土流失，将使区域的景观环境更加恶劣。对此，建设单位和施工单位应予以充分重视，采取及时有效的措施加以防治，并规范施工，杜绝上述现象发生。
2.运营期生态影响因素分析
通过本工程中景观、生态护岸、水源涵养和水土保护工程的实施，显著增加生物多样性，逐步恢复水体生态功能，提高生态系统的稳定性和自我更新、自我修复能力，逐步修复和完善区域生态环境。
项目运行期对生态环境的主要影响表现在以下几个方面：
（1）水生生物
本项目实施后可有效改善项目区河流和堰塘的水质，恢复河道水生生态系统，有效改善区域水系之间的水力联系，加强区域水系之间的水体交换，有利于水生态植物、底栖动物、鱼类等水生动物多样性的改善，提升水系生态价值。
（2）生物多样性
本项目的景观人文节点工程通过种植各类植物，明显项目区域内植物物种数总体增加。园林绿化及观赏种类为主要物种增加，这将明显增加物种的种类多样性。项目建设后对于植物物种多样性的保护总体上是有利的。
根据相关的资料可以确定总体优越的自然生态系统为动物种群提供了良好的栖息繁们场所，物种也比较丰富。项目建成后，随着自然生态系统的发展，大量的动物将会在此繁衍，动物物种相应增加。
从生态系统、物种布局结构与演变规律分析，项目用地范围内，树木、草地将会增加，区域内树木覆盖率将会增大，区域的生态系统将逐渐发展演化。因此从整体而言，绿地率的增加将使区域生态系统质量得到提高和优化。
总之，本项目投入运营后，会对区域环境产生正面影响，区域生态环境将得到有效改善。
3.6.3水文情势影响因素分析
1.施工期生态影响因素分析
施工期主要是施工截流对河道水文情势的影响。清淤工程以及水系连通工程等涉水作业将进行围堰和导流施工，会对河道进行截流。截流时，河道水位将略有升高，在截流过程中，将通过围堰进行导流，下泄流量为河道天然来流量，故截留期间对下游水文情势影响较小。
同时，上述涉水作业会对地表水体有一定的扰动影响，河道内泥沙含量将不可避免的有所升高，但这种泥沙含量的提高是暂时的。
2.运行期生态影响因素分析
本项目是一项水环境综合治理项目，工程的实施将有助于扩大河道引水能力，改善区域的水环境。运行期主要是生态补水对河道水文情势的影响，主要表现在水位、水深、流速、流量方面。
3.6.4污染源强分析
项目建成后工程本身不会产生废气、废水、固废等污染，项目水源涵养和水土保持工程中有生产辅道的建设，为非城市道路、非等级公路，社会车辆运输非主要功能，车流量较小，并具有不连续性，因此车辆过往产生的噪声对周边的敏感点村庄不会产生明显影响。本次仅对施工期污染源强进行分析。
1.废气污染源
施工期间废气主要为施工机械燃油废气，施工作业区开挖、填筑、构筑物建设产生的粉尘，汽车行驶过程中产生的尾气、扬尘，以及河道清淤过程中产生的恶臭等。
（1）施工作业扬尘
施工作业扬尘主要来源于表土剥离、土石方开挖、场地平整、物料装卸等过程。主要污染物为TSP，排放位置主要位于施工基地以及沿河道两侧施工道路，呈无组织排放形式。根据相关工程各类施工活动的调查结果，工程高峰期扬尘产生量约50～100kg/d，其起尘量与物料种类、性质及气象条件等诸多因素有关。产生扬尘的工种大多持续时间较长，在各个施工阶段均存在。通过与相似工程的施工类比，土石方开挖过程中场界最大扬尘浓度不高于938.67μg/m3、回填过程扬尘浓度不高于611.89μg/m3、一般施工过程中场界最大扬尘浓度不高于78.15μg/m3。
（2）堆场扬尘
堆场扬尘主要来自露天堆场的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料需要露天堆放，一些施工作业点的表层土壤在经过人工开挖后，临时露天堆放，在气候干燥且有风的情况下，会产生大量的扬尘。扬尘量可按堆场起尘经验公式计算：
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式中：Q为起尘量，kg/吨·年；
V50为距地面50m处风速，m/s；
V0为起尘风速，m/s；
W为尘粒的含水率，%。
起尘风速与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身沉降速度有关。不同粒径粉尘沉降速度见表3.6-2。
表3.6-2  不同粒径尘粒的沉降速度
	粉尘粒径μm
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70

	沉降速度 m/s
	0.003
	0.012
	0.027
	0.048
	0.075
	0.108
	0.147

	粉尘粒径μm
	80
	90
	100
	150
	200
	250
	350

	沉降速度 m/s
	0.158
	0.170
	0.182
	0.239
	0.804
	1.05
	1.829

	粉尘粒径μm
	450
	550
	650
	750
	850
	950
	1050

	沉降速度 m/s
	2.211
	2.614
	3.016
	3.418
	3.820
	4.222
	4.624


由上表可知，粉尘沉降速度随粒径增大而迅速增大。当粒径为250m时，沉降速度为1.05m/s，因此可以认为当尘粒大于250m时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响是一些微小粒径的粉尘。
（3）施工场地粉尘
项目施工场地设置混凝土拌和系统、砂浆拌和系统和石料加工系统，在混凝土、砂浆拌和石料人工分解破碎及物料堆放过程中会产生粉尘。根据典型施工现场及周边的粉尘监测（表3.6-3）。
表3.6-3   施工场地空气中TSP浓度（mg/m3）变化表
	序号
	距离
	浓度范围
	浓度均值

	1
	场界
	1.259~2.308
	1.784

	2
	场界下风向10m
	1.456~2.044
	1.750

	3
	场界下风向30m
	0.544~0.670
	0.607


将以上数据在直角坐标系上做成曲线，则外推日均浓度值的超标范围约离场界达46m。因此，将对周围46m范围内的大气环境质量及居民生活质量产生影响。距施工场地不同距离处空气中TSP浓度值见表3.6-4。
表3.6-4  距施工场地不同距离处空气中TSP浓度值
	距离（m）
	10
	30
	50

	浓度（mg/m3）
	1.750
	0.607
	0.219


（4）运输道路扬尘
车辆运输过程中产生粉尘散落及道路二次扬尘，施工区交通扬尘主要来源于进场公路和场内公路。在干燥天气情况下，车辆行驶容易产生扬尘，道路扬尘量与路面状况、路面清洁程度、路面湿润程度、车流量、车速、载重量、风速等有关。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥的情况下，可按下列公式进行计算：
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式中：Q-汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；
V-汽车速度，km/h；
W-汽车载重量，t；
P-道路表面粉尘量，kg/m2。
不同车速和地面清洁度汽车扬尘计算结果见表3.6-5。
表3.6-5  不同车速和地面清洁程度时汽车扬尘   单位：kg/km·辆
	V
P
	0.1（kg/m2）
	0.2（kg/m2）
	0.3（kg/m2）
	0.4（kg/m2）
	0.5（kg/m2）
	1.0（kg/m2）

	5km/h
	0.40
	0.65
	0.88
	1.08
	1.26
	2.08

	10km/h
	0.79
	1.31
	1.75
	2.15
	2.53
	4.17

	15km/h
	1.19
	1.96
	2.63
	3.23
	3.79
	6.25

	20km/h
	1.59
	2.62
	3.50
	4.31
	5.06
	8.33


通过对运输车辆进行严格覆盖，洒水降尘等措施降低产生的扬尘。
（5）燃油施工机械废气
工程施工过程中使用挖掘机、推土机等施工机械及载重汽车等重型运输车辆等，燃油废气主要来源于施工机械、运输车辆运行时产生的燃油废气，主要污染物为NOx、CO等，排放强度较小。由于施工机械、运输车辆分布较分散，属于无组织排放。根据《水电水利工程施工环境保护技术规程》（DL/T5260-2010）、《水工设计手册第三卷征地移民、环境保护与水土保持》、《工业交通环保概论(王肇润编著)》等相关资料，每耗1L油料，排放空气污染物NOx9g，CO27g，折算1t燃油将排放NOx10.714kg和CO29.35kg。根据项目资料，本工程施工期消耗柴油643.78t、汽油20.92t，估算此工程施工燃油产生的NOx7.12t、CO19.51t。
（6）清淤过程的恶臭
工程在清淤过程中产生的淤泥会产生臭气，其臭气主要是含有机物腐殖的污染底泥引起的恶臭物质无组织排放所产生的，主要引起恶臭的物质是氨、硫化氢、挥发性醇及醛类。淤泥产生的恶臭浓度跟河道底泥含有的有机物质有很大关系，一般臭气浓度在2级至3级之间。此外，淤泥运输过程中恶臭对运输沿线环境会造成一定影响。
臭气强度等级：参考日本环境厅的臭气六级分级法，即将臭气强度分为6级，详见表3.6-6。各恶臭污染物的标准限值一般相当于臭气强度2.5~3.5级，超出该强度范围，即认为发生恶臭污染，需要采取防护措施。
表3.6-6  臭气强度分级表（日本环境厅）
	强度分级
	感觉强度描述
	强度分级
	感觉强度描述

	0
	无气味
	3
	很容易感觉到气味

	1
	勉强感觉到气味（感觉阈值）
	4
	强烈的气味

	2
	气味很弱但能分辨其性质（识别阈值）
	5
	无法忍受的极强的气味


本次采用类比分析法确定项目的臭气污染强度级别。
参考牡丹江南泡子疏挖工程和安徽巢湖疏挖工程工程底泥影响评价结果，该类工程项目底泥疏浚（夏季干挖）产生的臭气强度均约为2~3级，影响范围在30m左右，其污染源臭气级别调查分析结果见表3.6-7。
表3.6-7  底泥疏浚臭气强度一览表
	位置
	臭气感觉强度
	级别

	岸边
	有明显臭味
	3级

	岸边 30m
	轻微
	2级

	岸边 80m
	极微
	1级

	岸边100m外
	无
	0级


本项目采用的排干清淤中的干挖清淤施工方法，在非汛期施工，类比以上评价结果可知，项目清淤过程中产生的恶臭影响主要发生在清淤河道现场两侧，超过100m影响较小。
清淤淤泥随产随运至治理河道岸边堆放，堆放地点选在远离住户的位置。淤泥在岸边堆放过程中会产生恶臭，但不会对周围敏感目标造成明显不良影响。
2.废水污染源
（1）机械车辆冲洗废水
工程施工过程中，施工机械车辆需要冲洗，将产生一定量的冲洗废水。本工程施工线路长，施工区分散，需定期清洗的主要施工机械设备约30台（辆）。施工机械冲洗废水按平均每台0.5m3计算，废水产生量15m3/d。
根据类似工程实测，机械车辆冲洗废水特点是废水量较少，污染物主要为SS、石油类，其浓度分别约为3000mg/L、20mg/L。设计在每个施工生产区车辆冲洗台排水口下游各设置1座沉淀池—隔油池—清水池，处理后上清液废水回用于车辆冲洗，不向地表水体排放，定期对沉淀池进行清淤。
（2）施工场地混凝土拌和冲洗废水
施工场地内进行混凝土进行拌和，每天停止使用的时候需对搅拌机进行清洗，混凝土拌和系统使用时间约6个月，预计清洗180次，每次冲洗用水量按0.8m3计，废水产生系数按照0.9计，则废水产生量为0.72m3/d，施工场地设置沉淀池，沉淀后全部用于混凝土生产用水，不外排。定期清洗沉淀池沉渣回用于搅拌过程。
混凝土养护过程中养护用水大部分蒸发耗散，小部分渗入土壤，无法收集。
（3）淤泥余水
本项目工程清淤时，清除的淤泥运至岸边临时堆放场存放。本项目待淤泥沥水、自然风干后，运到低洼弃渣场进行填埋处理。自然干化过程中会产生少量的积水（淤泥余水），本项目清淤工程量约为3.99万m3，根据类比分析，淤泥余水产生量约占淤泥量的1%，则淤泥余水产生量为399m3。淤泥余水经絮凝沉淀处理后，用于周边洒水抑尘，不外排。
（4）基坑排水
本工程涉及的堤防（护岸）和潜坝等建筑物施工过程存在开挖形成的基坑，由于降雨，基坑内需要经常性排水，排水的悬浮物含量较高，通过潜水泵抽排出基坑。基坑废水经沉淀处理后洒水降尘，不外排。
（5）施工期生活污水
施工生活污水主要可分为施工人员餐饮污水、粪便污水以及洗浴废水等，来源于施工期进场的管理人员和施工人员的生活排水；施工生活污水主要污染物是COD、BOD5、NH3-N、SS和动植物油。施工生活污水对环境的影响随施工活动的结束而结束，属暂时、间歇式影响。根据施工组织设计，本工程施工高峰人员200人。根据水利工程施工经验和当地用水习惯，施工人员生活用水量按照农村地区取60L/人•日，污水产生量按0.80系数折算，工程生活污水最大产生量约为9.6m3/d，平均生活污水最大产生量约为4.8m3/d。生活污水中主要污染物COD、BOD5、NH3-N、SS和动植物油浓度分别为250mg/L、150mg/L、30mg/L、200mg/L和25mg/L。依托租赁民房处的现有化粪池进行收集处理，生活污水经化粪池处理后，定期清掏用于附近的农田施肥。



表3.6-8   本项目生活废水中主要污染物浓度及产生量
	废水来源
	废水量（t）
	污染物
名称
	污染物产生量
	治理措施
	排放方式与去向

	
	
	
	浓度(mg/l)
	产生量（t）
	
	

	生活废水
	2448
	COD
	300
	0.734
	生活污水进入化粪池处理
	定期清掏，用于周围农田农肥使用，不外排

	
	
	BOD5
	150
	0.367
	
	

	
	
	SS
	200
	0.490
	
	

	
	
	氨氮
	30
	0.073
	
	

	
	
	动植物油
	25
	0.061
	
	


3.噪声污染源
施工期主要噪声源为施工机械的高噪声以及运输车辆的交通噪声，施工期噪声对施工现场人员及沿线附近的居民生活环境将产生一定的影响。本工程施工机械设备主要有压路机、搅拌机、装载机、推土机、拖拉机、打夯机、挖掘机、运输车辆等，噪声一般都在80～95dB之间。施工过程中，不同阶段会使用不同的机械设备，使现场产生具有强度较高、无规则、不连续等特点的噪声。其强度与施工机械的功率、工作状态等因素有关。
表3.6-9  施工机械产噪值一览表
	序号
	名称
	单位
	数量
	噪声源强

	1
	压路机
	台
	5
	80

	2
	交流电焊机
	台
	5
	80

	3
	自卸汽车
	辆
	15
	90

	4
	水泵
	台
	20
	85

	5
	砼搅拌机
	台
	10
	85

	6
	拖拉机
	辆
	30
	85

	7
	推土机
	台
	20
	85

	8
	3m3挖掘机
	台
	10
	95

	9
	1m3挖掘机
	台
	10
	95

	10
	手风钻
	支
	25
	80

	11
	装载机
	台
	15
	80

	12
	地质钻机
	台
	5
	90

	13
	蛙式打夯机
	台
	10
	85

	14
	插入式振捣器
	支
	10
	85

	15
	振动碾
	台
	4
	80

	16
	砂浆拌合机
	台
	1
	85


4.固体废物
施工期固体废物包括：工程开挖产生的弃土、河道疏浚底泥、清障垃圾、施工人员的生活垃圾等。
（1）弃土石渣
经土石方平衡计算，本工程剩余开挖料8.36万m3作为弃土石，用于平利县工业园场地平整使用，不设置弃渣场。
（2）河道疏浚底泥
河道疏浚底泥产生量为4.05万m3，经底泥检测，清淤河道中底泥污染物满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1和表2中风险筛选值，不存在重金属超标现象。淤泥挖出后经沥水、自然风干后用于平利县工业园老县镇校场坝、北河口、城关镇普济寺桥下游区域场地平整使用。
（3）河道清障垃圾
本项目河道清渣量为0.19万m3，主要混凝土块、石渣、生活垃圾等，经过简单的分拣，生活垃圾运至生活垃圾填埋场填埋处置，混凝土块、石渣运至平利县工业园老县镇校场坝、北河口、城关镇普济寺桥下游区域用于场地平整使用。
（4）生活垃圾
根据施工组织设计，高峰期施工人数约为200人，平均施工人数100人，垃圾产生量按每人0.5kg/d计，则高峰期日产生垃圾为0.1t/d，总垃圾量约为25.5t。集中收集，交由当地的生活垃圾清运系统清运处置。


[bookmark: _Toc142388374]4环境现状调查与评价
[bookmark: _Toc142388375]4.1自然环境现状调查与评价
4.1.1地理位置
安康市地处陕西省东南部，居川、陕、鄂、渝交接部，位于东经108°00′58″～110°12′，北纬31°42′24″～33°50′34″之间，南依巴山北坡，北靠秦岭主脊，东与湖北省的郧县、郧西县接壤，东南与湖北省的竹溪县、竹山县毗邻，南接重庆市的巫溪县，西南与重庆市的城口县、四川省的万源市相接，西与汉中市的镇巴县、西乡县、洋县相连，西北与汉中市的佛坪县、西安市的周至县为邻，北与西安市的户县、长安区接壤，东北与商洛市的柞水县、镇安县毗连。
平利县，隶属于陕西省安康市，介于北纬31°37′～32°39′、东经109°～109°33′之间，东邻湖北竹溪县，南接重庆市城口县，西连陕西省安康市岚皋县，北靠陕西 省安康市、汉滨区、旬阳县，居陕、鄂、渝三省交界处，属典型的省际边关县。县城距安康市中心城区60千米，距省会西安市263千米。拥有“女娲故里”、“中国最美丽的乡村”之美誉，是全国绞股蓝生产第一县和西北名茶大县。
项目位于平利县黄洋河和坝河流域，主要涉及平利县老县镇、大贵镇、西河镇、城关镇、长安镇。项目地理位置见附图1。
4.1.2水文气象
平利县位处巴山北麓，属亚热带气候带，华中气候区，四季气候分明，其主要特征是冬季雨雪稀少，晴冷干燥；夏季多雨多有伏旱，高温高湿；春暖干燥，秋凉湿润并多连阴雨。年平均气温13.9℃，年平均最高气温19.5℃，年平均最低气温9.8℃，最热月（7月）月平均气温24.9℃，最冷月（1月）月平均气温2.4℃，极端最高气温40.7℃（2002年7月13日），极端最低气温-14.6℃（1991年12月28日）。年日照时数1656.6小时，以8月最多为204.0小时，2月最少为90.7小时。年日照百分率37%，最大8月为50%，最小2月为29%。年降水总量942.2mm，一日最大降水量为112.4mm（1997年7月4日），年≥0.1mm降水日数为131.5天，年≥50mm降水日数为1.9天，最多年降水量1217.8mm（1975年），最少年降水仅662.9mm（1999年），降水主要集中在4~10月，月降水量最大值出现在7月，为152.8mm。区域内多年主导风向为西南风，出现频率为16%，静风频率为31%，平均风速1.4m/s。
4.1.3地形地貌
安康地区位于秦巴山区东段，以汉水—池河—月河—汉水连线为秦岭和大巴山的分界，其北为秦岭，其南为大巴山。全区地面海拔高程，白河县与湖北省交界的汉水右岸最低，海拔170m；秦岭东梁最高，海拔2964.6m。安康地区横跨秦岭和扬子两个一级的综合地层区。以石泉饶峰—紫阳麻柳坝—镇坪钟宝的区域性断裂为界，其东侧和北侧属秦岭地层区，西侧和南侧为扬子地台区西北隅，其形成和发育，是漫长的地质历史时期内应力与外应力相互作用的结果。
平利县地处秦岭褶皱系南侧和大巴山弧形构造的东缘，属秦岭地层区，地形上呈北宽、南窄的特点，像一个不规则的倒三角形。按水平距离测算，南北长96千米，东西宽60千米，境内总面积2647平方千米。山地占78%，耕地占8.8%，水域占13.2%，被称为“八山一水一分田”。境内南部以山地地形为主，山峰主要有：凤凰山、神龙台、光头山、九龙寨、五台山、九台子、化龙山、黑峰包、平头山、药妇山、西岱顶、秋山、巴山、湘子寨、青龙寨、天花尖。此外，境内还有海拔千米以上的山峰50余座。北部以丘陵地形为主，在坝河、黄洋河等流域散布着数十个串珠式宽阔坝子和山间盆地。小则几十亩，大则数百亩至千亩以上。其中：长安、太平、洛河、大贵、西河、冲河被称为平利“六大坝子”，是全县农业生产的精华之地。同时，境内南高北低，东高西低。全县最高点为南部大巴山主峰化龙山，海拔2917.2米，最低点为北部的西河乡头洞子，海拔300米。
汉江右岸支流坝河和黄洋由南向北流经工程区，坝河、黄洋河河谷呈U型，有串珠式宽阔阶地、坝子和山间盆地，其上分布有村镇、农田。
4.1.4水文地质
本区地下水较为丰富，水质以碳酸钙型为主，水质良好，对砼不具腐蚀性。按含水层性质可分为基岩裂隙水和第四系孔隙水。
1.基岩裂隙水：主要分布在中低山区，含水层为基岩，储水空间主要为风化裂隙和构造裂隙带。含水特征差异较大，多呈下降泉形式向沟谷排泄，水位埋深具山高水高之特点，且受邻近沟谷切割影响。
2.第四系孔隙水：主要分布在坝河沿岸残留阶地、河谷漫滩及沟口洪积扇，含水层为冲积砂卵石层和洪积碎石土层。由于松散层厚度较小，透水性强，故富水性一般。
4.1.5地表水
（1）坝河
坝河为汉江一级支流，为县最长的河流。发源于平利县光头山，经平利县、安康市汉滨区，于菠萝滩入旬阳市桂花社区，在吕河镇西汇入汉江。坝河全长128.2km，坝河全流域面积2080km²，主河道长128km，平均比降3.88‰。坝河在平利县境内流长100.38km，流域面积为1136.8km2。坝河流域呈扇形水系，主要支流有秋河、石牛河、汝河、吕河和平定河等。坝河流域内植被较好，雨量充沛，多年平均降水量964mm，多年平均径流量8.43亿m³。由于受地貌、降水等条件影响，径流年内分配不均，洪水陡涨陡落。坝河蜿蜒曲折，弯道、峡谷、急滩较多，属典型的山溪性河流。
（2）黄洋河
黄洋河是汉江南岸一级支流，发源于安康市平利县姜家湾，干流自南向北流经平利县的洛河镇、大贵镇、汉滨区的县河镇、张滩镇等，在安康市汉滨区张滩镇奠安汇入汉江。黄洋河主河道长126km，河道平均比降3.94‰，总流域面积964km2，多年平均流量10.692m3/s。黄洋河，主要由清水河、左洛河、南坪河、淑河、蔡吉河、县河汇集而成。
（3）县河
县河为黄洋河右岸一级支流，汉江南岸二级支流，发源于流域东南端东沟脑，沿途流经东河乡、老县、锦屏乡、凤凰乡、狗脊河，后于县河口汇入黄洋河。流域面积116km2，河长33.1km，主槽比降19.1‰。支流集中分布在河道右岸，主要支流有瓦房沟、风箱沟、北河、布袋河、木瓜沟、纸房河等。
（4）石牛河
石牛河位于平利县长安镇，为坝河的一级支流，控制流域面积230km²，主河道长29.8km，平均比降24.5‰。主要支流有莲仙河、长安河等。
莲仙河位于平利县长安镇，为石牛河右岸的一级支流，坝河的二级支流，控制流域面积93.6km²，主河道长19.8km，平均比降20.8‰。
长安河位于平利县长安镇，为石牛河右岸的一级支流，坝河的二级支流，控制流域面积47.1km²，主河道长11.1km，平均比降13.7‰。
平利县河流水系见附图2。
4.1.6土壤
平利县土壤分为5个土类，11个亚类，95个土种。一是潮土土类，分潮沙土、面沙土、灰面沙土3种，共2906亩，占土壤总面积的0.074%；二是水稻土土类，分沙田、石渣田、沙底田、沙泥田、黄泥田、死黄泥田、黑沙泥田等25种共51196亩，占总面积1.304%；三是黄棕土土类，分黄泥巴、死黄泥、料姜黄泥土、钙质黄泥土、黄泥土、生草黄泥土、腐植质黄泥土、砾质黄泥土、薄层灰泥土、灰泥土、生草灰泥土等54种共2926332亩，占总面积74.562%；四是棕壤土类，分泡土、生草泡土、腐植质泡土、黑泡土、生草黑泡土、腐植质黑泡土、黄冷沙土、生草冷沙土、腐植质冷沙土、冷扁砂土、生草冷扁砂土、腐植质冷扁沙土12种，共943098亩，占总面积24.03%。五是山地草甸土类，仅灰锈土1种，共1153亩，占总面积的0.029%。
[bookmark: _Toc142388376]4.2环境质量现状调查与评价
4.2.1环境空气质量现状监测与评价
1.环境空气质量现状
项目所在区域达标情况判定引用安康市生态环境局发布《环境空气质量快报》“2022年12月及1～12月平利县环境空气质量现状数据进行评价，见表4.2-1。
表4.2-1  区域空气质量现状评价表
	污染物
	年评价指标
	评价标准（µg/m3）
	现状浓度（µg/m3）
	最大浓度占标率/%
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	60
	8
	13.3
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	40
	13
	32.5
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	70
	38
	54.3
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	35
	22
	62.9
	达标

	CO
	第95百分位数日平均质量浓度
	4000
	900
	22.5
	达标

	O3
	第90百分位数8h平均质量浓度
	160
	112
	70
	达标


由表4.2-1可知，由上表可知，监控点SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均质量浓度和CO的日最大平均质量浓度、O3的日最大8小时平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。因此，判断项目所在区域属于达标区。
[bookmark: _Toc298051813][bookmark: _Toc279674457][bookmark: _Toc11843]4.2.2地表水环境质量现状监测与评价
根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018），6.1.1环境现状调查与评价应按照HJ2.1的要求，遵循问题导向与管理目标导向统筹、流域（区域）与评价水域兼顾、水质水量协调、常规监测数据利用与补充监测互补、水环境现状与变化分析结合的原则。目前涉及的黄洋河和坝河流域常规水质监测断面距离项目地较远，因此进行补充监测。
1.监测布点	
（1）城关镇、长安镇
长安河工程区上游500米（枣园村村委会外）设置1个监测点位，石牛河工程区上游500米（中坝村“廖家祠堂”外）设置1个监测点位，莲仙河工程区上游500米（高源村委会上游约800米）设置1个监测点位；
（2）西河镇
坝河工程区下游1000米（西河镇东坝村村委会下游1000米）；
（3）老县镇
县河工程区上游500米（老县镇锦屏社区上游），县河工程区下游1000米（老县镇凤桥村平利双泰重晶石矿粉厂外河道上游约500米）；
（4）大贵镇
黄洋河工程区上游500米（约嘉峪寺村村委会外），黄洋河工程区下游1000米（大贵集镇下游约1000米）；
2.监测项目：《地表水环境质量标准》表1基本项目。
3.监测频次：1次/日，监测3日。
4.执行标准：《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准。
5.监测结果：
表4.2-2  地表水监测结果统计表   单位 mg/L，标明的除外
	监测点位
监测项目
	1#县河工程区上游500米
	2#县河工程区下游1000米
	3#黄洋河工程区上游500 米
	4#黄洋河工程区下游1000米
	Ⅱ类水体
标准限值

	pH(无量纲)
	8.1~8.2
	8.2~8.3
	7.9~8.0
	8.0~8.1
	6~9

	溶解氧
	7.3~7.5
	7.3-7.4
	7.6
	7.3~7.5
	5

	阴离子表面活性剂
	0.05ND*
	0.05ND
	0.05ND
	0.05ND
	0.2

	BOD5
	1.4~1.5
	1.3~1.4
	1.4~1.5
	1.6~1.9
	3

	化学需氧量
	6~7
	5~6
	6~9
	8~10
	15

	高锰酸盐指数
	1.7~2.1
	1.6~1.9
	1.9~2.5
	2.3~3.2
	4

	总磷
	0.01~0.02
	0.01~0.02
	0.01~0.02
	0.01~0.02
	0.1

	硫化物
	0.01ND
	0.01ND
	0.01ND
	0.01ND
	0.1

	氨氮
	0.041~0.048
	0.031~0.058
	0.038~0.065
	0.041~0.058
	0.5

	总氮
	1.5~1.55
	1.59~1.64
	1.43~1.44
	1.47~1.5
	/

	石油类
	0.01ND
	0.01
	0.01
	0.01ND
	0.05

	铜
	0.05ND
	0.05ND
	0.05ND
	0.05ND
	1.0

	锌
	0.05ND
	0.05ND
	0.05ND
	0.05ND
	1.0

	铅
	0.001ND
	0.001ND
	0.001ND
	0.001ND
	0.01

	镉
	0.0001ND
	0.0001ND
	0.0001ND
	0.0001ND
	0.005

	汞μg/L
	0.04ND
	0.04ND
	0.04ND
	0.04ND
	0.05

	砷μg/L
	0.3ND
	0.3ND
	0.3ND
	0.3ND
	50

	硒μg/L
	0.4ND
	0.4ND
	0.4ND
	0.4ND
	10

	氰化物
	0.001ND
	0.001ND
	0.001ND
	0.001ND
	0.05

	氟化物
	0.10~0.20
	0.12~0.23
	0.14~0.21
	0.11~0.18
	1.0

	六价铬
	0.004ND
	0.004ND
	0.004ND
	0.004ND
	0.05

	粪大肠菌群
（MPN/L）
	20ND~40
	20ND~60
	20ND~90
	20ND~50
	2000

	挥发酚
	0.0003ND
	0.0003ND
	0.0003ND
	0.0003ND
	0.002

	水温（℃）
	21.1-21.7
	21.0-21.2
	22.9-23.3
	21.1-21.4
	人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1，周平均最大温降≤2

	监测点位
监测项目
	5#坝河工程区下游1000米
	6#长安河工程区上游500米
	7#石牛河工程区上游500米
	8#莲仙河工程区上游500米
	标准限值

	pH(无量纲)
	7.7~7.9
	7.7~7.8
	7.6~7.7
	7.7~7.8
	6~9

	溶解氧
	7.4~7.5
	7.5~7.6
	7.6
	7.5~7.6
	5

	阴离子表面活性剂
	0.05ND
	0.05ND
	0.05ND
	0.05ND
	0.2

	BOD5
	2.5~2.8
	1.8~2.2
	1.5~2.0
	1.7~2.2
	3

	化学需氧量
	11~12
	9~10
	8~9
	9~10
	15

	高锰酸盐指数
	3.2~3.6
	2.5~3.1
	2.1~2.9
	2.6~3.3
	4

	总磷
	0.01~0.04
	0.01~0.02
	0.09
	0.01~0.02
	0.1

	硫化物
	0.01ND
	0.01ND
	0.01ND
	0.01ND
	0.1

	氨氮
	0.055~0.081
	0.115~0.125
	0.048~0.068
	0.035~0.055
	0.5

	总氮
	1.51~1.59
	3.09
	1.78~1.83
	2.11~2.19
	/

	石油类
	0.01
	0.01
	0.01ND
	0.01ND
	0.05

	铜
	0.05ND
	0.05ND
	0.05ND
	0.05ND
	1.0

	锌
	0.05ND
	0.05ND
	0.05ND
	0.05ND
	1.0

	铅
	0.001ND
	0.001ND
	0.001ND
	0.001ND
	0.01

	镉
	0.0001ND
	0.0001ND
	0.0001ND
	0.0001ND
	0.005

	汞μg/L
	0.04ND
	0.04ND
	0.04ND
	0.04ND
	0.05

	砷μg/L
	0.3ND
	0.3ND
	0.3ND
	0.3ND
	50

	硒μg/L
	0.4ND
	0.4ND
	0.4ND
	0.4ND
	10

	氰化物
	0.001ND
	0.001ND
	0.001ND
	0.001ND
	0.05

	氟化物
	0.17~0.20
	0.10~0.22
	0.11~0.16
	0.15~0.19
	1.0

	六价铬
	0.004ND
	0.004ND
	0.004ND
	0.004ND
	0.05

	粪大肠菌群
（MPN/L）
	20ND~40
	20ND~20
	20ND~90
	20ND~20
	2000

	挥发酚
	0.0003ND
	0.0003ND
	0.0003ND
	0.0003ND
	0.002

	水温（℃）
	21.4-21.4
	21.4-21.6
	21.2-21.7
	21.9-22.2
	人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1，周平均最大温降≤2

	ND*——ND表示未检出，前面的数字是检出限


根据监测结果，监测河流水质均满足《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准。
4.2.3地下水环境质量现状监测与评价
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境现状监测点采用控制性布点与功能性布点相结合的布设原则。监测点应主要布设在建设项目场地、周围环境敏感点、地下水污染源以及对于确定边界条件有控制意义的地点。结合项目地及周边实际情况，项目地无地下水环境敏感点、地下水污染源，监测点位主要布设在建设项目场地上下游。
1.监测布点
在长安河长安镇项目区段上下游、坝河西河镇项目区上下游、县河老县镇项目区上下游和黄洋河大贵镇项目区上下游分别布设1个点位。
表4.2-3  评价区内地下水监测布点情况一览表
	编号
	监测点位置
	坐标
	水位（m）
	层位
	备注

	G1
	县河老县镇项目区上游
	108°8′10.78″E，32°33′11.96″N
	427
	潜水层
	出露泉水

	G2
	县河老县镇项目区下游
	109°7′26.70″E，32°34′3.46″N
	429
	潜水层
	出露泉水

	G3
	黄洋河大贵镇项目区上游
	109°9′30.68″E，32°27′42.98″N
	419
	潜水层
	出露泉水

	G4
	黄洋河大贵镇项目区下游
	109°9′30.68″E，32°27′42.98″N
	503
	潜水层
	出露泉水

	G5
	坝河西河镇项目区上游
	109°18′21.84″E，32°33′41.54″N
	356
	潜水层
	出露泉水

	G6
	坝河西河镇项目区下游
	109°18′29.97″E，32°34′38.96″N
	567
	潜水层
	出露泉水

	G7
	长安河长安镇项目区段上游
	109°27′5.97″E，32°21′17.59″N
	529
	潜水层
	出露泉水

	G8
	长安河长安镇项目区段下游
	109°24′53.31″E，32°23′14.77″N
	710
	潜水层
	出露泉水


2.监测项目
pH值、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、氯化物、总硬度、汞、砷、六价铬、铅、氟、镉、锰、铁、高锰酸盐指数、溶解性总固体、硫酸盐、细菌总数、总大肠菌群。
3.监测频率
监测1次。
4.评价标准
采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。
5.监测结果
表4.2-4  地下水水质监测结果  单位mg/L，标明的除外
	[bookmark: _Toc501030108][bookmark: _Toc475693911]          监测点位
监测项目
	县河老县镇项目区上游
	县河老县镇项目区下游
	黄洋河大贵镇项目区上游
	黄洋河大贵镇 项目区下游
	Ⅲ类标准限值

	pH（无量纲）
	8.2（20.7℃）
	8.3（20.9℃）
	7.9（20.6℃）
	7.9（20.4℃）
	6.5~8.5

	总硬度
	164
	152
	122
	136
	450

	溶解性总固体
	218
	203
	187
	198
	1000

	氟化物
	0.08
	0.10
	0.11
	0.14
	1.0

	氯化物
	10ND
	10ND
	10ND
	10ND
	250

	亚硝酸盐
	0.365
	0.003ND
	0.004
	0.004
	1.0

	硝酸盐
	0.732
	0.776
	0.863
	0.872
	20

	硫酸盐
	27
	28
	35
	35
	250

	高锰酸盐指数
	0.6
	0.5
	1.1
	1.0
	3.0

	氨氮
	0.028
	0.045
	0.035
	0.038
	0.05

	汞，μg/L
	0.04ND
	0.04ND
	0.04ND
	0.04ND
	1.0

	砷，μg/L
	0.3ND
	0.3ND
	0.3ND
	0.3ND
	10

	六价铬
	0.004ND
	0.004ND
	0.004ND
	0.004ND
	0.05

	氰化物
	0.001ND
	0.001ND
	0.001ND
	0.001ND
	0.05

	铁
	0.03ND
	0.03ND
	0.03ND
	0.03ND
	0.3

	锰
	0.01ND
	0.01ND
	0.01ND
	0.01ND
	0.10

	铅
	0.001
	0.001ND
	0.001ND
	0.001ND
	0.01

	镉
	0.0001ND
	0.0001ND
	0.0001ND
	0.0001ND
	0.005

	挥发酚
	0.0003ND
	0.0003ND
	0.0003ND
	0.0003ND
	0.002

	总大肠菌群，
MPN/100mL
	2ND
	2ND
	2ND
	2ND
	3.0

	细菌总数，CFU/mL
	11
	5
	14
	23
	100


表4.2-4（续）  地下水水质监测结果  单位mg/L，标明的除外
	      监测点位
监测项目
	坝河西河镇项目区上游
	坝河西河镇项目区下游
	长安河长安镇项目区段上游
	长安河长安镇项目区段下游
	Ⅲ类
标准

	pH（无量纲）
	7.7（19.5℃）
	7.8（20.1℃）
	7.9（19.6℃）
	7.7（20.3℃）
	6.5~8.5

	总硬度
	228
	238
	54
	126
	450

	溶解性总固体
	262
	281
	83
	174
	1000

	氟化物
	0.12
	0.10
	0.09
	0.15
	1.0

	氯化物
	12
	10ND
	10ND
	10ND
	250

	亚硝酸盐
	0.003ND
	0.004
	0.011
	0.003ND
	1.0

	硝酸盐
	0.269
	0.263
	1.12
	1.65
	20

	硫酸盐
	11
	25
	14
	25
	250

	高锰酸盐指数
	0.6
	0.7
	1.8
	1.1
	3.0

	氨氮
	0.051
	0.055
	0.038
	0.048
	0.05

	汞，μg/L
	0.04ND
	0.04ND
	0.04ND
	0.04ND
	1.0

	砷，μg/L
	0.3ND
	0.3ND
	0.3ND
	0.3ND
	10

	六价铬
	0.004ND
	0.004ND
	0.004ND
	0.004ND
	0.05

	氰化物
	0.001ND
	0.001ND
	0.001ND
	0.001ND
	0.05

	铁
	0.03ND
	0.03ND
	0.03ND
	0.03ND
	0.3

	锰
	0.01ND
	0.01ND
	0.01ND
	0.01ND
	0.10

	铅
	0.001ND
	0.002
	0.001ND
	0.001ND
	0.01

	镉
	0.0001ND
	0.0001ND
	0.0001ND
	0.0001ND
	0.005

	挥发酚
	0.0003ND
	0.0003ND
	0.0003ND
	0.0003ND
	0.002

	总大肠菌群，
MPN/100mL
	2ND
	2ND
	2ND
	2ND
	3.0

	细菌总数，CFU/mL
	3
	7
	10
	11
	100


各监测点指标符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，该区域的地下水质量良好。
[bookmark: _Toc298051814][bookmark: _Toc3579][bookmark: _Toc253133273][bookmark: _Toc279674458]4.2.4声环境质量现状监测与评价
[bookmark: _Toc180984337][bookmark: _Toc180983035]1.监测布点
在长安镇设置2个敏感点监测点位（高源村和中坝村）；在西河镇西坝村设置2个敏感点监测点位（西河镇政府、集中安置点附近）；在老县镇设置2个敏感点监测点位（老县镇中心小学、锦屏社区）；在大贵镇设置2个敏感点监测点位（大贵镇政府、儒林堡村）；在琵琶岛周边敏感点设置1个监测点位（三河村）。
2.监测项目、监测频次
监测项目：等效A声级。
监测频次：每个点位监测2天，分昼间（6:00～22:00）和夜间（22:00～6:00）两次监测。
3.评价标准
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。
4.监测结果
表4.2-5  环境噪声现状监测结果表  （单位：dB(A)）
	监测点位
	2022年5月26日
	2022年5月27日

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	老县镇中心小学
	54
	43
	53
	42

	锦屏社区
	52
	41
	54
	43

	大贵镇政府
	52
	40
	52
	41

	儒林堡村住户
	53
	42
	55
	44

	高源村住户
	51
	40
	52
	42

	中坝村住户
	54
	45
	55
	45

	西河镇政府
	53
	41
	54
	42

	西河镇集中安置点
	52
	41
	53
	41

	三河村住户
	51
	41
	53
	42

	《声环境质量标准》2类区标准
	60
	60
	50
	50


根据监测结果，各监测点昼夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。
4.2.5底泥现状监测与评价
1.监测布点
在琵琶岛片区（琵琶岛）、老县镇（县河）、长安镇（长安河）河道清淤区域各设置1个监测点位。
2.监测因子
pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、滴滴涕、六六六、苯并[a]芘、含水率。
3.监测频次：各采样点监测一次。
4.执行标准
执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1和表2中风险筛选值。
5.监测结果
表4.2-4  底泥监测结果  单位mg/kg
	监测点位
监测项目
	1#老县镇（县河）
	2#琵琶岛片区
（琵琶岛）
	3#长安镇（长安河）
	标准限值

	pH（无量纲）
	6.9
	6.9
	7.2
	6.5~7.5

	砷
	6.64
	7.40
	8.14
	30

	汞
	0.082
	0.170
	0.101
	2.4

	铅
	15.3
	16.1
	12.1
	12

	镉
	0.10
	0.29
	0.21
	0.3

	铜
	30
	78
	40
	100

	锌
	93
	188
	123
	250

	镍
	38
	90
	34
	100

	铬
	65
	74
	42
	200

	含水率（%）
	37.9
	47.2
	29.1
	/

	苯并(a)芘
	0.1ND
	0.1ND
	0.1ND
	0.55

	六六六
	α-六六六
	0.07ND
	0.07ND
	0.07ND
	0.10

	
	β-六六六
	0.06ND
	0.06ND
	0.06ND
	

	
	γ-六六六
	0.06ND
	0.06ND
	0.06ND
	

	
	δ-六六六
	0.10ND
	0.10ND
	0.10ND
	

	滴滴涕
	o,p’-DDT
	0.08ND
	0.08ND
	0.08ND
	0.10

	
	p,p’-DDD
	0.08ND
	0.08ND
	0.08ND
	

	
	p,p’-DDE
	0.04ND
	0.04ND
	0.04ND
	

	
	p,p’-DDT
	0.09ND
	0.09ND
	0.09ND
	


根据底泥的监测结果可知，底泥不存在盐化、酸化、碱化现象，底泥中镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、含量均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中“表1农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）”土壤中6.5＜pH≤7.5，其他标准要求。六六六总量、滴滴涕总量、苯并[a]芘均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618—2018）中表2农用地土壤污染风险筛选值（其他项目）。
[bookmark: _Toc142388377]4.3生态环境现状调查
4.3.1生态功能区划
根据《陕西生态功能区划》，本区生态功能区划如下：
本项目一级区划属秦巴山地落叶阔叶、常绿阔叶混交林生态区；二级区划属米仓山、大巴山水源涵养生态功能区；三级区划属大巴山水源涵养与生物多样性保护区。本项目的生态功能区划见附图3。本区主导生态功能为水源涵养和生物多样性保护，区域植被类型属暖温带落叶阔叶林和常绿阔叶混交林为主，混生针阔混交林；区内森林覆盖率较高。项目区生态功能分区见表4.3-1。
表4.3-1  项目区主要生态环境问题及生态功能
	一级区
	二级区
	三级区
	范围
	生态服务功能重要性或生态敏感性特征及生态保护对策

	秦巴山地落叶阔叶、常绿阔叶混交林生态区
	米仓山、大巴山水源涵养生态亚区
	大巴山水源涵养与生物多样性保护区
	紫阳县中南部，平利县大部，岚皋县、镇坪县全部
	水源涵养与生物多样性维持功能极重要。保护天然林，建设化龙山为核心的自然保护区，保护生态多样性。


4.3.2生态系统主要类型
项目位于平利县黄洋河和坝河流域，主要涉及平利县老县镇、大贵镇、西河镇、城关镇、长安镇。项目区有串珠式宽阔阶地、坝子和山间盆地，上分布有村镇、农田。项目所在区域处于巴山北麓，属亚热带气候带，华中气候区，四季气候分明，区域植被类型属暖温带落叶阔叶林和常绿阔叶混交林为主，混生针阔混交林。项目区具有既有天然湿地（河流湿地、滩涂湿地），又有人工湿地（堰塘）。在上述地形地貌、河流水系及人类活动的共同作用下，评价区主要生态系统类有森林生态系统、灌丛生态系统、草地生态系统、水域生态系统、农田生态系统和城镇生态系统等。
各类生态系统现状及分布见表4.3-2。
表4.3-2  各类生态系统现状及分布
	生态系统类型
	现场照片
	分布特征

	森林、灌丛、草地生态系统
	[image: ]
	林地生态系统是评价区较为典型的一类生态系统，广泛分布于评价区山脊，植被以常绿针叶林、阔叶林为主，因项目周围大部分区域已被人类开垦，受人类活动以下，大型野生动物较为少见。

	水域生态系统
	[image: ]
	评价区范围内的河流主要是黄洋河及其支流县河和坝河及其支流长安河、石牛河等，形成了评价区的河流生态系统。

	农田生态系统
	[image: ]
	农田生态系统主要分布于山间谷地，以水田为主，主要种植水稻和油菜等作物，在水田周围有蔬菜种植，但分布面积较小，呈斑块状、零星分布。

	城镇生态系统
	[image: ]
	以集镇、村落为主，由自然系统、经济系统和社会系统所组成的。


按照《全国生态状况调查评估技术规范——生态系统遥感解译与野外核查》（HJ 1166—2021）中的Ⅱ级类型进行划分，项目区评价范围内的生态系统类型面积统计表见表4.3-3。


表4.3-3  项目区评价范围内的生态系统类型面积统计表
	一级代码
	一级分类
	二级代码
	二级分类
	大贵镇
	老县
	琵琶岛
	西河镇
	长安镇

	
	
	
	
	面积(km2)
	比例(%)
	面积(km2)
	比例(%)
	面积(km2)
	比例(%)
	面积(km2)
	比例(%)
	面积(km2)
	比例(%)

	1
	森林生态
系统
	11
	阔叶林
	0.0996
	4.534693
	0.1637
	8.24519
	0.2327
	22.0506
	0.2719
	15.44009
	0.2296
	7.57

	
	
	12
	针叶林
	0.2373
	10.80404
	0.0295
	1.485847
	0.0426
	4.036767
	0.1833
	10.40886
	0.0043
	0.14

	2
	灌丛生态
系统
	21
	阔叶灌丛
	0.0169
	0.769441
	0.0827
	4.165407
	0.0302
	2.861745
	0.0226
	1.283362
	0.1274
	4.20

	3
	草地生态
系统
	33
	草丛
	0.1517
	6.906757
	0.8127
	40.93382
	0.2039
	19.32152
	0.3257
	18.49517
	0.2293
	7.56

	4
	水域生态
系统
	43
	河流
	0.1762
	8.022218
	0.0198
	0.99728
	0.1196
	11.33327
	0.1089
	6.183986
	0.0515
	1.70

	5
	农田生态
系统
	51
	耕地
	0.8356
	38.04407
	0.3892
	19.6031
	0.2897
	27.45191
	0.5401
	30.67007
	1.4039
	46.30

	
	
	52
	园地
	0.4092
	18.63049
	0.0741
	3.732245
	0
	0
	0.0921
	5.229983
	0.1549
	5.11

	6
	城镇生态
系统
	61
	居住地
	0.2617
	11.91495
	0.2719
	13.69497
	0.1207
	11.43751
	0.2075
	11.78308
	0.6189
	20.41

	
	
	62
	工矿交通
	0.0082
	0.373338
	0.1418
	7.142138
	0.0159
	1.506681
	0.0089
	0.505395
	0.2124
	7.00

	合计
	2.1964
	100.00
	1.9854
	100.00
	1.0553
	100.00
	1.761
	100.00
	3.0322
	100.00





表4.3-4  评价范围内植被类型面积统计表
	植被类型
	大贵镇
	老县
	琵琶岛
	西河镇
	长安镇

	
	面积(km2)
	比例(%)
	面积(km2)
	比例(%)
	面积(km2)
	比例(%)
	面积(km2)
	比例(%)
	面积(km2)
	比例(%)

	乔木
	杨树、栎树阔叶林
	0.0996
	4.53 
	0.1637
	8.25
	0.2327
	22.05
	0.2719
	15.44
	0.2296
	7.57

	
	马尾松、杉木针叶林
	0.2373
	10.80
	0.0295
	1.49
	0.0426
	4.04
	0.1833
	10.41
	0.0043
	0.14

	灌丛
	马桑、火棘灌丛
	0.0146
	0.66
	0.0618
	3.11
	0.0239
	2.26
	0.0208
	1.18
	0.0715
	2.36

	
	胡枝子、黄栌灌丛
	0.0023
	0.10
	0.0209
	1.05
	0.0063
	0.60
	0.0018
	0.10
	0.0559
	1.84

	草丛
	白茅、龙须草杂类草丛
	0.0822
	3.74
	0.6351
	31.99
	0.1337
	12.67
	0.2489
	14.13
	0.0553
	1.82

	
	芒、大披针苔杂类草丛
	0.0057
	0.26
	0.1288
	6.49
	0.0226
	2.14
	0.0033
	0.19
	0.0563
	1.86

	栽培植被
	农作物
	0.8356
	38.04
	0.3892
	19.60
	0.2897
	27.45
	0.5401
	30.67
	1.4039
	46.30

	
	果树
	0.2227
	10.14
	0.0349
	1.76
	0
	0.00
	0.0872
	4.95
	0.1115
	3.68

	
	茶树
	0.1865
	8.49
	0.0392
	1.97
	0
	0.00
	0.0049
	0.28
	0.0434
	1.43

	非植被区
	公路、河流等
	0.5099
	23.22
	0.4823
	24.29
	0.3038
	28.79
	0.3988
	22.65
	1.0005
	33.00

	合计
	2.1964
	100.00
	1.9854
	100.00
	1.0553
	100.00
	1.761
	100.00
	3.0322
	100.00




4.3.3生态环境现状
1.陆生植物
（1）植被类型
平利县森林生态资源优越，属针阔混交林和亚高山针叶林带。全县林地总面积352.63万亩，占全县土地面积的88.82%，其中森林面积283.94万亩，森林覆盖率71.5%。
项目区主要涉及大贵镇、老县、琵琶岛、西河镇和长安镇，评价区主要的植被类型为乔木、灌木、草木、赵培植被，集中非植被区主要为公路和河流等。乔木主要为杨树、栎树阔叶林、马尾松、杉木针叶林等。灌丛主要为马桑、火棘灌丛，胡枝子、黄栌灌丛，草丛主要为白茅、龙须草杂类草丛，芒、大披针苔杂类草丛。栽培植被主要为农作物、果树、茶树等。通过遥感解译各项目区评价范围内的植被类型见表4.3-3。
（2）植被样方调查
根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），二级评级需开展样方调查。本次环评对坝河工程区评级范围内的植被进行样方调查。调查时间为2023年6月，此时上层植被正在完成郁闭，林下植被开始发育，草本植物处于旺盛花期阶段，区域内植被处于一年中物种多样性较为丰富的季节。
在项目评价区附近随机选择踏查点，沿点两侧各1m范围内对植物种类进行踏查，记录所见的植物种类。按照不同的植被特点采用随机取样法设置样方。共设置3个样方，其中，草本样方1个，采用1m×1m规格；灌木样方1个，采用10m×10m规格；乔木样方1个，采用100m×100m规格。
现场调查和资料查阅共记录到西河镇评价范围内，以单子叶植物中禾本科植物占优势；双子叶植物中，以菊科植物占优势。
乔木层的栓皮栎为建群种。乔木层中伴生的树种有麻栎、短柄枹、构树。灌木层的优势种是马桑、火棘、荆条等。草本层的优势种是白茅草、龙须草、狗尾草等。常见藤本植物有葛麻藤、悬钩子葛藤等。
麻栎林结构简单，乔木层除建群种麻栎外，优势种有栓皮栎、短柄枹树、化香树等。灌木层较稀疏，优势种是马桑、火棘、荆条、胡枝子、盐肤木等。
马尾松：在项目周边地区内马尾松林主要分布在阳面山坡上。其乔木层的建群种主要为马尾松；灌木层的优势种为马桑、荆条、盐肤木、马棘等为常见的伴生种。草本层的优势种为白羊草、黄背草、龙须草等。
杉木林：多为栽培人工杉木林。其乔木层为由杉木构成的单优势种群落，天然半天然的杉木林常有枫香、麻栎、马尾松、毛竹片混生。灌木层的优势种为马桑、盐肤木、荆条等。草本层以白茅、白羊草最多，其它常见的有野青茅、龙须草、野棉花等。藤本植物有铁线莲、葛藤及常绿藤本植物络石大花中姆瓜、小木通、小血藤等。
竹林：主要为阔叶箬竹，栽培的有慈竹、刚竹（斑竹）、水竹、粉绿竹、真水竹等。
黄金条、马桑灌丛：主要分布在海拔800m以下的局部地区。伴生灌木有胡枝子、火棘、臭牡丹，黄檀、木姜子、盐肤木、青麸杨等。草本种类有白茅、野古草、芒、宽叶苔草、黄背草等。
农田：主要分布在项目区内的地势平坦处，一般成不均匀的块状分布，农作物种类主要有水稻、玉米、豆类、油菜等作物。真正的草地在项目区较少，其和农田有很大相似性。
（3）植被覆盖度
采用基于NDVI的像元二分模型法反演植被覆盖度。根据象元二分模型原理，可以将每个象元的NDVI值表示为植被覆盖部分和无植被覆盖部分组成的形式，用公式可表示为：
NDVI=NDVIveg×fc+NDVIsoil×（1-fc）       （a）
式中：NDVIveg代表完全由植被覆盖的象元的NDVI值；NDVIsoil代表完全无植被覆盖的象元NDVI值；fc代表植被覆盖度。
公式（a）经变换即可得到植被覆盖度的计算公式：
fc=（NDVI-NDVIsoil）/（NDVIveg-NDVIsoil）     （b）
根据公式（b），利用ERDASIMAGINE中的Modeler模块建模编写程序来计算覆盖度，得到了评价区的植被覆盖度图。
项目评价区植被覆盖度统计见表4.3-5所示。








表4.3-5   评价范围内植被覆盖度面积统计表
	植被覆盖度
	大贵镇片区
	老县镇片区
	琵琶岛片区
	西河镇片区
	长安镇片区

	
	面积(km2)
	比例(%)
	面积(km2)
	比例(%)
	面积(km2)
	比例(%)
	面积(km2)
	比例(%)
	面积(km2)
	比例(%)

	高覆盖：>80%
	0.3369
	15.33
	0.1932
	9.74
	0.2753
	26.09
	0.4552
	25.85
	0.2339
	7.71

	中高覆盖：60-80%
	0.4261
	19.39
	0.1568
	7.89
	0.0302
	2.86
	0.1147
	6.51
	0.2823
	9.31

	中覆盖：40-60%
	0.0822
	3.74
	0.6351
	31.99
	0.1337
	12.67
	0.2489
	14.13
	0.0553
	1.82

	中低覆盖：20-40%
	0.0057
	0.26
	0.1288
	6.49
	0.0226
	2.14
	0.0033
	0.19
	0.0563
	1.86

	耕地
	0.8356
	38.04
	0.3892
	19.6
	0.2897
	27.45
	0.5401
	30.67
	1.4039
	46.3

	非植被区
	0.5099
	23.22
	0.4823
	24.29
	0.3038
	28.79
	0.3988
	22.65
	1.0005
	33

	合计
	2.1964
	100.00 
	1.9854
	100.00
	1.0553
	100.00
	1.761
	100.00
	3.0322
	100.00




2.陆生动物
（1）兽类
主要使用样线法和样点法进行。大型兽类主要用样线法进行调查。根据调查区域的地形、地貌及植被类型，设置不同的样线，覆盖所有的生境类型。观察对象可以是动物实体，也可以是动物的活动痕迹。观察记录兽类的实体、痕迹（如食迹、足迹、粪便、爪痕等）和遗迹（如骨骼、皮毛、毛发等）。本次兽类的调查，采用样线调查法，在鸟类调查过程中同时进行观察。
根据调查项目周边地区内有小型兽类4目7科10种。从物种的目级组成上来看，项目周边地区兽类以啮齿目和食肉目种类占优势，其所含物种数占到了项目周边地区目前已知分布的兽类物种总数的72.73%。其余3目占到27.27%。从科级组成看，该区兽类以啮齿目鼠科种类稍占优势，其所占比例达到36.37%。兽类各目、科所含种数及所占比例见表4.3-6。
表4.3-6  项目周边地区主要的兽类种类名录
	目
	科
	种
	中文名
	所占比例

	啮齿目
	鼠科
	4
	褐家鼠
	36.37%

	
	
	
	黄胸鼠
	

	
	
	
	小家鼠
	

	
	
	
	黑线姬鼠
	

	
	豪猪科
	1
	豪猪
	9.09%

	
	松鼠科
	1
	岩松鼠
	9.09%

	食肉目
	鼬科
	2
	黄鼬
	18.18%

	兔形目
	兔科
	1
	草兔
	9.09%

	翼手目
	蝙蝠科
	1
	蝙蝠
	9.09%


②生态分布
根据项目周边地区域内生境特点及兽类的生活习性，项目周边地区域的兽类可以划分为以下几种类型：
农田、村落类型：生活在项目周边地区农田、村落环境中的兽类。如小家鼠、褐家鼠、黑线姬鼠、黄胸鼠和蝙蝠等。
灌丛及草地类型：生活在项目周边地区灌丛及草地生境中的兽类。如草兔和黄鼬等。
森林类型：生活在项目周边地区森林生境中的兽类。如岩松鼠等。
（2）鸟类
①调查方法
一般采用样带法进行调查统计，在样带中徒步进行调查统计。按照《生物物种监测技术指南鸟类》中的相关要求，所选择的监测样线和样点能代表监测区域的不同生境特点。具有多种生境特点的区域可根据需要在不同的生境类型中分别设置足够数量的监测样线和样点。
沿线路走向，两侧各设置一条样带，每条样带长度1km，宽度为50m。调查时间一般为清晨或傍晚；最佳步行速度一般每小时0.5km-1km。每条样带重复两次记录。调查时只记录位于前方及两侧的鸟类，包括向后飞越过样带的个体，向前飞越过样带的个体则不记录。繁殖期调查时听到或看到一只成体雄鸟应记做一对；在没有见到雄鸟的情况下，见到一只成体雌鸟或一窝卵或雏也应视为一对。
根据调查，项目周边地区内有鸟类6目12科18种。从物种的目级组成上来看，项目周边地区鸟类以雀形目为优势种类，其所含物种数占到了项目周边地区目前已知分布的鸟类物种总数的61.13%。其余5目占到38.89%。在这18种鸟类中，有留鸟9种，占总种数的50%；夏候鸟8种，占总种数的44.44%；冬候鸟有1种，占5.56%。项目周边地区鸟类各目、科所含种数及所占比例见表4.3-7。
表4.3-7  项目周边地区主要的鸟类种类名录
	目
	科
	种
	中文名
	所占比例

	雀形目
	文鸟科
	2
	麻雀
	11.11%

	
	
	
	山麻雀
	

	
	鸦科
	2
	喜鹊
	11.11%

	
	
	
	寒鸦
	

	
	燕科
	1
	家燕
	5.56%

	
	椋科
	1
	灰椋鸟
	5.56%

	
	黄鹂科
	1
	黑枕黄鹂
	5.56%

	
	雀科
	1
	金翅雀
	5.56%

	
	卷尾科
	2
	黑卷尾
	11.11%

	
	
	
	灰卷尾
	

	
	鶺鸰科
	1
	白鹡鸰
	5.56%

	鹳形目
	鹭科
	2
	苍鹭
	11.11%

	
	
	
	白鹭
	

	鹤形目
	秧鸡科
	2
	董鸡
	11.11%

	
	
	
	白胸苦恶鸟
	

	佛法僧目
	翠鸟科
	2
	普通翠鸟
	11.11%

	
	
	
	蓝翡翠
	

	鹈形目
	鸬鹚科
	1
	普通鸬鹚
	5.56%


②生态分布
根据项目周边地区域内生境特点及鸟类的生活习性，项目周边地区域的鸟类可以划分为以下三种类型：
农田、民居类型：生活在项目周边地区农田、民居环境中的鸟类。如家燕、白鹡鸰、麻雀、黑卷尾和灰卷尾等。
灌丛及森林类型：生活在项目周边地区灌丛及森林生境中的鸟类。主要有山麻雀、喜鹊、黑枕黄鹂、金翅雀和灰椋鸟等。
水域类型：生活在项目周边地区溪流、水塘和水田等水域生境中的鸟类。如苍鹭、白鹭、普通翠鸟、蓝翡翠和普通鸬鹚等。
（3）两栖爬行类
①调查方法
主要使用样带法调查。按照《生物物种监测技术指南两栖动物》和《生物物种监测技术指南爬行动物》中的相关规定和要求，采用分层随机抽样方法，选择监测样地。可按生境类型、气候、海拔、土地利用类型或物种丰富度等因素进行分层，使层内变异尽量小。所选样地应涵盖主要生态系统类型。本次调查根据不同的生境类型，选择有代表性的生境进行样带调查。样线的长度确定为100米。沿样线观察时，每次巡视的速度保持一致，以观察、采集动物个体确定物种为主要目的，发现动物个体后，立即记录动物名称、数量。观察时动作应尽量不惊扰动物。对白天不易发现的两栖动物，在夜间进行调查，统计动物物种和个体数。
在调查的同时结合对当地居民的访问，并利用当地的一些相关资料及相关的科研报告等，对调查区域两栖爬行动物多样性及其区系组成进行总结。
根据收集资料分析，项目周边地区域内有两栖纲动物1目4科4种。从物种的目级组成看，项目周边地区域两栖类均为无尾目种类，各科种类分布比较均匀。两栖类各科所含种数及所占比例见表4.3-8。
表4.3-8 项目周边地区主要的两栖类种类名录
	目
	科
	种
	中文名
	所占比例

	无尾目
	雨蛙科
	1
	秦岭雨蛙
	25%

	
	姬蛙科
	1
	合征姬蛙
	25%

	
	蛙科
	1
	青蛙
	25%

	
	蟾蜍科
	1
	蟾蜍
	25%


项目周边地区内爬行动物主要以蛇类为主，栖息于山野森林灌草丛，宅旁、农田耕地、荒坡灌草丛中。
②生态分布
两栖动物在进化的历程中，经过长期自然选择适应了多种多样的生态环境，包括不同的陆地、水域、植被以及多样的气候因子，因此在不同的生态环境中生活着不同类型的两栖动物。两栖动物的生态类型可分为水栖类型、陆栖类型、树栖类型，其中水栖类型又可分为静水类型和流溪类型，陆栖类型又可分为林栖静水繁殖型、穴居静水繁殖型和林栖流溪繁殖型。按项目周边地区域内生境特点及两栖类的生活习性，项目周边地区域的两栖类可以划分为以下类型：
树栖类型：多栖于项目周边地区内杂草和低矮灌草丛中，秦岭雨蛙。
穴栖静水繁殖类型：多栖于项目周边地区内土洞、潮石下等环境中，蟾蜍和合征姬蛙。
水栖静水类型：常栖息于河流、池塘和稻田等处，水边的草丛中活动，青蛙。
根据收集资料分析、走访群众和现场调查，工程区未发现属于《国家重点保护野生动物名录》（2021年2月）、《陕西省重点保护野生动物名录》以及《中国生物多样性红色名录》中包含的国家级和省级珍稀保护野生动物的分布。
3.水生生物
（1）调查方法
主要采用资料收集、专家和公众咨询法进行调查。依据《水库渔业资源调查规范》（SL167-2014），并参照《内陆水域渔业自然资源调查手册》《水环境监测规范》（SL219-2013）进行。
（2）调查时间及范围
本次评价收集了2023年6月（丰水期）项目区鱼类相关调查资料。
（3）浮游动物
通过收集资料的分析，项目区浮游动物共有6科13种，其中臀尾轮科最多有8种，占种类总数的61.5%，其它科各有1种，各占种类总数的7.7%。主要的浮游动物种类名录详见表4.3-9。
表4.3-9 评价河段主要的浮游动物种类名录
	序号
	中文名
	拉丁文名

	Ⅰ
	剑水蚤科
	cyclopidae

	1
	绿色近剑水蚤
	tropocyclops prasinus

	Ⅱ
	象鼻蚤科
	ciliophora

	2
	长额象鼻蚤
	diplostraca

	Ⅲ
	臂尾轮科
	brachionidae

	3
	钝角狭甲轮虫
	colurella obtuse

	4
	角突臂尾轮虫
	brachionus angularis

	5
	唇形叶轮虫
	notholca labis

	6
	花箧臀围轮虫
	brachionus capsuliflorus

	7
	萼花臀围轮虫
	brachionus calyciflorus Pallas

	8
	壶状臀围轮虫
	brachionus urceus

	9
	镰状臀围轮虫
	B.falcatus

	10
	裂足轮虫
	brachionus diversicornis

	Ⅳ
	晶囊轮科
	asplanchnidae

	11
	前节晶囊轮虫
	Asplachna priodonta Gosse

	Ⅴ
	疣毛轮科
	synchaetidae

	12
	针簇多肢轮虫
	Polyarthra trigla

	Ⅵ
	镜轮科
	testudinellidae

	13
	长三肢轮虫
	Filinia longisela


（4）水生植物
经收集资料分析和咨询专家，项目区河段共有26科49种水生植物，其中眼子菜科5种，禾本科6种，分别占植物种类总数的10.2%和12.2%，为水生植物中的优势类群。其余多为单科单属1~2种。
评价河段基底多为砾石及沙质基底，河床两岸湿生型植物以喜旱莲子草、水蓼及漂浮植物如浮萍、无根萍等在局部可见，而沉水植物则少有分布。
（5）鱼类
1）鱼类区系组成
根据调查分析，项目周边区域坝河和黄洋河流域鱼类区系组成中，鲤科鱼类为优势类群，与秦岭鲤科鱼类分布的特点相类似。
2）调查区鱼类分布
经资料收集整理和咨询专家，对项目周边地区坝河流域鱼类分析，坝河流域及坝河干流鱼类资源以小型鱼类为主，优势种主要为鲢鱼、棒花鱼、餐条、麦穗鱼、鲫鱼，上述鱼类均为鲤科。
3）鱼类生活习性
项目周边区域，坝河及黄洋河流域项目区段主要分布的10种鱼类，生活习性详见表4.3-10。

表4.3-10   项目周边地区鱼类生活习性表
	序号
	鱼类
	俗名
	基本信息
	形态特征
	生活习性
	繁殖特点

	1
	中华花鳅
	花泥鳅
	拉丁名Cobitis sinensis，为硬骨鱼纲鲤形目鳅科花鳅亚科的鱼类。广泛分布于中国云南元江以北各水系
	体长，侧扁或稍侧扁；体和头部被细鳞或裸露；须3对或5对，其中吻须2对，分生，呈1行排列，口角须1对；尾鳍内凹，圆形或截形；侧线完全或不完全或缺如；臀鳍分枝鳍条5根。
	为淡水小型底栖鱼类，活动于低海拔溪流的浅潭区。栖息于沙底质且水质清澈的溪流底部，生性机灵，遇危险即钻入沙中。属杂食性，以水生昆虫、有机物碎屑为食。适宜水温10~30℃。
	繁殖期为3~9月，群体交配，产无粘性的沉性卵于河川底层。

	2
	红尾副鳅
	红鱼鳅
	拉丁名Paracobitisvariegatus，属鲤形目，鳅科，副鳅属。分布于汉江支流源流以及堵河、长江支流沿渡河，金沙江、南盘江、渭河水系等。
	体长为体高的7.8~8.8倍，为头长的4.7~5.6倍，为尾柄长的4.7~5.4倍。为尾柄高的10.0~10.8倍。头长为吻长的2.5倍，为眼径的7.5~10.0倍，为眼间距的4.0~4.2倍。尾柄长为尾柄高的1.9~2.3倍。体细长，前段呈圆形，尾柄侧扁。吻锥形。眼小，侧上位。口下位，口裂弧形。须3对，中等长。鳃孔小。侧线完全。尾柄的上、下缘有发达的皮褶棱。
	底栖生活，喜欢在流水冲刷的石穴环境中生活，一般在山区支流中数量较多，当洪水来到时就会游出来觅食被洪水带来的饵料。平时喜栖息在岩缝、石隙或多巨石的回水湾活动。适宜水温10~30℃。
	雌性红尾副鳅初次性成熟年龄为2龄,雄性在1龄时就有成熟个体出现,繁殖旺季为4~5月。

	3
	马口鱼
	宽口、大口鱼
	拉丁名Opsariichthys bidens Gunther，为硬骨鱼纲鲤形目鲤科（鱼丹）亚科的鱼类。广泛分布于中国从黑龙江至海南岛、元江的东部各河流干、支流
	体延长，侧扁，银灰带红色，具蓝色横纹。口大，上下颌边缘凹凸。雄鱼臀鳍鳍条延长，生殖季节色泽鲜艳。头后隆起，尾柄较细，腹部圆。头大且圆。吻短，稍宽，端部略尖。口裂宽大，端位，向下倾斜，上颌骨向后延伸超过眼中部垂直线下方，下颌前端有1不显著的突起与上颌凹陷相吻合。上颔两侧边缘各有一个缺口，正好为下颔的突出物所嵌，形似马口，故名“马口鱼”。
	马口鱼多生活于山涧溪流中，尤其是在水流较急的浅滩，底质为砂石的小溪或江河支流中；在静水湖泊及江河深水处皆少见。它们通常集群活动，常同鱲鱼一起游泳、生活。性凶猛，以小鱼和水生昆虫为食。适宜水温20~25℃。
	1龄鱼即有繁殖能力。生殖期多集中在6-8月，在较急的水流中产卵。

	4
	鲢鱼
	鲢鳙
	拉丁名Pseudogobia vaillanti，为硬骨鱼纲鲤形目鲤科鮈亚科的鱼类，分布于我国黄河以南各水系。
	体长，圆筒形，尾柄细长，稍呈侧扁。背部在背鳍前略隆起，向后渐次降低，腹部平坦。头大，甚长，其长大于体高，前部平扁，后部宽。吻长，平扁，前端宽圆，吻长远超过眼后头长。眼大，呈椭圆形，侧上位，其上缘齐头部轮廓线。眼间宽，下凹。口下位，深弧形。唇厚，极发达，具多数明显的乳突，上唇乳突细小，多行排列，下唇分3叶，中叶呈椭圆形，后缘游离，两侧叶略宽。向前渐细窄，在中叶前端相连，有一浅沟与中叶隔开，上下唇于口角处相连。具须1对，较粗。长约等于眼径。鳃耙不发达，呈贡状。下咽齿主行侧扁，末端稍钩曲，外行纤细。腹面在胸鳍基部之前裸露，腹部鳞片较体侧鳞为小。体背及侧面灰黑色，腹部灰白。横跨体背具5块较大的黑斑，体侧中轴有6~7个大黑点。体侧及背部鳞片上具小黑色点，背、尾鳍黑点排列成条纹，胸、腹鳍具零散小黑点。臀鳍灰白色。
	栖息于淡水中，喜流水，于溪涧生活；以水生无脊椎动物等为食。适宜水温22~28℃。
	5~6月为繁殖期。

	5
	餐条
	白餐子
	拉丁名Hemiculter leucisculus，为硬骨鱼纲鲤形目鲤科的鱼类。广布于从黑龙江至元江个水系的河流、湖泊和水库中，陕西境内的汉水水系、黄河水系、嘉陵江水系均有分布。
	体长，侧扁，吻短，口端位，斜裂。眼间距约等于吻长，背鳍短小，其长短于头长。腹鳍起点位于背鳍起点之前下方，其末端不达肛门。尾鳍下叶略长于上叶。侧线在胸鳍上方急遽向下，折成一明显角度后和腹部轮廓线平行延伸至臀鳍基部末端又向上弯折入尾柄中线。背部青灰色，腹部银白色，尾鳍边缘灰黑色。
	生活于河流、湖泊中，从春至秋常喜群集于沿岸水面游泳，行动迅速。生活于水域的中上层，鱼体虽小，但数量非常多。杂食性，多以藻类、高等植物碎屑、甲壳动物及昆虫等为食。适宜水温15~32℃。
	产粘性卵，卵粘附于水生维管束植物上孵化。

	6
	棒花鱼
	沙锤
、
花里棒子
	拉丁名Abbottina rivularis，为硬骨鱼纲鲤形目鲤科的鱼类。分布于全国各主要水系及湖泊、沟塘中。
	棒花鱼体长，稍侧扁。头较短，吻短，前端圆钝。眼小，侧上位，眼间宽平。背鳍无硬刺，胸鳍圆钝，均较短。尾鳍叉型。头背部稍黑，体侧具一不明显的纵纹，其上有9~11个黑点斑块，背部也具8~11个黑色斑块。背鳍和尾鳍具有由黑色小点组成的斑纹。背部深黄褐色，至体侧逐渐转淡，腹部为淡黄色或乳白色，背部自背鳍起点至尾基有5个黑色大斑。在体侧有7～8个黑色大斑，此外在整个背部自头至尾不规则的散布有许多大小黑点，在背鳍、胸鳍及尾鳍上由小黑色斑点组成比较整齐的横纹数行，在生殖期体色转深，雄鱼更为明显。
	小型鱼类，体长可达11cm，主要生活于平原河流水清以及沙底处。生活在静水或流水的底层，主食无脊椎动物。雄鱼有筑巢和护巢的习性。适宜水温15~30℃。
	1龄鱼性成熟，4~5月繁殖，在沙底掘坑为巢，产卵其中。

	7
	鲤
	鲤鱼
	拉丁名Gnathopogon imberbis，为硬骨鱼纲鲤形目鲤科的鱼类。分布于我国南北各大水域中。
	体延长而侧扁，肥厚而略呈纺缍形，背部略隆起，腹缘呈浅弧形。头中大，头顶宽闻。吻钝圆，上颌包着下颌。口略小，下位，斜裂，呈圆弧形。咽头齿3列。须两对，吻须较短，颌须较长。鳃耙短而呈三角形。体被圆鳞，侧线完全，略为弧形。背鳍硬棘Ⅲ；臀鳍硬棘Ⅲ，分枝软条5；尾鳍叉形。背鳍与臀鳍第Ⅲ条硬棘后缘有锯齿。体背部暗灰色或黄褐色，侧面略带黄绿色，腹面浅灰色或银白色。背鳍和尾鳍基部微黑色；胸鳍和腹鳍微金黄色。
	栖息于淡水中，喜流水，于溪涧生活；以水生无脊椎动物等为食。适宜水温10~30℃。
	生殖季节为4-6月

	8
	麦穗鱼
	食蚊鱼
	 拉丁名Pseudorasbora是鲤亚目，鲤科，鮈亚科，麦穗鱼属的一种鱼类。常见于江河、湖泊、池塘等水体。
	头尖，略平扁。口上位。无须。 背鳍无硬刺。生殖时期雄鱼体色深黑，吻部、颊部出现 珠星。雄鱼个体大，雌鱼个体小，差别明显。
	麦穗鱼分布极广，几乎所有淡水水域都有它的踪迹。静水水域和水的透明度不高的水域麦穗鱼较多，而水流较急又深的水域少有麦穗鱼。水草较多的池塘麦穗更多。杂食，主食浮游动物。适宜水温0~41℃。
	产卵期4～6月。卵椭圆形，具黏液．成串地粘附于石片、蚌壳等物体上，孵化期雄鱼有守护的习性。 

	9
	鲇
	鲇鱼
	拉丁名Gunther，是硬骨鱼纲鲇形目鲇科。基本分布与全国各大水系。
	体前部粗圆，尾部侧扁，头部宽平。吻短而宽圆。两对鼻孔，前鼻孔有一根短管，近吻端。口裂大，上位，下颌稍突出。两颌均有一行绒毛状齿。幼鱼时有须3对，成鱼时下颌须退化仅有1对，上颌须比头稍长，下颌须为上颌须长的1/3～1/5。体裸露无鳞，皮肤光滑。侧线平直，沿体侧中部而伸达尾基。黏液孔发达，成行排列于侧线上方。背鳍短小，仅具5软条；臀鳍长，后方与尾鳍相连；胸鳍具有1锯齿状之硬棘。体呈暗灰色或灰黄色，体背侧灰黑色，腹部白色，体侧有不规则的白斑或不明显的斑纹。
	鲇适应性强，栖息底层，游动迟缓，耐低氧。白天在草丛间或石缝洞穴中，很少活动，黄昏或夜间出来觅食。鲇颌齿锋利，是一种凶猛的肉食性鱼类。在天然条件下鱼苗阶段可摄食轮虫、水蚤、水蚯蚓及其他鱼苗。鱼种阶段及成鱼阶段则以底层的杂鱼、虾及水生昆虫等为食，所捕食的多是一些小型鱼类。
	繁殖期在6-7月。

	10
	鲫
	鲫鱼
	拉丁名Vertebrata，为硬骨鱼纲鲤形目鲤科鲫属的鱼类。我国各大水域的常见鱼种。
	体长椭圆形，侧扁，背鳍始点处体最高，腹缘窄而无皮棱；体长为体高2.2-2.7倍，为头长2.9-3.5倍，为尾部长3.8-4.7倍，为尾柄长1.9-2.4倍。头亦侧扁；头长为吻长3.4-4.5倍，为眼径4.0-4.9倍，为眼间隔宽2.3-2.9倍。吻钝。眼侧中位，后缘距吻端较近。眼间隔宽凸。前、后鼻孔相邻，位于眼稍前方。口前位，斜形，下颌较上颌略短。唇发达。无须。鳃孔大，侧位，下端达前鳃盖骨角下方。1周龄以下小鱼背侧常为绿灰色，两侧及下方银白色。大鱼色较暗；背侧黑色，微绿；两侧及下方常有金黄光泽，水草多处大鲫尤显著，鳍淡黄色，背绪与尾鳍色较暗。雄鲫生殖期在胸鳍前缘有5-21个尖锥状角质小突起，雌鲫个别亦有而数很少。
	鲫对低氧的适应能力很强，为杂食性鱼类，食性相当广。鲫虽然生活力较强、杂食性和肉质细嫩而鲜美，但由于它过早地性成熟（雌鱼一般在6-8厘米、体重8-10克，约有82%的个体达性成熟；雄鱼一般在5-6厘米、体重6-8克开始性成熟，当8厘米以上时则约有99%的个体达性成熟），消耗了大量的营养物质供作性腺发育，严重地影响了它的生长。
	繁殖期在6-7月。


4.3.5坝河湿地系统
湿地生态系统，即陆地淡水生态系统，是陆地和水域共同与大气的相互作用，相互影响，相互渗透，兼有水陆双重特征的特殊生态系统。项目涉及安康坝河湿地，为陕西省重要湿地。湿地生态系统的主要特点是：①兼具陆生与水生动植物类群，生物多样性丰富；②结构复杂，生产力高，在水文情势影响下，生态系统随之出现同步波动，强弱互替；③生态系统服务功能高，主要在于径流调节、蓄水抗旱、防洪排涝、废弃物降解、调节气候、净化空气等方面。
2008年8月6日陕西省人民政府发布了《关于公布陕西省重要湿地名录的通告》，安康坝河湿地：从平利县城关镇到旬阳县吕河镇沿坝河至坝河与汉江交汇处，包括坝河河道、河滩、泛洪区及河道两岸1km范围内的人工湿地。平利县人民政府未划定湿地自然保护区。项目区坝河湿地主要由湿地植物、两栖类和爬行类以及各种水生动物及底栖无脊椎动物等组成。根据资料调查和走访，无湿地水鸟的繁殖地、越冬地或者重要的迁徙停歇地，无珍稀濒危水生野生动植物、国家和省重点保护的水生野生动物分布。
4.3.6土地利用类型
项目区主要土地利用类型为耕地、园地、林地、草丛、工矿用地、住宅用地、交通用地和水域。大贵镇片区评价区范围为2.1964km2，耕地和林地为主要土地利用类型；老县镇片区评价区范围为1.9854km2，草丛和耕地为主要土地利用类型；琵琶岛片区评价区范围为1.0553km2，耕地和草丛为主要土地利用类型；西河镇片区评价区范围为1.761km2，耕地和住宅用地为主要土地利用类型；长安镇片区评价区范围为3.0322km2，耕地和住宅用地为主要土地利用类型。评价范围内土地利用面积统计见表4.3-11。




表4.3-11  评价范围内土地利用面积统计表
	一级类
	二级类
	大贵镇片区
	老县镇片区
	琵琶岛片区
	西河镇片区
	长安镇片区

	
	地类代码
	地类名称
	面积(km2)
	比例(%)
	面积(km2)
	比例(%)
	面积(km2)
	比例(%)
	面积(km2)
	比例(%)
	面积(km2)
	比例(%)

	耕地
	0103
	旱地
	0.8356
	38.04
	0.3892
	19.60
	0.2897
	27.45
	0.5401
	30.67
	1.4039
	46.30

	园地
	0201
	果园
	0.2227
	10.14
	0.0349
	1.76
	0
	0.00
	0.0872
	4.95
	0.1115
	3.68

	
	0202
	茶园
	0.1865
	8.49
	0.0392
	1.97
	0
	0.00
	0.0049
	0.28
	0.0434
	1.43

	林地
	0301
	乔木林地
	0.3369
	15.34
	0.1932
	9.73
	0.2753
	26.09
	0.4552
	25.85
	0.2339
	7.71

	
	0305
	灌木林地
	0.0169
	0.77
	0.0827
	4.17
	0.0302
	2.86
	0.0226
	1.28
	0.1274
	4.20

	草丛
	0404
	其他草地
	0.0879
	4.00
	0.7639
	38.48
	0.1563
	14.81
	0.2522
	14.32
	0.1116
	3.68

	工矿
用地
	0601
	工业用地
	0
	0.00
	0.0591
	2.98
	0
	0.00
	0
	0.00
	0.0143
	0.47

	住宅
用地
	0702
	农村宅基地
	0.2617
	11.91
	0.2719
	13.69
	0.1207
	11.44
	0.2075
	11.78
	0.6189
	20.41

	交通
用地
	1003
	公路用地
	0.0082
	0.37
	0.0827
	4.17
	0.0159
	1.51
	0.0089
	0.51
	0.1981
	6.53

	水域
	1101
	河流水面
	0.1762
	8.02
	0.0198
	1.00
	0.0439
	4.16
	0.1089
	6.18
	0.0515
	1.70

	
	1104
	坑塘水面
	0
	0.00
	0
	0.00
	0.0757
	7.17
	0
	0.00
	0
	0.00

	
	1106
	内陆滩涂
	0.0638
	2.90
	0.0488
	2.46
	0.0476
	4.51
	0.0735
	4.17
	0.1177
	3.88

	合计
	2.1964
	100.00
	1.9854
	100.00
	1.0553
	100.00
	1.761
	100.00
	3.0322
	100.00
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5.1.1施工期废气影响分析
施工期间废气主要为施工机械燃油废气，施工作业区开挖、填筑、构筑物建设产生的粉尘，汽车行驶过程中产生的尾气、扬尘，以及河道清淤过程中产生的恶臭等。
1.施工作业扬尘影响
施工扬尘主要来源于表土剥离、表土堆存、土石方开挖、材料及垃圾堆放、场地平整、物料装卸等过程。
影响施工扬尘排放的主要因素可以归纳为风速、起尘材料含水率、积尘负荷和机动车活动等，其中表面积尘含水率和风速是影响扬尘排放的最重要因素，其影响程度远高于表面积尘负荷和人类活动。工程区域总体气候较湿润，年平均风速为3.0m/s。从施工场地位置、地下水埋深分布、工程开挖深度可知本工程开挖段大多与地下水含水层接触，开挖段土壤湿润，开挖出的土壤多呈团块状，不易起尘。
通过与相似工程的施工类比，土石方开挖过程中场界最大扬尘浓度不高于938.67μg/m3、回填过程扬尘浓度不高于611.89μg/m3、一般施工过程中场界最大扬尘浓度不高于78.15μg/m3。
工程施工时，必需在场地堆积大量的回填土和部分弃土，回填土和弃土一般要堆放15~20天左右。当土风干时，在启动风速下会形成扬尘。根据周边类似施工场地实地调查的数据资料来看，由于距离的不同，其污染影响程度亦不同。在扬尘点下风向0~50m为重污染带，50~100m为较重污染带，100~200m为轻污染带，200m以外对大气影响甚微。据类比调查，在一般气象条件，施工扬尘的影响范围为其下风向150m内，被影响的地区TSP浓度平均值为490ug/m3左右。施工作业扬尘对周边环境空气质量影响较大。
2.堆场扬尘影响
堆场扬尘主要来源是露天堆场的风力扬尘，这将产生较大的扬尘污染，通过适时洒水可有效抑制扬尘，可使扬尘量减少70%（同类工程施工道路扬尘洒水降尘试验监测结果）。起尘风速与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及 减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。此外，对一些粉状材料采取一些遮盖防风措 施也可有效减少扬尘污染。
3.运输道路扬尘影响
运输道路扬尘不会在大范围内平均分布，但在小空间内浓度较高，在道路局部地段积尘较多的地方，载重车辆经过时会掀起浓密的扬尘，根据其他工程现场实测情况，类似路面交通运输产生的扬尘影响范围一般在宽10～50m、高4～5m的空间内，3min后较大颗粒即沉降至地面，微细颗粒在空中停留时间较长，但是在扬尘中所占比重较小，因此影响也较小。
本工程施工期间需要频繁运输弃方、原材料等，公路沿线受影响居民较多，因此必须在无雨天对道路实施洒水降尘措施，平均每日洒水降尘，并对运输车辆进行严格覆盖。采取上述措施后，根据同类工程施工期监测，可将道路交通扬尘浓度控制在1mg/m3以下，影响可接受。
4.燃油施工机械废气影响
本项目建设工程所有施工机械主要以柴油、汽油为燃料，施工期环境空气污染物主要是施工机械设备燃油排出的CO、NO2、THC等。施工期机动车辆及机械燃油废气污染源多为流动性、间歇性污染源，且施工线路相对较长，污染源非常分散，污染强度不大，排放废气中的各项污染物能够很快扩散，不会引起局部大气环境质量的恶化。加之废气排放的不连续性和工程施工期有限，排放的废气对区域的环境空气质量影响较小，但需注重对施工人员的劳动保护。
5.底泥恶臭影响
本项目施工过程中挖出的底泥中含有机物质腐殖质，在受到扰动和堆置地面时，底泥内含有较轻恶臭物质，臭气主要污染物为氨、硫化氢、臭气浓度等物质的混合物，呈无组织状态排放。恶臭物质的逸出量与底泥量、底泥泥质以及日照、气温、风速等多种自然因素有关。项目清淤过程中产生的恶臭影响主要发生在清淤河道现场两侧，超过100m影响较小。
河道底泥有机质含量较高，施工过程应明确清淤计划，应选择在低温季节进行清淤施工；采用分段施工，减少清淤工程持续时间；同时对清淤段采取围闭措施，降低恶臭扩散范围及速度，最大程度上减少恶臭对周边环境的影响。清淤工程影响短暂，随着清淤工程的完工，恶臭的不利影响将消失。
总体而言，施工期各施工场地分散，工程量小，施工期短，工程施工产生的废气等对区域环境空气的影响不大，工程结束后影响将自行消除。
[bookmark: _Toc29335][bookmark: _Toc11196][bookmark: _Toc491597224][bookmark: _Toc455501981][bookmark: _Toc15529]5.1.2施工期废水影响分析
1.施工期生产废水影响
施工期间各类机械跑、冒、滴、漏及施工场地混凝土拌和冲洗，施工机械车辆维修保养和冲洗等将产生施工生产废水，废水中主要污染物为悬浮物（SS）和少量的石油类，由于废水排放量小，且呈间歇性排放的特点。在施工场地内设车辆清洗废水收集池，施工场地废水经过隔油、沉淀处理后回用于车辆冲洗过程。混凝土拌合站配套设置沉淀池用于沉淀回用冲洗废水。施工生产废水不排入附近河流水域，对水环境无影响。
本工程涉及到基坑开挖及基坑排水，基坑废水主要由降水、渗水汇集而成，主要污染物为悬浮物。本工程采取多级沉淀池沉淀处理以降低其SS浓度，并做好基坑截排水措施，可有效控制基坑废水的影响。基坑废水用于场地抑尘洒水，不外排。
由于施工是短期活动，当施工结束后，施工工地废水对地表水体环境的影响也将消除。对于因暴雨冲刷而引起的地表径流，应加强对开挖面的及时覆盖，施工工地四周设置导流槽，减轻水土流失产生的污水对地表水环境的影响。为此，本次评价要求：工程施工期间因清理场地和基坑开挖、堆土造成的裸土层必须就地建雨水拦蓄池和种植速生植被，减少沉积物进入地表水体；施工中尽可能少的改变天然地表排水系统；施工中的物料堆场并采取防范措施，防止雨水冲刷进入水体；严禁将废油、施工垃圾等随意抛入水体，影响地表水环境。
采取上述施工期废水污染防治措施后，施工废水对地表水的环境影响较小。
2.生活污水影响
生活污水主要来自施工人员的日常生活，要污染物为COD、BOD5、NH3-N浓度约300mg/L、150mg/L、30mg/L。生活污水进入化粪池处理，处理后用于周边农田施肥，综合利用，严禁排入河道。
3.淤泥余水影响
本项目工程清淤时，清除的淤泥运至岸边临时堆放场自然干化。经自然干化后运至平利县工业园用于场地平整使用。自然干化过程中会产生一定量的淤泥余水，淤泥余水经絮凝沉淀处理后，用于周边洒水抑尘，不外排。
4.疏浚过程对水域水质的影响
本项目河道清淤采用干法作业，在枯水期进行，利用挖掘机在河道底部挖掘底泥，挖掘过程中会搅动河道中的部分底泥，使其中的污染物散发，对水质产生影响。工程清淤对象为河道底部污染层淤泥，以及部分的过渡层底泥。清淤过程会扰动河床底质，除了会产生一定量的SS外，亦会使底泥中吸附的污染物部分释放出来，对水环境造成一定影响。
①悬浮物对地表水环境的影响
清淤设备在进行清淤施工时会搅动河道底泥，激起的泥水会引起清淤地点水体悬浮物浓度增大。类比同类型工程试验结果和相关河道治理工程对地表水环境影响的分析结论，在清淤点附近水体中的SS含量最高，悬浮疏浚物的扩散机理类似于连续点源扩散，但悬浮疏浚物随流扩散到一定距离（100～200m左右），水中悬浮物含量基本接近本底浓度。悬浮物质为颗粒态，它随着水流运动的同时在水中沉降，并最终淤积于河底，这一特性决定了它的影响范围和影响时间是有限的，清淤引起的悬浮物扩散的影响将随施工结束而消失。
②重金属释放对地表水环境的影响
根据《沉积底泥中重金属的释放》（叶裕忠，1990，环境化学），可知重金属的溶出能力随着水中pH值的减小而相应增强的，一般水体中pH呈中性时底泥中重金属溶出量极小，可忽略不计。根据区域地表水质监测结果可知，沿线水体pH值基本呈中性。
根据污染源调查，项目区域内无排酸性废水的重大污染源，清淤作业也无酸性废水产生。清淤过程水体中pH值正常，水温无变化，悬浮于水体中的重金属形态不会发生改变。底泥污染物监测结果表明，底泥重金属各指标的浓度值较低。因此，工程施工过程中扰动底泥释放的重金属较少，产生的溶解态重金属对清淤河段的水质影响不大。
本项目底泥疏浚工程主要为通过去除受污染底泥削减河流和湖泊内源污染，减少底泥中污染物向水体释放时对水体及生物体的污染和生态危害风险，从整个流域而言，通过对底泥的疏浚可以较大程度削减底泥对上覆水体的污染贡献率，从而起到改善河道水环境质量的作用。
5.施工期对水文情势的影响分析
施工期主要是施工截流对河道水文情势的影响。截流时，河道水位略有升高，截流过程中，通过围堰导流，下泄流量为河道天然来流量，故截流期间对下游水文情势影响较小。
但由于清淤作业对地表水体的扰动影响，河道中泥沙含量将不可避免地有所升高。但这种泥沙含量的提高是暂时的，施工结束后，对水体扰动引起上升的泥沙含量将逐步恢复至原有水平，施工期对水文情势影响较小。
5.1.3施工期地下水环境影响分析
1.地质条件分析
项目区地下水较为丰富，水质以碳酸钙型为主，水质良好。按含水层性质可分为基岩裂隙水和第四系孔隙水。
（1）基岩裂隙水：主要分布在中低山区，含水层为基岩，储水空间主要为风化裂隙和构造裂隙带。含水特征差异较大，多呈下降泉形式向沟谷排泄，水位埋深具山高水高之特点，且受邻近沟谷切割影响。
（2）第四系孔隙水：主要分布在坝河沿岸残留阶地、河谷漫滩及沟口洪积扇，含水层为冲积砂卵石层和洪积碎石土层。由于松散层厚度较小，透水性强，故富水性一般。
2.地下水污染途径
本项目施工期不开采地下水，不会引起地下水流场或地下水水位变化。周边区域地下水主要接受地表水的入渗以及地下水侧向补给为主。施工期产生的废水主要为混凝土搅拌机冲洗废水、施工机械和运输车辆冲洗水、基坑排水、淤泥余水和施工人员生活污水，此类废水中主要污染物为SS、COD和氨氮等。生产废水经收集沉淀处理后回用于生产，生活污水利用化粪池处理还田综合利用。所有废水均得到有效收集处理，正常情况下发生渗漏的可能性较小。
3.地下水影响分析
生产废水经收集沉淀处理后回用于生产，生活污水利用化粪池处理还田综合利用。所有废水均得到有效收集处理。化粪池和沉淀池均采取防渗设施，施工期结束后，将化粪池和沉淀池污废水全部利用后，场区恢复植被。因此生产废水和生活污水对地下水影响很小。
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1.施工噪声源强
施工期主要噪声源为施工机械的高噪声以及运输车辆的交通噪声，施工期噪声对施工现场人员及沿线附近的居民生活环境将产生一定的影响。本工程施工机械设备主要有压路机、搅拌机、装载机、推土机、拖拉机、打夯机、挖掘机、运输车辆等，噪声一般都在80～95dB之间。施工过程中，不同阶段会使用不同的机械设备，使现场产生具有强度较高、无规则、不连续等特点的噪声。施工机械噪声源强详见3.6-9。
2.预测模式
根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的有关要求，拟采用下列预测公式计算点源产生的噪声。
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式中：Loct(r)——点声源在预测点产生的倍频带声压级；
Loct(r0)——参考位置r0处的倍频带声压级；
r——预测点距声源的距离，m；
r0——参考位置距声源的距离，m；
ΔLoct——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量，一般为8～25dB（A））。以最不利影响分析，不考虑衰减量。
3.预测结果
在不采取防护措施的前提下，主要施工机械的峰值噪声在不同距离处的衰减声压级见下表5.1-1。
表5.1-1  各类施工机械在不同距离处的噪声预测值  单位：dB（A）
	机械名称
	噪声预测值
	达标值
dB（A）
	达标距离（m）

	
	10m
	20m
	40m
	50m
	100m
	150m
	200m
	70
	55
	昼间
	夜间

	压路机
	60
	54 
	48 
	46 
	40 
	36 
	34 
	70
	55
	3 
	18

	交流电焊机
	60
	54
	48
	46
	40
	36
	34
	70
	55
	3
	18

	自卸汽车
	70
	64
	58
	56
	50
	46
	44
	70
	55
	10
	56

	水泵
	65
	59
	53
	51
	45
	41
	39
	70
	55
	6
	32

	砼搅拌机
	65
	59
	53
	51
	45
	41
	39
	70
	55
	6
	32

	拖拉机
	65
	59
	53
	51
	45
	41
	39
	70
	55
	6
	32

	推土机
	65
	59
	53
	51
	45
	41
	39
	70
	55
	6 
	32

	3m3挖掘机
	75
	69
	63
	61
	55
	51
	49
	70
	55
	18
	100

	1m3挖掘机
	75
	69
	63
	61
	55
	51
	49
	70
	55
	18
	100

	手风钻
	60
	54
	48
	46
	40
	36
	34
	70
	55
	3
	18

	装载机
	60
	54
	48
	46
	40
	36
	34
	70
	55
	3
	18

	地质钻机
	70
	64
	58
	56
	50
	46
	44
	70
	55
	10
	56

	蛙式打夯机
	65
	59
	53
	51
	45
	41
	39
	70
	55
	6
	32

	插入式振捣器
	65
	59
	53
	51
	45
	41
	39
	70
	55
	6
	32

	振动碾
	60
	54
	48
	46
	40
	36
	34
	70
	55
	3
	18

	砂浆拌合机
	65
	59
	53
	51
	45
	41
	39
	70
	55
	6
	32


4.声环境影响评价
由上表计算结果可知，施工机械噪声在无遮挡情况下，如果使用单台机械，对环境的最大影响范围为白天18m，夜间100m，在此距离之外可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。
施工区域周边分布有居民，将不可避免受到本项目施工噪声的影响，因此，必须严格采取措施，最大限度地降低施工噪声对环境保护目标的影响。施工单位严格落实降噪措施后，可以削减噪声约5~10dB（A）左右，夜间不施工可以避免夜间噪声影响，施工期施工噪声能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中噪声限值要求，同时不造成敏感点噪声超标，避免对周围居民产生扰民现象。总之，施工期噪声对周边环境敏感点的影响是短暂的，随着工程竣工，施工噪声的影响将不再存在。
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施工期固体废物包括：工程开挖产生的弃土、河道疏浚底泥、清障垃圾、施工人员的生活垃圾等。
1.弃土石渣和河道疏浚底泥
本工程剩余开挖料8.36万m3、河道疏浚淤泥4.24万m3。工程不设置弃渣场，弃土石渣全部用于平利县工业园场地回填平整。
经底泥检测，清淤河道中底泥污染物满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1和表2中风险筛选值，不存在重金属超标现象。淤泥挖出后经沥水、自然风干后于弃渣场堆放，不会对地表水、地下水、土壤产生影响。
2.河道清障垃圾
本项目河道清渣量为0.19万m3，主要混凝土块、石渣、生活垃圾等，经过简单的分拣，生活垃圾运至生活垃圾填埋场填埋处置，混凝土块、石渣运至于工业园场地回填使用。河道清障垃圾分类收集，不会对周边环境产生影响。
3.生活垃圾
施工期预计垃圾产生量为25.5t，集中收集，交由当地的生活垃圾清运系统统一清运至垃圾填埋场处置。施工营地内设置相应的分类垃圾箱，生活垃圾经分类收集后，暂存于分类垃圾箱内，指派专门负责收集清运。经采取上述措施后，本项目产生的生活垃圾不会对周围环境产生影响。
5.1.6施工期生态环境影响分析
本项目对生态环境影响有直接影响和间接影响、有利影响和不利影响、长期影响和短期影响之分。施工期对生态环境的影响最为严重，主要以直接、不利和短期影响为主，营运期为有利影响为主。
1.水土流失影响
（1）水土流失影响分析
水土流失对项目区当地的生态环境、生活环境、经济发展都会造成极大的危害。主要体现在：
①项目建设对原生地貌产生破坏、植物损毁，使其截留降水、涵蓄水分、滞缓径流、固土拦泥的作用降低，降低土壤的抗侵蚀能力，造成水土保持功能下降，加剧水土流失，造成水土资源浪费。
②工程施工形成大量的松散土方，在大风作用下可能形成扬尘，造成面源污染；松散土方的临时堆放期间如不采取水土流失防治措施，在暴雨径流作用下，极易引发水土流失。
③项目施工期间土方挖工程量较大，若不采取有效的水土保持措施，恶劣天气或工况条件下容易造成边坡冲刷、土方淤积、场地积水等情况，影响主体工程施工安全及进度。
因此，必须注重减少因项目建设造成的人为水土流失，在项目开发建设的同时有效的保护项目区的自然环境。
2.陆生植物影响分析
根据调查的结果，项目占地范围内的植被以耕地、草地为主，人工培育植物物种占据绝对优势，在路旁、田间可常见杂草物种。在本次现场踏勘过程中，生态环境评价范围内没有发现有受国家和地方保护的珍稀野生植物物种。因此，项目建设造成植被面积损失对植物物种的影响主要是造成其数量上的减少，并不会导致物种的消失，不会对区域内植物资源和植物物种多样性产生明显的不良影响，亦不会对植物种类及其分布造成不利影响。
从现状调查情况可知，项目区域直接影响区域主要耕地、草地为主，较少成片的林地，因此工程损毁植被面积较少。对于临时占地，如施工便道、施工场所等，工程结束后将逐步恢复植被。因此，工程建设对区域植被影响较小。
3.陆生动物影响分析
工程沿线野生动物主要为老鼠、麻雀、燕子等，群落结构与物种组成较为简单。已无珍稀特有野生动物。
施工期对野生动物的影响主要表现为：施工人员的施工活动、生活活动对动物栖息地生境的干扰和破坏，施工机械噪声对动物的干扰。
工程占地缩小了野生动物的栖息空间，阻隔了部分野生动物的活动区域、迁移途径、觅食范围等，从而对动物的生存产生一定的影响。由于评价区植被类型基本一致，变化不大，在大的尺度上具有相同的生境，因此评价区内有许多动物的替代生境，动物比较容易找到栖息场所，当植被恢复后，它们仍可回到原来的领域。
施工人员集中施工和机械噪声对鸟类的影响较大，这些动物在施工期间将被迫向远离施工范围的地区迁移，但这种影响仅限于施工期。
项目施工范围小，工程建设影响的范围不大且影响时间短，因此对野生动物不会造成大的影响。
4.水生生物影响分析
（1）对水生生境的影响
根据工程内容，本项目施工过程中堤防护岸工程、清淤工程工程对水生生境的影响较大。护岸施工过程会占压河床底质，使河道近岸部分区域的水生生物栖息环境受到一定影响；清淤工程工程会对水体进行直接扰动，改变水生生物栖息环境。
这些工程施工时会造成工程区局部悬浮物浓度增加，水体透明度下降，底栖生物损失，鱼类栖息、活动受干扰等影响。由于工程分散分布，分段施工，施工期对水生境的总体影响较小。工程运行期，底栖生物的栖息环境得到逐步恢复，对水生生境的稳定和改善产生一定积极作用。
（2）对浮游植物的影响
浮游植物的产量（初级生产力）决定着植食性浮游动物的产量（次级生产力），而后者又决定着小型鱼类的产量（3级生产力）和大型鱼类的产量（终级生产力）。因此，浮游植物初级生产力是水体生物生产力基础，是水生态系统食物网的结构和功能的基础环节，不但要为鱼类直接和间接提供天然活饵料，而且还是水体溶氧的主要制造者。
本项目对河道进行清淤疏浚，同时采取生态修复工程，会对水体产生一定的扰动。施工点沿岸线形成一定宽幅的浑浊带，水体含沙量明显增加，水体透明度下降，改变了水下的光照条件，若浓度过大，改变水生生物的生存条件，也有可能会影响到工程近岸水域浮游植物的光合作用，并影响到藻类的种类组成和群落结构，进而影响以浮游植物为食的浮游动物的丰度，间接影响桡足类和枝角类浮游动物的摄食率，最终影响其发育和变态。
由于工程分散分段实施，水域悬浮物浓度增加量相对较小，该部分增加的悬浮物引起水体透明度和水质的长时间变化有限，属局部暂时性、可逆影响。工程运行后，水利工程设施投入使用，岸带附近水域逐渐恢复正常水平，硅藻、绿藻，蓝藻等种类组成格局随之逐步恢复。
（3）对浮游动物的影响
水体中浮游植物是鱼、虾、贝类等水产生物的饵料基础，也是水域中次级生产力浮游动物的饵料。施工期间因悬浮物增加，浮游植物生物量的降低，必然会一定程度上减少浮游动物的数量和生物量，并影响浮游动物的摄食率，最终影响其繁殖、发育和变态，进而对局部区域内渔业资源产生一定的影响。
工程施工对水体的扰动使局部水域中浮游动物的种类组成数、密度和生物量有所降低，进而导致浮游动物优势种类发生转变，群落多样性降低，但这种影响是暂时的，是可逆的，施工期结束后，水体中浮游动物密度和生物量将逐渐恢复。
施工结束后，水质改善，水体透明度增加、表层水温增加，在一定程度上有利于原生动物、轮虫及浮游甲壳动物的繁殖，浮游动物的种群结构将发生变化，水体中浮游动物的优势种也将发生改变，优势种类将逐步向清水型生物过渡，且浮游动物群落的生物多样性趋于增加。
（4）底栖动物
工程施工对河道底质造成破坏，造成底栖动物损失，这主要包括两个方面。施工时除游泳能力较强的底栖鱼类、虾类外，栖息于清淤区域的其他底栖动物将直接被移出，造成底栖动物直接损失，清淤施工对底栖动物区系、种群、种群结构和生态位产生较大的影响，底栖动物的种类、数量及生物量都将有较大幅度的降低，部分施工区域底栖动物原有生态位将完全被打破。
底栖动物是长期在水体底部泥沙、石块中或其他水底物体上生活的动物。清淤施工直接改变其生活环境，从而对底栖动物种类、数量、分布产生较大的影响，底栖动物随着挖出的淤泥，从施工区被人为转移，使施工区的底栖动物数量明显减少；部分种类因不适应新的环境而死亡，少部分适应性强的种类则存活下来。
施工结束后，随着时间的推移，由于生态效应将会逐渐形成新的平衡，底栖动物群落结构和生物量将逐渐恢复，优势种由污染类型的寡毛类向清洁型种类转变，底栖生境将会重建。
（5）对水生植物的影响
影响水生维管束植物生长与分布的主要限制因素是水深、透明度和沉积物。底泥是水生植物特别是沉水植物生根、繁殖并且能够稳定生长的基本条件，同时也是水生植物养分的主要来源。本工程施工对水生植物的影响主要体现在以下两个方面：首先施工区水生植物生境条件将直接破坏，施工区水生植物区系、种群、数量、种群结构和生态将受到较大程度的影响，施工范围内已有的水生植物将随着工程的实施而不复存在，原有生态系统将完全被打破；其次工程施工会在水体中产生大量的悬浮物，在施工点周围将会形成悬浮物浓度较高区域，降低水体透明度，从而影响该范围内的水生植物的生长和繁育，可能导致部分水生植物死亡。施工结束后随着悬浮物逐渐下降恢复到原有水平，待到生长季节，水体透明度合适时，这些水生植物仍会重新萌发、生长，施工区域内的水生植物可逐步得到恢复。
施工结束后，河道内的水生态环境能够满足部分种类（尤其是飘浮植物）的生存，河道内将逐渐形成水生维管束植物群落，河道内水生维管束植物群落种类数、覆盖率以及生物量随时间的推移将逐渐增加。水生维管束植物群落的形成，特别是一些沉水植物群落的构建有利于河道内水质的进一步改善。
（6）鱼类
项目区域非重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和回游通道。
1）对鱼类种群结构的影响
鱼类对其自身栖息地的选择都是在经过长时间送化和演变中不断适应确定下来的，其中水温、底质、水深、流速、悬浮物等条件都是鱼类选择的最适合自身生存、索饵、产卵、越冬的因素。工程施工主要是清淤等工程的施工，产生的悬浮物、油污、生产废水、噪声等污染会影响鱼类的生存和发育，但鱼类有一定的适应能力，对局部性的污染物会规避，建成后水质好转，区域水系的连通性提高，工程运行不增观对鱼类的栖息环境及迁徙活动的影响。
工程施工结束后，附近水域的水深、水温、流速、溶解氧等环境因素总体上能够基本保持现状水平。因此，工程建设对鱼类区系成分、种类变化影响是可逆的，在施工完成后鱼类区系将得到恢复。
2）对鱼类资源量的影响
工程施工主要是清淤施工将在短时间内会造成施工河段水质发生变化，施工点周边水域悬浮物浓度上升，其中的有害物质可能会对该水域的鱼类及其他水生生物产生毒性胁迫。水中悬浮物质含量过高，容易造成鱼类腮部聚集杂物，减损腮部呼吸功能，甚至导致鱼类窒息死亡。同时，水生维管束植物的空间分布特征和群落结构特征得受到影响，水生维管束植物不仅为鱼、虾、蟹类提供栖息、避敌场所，同是也是良好的饵料和产卵介质，施工期间对悬浮物浓度耐受性低的浮游植物、浮游动物等饵料生物的密度降低，从而影响仔幼鱼的生长。因此，施工区域的渔业生物早期资源将遭受损失，但损失量不大。而成鱼资源由于主动避让能力较强，受影响相对较小工程竣工及运行后，附近水域的生物生产力恢复现状水平。浮游生物、底栖动物生物量总体保持不变；保持原有的河流水文动力学特征，水文情势未发生明显变化，鱼类育幼的急流性、缓流性及近静水性鱼类索饵、产卵、洄游生境将总体保持现状，鱼类种类组成也将保持现状水平，不会发生明显的不利变化，适于水生生物及鱼类栖息、活动的空间基本未变，鱼类总资源量也将保持现有规模。
3）对鱼类繁殖及仔幼鱼的影响
水体中的泥沙将降低鱼类的生长率、孵化率、仔鱼成活率和捕食效率等。泥沙沉降后，覆盖了河底的鱼卵，使孵化率大幅度下降，同时，泥沙沉降后，掩埋了水底的石砾、碎石及水底其他不规则的类似物，从而破坏了鱼苗天然的庇护场所，降低仔鱼的成活率；泥沙还将降低鱼类对疾病的抵抗力，干扰其产卵，改变其习性等。
另外，施工机械油料泄漏到水体，真接给鱼类的生境和生存带来负面影响。工程建设会导致施工水域仔幼鱼庇护场的生态环境发生较大改变，饵料生物的种群结构和数量同时会减少，可能会导致原有索饵场消退或者产生新的索饵场，尤其在营养物质较为丰富的水域可能会形成新的索饵场，有利于喜静水、滤食性鱼类的摄食生长。
区域河流鱼类繁殖的主要时间在每年的4-8月，于6-7月为最盛。期间成熟鱼类将会在河段内寻找适宜的产卵场所。本工程护岸、清淤工程安排在枯水期施工，尽量避免与鱼类繁殖的主要时间重叠，总体上不对鱼类产卵洄游等产生影响。
5.景观影响分析
项目施工场地的设立，建筑材料、弃土、建筑垃圾等的临时堆放分割了原有景观，在一定程度上破坏区域原有的景观。
5.1.7施工期对安康坝河湿地分析
西河镇片区和琵琶岛片区的护岸修建过程中，会占压河床底质，导致工程区段的植被和滩涂被占用，破坏了原本的植被、河流的生物链，从而破坏坝河西河镇段和城关镇段原有的湿地生态环境。
根据现场调查，坝河湿地主要由湿地植物、两栖类和爬行类以及各种水生动物及底栖无脊椎动物等组成。根据资料调查和走访，无湿地水鸟的繁殖地、越冬地或者重要的迁徙停歇地，无珍稀濒危水生野生动植物、国家和省重点保护的水生野生动物分布。
本项目修筑生态型岸坡，对岸坡的处理，以往一般多采用“硬处理”，也就是采用大片的干砌石、浆砌石或混凝土护坡，忽视生态的防护措施的研究和应用，护岸是水陆生态系统内部及相互之间生态流流动的通道，因此，修筑生态型岸坡，增加植被覆盖率，对一些野生动物生存是有利的，一定程度上修复了湿地生态系统。
涉及坝河湿地的岸坡整治工程全长2.66km，对坝河湿地影响范围较小，且项目采用生态连锁砖护坡，并撒播草籽进行植被防护，建成后对一定程度上修复了湿地生态系统。项目区段为集镇所在地，人类活动频繁，坝河湿地生态系统较为简单，均为当地优势物种，项目施工不会造成坝河湿地系统严重的破坏。施工结束过经过人工和自然恢复，湿地系统逐渐重新建设平衡，湿地功能不变。
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本项目为防洪除涝工程和河道整治项目，在其正常运行情况下，本无废气产生。
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1.水质影响分析
本项目运营期本身不排放污水。通过清淤清障工程的实施，可减少水体内源污染，减少河道垃圾，从而达到改善水质的效果，对水环境的影响为正面有利影响。
2.水文情势影响分析
本工程的建设运行将对涉及河流的河道情势、水文情势和泥沙情势造成一定影响，从河道断面、流量、水位等主要要素出发，分析工程对河道情势、水文情势和泥沙情势的影响如下：
（1）河道断面扩大
通过河道整治、清淤疏浚等工程措施，减少淤泥、垃圾堆积，增强河流的泄洪能力和水动力，提高排水防涝能力，改善水环境。工程通过河道清淤疏浚，将部分河道拓宽挖深，改善河道淤塞严重、过水断面严重不足的问题，提高过流能力，扩大过流断面，提高防洪标准，对水势稳定起到积极作用。
（2）水位流量变化
河道疏浚工程完成后，在相同的流量条件下将降低河道的水位，河道容量有所增大、调蓄能力有所增强。
（3）过流能力变化
工程建设规模考虑其排水流量、与上下游河道合理衔接，护岸工程满足防洪要求。因此，在河道的设计规模需满足其过流能力与防涝标准的条件下，工程实施后，河道疏浚使过流断面加大、阻水障碍减少，改善了河道的排水条件，在水位差相同的情况下，河道的过流能力有所增加，汛期排涝速度加快。
综上所述，本项目通过水系连通、岸坡防护、绿化工程及河道疏浚工程等措施，完善了平利县项目区各河道沿岸防洪工程体系，提高了河道行洪能力，工程建设后，防洪标准提高，使沿线人民的生命财产安全得到保障，水质得到改善，生态环境得到修复，呈现社会、生态等正效益。
5.2.3地下水环境影响分析
项目建设不会改变地表水与地下水的补排关系，不会对地下水水位造成影响。因此，项目运营期不会对地下水水质及水位造成影响。
5.2.4声环境影响预测与评价
项目水源涵养和水土保持工程中有生产辅道的建设，为非城市道路、非等级公路，社会车辆运输非主要功能，车流量较小，并具有不连续性，因此车辆过往产生的噪声对周边的敏感点村庄不会产生明显影响。
5.2.5固体废物影响分析
本项目为河道整治项目，在其正常运行情况下，无固体废物产生。
5.2.6运行期生态环境影响
1.对陆生生态影响分析
（1）陆生植物
工程实施后，项目建设区内占地面积不大，在河道两岸堤防采用种植绿化带等，可在一定程度上弥补工程建设对区域陆生生态环境的影响。同时，河道部分堤防的建设使现状自然岸坡被浆砌石或者代替，河道沿岸区域小范围内物种数量有所减少，生物多样性也随着受一定的影响。但工程部分河道两岸恢复自然生态面貌或是进行生态修复，有利于构建湿地植被，有利于增加区域生物多样性。
（2）陆生动物
本工程基本沿现有河道进行疏浚、整治，不增加线性切割。综合而言，由于工程区的陆生动物多为小型动物，栖息空间比较广泛，运行期动物生境基本不受影响。
2.对水生生态影响分析
河道内分布少量的植物，为陆域草本植物，鱼虾类较少，工程建设完成后，对水生生态影响较小。河道通过疏浚和堤防建设后，行洪能力提高，达到防洪标准要求，减少了洪灾发生，工程建设完成后，所造成的水土流失区域均能得到有效治理和改善。
3.对周边景观影响分析
本项目河道护岸工程对河道沿岸边坡进行修整和改造，疏浚工程对河道的进行清理，均可以较大程度提升河道两侧的视觉景观效益，将提升治理河道周边的自然景观效益。
总而言之，本项目的建设生态影响利大于弊，治理后较治理前，生态容量增大，绿化面积增加，生物量及生物多样性将逐渐增多，景观生态大为改善。
5.2.7土壤环境影响分析
本项目的实施对于改善工程区域河道水质起到积极作用。同时，沿线景观水面及河堤两侧均采用绿化，不会造成土壤潜育化、沼泽化、潴育化、土地沙漠化等影响。综上所述，建设项目土壤环境影响可接受。
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6.1.1施工期废气污染防治措施可行性论证
1.施工扬尘污染防治措施可行性论证
为有效控制施工期间的扬尘影响，本评价要求建设单位严格执行《大气污染防治行动计划》《陕西省大气污染防治条例》《陕西省大气污染防治行动计划实施方案》《安康市大气污染治理专项行动工作方案（2023-2027年》等有关规定，类比调查结果及其它施工场地采取的抑尘措施，对项目施工期提出以下要求：
（1）从事各类工程建设等施工活动以及物料运输、堆放和其他产生扬尘污染物的建设单位和施工单位，应当向所在地人民政府负责监督管理扬尘污染防治的主管部门备案，并采取措施防止产生扬尘污染。
（2）建设单位应当将施工扬尘污染防治费用纳入工程预算，并在施工合同中明确施工单位扬尘污染防治责任，施工单位应当制定具体施工扬尘污染防治方案并负责实施。
（3）开工前，在施工现场周边设置围挡并进行维护；暂未开工的建设用地，对裸露地面进行覆盖；超过三个月未开工的，应当采取临时绿化等防尘措施。
（4）施工单位必须在在施工现场出入口明显位置设置公示牌，公示施工现场负责人、环保监督员、防尘措施、扬尘监督管理部门、举报投诉电话等信息。
（5）在施工现场周边设置硬质封闭围挡或者围墙，位于主要路段的，高度不低于2.5米，位于一般路段的，高度不低于1.8米，并在围挡底端设置不低于0.2米的防溢座。
（6）施工现场出入口和场内施工道路、材料加工堆放区、办公区、生活区必须采用混凝土硬化或用硬质砌块铺设，硬化后的地面应清扫整洁无浮土、积土，严禁使用其他软质材料铺设。
（7）施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，设置排水、泥浆沉淀池等设施，建立冲洗制度并设专人管理，严禁车辆带泥上路。
（8）施工现场出入口、加工区和主作业区等处必须安装视频监控系统，对施工扬尘实时监控。
（9）施工现场集中堆放的土方和裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等防尘措施，严禁裸露。
（10）基坑开挖作业过程中，四周应采取洒水、喷雾等降尘措施。
（11）施工现场易飞扬的细颗粒建筑材料必须密闭存放或严密覆盖，严禁露天放置；搬运时应有降尘措施，余料及时回收。
（12）具备条件的地区施工现场必须使用商品混凝土、预拌砂浆，严禁现场搅拌。不具备条件的地区，现场搅拌混凝土和砂浆必须做好防止扬尘污染措施。搅拌机在运行过程中需安装除尘设备，并在混凝土搅拌机四周设置屏蔽棚，避免在干燥、大风天气进行混凝土拌和，以减少扬尘污染环境。在各混凝土拌和系统操作区、水泥堆放区附近辅以洒水降尘措施。此外，施工场地应对施工工人做好宣传教育。大力宣传环境保护法律法规和大气污染防治科普知识，提高施工人员的环保意识。
（13）施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖严密，严禁使用未办理相关手续的渣土等运输车辆，严禁沿路遗撒和随意倾倒。
（14）建筑物内应保持干净整洁，清扫垃圾时要洒水抑尘。
（15）施工现场的建筑垃圾必须设置垃圾存放点，集中堆放并严密覆盖，及时清运。生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃。
（16）施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备，并有专人负责。有不利天气时相应增加洒水频次。
（17）遇有4级以上大风或重污染天气预警时，必须采取扬尘防治应急措施，严禁土方开挖、土方回填、材料切割或其他有可能产生扬尘的作业。
2.运输扬尘污染防治措施可行性论证
为减少运输扬尘对周边区域的影响，环评提出以下措施：
（1）加强车辆管理，运载建筑材料的车辆要遮雨布遮盖或使用密闭运输车减少散落，车辆驶出装、卸场地前将车厢和轮胎冲洗干净，同时进出需设置洗车平台；运输车辆驶出施工现场前要将车轮和槽帮冲洗干净，确保车辆不带泥土驶离工地；施工场地内运输通道及时清扫冲洗，以减少汽车行驶扬尘；运输车辆行驶路线应尽量避开居民点和环境敏感点。严禁使用敞口运输车运输施工垃圾。杜绝超高、超载和沿路洒落等违法运输行为。工作车辆及运输车辆在离开施工区时冲洗轮胎，检查装车质量。
（2）定期对施工道路进行养护、清扫，保持路面平整；路两侧设限速标志，控制车速不得超过25km/h。
（3）加强各类道路施工扬尘污染防治，全面落实围挡、洒水、冲洗、裸土覆盖、土方运输密闭等措施，切实减轻扬尘污染。将道路施工中吹灰等易导致扬尘的操作改为吸尘、冲洗等操作。
（4）渣土、建筑垃圾、散装物料等在运输过程中要用挡板和蓬布严格密闭运输，车辆不应装载过满，以免在运输途中震动酒落。施工作业应尽量避开不利天气，施工现场应设专人负责保洁工作，每个施工段安排1名员工对施工场地和运输车辆行驶路面应经常洒水和清扫。洒水次数根据天气情况而定，施工机械在挖土、装土、堆土等作业时，应该采用雾状洒水等措施，防止扬尘污染。
（5）安装渣土运输车辆GPS定位系统，严格实施密闭运输，车辆要及时冲洗。
（6）依法严厉查处超限超载运输过程中存在的扬撒滴漏行为以及造成扬尘污染的非法运输行为，实现扬撒滴漏查处常态化。规范渣土车营运环境；严厉打击渣土车超载、带泥上路和沿途撒漏等违法行为。
（7）干化淤泥、土方运输过程中应注意防止空气污染，加强运输管理，保证汽车安全、文明行驶；保持车辆进出施工场地路面清洁；运输车辆应当在除泥、冲洗干净后，方可驶出施工工地；装载弃土弃渣及干化淤泥的车辆应密闭运输，避免出现滴漏、撒落；施工便道尽量硬化，且不能穿越敏感点，应尽量远离敏感点；合理选择运输路线，尽可能减少运输车辆经过居住区等敏感区域，不能避让的车辆应控制行车车速。工程垃圾、工程土渣和建筑垃圾、搬运装卸过程中按洒水、压尘后作业的程序进行或采用相应容器管理运输，严禁凌空抛洒。
（8）配合有关部门搞好施工期间周围道路的交通组织，避免因施工而造成交通堵塞，减少因此而产生的废气怠速排放。
（9）选用环保型施工机械、运输车辆，并选用质量较好的燃油。进场前应加强施工车辆、机械检测管理工作，对于未达到排放标准或未取得营运资格的应禁止入场；施工期加强施工机械生物维护和保养，减少机械废气污染。施工区域尽量利用当地民用电力设施，尽量不使用柴油发电机。不得在施工现场更换机油以及大型维修工作。禁止在施工现场焚烧有毒有害和有恶臭气味的物质。
（10）各施工阶段应有专职环境保护管理人员，其职责是指导和管理施工现场的工程弃土、建筑材料的处置、清运、堆放，场地恢复和硬化。清除进出施工现场道路上的泥土、弃料以及轮胎上的泥土，防止二次扬尘污染。
本项目车流量占现有比例很小，因此项目产生的运输扬尘对沿线敏感点影响较小，随着建设期的结束，本工程车辆行驶扬尘的影响也随之消失。
3.燃油施工机械废气污染防治措施可行性论证
（1）运输车辆和以燃油为动力的施工机械应使用合格燃料，严禁使用劣质燃油，同时合理布置运输车辆行驶路线，保证行使速度，减少怠速时间，以减少机动车尾气的排放。
（2）加强对燃油机械设备的维护和保养，保持设备在正常良好的状态下工作。同时燃油机械应保障尾气能够达标排放。
（3）施工机械尽量选用低能耗、低污染排放的设备，同时，应加强机械、车辆的管理和维修，减少因机械、车辆状况不佳造成的空气污染。
（4）运输车辆废气沿交通线路排放，施工机械废气是以点源形式排放，施工区域沿引水线路线性布置，地形开阔，空气流通性好，利于各种污染物扩散，不会引起局部环境空气质量恶化，加之废气断续排放和施工期有限，废气对区域环境空气质量影响较小。
4.施工期底泥恶臭污染防治措施可行性论证
本项目施工过程中挖出的底泥中含有机物质腐殖，在受到扰动和堆置地面时，底泥内含有较轻恶臭物质，臭气主要污染物为氨、硫化氢、臭气浓度等物质的混合物，呈无组织状态排放。敏感点段施工时加快施工进程，在施工场地周围建设围栏，高度一般2.5~3m，避免臭气直接扩散到岸边；对施工工人采取保护措施，如配戴防护口罩、面具等；淤泥堆放晾干后及时运走；底泥采用罐车密闭运输，以防止沿途散落；底泥运输避开繁华区及居民密集区，最大限度减少臭气扩散对居民影响。
项目设计方案未设计淤泥临时堆放场。环评要求建设单位施工过程中就近选择淤泥临时堆放场，堆放场位置远离住户、学校、卫生院等环境敏感点。及时清运，对淤泥堆放场周边设置挡板围档，修建排水沟，减少堆放过程中地表雨水径流进入堆放场，下游设置沉淀池，收集淤泥余水。定期喷洒生物除臭剂对恶臭进行遮蔽，减少堆放过程中对周边环境的影响。
以上施工期防治施工扬尘、施工机械设备燃油废气和恶臭污染染指措施可以起到防治污染物对拟建项目周边环境空气质量状况的不良影响，在经济、技术上均具有较高的可行性和可操作性。此外，施工场地平坦开阔无高大建筑因而空气的稀释能力较强，不会因为施工扬尘、燃油机械设备和车辆的尾气、以及恶臭造成拟建项目周边环境空气质量明显降低。
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1.施工期机械车辆冲洗废水污染防治措施可行性论证
施工期间各类机械跑、冒、滴、漏及施工场地混凝土拌和冲洗，施工机械车辆维修保养和冲洗等将产生施工生产废水，废水中主要污染物为悬浮物（SS）和少量的石油类。
（1）施工机械、车辆冲洗废水
根据项目设计，工机械、车辆冲洗废水废水采用“废水收集系统+隔油池+沉淀池”进行处理，可使废水SS浓度控制在70mg/L以下，石油类控制在5mg/L以下，经处理达标后回用于车辆冲洗或洒水降尘，不外排。
（2）混凝土拌和冲洗、养护废水
混凝土拌和冲洗废水呈碱性，pH一般为11~12，SS浓度在1200mg/L左右。零星混凝土和砂浆拌和施工，根据需要临时布置小型搅拌设备。混凝土拌和冲洗废水采用沉淀池沉淀后上清液回用混凝土搅拌过程中，废水不外排。
（3）基坑废水
本工程涉及的拦水堰等建筑物施工过程中存在开挖形成的基坑，由于降雨和地下水渗出，基坑被需排水，排水的悬浮物含量较高。基坑积水采取排水沟排水，潜水泵抽排出基坑，基坑废水经沉淀处理后洒水降尘，不外排。
（4）淤泥余水
本项目工程清淤时，清除的淤泥运至岸边临时堆放场存放。本项目待淤泥自然风干后，运到低洼弃渣场进行填埋处理。自然干化过程中会产生少量的积水（淤泥余水），本项目清淤工程量约为4.24万m3，根据类比分析，淤泥余水产生量约占淤泥量的1%，则淤泥余水产生量为424m3。淤泥余水经絮凝沉淀处理后，用于周边洒水抑尘，不外排。
为避免沥干过程积水散排对周边水体造成污染，环评提出如下要求：
①清淤施工期较短，遇雨天应采取一定的防雨淋措施，设置移动式遮雨设施，或覆盖塑料彩条布防护，避免及减少因降雨产生的渗沥液。
②在淤泥堆放场四周设置截排水沟，同时设置沉淀池对淤泥余水进行处理。
采取以上措施后，淤泥余水不会外排，对地表水水质影响较小。
（5）其他防范措施
①加强对施工废水收集处理系统的清理维护，雨天对设施顶部采取有效的遮盖措施，并及时清理排水沟及处理设施沉泥沉渣，保证系统的处理效果。
②为防止施工区临时堆放的土方被雨水冲刷造成水土流失，土方堆场四周需砌挡土墙作为临时性挡护措施，必要时进行加高加固，避免土方受雨水冲刷后随地表径流排入附近水体。
2、施工期生活废水污染防治措施可行性论证
生活污水主要来自施工人员的日常生活，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N浓度约300mg/L、150mg/L、30mg/L。本项目不新建施工营地，施工人员租用沿线居民住房，生活污水依托沿线居民化粪池收集，定期清掏还田不外排。因此，本项目针对施工期施工人员生活废水采取的治理措施可行。
6.1.3施工期地下水污染防治措施可行性论证
施工过程中应做好以下防治措施：
（1）工程实施后加强对地下水水位、水质、生态、土壤的监测，为掌握水质状况及制定环保政策提供依据，及时采取针对性措施保证工程区人民安居乐业和环境改善。
（2）做好施工、建筑、材料等的存放、使用管理，避免受到雨水的冲刷而进入地下水环境。
（3）保证护岸工程选用的建筑材料及回填土料等是环保清洁的。
（4）施工场地及施工便道采取硬化设施，隔油沉淀池采取防渗措施，避免污染地下水。
（5）不使用地下水，禁止向地下水排放污染物。
[bookmark: _Toc5490]6.1.4噪声污染防治措施及其可行性论证
根据沿途环境敏感点分布情况和受影响的程度，项目针对具体情况，采取以下防护措施来减轻噪声影响。
（1）合理选择施工机械设备
施工单位应选用低噪音、振动的各类施工机械设备，并带有消声和隔音的附属设备；避免多台高噪音的机械设备在同一工场和同一时间使用。施工单位应加强对排放高强度噪音的施工机械设备如装载机等的管理，应在靠近敏感点一侧设置隔声挡板或吸声屏障，并且加快该路段的施工进度，降低噪声的影响范围和强度。同时应加强各类施工设备的维护和保养，保持其良好的运转，以便从根本上降低噪声源强。
（2）合理安排施工时间
在保证进度的前提下，施工单位合理安排各类机械的施工时间，减少高噪声设备同时施工的情况。如噪声源强高的作业可放在昼间（06:00~22:00）进行或对各种施工机械操作时间作适当调整，禁止夜间进行高噪声作业。沿线村庄附近禁止夜间施工；同时，在距离路线较近的敏感点应酌情调整施工时间，避开在午休时间施工（12:00~14:00）。必须连续施工作业的工点，施工单位应视具体情况及时与当地生态环境部门取得联系，按规定申领夜间施工证，同时发布公告最大限度地争取民众支持。
（3）合理布局施工现场
施工单位应布置好施工现场，合理安排施工机械，将施工现场的固定振动源相对集中，以减少影响的范围；振动较大的固定机械设备应加装减振机座，降低振动对距路线较近敏感点的影响；对可固定的机械设备如空压机安置在施工场地临时房间内，房屋内设隔音板或隔音罩，降低噪声等，从而达到降低噪声的目的。
（4）做好宣传工作，倡导科学管理和文明施工
由于技术条件、施工现场客观环境限制，即使采用了相应的控制对策和措施，施工噪声、振动仍可能对周围环境产生一定的影响，为此要向沿线受影响的居民和有关单位做好宣传工作，以提高人们对不利影响的心理承受力；加强施工现场的科学管理，做好施工人员的环境保护意识的教育；大力倡导文明施工的自觉性，尽量降低人为因素造成施工噪声的加重。尤其在项目距离路线较近的敏感点，应设置警示标志和限速标志，严禁超速行驶影响居民安全和生活。
（5）加强环境管理，接受环保部门环境监督
为了有效地控制施工噪声对环境的影响，除落实有关的控制措施外，还必须加强环境管理；根据国家和地方的有关法律、法令、条例、规定，施工单位应主动接受环保部门的监督管理和检查。建设单位应责成施工单位在施工现场张贴布告和投诉电话，建设单位在接到投诉后应及时与当地环保部门取得联系，以便及时处理各种环境纠纷。
（6）物料运输管理
道路沿途有敏感点时，夜间禁止在该区域施工便道上运输建筑材料。对必须进行夜间运输的，应设置禁鸣和限速标志牌，车辆夜间通过时速度应小于30km/h。
整体来说，施工产生的噪声将存在于整个施工工程中，而对于某一局部地段来说则为几周，影响时间相对来说较短，也就是说施工期的这些噪声源均是短暂的，只在短时期对局部环境造成影响，待施工结束后这些影响也随之消失。
[bookmark: _Toc20965]6.1.5固体废物处置措施及其可行性论证
1.施工期弃土石、淤泥处置措施可行性论证
本工程剩余开挖料8.36万m3、河道疏浚淤泥4.24万m3。根据底泥监测数据，河道底泥无重金属污染，均能满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中风险筛选值要求。
目前建设单位已经和平利县经济技术开发区投资建设有限公司达成协议，本项目的弃渣运至老县镇校场坝、北河口、城关镇普济寺桥下游区域，长安镇饺子沟对门区域等工业园场地，用于场地平整回填，协议见附件。
平利工业园正在建设中，老县镇校场坝、北河口、城关镇普济寺桥下游区域，长安镇饺子沟对门区域地势不平，场地平整过程中需要大量回填。本项目的弃渣进行就近运至以上地点回填使用，对外环境较小，处置措施可行。其中清淤淤泥需在淤泥堆放场干化后含水率满足填埋要求才能用于回填使用。
2.施工期建筑垃圾污染防治措施可行性论证
本项目将建筑垃圾中可回收利用的尽量回收利用，不可回收利用的及时清运至管理部门指定的建筑垃圾堆放场存放，治理措施可行。
3.施工期沉淀池池底泥沙污染防治措施可行性论证
本项目施工期沉淀池池底泥沙属于一般固体废物。沉淀池池底泥沙一并运至平利县工业园场地回填使用，处置措施可行。
4.施工营地生活垃圾污染防治措施可行性论证
本次环评要求施工营地内设置相应的分类垃圾箱，生活垃圾经分类收集后，暂存于分类垃圾箱内，定期由环卫人员清运至垃圾转运站。经采取上述措施后，本项目产生的生活垃圾不会对周围环境产生影响。
6.1.6施工期生态环境保护措施可行性论证
1.植物资源保护措施
施工期工程的修建、施工场地的布置、物料堆放和施工便道的修建等将占用土地和破坏植被。根据工程建设对区域植物资源的影响因素、影响方式，考虑保护措施的可操作性和经济性，从减缓、恢复、管理方面提出保护措施。
（1）生态影响的消减措施
①施工过程中，尽量平衡挖填量，对产生的弃渣，应尽量利用；同时严格按照设计要求控制各种施工场地用地面积，防止滥用土地，以减少植被破坏。
②施工结束后及时绿化恢复，同时将修路和平整土地有效结合，充分利用弃渣。
③在雨季，临时堆场应用防雨布等不透水材料遮盖，防止造成水土流失。
④施工期，在加固堤防和岸坡时采用生态工法，以期在保障防洪任务的同时发挥更大的生态效应。施工期间，应严禁施工人员随意将各类废弃物，如生活垃圾等，直接抛入水体之中，尤其禁止抛弃有毒有害物质。
（2）生态恢复和补偿措施
①工程完工后应清除各种残留的建筑垃圾，以便于土地平整和植被恢复；
②植被恢复应选用当地树种和草种，并注意乔灌草相结合。
③对于施工便道等临时占地破坏区，工程完工后，尽快恢复施工迹地，充分利用可绿化面积，种植适宜林草，进行植被重建工作，形成新的生态平衡。
（3）生态管理等措施
工程建设施工期、营运期都应进行生态影响的监测或调查。在施工期主要是对与施工有关的区域进行监测。通过监测加强对生态的管理，开展对工程影响区的环境教育，提高施工人员和管理人员环境意识。通过动态监测和完善管理，使生态环境向良性或有利方向发展。
2.陆生动物保护措施
（1）避免措施
①为避免人为活动干扰生态环境，应加强施工人员的各类卫生管理（如个人卫生、粪便和生活污水），尤其禁止抛弃有毒有害物质，减少水体污染。加强宣传，制定生环境保护手册，设置生态环境保护警示牌，增强施工人员的环保意识。
②在工程施工过程中，弃渣及清淤淤泥及时清运，避免对地表水体造成污染。
③在施工的过程中，施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁在施工区及其周围捕猎野生动物，特别是国家级保护动物和省级保护动物。在进场施工前，组织施工人员学习有关国家法律和法规。
④施工期应由施工单位组建环境管理部门对施工现场进行监理和监督，加强对项目区及周边野生动物的保护。
（2）消减措施
①控制工程施工时段和方式，防治噪声对野生动物的惊扰。野生鸟类和兽类大多是早晨、黄昏或夜间外出觅食，正午是鸟类休息时间。为了减少工程影响，施工噪音较大的机器尽量避开这时段运行，减少对野生动物的惊扰，并力求避免在晨昏和正午的噪声影响等。
②禁止射杀、捕食鸟类及其他野生动物的行为。
③植被恢复过程中减少农药、化肥、杀虫剂、除草剂使用等。
④配备相应的救护药品与救护设备，用于收留病残和救护被非法伤害的野生鸟类，使其尽快恢复。主要工作包括获取伤病鸟类信息、实施鸟类伤病诊断治疗，并与林业局合作，开展鸟类环志、鸟类生境评价以及放归后的跟踪观察等工作。
⑤施工前组织人力在专家指导下对施工区的陆生动物特别是保护动物进行清查，并进行有目的性的驱赶，使其能够转移至相邻的生境，因爬行类和两栖类的活动能力差，必要时采取人工捕捉手段，运至合适的生境放生，对其进行人工救护，并预留重点保护野生动物救护费。
⑥处理好多样性保护与安全防疫的关系。野生动物和自然疫源性疾病的传播者（鼠形兽等），可能在建设过程中会在施工区域活动。在这种情况下，既要维护自然生态系统的食物链关系，又要重视对人、畜和工程施工人员毒蛇咬伤防治和防疫工作。
⑦由于水体中有不少游禽、涉禽及两栖爬行类活动，所以要加强施工人员的各类卫生管理（如个人卫生、粪便和生活污水），施工废水应经过处理达标后回用于施工或绿化施工材料的堆放要远离水源，尤其是粉状材料与有害材料，运输材料时也要注意不能被雨水或风吹至水体中，以免对这些动物造成生境污染。
⑧修筑生态型岸坡，增加植被覆盖率，对一些野生动物生存是有利的。
（3）补偿措施
工程完工后尽快做好生态环境的恢复工作，尤其是临时占地处，以尽量减少生境破坏对动物的不利影响。
（4）生态管理措施
在工程建设中应加强野生动物管理、保护和监测，在堤防工程管理机构中设置相应的环境保护管理机构，配备专业管理人员，确保工程施工期和运行期中各项野生动物保护政策法规的贯彻以及环保措施落实，负责组织、落实、监督本工程的野生动物保护措施；组织施工期环境监测，以确保工程环境保护目标的实现，野生动物的生存不受到威胁。
3.水生生物保护措施
该工程属于非生态污染工程，但仍需针对该工程对河段的水生物的影响方式、影响范围等，通过优化施工时间、减小施工施工作业面和施工时间、采取必要的管理措施等降低其影响。
（1）生态保护措施
①优化施工方案和计划，尽量安排枯水期施工，将施工期影响降到最低。由于水生动物可自主移动，清淤和生态修复工程可以采取分段施工，分段防护的措施，给水生动物以规避的空间和场所，禁止采用全线施工，全线扰动的施工方式。由于施工所产生的悬浮物和噪声对水质、浮游生物、鱼类及其它水生动物具较直接的影响。每年4~6月是大部分鱼的生殖产卵高峰期，在此期间挖填作业，应降低施工强度。11月~1月为鱼类等生物的亚敏感期，可以正常施工，并尽量缩短工期。
②开展施工活动前，应实施必要的驱鱼和鱼类保护工作。
③工程应该严格限制在设计好的施工区域范围内，不允许在确定的占地范围外活动。施工单位进场后应立即设置标识（如施工地带标识物）。严禁施工人员下河捕鱼和破坏水生生态环境。
④应加强管理，严格控制施工机械在施工边界内施工，保护好工程周边现存河滩、水域水生植被，避免对周围造成人为破坏。
⑤施工过程中，应进一步对清淤深度、范围进行研究，严格控制清淤深度，避免对底层淤泥中的底西生物和沉水植物的根系造成严重影响，实施分段施工，利于底栖动物的迁移。
⑥施工结束后，及时恢复河道自然状态，并对施工破坏的河道进行人工生态修复，以辅助受损的水生生态系统。
⑦避免生活垃圾和生活污水的直接排放，且不得排入区域河道。施工场地应尽量远离水体，其产生的施工废水严禁向河流直接排放。施工冲洗废水尽量循环使用，多余的废水用于厂区降尘洒水。加强施工车辆、机械管理，施工车辆，机械进驻施工地点前要进行检修、清洗。严禁漏油渗油车辆、机械进入施工河段，污染水体。
⑧施工用料的堆放应远离水源和其他水体，选择暴雨径流难以冲刷的地方。工程建设中的弃土弃渣若能尽量回用到土石方平衡中，不能平衡应及时清运。
（2）生态恢复与补偿
在施工前应规划和设计对工程区域河漫滩地进行恢复，施工期应采用合理科学的施工工艺减少对河漫滩地的影响，护岸工程以生态护坡为主，强化岸线绿化，完善河滩湿地系统，形成立体、完整的岸线生态缓冲带，以生态削减陆域污染物入河量。
（3）管理措施
在进场施工前，对施工人员进行保护水生动物的科普宣传工作，使施工人员了解保护水生态环境的意义，提高施工人员保护水环境意识。施工期禁止施工人员进行捕捞活动，以上行为应由水产和环保部门联合监督和管理。在工程建设和运行期，除了工程业主应设立由工程技术、环保和安全等方面人员组成的环保工作部门，落实各项环保措施外，施工方应与环保管理部门保持密切联系，环保管理部门应指导施工方在施工过程中如何对水生生物进行保护，并与上述部门一道加强对工程施工行为的监督和管理。
4.景观保护措施
（1）区域绿化景观系统建设在施工期间要分步实施，每完成一片工程，即对该片进行水土保持、场地清理和绿化美化等工作，在减少水土流失的同时，减缓景观影响，改善视觉上的美感。
（2）道路施工时，对道路中间及两侧的花草树木需做好移栽保护工作，不必全部破坏重新种植，而是暂移种，按设计补植为好。施工过程应注意保护相邻地带的树木绿地等植被。
（3）做好挖填土方的合理调配工作，弃土堆放点应采取防护措施，避免在降雨期间挖填土方，以防雨水冲刷造成水土流失、污染水体、堵塞排水管道。
（4）在满足工程施工要求的前提下，尽量节省占用土地，合理安排施工进度，工程结束后及时清理施工现场，撤出占用场地，恢复原有道路。在项目竣工后，必须在规定的时间完成区域绿化景观系统建设。
（5）项目的建设要力求同自然景观、生态环境相融洽，建筑物尽量依山就势，项目施工严格按符合自然生态的设计施工，以对植被破坏最小为宜；平面布置与空间布局应合理，建筑风格、用材和色调要与周围环境协调，对周围环境起点缀、美化作用。
6.1.7施工期水土保持措施
水土保持措施总体布局应遵循“预防为主、保护优先、全面规划、综合治理、因地制宜、突出重点、科学管理、注重效益”的方针，按照预防和治理相结合的原则，坚持局部与整体防治、单项防治措施与综合防治措施相协调、兼顾生态效益与经济效益以及水土流失各防治分区的特点进行措施的总体布置。
主体工程防治区：施工前对防治责任范围内占用的耕地、园地、林地和其他草地进行表土剥离，集中堆放并采取密目网苫盖、临时排水沟、临时沉沙池、袋装土拦挡等临时防护措施；施工结束后，回覆表土，并对临时占用的耕地、园地进行土地复耕、对其他临时占地进行植草绿化；在西河镇段采用生态连锁砖护坡，生态连锁砖铺砌完成后，并撒播黑麦草草籽进行植被防护；在老县镇段、长安河水系段、琵琶岛片区段根据边坡情况实施植物护坡。
施工生产生活防治区：施工前对施工生产生活区占用的其他草地进行表土剥离，集中堆放并采取密目网苫盖、临时排水沟、临时沉沙池、袋装土拦挡等临时防护措施；施工结束后，回覆表土，对临时占地进行植草绿化。
施工道路防治区：施工前对施工道路区占地采取密目网苫盖等临时防护措施；施工结束后，回覆表土进行土地整治，并对临时占地进行植草绿化。

[bookmark: _Toc142388383]6.2运营期污染防治措施可行性论证
6.2.1大气环境保护措施
工程营运期基本不产生大气污染物，因此不需要采取大气环境保护措施。
6.2.2地表水环境保护措施
本项目运营后修复河道空间形态、改善河流水生态环境、增强灌溉供水、生态补水保障能力。
6.2.3运行期噪声防治措施
工程营运期无设备噪声产生。
6.2.4固体废物处理与处置措施
工程营运期基本不产生固体废物。
6.2.5生态环境保护措施
（1）陆生生态恢复措施
本项目后期在河道沿岸进行景观绿化提升，设置合理的绿化植被种类组合，可利于小型动物的栖息和迁移扩散。绿化植被种类尽可能选择本土物种。工程施工结束后，工程周边植被恢复除考虑水土保持外，还应适当考虑景观及环保作用（如降低噪声、防止空气污染、防止水体污染等），在“适地适树、适地适草”的原则下，树种、草种的选择当地优良的乡土树种草种为主，适当引进新的优良树种草种，保证绿化栽植的成活率。把剥离的表层熟土回填至周围的植被恢复区内，用作绿化带的覆土改造，使水保、绿化、美化、环保有机结合为一体。
项目运行后建设单位加强管理，做好相关生态保护措施，环保部门应加强监督管理，建立长效运行维护方案，包括植被补种、物种更换、收割与修剪、抽稀、病虫害防治等。
（2）水生生态
①河岸设计中关注方案布置的生态景观效应，使工程建设与生态环境建设相结合。
②本项目拟建潜坝功能为调整水面比降及限制河底冲刷等功能，位于枯水期水面以下，不会造成河流流量减少。
③河道整治过程中，将会引起水质、底质及水流的等因素的改变，虽对区域内鱼类等水生生物资源影响较小，但仍应调控河道内生态系统的发育，以促进河道生态系统的尽快恢复。
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[bookmark: _Toc142388385]7.1环境风险识别
根据本工程特点、周围环境特点以及工程与周围环境之间的关系分析施工期的环境风险，存在的风险源主要是施工机械可能存在润滑油料、燃料油的滴漏造成水质污染的风险。
工程建成运行后，本身并不排放污染物，不会新增环境风险源。
[bookmark: bookmark45][bookmark: _Toc142388386]7.2环境风险分析
7.2.1建设项目风险源调查
工程对周围环境的影响主要是施工期间的废水、废气、废渣以及噪声污染。工程施工的生产和生活污水的产生点多而分散，配备了相应的污水处理设施，经处理后回用，对下游河道的水质总体上影响微小。施工所在地大都位于空旷扩散条件好的农村地区，而且施工污染物排放形势及分布较分散，大气污染物扩散稀释条件较好，各施工区的大气环境质量不会明显降低。施工区远离居民点，避免夜间施工，可以减少对居民生活的影响。施工废弃物为无毒无害的土、石废弃物，除了施工产生的生活垃圾中有少量的化学物质可能随渗滤水进入天然水体带来一些轻微污染外，总体而言可能存在的风险主要为施工机械油类泄漏。
施工期间机械设备需要用柴油，因此认为涉及的危险物质为柴油。
（1）柴油
柴油是轻质石油产品，复杂烃类（碳原子数约10~22）混合物。为柴油机燃料，主要由原油蒸馏、催化裂化、热裂化、加氢裂化、石油焦化等过程生产的柴油馏分调配而成；也可由页岩油加工和煤液化制取。分为轻柴油（沸点范围约180~370°C）和重柴油（沸点范围约350~410°C）两大类。广泛用于大型车辆、铁路机车、船舰。
表7.2-1  柴油安全技术说明书
	1、危险性概述
	

	危险性类别
	第 3.3 类高闪点易燃液体

	爆炸危险
	可燃

	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	有害燃烧产物
	一氧化碳、二氧化碳

	环境危害
	该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染

	2、理化性质
	

	外观及性状
	稍有粘性的棕色液体

	主要用途
	用作柴油机燃料等

	闪点
	45~55℃

	相对密度（水=1）
	0.87~0.9

	沸点
	200~350℃

	爆炸上限%（V/V）
	4.5

	爆炸下限%（V/V）
	1.5

	自燃点
	257℃

	溶解性
	不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪

	3、稳定性及化学活性
	

	稳定性
	稳定

	避免接触的条件
	明火、高热

	禁配物
	强氧化剂、强酸碱、卤素

	聚合危险
	不聚合

	分解产污
	无资料

	4、毒理学资料
	

	急性毒性
	LD507500（大鼠经口），LC50无数据

	急性中毒
	皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经
胎盘进入胎儿血中

	慢性中毒
	柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头疼

	刺激性
	具有刺激作用

	最高容许浓度
	目前无标准


7.2.2评价等级的判定
1.危险物质数量与临界量比值（Q）
（1）当企业只涉及一种风险物质时，该物质的数量与其临界量比值，即为Q。
（2）当企业存在多种风险物质时，则按下列计算：

式中：w1,w2,...,wn——每种风险物质的存在量，t；
W1,W2,...,Wn——每种风险物质的临界量，t。
按数值大小，将Q划分为4个水平：
（1）Q＜1，以Q0表示，企业直接评为一般环境风险等级；
（2）1≤Q＜10，以Q1表示；
（3）10≤Q＜100，以Q2表示；
（4）Q≥100,以Q3表示。
本项目施工期主要危险物质为柴油。依据《企业突发环境事件风险分级方法》，柴油的临界量都为2500t。根据建设单位的资料，项目施工期间机械设备柴油最大存在总量为5t，则项目Q=0.002＜1，因此项目为一般环境风险等级。
2、评价等级的确定
《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中环境风险评价工作等级划分基本原则见表7.2-2。本项目环境风险潜势为I级，本项目的风险评价等级为简单分析。
表7.2-2   项目风险评价工作等级
	环境风险潜势
	IV、IV+
	III
	II
	I

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境后果、风险防范措施 等方面给出定性的说明。


7.2.3事故影响分析
机械设备柴油的泄露将会对区域水域的水生生物产生一定影响，主要表现为：①河面连片的油膜使水体的阳光投射率下降，降低浮游植物的光合作用，从而影响水域的初级生产力，同时干扰浮游动物的昼夜垂直迁移。②油污染能伤害水生生物的化学感应器，干扰、破坏生物的趋化性，使其感应系统发生紊乱。③水生生物的孪和幼体对油污染非常敏感，而且由于卵和幼体大都漂浮在水体表面，表面油污染浓度最高，对生物种类的破坏性最大。④溶解和分散在水体中的油类较易侵入水生生物的上皮细胞，破坏动植物的细胞质膜和线粒体膜，损害生物的酶系统和蛋白质结构，导致基础代谢活动出现障碍，引起生物种类异常。⑤由于不同种类生物对油污染的敏感性有很大差异，水体受油污染后，对油污染抵抗性差的生物数量将大量减少或消失，而一些嗜油菌落和好油生物将大量繁殖和生长，从而改变原有的结构种类，引起生态平衡失调。
溢油事故对水生生态风险评价如下：一旦发生溢油污染事故，对评价区域内的生物和鱼类影响较大。以柴油污染为例，
其危害是由柴油的化学组成、特征及其在水体的存在形式决定。在柴油不同组分中，低沸点的芳香烃对一切生物均有毒性，而高沸点的芳香烃则是长效毒性，会对流域鱼类资源及水生生物构成威胁和危害直至死亡。
（1）对鱼类的急性毒性测试
①对鱼类的急性毒性测试
根据近年来对不同鱼类仔鱼的毒性试验按结果表明，石油类对鲤鱼仔鱼96h的LC50值为0.5~3.0mg/L，因此污染带瞬时高浓度排放（即事故排放）可导致急性中毒死鱼事故。
②对鱼卵、仔稚鱼的影响
油膜对卵子的粘着、渗透等直接影响鱼卵的孵化率和孵化量，而仔稚鱼对油污染反应极为敏感。较低的石油浓度即能引起仔稚鱼的死亡和畸变，抑制鱼卵孵化、滞缓发育、生理功能低落，以及导致畸形和死亡等。溢油事故中沉降的油块也可能对一些沉性卵产生影响。此外，由于卵子一般为附着性卵，随水流飘逸，而仔稚鱼游泳能力较差，因而一旦发生溢油，将对卵子和仔稚鱼产生毁灭性的破坏。
③石油类在鱼体内的蓄积残留分析
污染因子石油类在鱼体中的积累和残留可引起鱼类慢性中毒而带来长效应的污染影响，这种影响不仅可以引起鱼类资源的变动，甚至会引起鱼类种质的变异。鱼类一旦与油分子接触就会在短时间内发生油臭，从而影响其食用价值。
④石油类对鱼的致突变性分析
近年来对几种定居性的长江鱼类仔鱼鱼类外周血微核试验表明，长江鱼类（主要是定居性鱼类）微核的高检出率是由于长江水环境污染的高浓度诱变物的诱发作用而引起，而石油类污染物可能是其主要的诱变源。
（2）对浮游植物的影响
浮游植物是水体中有机质的主要生产者，它是浮游动物的基础饵料，也是河流食物网结构的基础环节，在水生生态系统的物质循环与能量循环转换过程中起着重要的作用。溢油发生时，大部分溢油浮于水面并扩散成油膜，油膜在水面的停留将影响水体与大气之间的物质交换和热交换，使水体中的含氧量、温度等因素发生较大的变化，使浮游植物窒息死亡，并会破坏浮游植物细胞，降低透光率，影响浮游植物的光合作用。根据国内外许多毒性试验结果表明，作为鱼、虾类饵料基础的浮游植物，对各类油类的耐受能力都很低；一般浮游植物石油急性中毒致死浓度为0.1~10.0mg/L，一般为1.0~3.6mg/L，对于更敏感的种类，油浓度低于0.1mg/L时，也会妨碍细胞的分裂和生长的速率。
因此，若发生溢油时，油膜所经过的河流水面，水中的浮游植物受污染的影响较大。
（3）对浮游动物的影响
浮游动物对石油类的敏感性较高，一旦发生溢油将对浮游动物产生较大的毒害效应。许多实验结果表明，油类浓度超过50mg/L时，对桡足类动物在24h内将发生有害影响，并且幼体的敏感性高于成体。此外若溢油发生时，大部分溢油浮于水面并扩散成油膜，油膜在水面的停留将影响水与大气之间的物质交流和热交换，使水体的含氧量、温度等因素发生较大的变化，使其窒息死亡。
（4）对底栖生物的影响
不同种类底栖生物对石油类浓度的适应性具有差异，多数底栖生物石油类急性中毒致死浓度范围在2.0~15mg/L，其幼体的致死浓度范围更小些。底栖生物的耐油污性通常很差，即使水体中石油类含量只有0.0lppm，也会导致其死亡。当水体中石油类浓度在0.1~0.01ppm时，对某些底栖甲壳类动物幼体（如：无节幼虫、藤壶幼体和蟹幼体）有明显的毒效。
综上所述，工程施工期或运行期内一旦发生溢油事故，污染因子石油类将会对流域内鱼类的急性中毒、在鱼体内的蓄积残留和对鱼的致突变性产生较大的负面影响，而且对浮游植物和动物也会产生一定的影响，故建设单位必须严格落实本报告书提出的各项风险防范措施和事故应急预案。
[bookmark: bookmark46][bookmark: _Toc142388387]7.3风险事故防范对策和措施
7.3.1事故防范措施
鉴于事故性化学品泄漏危害较大且大多由人为因素所致，因此杜绝该事故发生主要是从管理方面着手，制定并采取切实可行的管理、防范措施。另外，一旦发生事故必须立即采取有效应急措施，以减轻其所产生的危害，切实做到“以防为主，管治结合”。针对溢油事故风险情况，提出如下防范措施：
（1）加强环保宣传教育，提高全体人员的环保意识，尤其是提高机械设备操作人员安全生产的高度责任感和责任心，增加对溢油事故危害和污染损害严重性的认识，提高实际操作应变能力、避免人为因素。
（2）工程施工过程中，应监督施工单位，使用专用的施工船舶和施工机械，禁止使用改造机械，按规章制度和施工程序进行施工，严禁超载域超速，在一定程度上可以降低船舶事故发生机率。
（3）施工单位配备固体浮子式围油栏和吸油毡，一旦发生漏油事故迅速用固体浮子式围油栏截断，将溢油事故污染范围控制在围油栏包围的水域，以阻止油污扩散，同时迅速用吸油毡吸油，并配备报警系统及必要的通信器材，以便及时与施工辖区内的水务部门，及时采取应急措施，以减轻对周围水体的影响。
（3）为减少风险事故发生的危害，施工单位须针对可能发生的风险事故制定相应的风险应急预案，风险应急预案的内容包括以下几个方面。
①指导方针与原则
方针：以人为本、预控风险、高效救援、确保安全。
原则：保护人员安全优先，防止事故蔓延优先，减少损失救援优先，持续改进高效优先。
②可能发生交通事故的主要工程及部位、环节施工运输及交通行车可能造成人员重伤或亡人事故发生，鉴于上述情况，建立应急预案，做好应急准备，以高效的工作减少人员伤亡和企业经济损失。
③应急计划
A、应急救援领导小组
施工单位需成立相应的应急救援领导小组，项目经理任组长，项目部副经理、项目总工任副组长，组员由各下属负责人组成。
B、应急救援预案启动条件
当项目在日常施工生产中突发施工运输或交通行车安全事故（状态）时，由当事项目部上报应急救援领导小组，同时项目经理下达指令并运行本应急救援预案，全力挽救员工生命财产安全，减少经济损失。
C、应急救援资源配备
由项目经理批准，施工单位必须保证一定的应急救援备用金，以备施工运输或交通行车事故紧急事件发生时，有足够的财力支持应急救援工作顺利落实。应急救援物资、设备和设施主要包括：物资运输车、挖掘机、医用箱和药品、扩音喇叭、应急联络电话。同时在发生突发性施工运输和交通行车紧急事故时，充分利用社会资源，根据实际需要与工程所在地地方政府机构或部门请求支援，如请求119、120、110支援等。在发生道路交通行车紧急事故时，在请求上述社会资源的同时，应拨打122电话进行交通事故报案。
D、应急计划的实施
a、接警：接警部门为现场值班办公室，值班人员接到报警后，应迅速弄清和掌握事故发生时间、详细地点、事故性质、事故原因初步判断、简要经过、人员伤亡及被困情况、现场事态控制及发展情况等，并做好记录。
b、通知：现场值班员立即向项目经理详细报告，项目经理马上决定是否启动应急救援预案及是否向有关应急机构、政府及业主发出应急救援请求。启动应急救援预案的通知应由项目办公室通知应急组织机构中各部门负责人。
c、应急通讯联络与报告：项目应急救援联络工作由项目部办公室主任负责。
d、急救与抢险：由项目部卫生所组成临时医护队,对事故中的伤员进行急救，最大限度地减少伤亡，争取住院时间，对死亡者进行临时处理；配合120急救医生做好抢救。抢险工作由项目部经理总体指挥，项目副经理、项目总工同经理轮流昼夜指挥抢险，各部门各自完成本部门的应急任务，对救援队现场指挥，合理调配备机械设备、设施，充分利用应急物资，确保高效救援，尽快恢复现场，避免扩大事故和财产损失。
e、现场保护与警戒：事故发生后，安全科和计划科应立即派人赶赴事发现场，负责事故/事件现场保护，立即开展收集证据工作，需要移动现场物件时，要做好标志、标记，并绘制现场简图，写出书面材料，妥善保存现场重要痕迹、物证。
根据应急救援需要，由公安部门在事故与现场周边建立警戒区域，实施交通管制，维护好现场治安秩序，防止无关人员进入事故现场，保障救援队伍、物资运输和人群疏散等迅速进入现场，并避免发生不必要的伤亡。
现场警戒措施包括：危险区边界警戒线为黄黑带，警戒哨佩带臂章，警车鸣警灯和警笛，用扩音喇叭警告，警戒哨人员负责阻止与救援无关的人员进入事故救援现场。
f、应急救援人员的安全：应急救援过程中，应对参与应急救援人员（指挥人员）的安全进行周密的考虑和监视。必要时，应有专业抢险人员参与指挥或作业，在应急救援过程中，由项目安全科指派专人负责对参与应急救援人员的安全进行过程监视，及时发现受伤人员并组织轮换抢救。
g、应急终止与现场恢复：当事态得到有效控制，危险得以消除时，由项目经理下达应急令。由安质、技术等部门验证现场，当隐患消除后解除现场警戒。警戒解除后，由应急救援队伍负责恢复现场。主要清理临时设施、救援过程中产生的废弃物、恢复现场办公生活基本功能等。由职工工会负责组织被疏散人员的回撤和安置。
h、应急预案培训与演练：应急预案的培训由项目部安全科组织实施。培训时间为项目开工后第3个月，培训对象应包括参与应急救援的指挥人员、救援队伍人员、辅助等人员。培训方式采用集中培训，培训地点为项目会议室，对培训结果应组织考核，并应保存培训考核的记录。
[bookmark: bookmark47][bookmark: bookmark48][bookmark: _Toc142388388]7.4环境风险评价结论
项目在运行过程中存在的环境风险较小，但项目工程部在施工过程中仍要切实做好防范措施。建设单位严格落实本评价提出的各项环境风险防范措施和各项应急预案，从而减缓、降低项目风险事故，在此基础上项目存在的风险属于可接受范围内。
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[bookmark: _Toc142388389]8环境影响经济损益分析
环境经济损益分析是环境影响评价的重要环节之一，它的主要任务是衡量建设项目需要投入的环保投资所能收入的环保效果及其建设项目对外界产生的环境影响、经济影响和社会影响。
本项目所涉及行业类别包括“N7610防洪除涝设施管理”、“E4822河湖治理及防洪设施工程建筑”。因此，本项目是以水系连通、岸坡针织、河道清淤疏浚为主，满足防洪排涝标准，属于社会效益为主、兼顾一定生态效益的公益性工程，并不以盈利为目的。本项目对国民经济的发展所起的作用主要体现在外部整体环境的改善，所产生的效益表现为难以用货币量化的环境效益和社会效益。
[bookmark: _Toc142388390]8.1环境影响损失
（1）植物资源损失
生物量损失主要为农田、草地，占区域总生物量比例较小。
（2）土地资源损失
永久占地包括水系占地、农村道路占地、景观带绿化占地及景观节点占地。临时占地主要为施工生产生活区占地等。临时占地在施工结束后可恢复原地貌，不改变土地的使用性质。
（3）陆生生态完整性损失
工程施工占地范围内，植被会遭到一定程度的破坏，但由于占地面积很小，不会影响当地植被的整体性和多样性，只要注意落实相关的水土保持防治措施，陆生生态环境的影响较小。
（4）对水土流失的影响
工程建设可能造成的水土流失危害主要表现为影响生态环境，施工活动将破坏原有地表植被，降低项目区的植被覆盖度，易产生水土流失，给当地生态环境带来不良影响；本项目建设引起的水土流失如不进行有效的防治，在施工区域内将产生水力侵蚀为主的水土流失。
通过水土保持综合治理，项目区水土流失将得到有效控制，各项治理成果能够达到方案提出的防治目标。
（5）周边环境及人群健康损失
由于工程施工期长，施工量大，施工期施工区人员高度集中，在工程建设过程中所产生的废水、废气、废渣将对局部环境产生不利影响，工程施工过程中建设物资的运输也会增加局部地区的环境污染。生活垃圾堆放破坏环境卫生，影响施工人员身体健康。人口密度的增加可能使传染病的发病率上升，应做好充分的防护工作。
[bookmark: _Toc142388391]8.2环境经济效益分析
（1）植物资源损失
生物量损失主要为农田和草地，占区域总生物量比例较小。
（2）土地资源损失
永久占地包括水系占地、农村道路占地、景观带绿化占地及景观节点占地。临时占地主要为施工生产生活区占地等。临时占地在施工结束后可恢复原地貌，不改变土地的使用性质。
（3）陆生生态完整性损失
工程施工占地范围内，植被会遭到一定程度的破坏，但由于占地面积很小，不会影响当地植被的整体性和多样性，只要注意落实相关的水土保持防治措施，陆生生态环境的影响较小。
（4）对水土流失的影响
工程建设可能造成的水土流失危害主要表现为影响生态环境，施工活动将破坏原有地表植被，降低项目区的植被覆盖度，易产生水土流失，给当地生态环境带来不良影响；本项目建设引起的水土流失如不进行有效的防治，在施工区域内将产生水力侵蚀为主的水土流失。
通过水土保持综合治理，项目区水土流失将得到有效控制，各项治理成果能够达到方案提出的防治目标。
（5）周边环境及人群健康损失
由于工程施工期长，施工量大，施工期施工区人员高度集中，在工程建设过程中所产生的废水、废气、废渣将对局部环境产生不利影响，工程施工过程中大宗建设物资的运输也会增加局部地区的环境污染。生活垃圾堆放破坏环境卫生，影响施工人员身体健康。人口密度的增加可能使传染病的发病率上升，应做好充分的防护工作。
[bookmark: _Toc142388392]8.3环保投资估算
估算本工程的环保专项投资324.24万元，占总投资比例1.32%。本具体各项环保投资见表8.3-1。
表8.3-1  项目环保设施及投资估算
	序号
	项目和费用名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	第一部分环境监测措施
	
	
	
	160000

	1
	施工期地表水监测
	次·指标
	40
	1800
	72000

	2
	施工期环境空气监测
	点次
	40
	1000
	40000

	3
	施工期噪声监测
	点次
	60
	800
	48000

	第二部分环境保护临时措施
	
	
	
	2632400

	1
	施工区污废水处理
	
	
	
	280000

	1.1
	化粪池
	座
	13
	依托
	依托

	1.2
	隔油沉淀池
	座
	5
	20000
	100000

	1.3
	絮凝沉淀池
	座
	4
	20000
	80000

	1.4
	混凝土冲洗废水沉淀池
	座
	5
	20000
	100000

	2
	施工空气污染防治
	
	
	
	900000

	2.1
	洒水、冲洗费用
	项
	1
	70000
	700000

	2.2
	防尘围挡租用费
	元/Km
	30
	5000
	150000

	2.3
	喷洒生物除臭剂费用
	项
	1
	50000
	50000

	3
	噪声防护
	
	
	
	1400000

	3.1
	隔声围挡
	元/m
	7000
	200
	1400000

	4
	施工固体废弃物
	
	
	
	15560

	4.1
	垃圾箱
	个
	10
	500
	5000

	4.2
	垃圾清运
	t
	25.5
	120
	3060

	4.3
	垃圾处理费
	元/人
	1500
	5
	7500

	5
	施工迹地恢复
	
	
	
	36840

	5.1
	临时占地环保措施覆土填埋
	m3
	9210
	4
	36840

	第三部分环境保护独立费用
	
	
	
	450000

	1
	建设管理费
	
	
	
	350000

	1.1
	环境管理人员费
	项
	1
	200000
	200000

	1.2
	环境保护宣传及技术培训费
	项
	1
	100000
	100000

	1.3
	环境保护设施竣工验收费
	项
	1
	150000
	150000

	总计
	3242400


[bookmark: _Toc142388393]8.4生态效益分析
水系综合整治最直观的就是生态效益，即改善农村河湖生态环境、提高水环境质量、改善生物栖息条件。良好的生态环境可以调节局部小气候，提高水体自净和纳污能力，在保障水质与水安全的前提下，形成优美的河道生态系统和湿地系统，逐步恢复水清岸绿的田园村居风光。
本项目通过水治理、水保护与水疏通，打造清水廊道等措施，提升河湖水系的水体流动性和水体质量，改善周边农村的水生态环境，优化流域的水生态空间体系，使区域的地形、地貌、水面、森林、农田、草地、土壤、植被、陆生生物、水生生物等大生态逐步恢复，使生态环境朝有利的方向发展，使水、陆、空立体空间内的环境更加适宜“花、鸟、鱼虫”的栖息和种群发展。
本工程实施后将全方位推进水系沿线生态景观格局重塑，全面提升河流水系的蓝绿生态空间结构、强化水生态空间管控、促进河网水环境质量改善、维护河流水生态功能结构，有效加快实现自然生态与人文景观融合，推进区域水生态环境保护和生物多样性恢复，深入实施“碧水蓝天”工程，增强全面小康竞争力。
[bookmark: _Toc9023][bookmark: _Toc9118][bookmark: _Toc149727426][bookmark: _Toc150916360][bookmark: _Toc150140082][bookmark: _Toc149727698][bookmark: _Toc180983083][bookmark: _Toc180984385][bookmark: _Toc152814294][bookmark: _Toc37349353][bookmark: _Toc142388394]8.5社会效益分析
需要立足水系现状、谋划未来，对农村水系提出治理思路和对策，治理后对改善农民的生活条件、人居环境有重大意义。
（1）将有效改善试点区水生态环境质量，保障防洪、排涝安全
通过对平利县长安河流域、坝河流域、黄洋河流域的综合整治，主要河段防洪排涝标准达到5~20年一遇，基本形成工程措施和非工程措施相结合的综合防御体系。大大提高项目区的防灾减灾能力，从而在很大程度上减免受灾人口和伤亡人员；减轻人民的精神负担和心理创伤；稳定社会秩序，保证社会正常生活和生活秩序；改善投资环境；保护重要基础设施；促进项目区经济社会可持续发展。
（2）将有力集聚带动特色产业发展，促进乡村振兴与美丽乡村建设
项目共5个片区工程，涉及20个村庄，人口约1.13万人，河道治理总长度30.6km，其中老县镇段长度13.8km，大贵镇段长度4.2km，西河镇段长度1.8km，琵琶岛片区长度2.7km，长安河水系8.1km。项目实施后，不仅能有效改善平利县长安河流域、坝河流域、黄洋河流域的引水条件，保障沿线河湖生态用水需求，更能显著改善河渠水生态和水环境，提高沿河居民的生活条件和人居环境，改善原有脏乱差的局面。通过河流水系蓝绿空间提升和有机融合、生态人文景观节点打造，将进一步彰显平利河畅、水清、岸绿、景美的城乡风貌，形成人文与自然交融的独特空间形态，促进乡村生态环境明显改善、自然生态功能全面提升，提升人民群众安全感、幸福感和获得感，推动农村发展、加快美丽乡村建设，为乡村振兴提供有力保障。
[bookmark: _Toc78158405][bookmark: _Toc142388395]8.6经济效益
本项目实施后，通过对平利县长安河流域、坝河流域、黄洋河流域的综合整治，主要河段防洪标准排涝标准达到5~20年一遇，基本形成工程措施和非工程措施相结合的综合防御体系，大大提高项目区沿线涉及5个镇20个村1.13万居民的防灾减灾能力，有效的保障两岸村民的生命财产安全。
总之，通过工程的实施进一步提高周边区域的综合竞争力，吸引更多的优质投资，更好的促进生态旅游和经济的发展，促进农村产业结构的调整和发展，促进美丽乡村建设，促进乡村的生态振兴、产业振兴，助力保障沿线乡镇实现“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴宏伟目标。
[bookmark: _Toc142388396]8.7结论
综上所述，本项目是以河道清淤疏浚，满足防洪标准，属于社会效益为主、兼顾一定生态效益的公益性工程，并不以盈利为目的。本项目对国民经济的发展所起的作用主要体现在外部整体环境的改善，所产生的效益表现为难以用货币量化的环境效益和社会效益。本项目虽然在工程施工期存在一定的污染，但在采取相应的环境保护措施后，对环境的影响可得到有效减缓。项目实施后对提高平利县农村河道整体防洪安全、改善河湖水质、加强截污控污等方面都有明显成效，水系治理的社会效益、生态效益和经济效益都十分显著。


[bookmark: _Toc142388397]9环境管理与监测计划
为加强项目的环境管理，加大企业环境监测的力度，必须严格控制污染物的排放总量，有效的保护生态环境，执行建设项目“三同时”制度。为了既发展生产又保护环境，实现建设项目的经济效益、社会效益和环境效益的统一，更好的监控工程环保设施的运行，及时掌握和了解污染治理措施的效果，必须设置相应的环保机构，制定建设工程环境管理和环境监测计划。
[bookmark: _Toc142388398]9.1环境管理
加强环境管理，加大环境监测力度，有效地保护区域环境是建设项目环境管理的根本目的。因此，根据该项目污染物排放特征，污染物治理情况，有针对性地制定环境保护管理与监测计划是非常必要的。
为统一管理，环境管理机构的设置要结合主体工程和水土保持工程管理机构进行设置。工程环境管理实行政府环境保护职能部门行使环境保护行政主管职能，平利县水利局统一管理，负责项目区的环境管理和监测任务，各承包商按合同环境保护条款要求进行管理。
环境保护管理专门机构负责组织、落实、协调和监督工程建设期和运行期的环境保护管理工作。工程建设期和运行期按照建设单位统一要求，设立专门环境管理机构对工程环境保护实施统一管理。
9.1.1机构设置
成立本项目工作领导小组，全面负责平利县水系连通及水美乡村建设工作。相关部门和相关乡镇主要领导为成员的工作领导小组，全面负责推进平利县水系连通及水美乡村建设试点工作。领导小组成员单位要严格按照会议要求，落实工作责任，认真履行工作职责，确保项目有序推进。
9.1.2环境管理机构职责
贯彻执行国家和地方环境保护法律法规、条例、规章，结合本工程环境管理的实际情况，执行环境管理的方针、政策；组织、协调、协助各级政府有关部门，制定环境保护管理办法，制定有利于工程环境管理、社会经济与环境协调发展的有关规划、计划、方针政策，加强环境管理力度，使工程对环境的不利影响得到有效缓解或消除。
在工程招标过程中将环境保护措施纳入工程建设招标合同内容，包括施工废水处理及利用、施工防尘措施、对敏感区的噪声防护、施工期的生态环保措施、施工区施工人员的卫生防疫等项内容。施工单位配置1～2名专职环保人员，负责本单位在施工过程中的环境保护工作。具体职责为对施工人员进行宣传教育，将环境保护意识灌输到每个施工人员的思想中去，尽量减免由施工生产和生活生活活动引起的环境污染，监督落实各项环保措施，制定相应的奖惩措施，协调工程建设和环境保护的关系，促进文明施工，以保障工程建设顺利进行。
9.1.3环境管理计划
项目施工后会对周围环境产生一定的影响，项目所采取的环保措施应尽可能减少对周围环境的不利影响。完善规章制度，确保生产设备以及环保设施正常运转，避免出现异常排污。环境保护内容分为招标阶段、施工阶段、施工完成阶段。
表9.1-1  环境管理机构主要职责
	实施阶段
	机构职责

	工程招标阶段
	（1）招标说明中应包括有关的环保条款和要求。
（2）投标方案中应有详细的环保方案及实施办法。
（3）分包合同上应包括有关环保考核目标和相应的奖惩条例。

	施工阶段
	（1）按环评报告书所提出的环保措施和建议制订施工期环境保护实施计划和管理办法，配备1名环保专职人员负责本项目的环保管理工作；
（2）组织开展环境保护宣传、教育和培训工作，提高施工人员的环保意识和文明施工素质；
（3）定期或不定期的对各施工点的环保措施执行情况进行监督检查，并形成相应的检查报告。
（4）监督、检查环保措施的执行情况和环保交费的使用情况，保证各项施工能按“三同时”的原则执行，重点应放在各施工点扬尘、噪声、固废、水土流失的防治等。
（5）负责施工中突发性污染施工的处理，并及时上报主管部门和其他有关单位；
（6）在施工期结束后，组织全面检查工程环保措施落实和施工现场的环境恢复情况，监督施工单位及时撤出临时占地，拆除临时性设施。

	施工完成
阶段
	（1）施工完成阶段应重点对各类临时性占地的还原，建筑垃圾及弃土石方及清淤淤泥的清运及施工现场的清理进行监督检查。
（2）建设单位应对合同中所定的各项环保条款进行完成和实施情况评估。
（3）环保设施的竣工验收。


[bookmark: _Toc142388399]9.1.4施工中期环保设施检查清单
本项目主要的不利环境影响发生在施工期，提出施工中期环保设施检查清单，便于施工单位具体落实和对照检查。
表9.1-2  施工中期环保设施检查清单
	类型
	环境设施

	废水
	机械和车辆维修保养冲洗废水
	隔油沉淀池

	
	混凝土拌和冲洗、养护废水
	中和沉淀池

	
	淤泥余水
	絮凝沉淀池

	
	施工人员生活污水
	利用租赁民房处现有的厕所或者化粪池

	
	基坑废水
	沉淀池

	废气
	施工粉尘和堆场、道路扬尘
	施工场地采取“围、盖、洒、洗”等措施；对混凝土拌 和系统采用封闭、洒水、遮盖等降尘措施；采取洒水、围挡、遮盖措施；加强 车辆管理，车身、轮胎冲 洗设施。

	
	施工机械燃油废气
	燃油机械设备的维护和保养

	
	河道清淤及堆放恶臭
	在清淤河道采取两岸及岸边建挡板；堆放场四周围挡，设置截排水沟，定期间定期喷洒生物除臭剂

	固废
	河道清淤淤泥
	项目清淤底泥在淤泥临时堆放场自然干化后运到平利县工业园用于场地平整利用

	
	废土石方
	运到平利县工业园用于场地平整回填

	
	建筑垃圾
	建筑垃圾分类收集，可回收利用的交由物资回收单位回收再利用，不可回收利用的运送至 政府指定的建筑垃圾消纳场处置。

	
	河道清理垃圾
	及时清运

	
	生活垃圾
	生活垃圾收集桶

	噪声
	设备噪声和运输车辆
噪声
	振动较大的固定机械设备应加装减震基座，同时应加强各类施工机械的维护和保养；夜间禁止施工；限速行驶，禁止高音鸣号。

	
	敏感点
	在敏感点前设置限速标志，控制车速，并禁止鸣笛，同时尽量避免居民午休时间及夜间进行运输活动；施工现场四周应设置2~3m高围挡。


9.2环境监测计划
环境监测计划是指项目在施工期、运营期对工程主要污染对象进行的环境样品、化验、数据处理以及编制报告，为环境管理部门强化环境管理，编制环保计划，制定污染防治对象，提供科学依据。
9.2.1施工期环境监测
本项目施工期环境监测计划见表9.2-1。
表9.2-1  施工期环境监测计划一览表
	监测项目
	监测点位
	监测因子
	监测频次
	备注

	废水
	基坑废水
	基坑排水口
	pH、SS、流量
	基坑废水排放期间
监测一次
	监测废水处理后回用水达标情况和废水处理效果

	
	施工生活区机械停放场冲洗废水
	施工生活区机械停放场冲洗废水排放口
	pH、SS、石油类
	每季度监测一次
	

	废气
	施工扬尘
	在每个施工区设上下风向各1个监测点
	TSP、PM10、PM2.5
	废气监测采用非连续性监测，每季度施工高峰期进行监测，共监测4次
	

	
	恶臭
	淤泥临时堆放区
	NH3、H2S
	淤泥清淤堆放期间监测
	

	噪声
	施工噪声
	施工场地边界及敏感点
	等效连续A声级
	监测频次：一次/季度，每次连续监测2天，昼夜各1次。
	


9.2.2运营期环境监测
运营期可不开展环境监测。
[bookmark: _Toc142388400]9.3建设项目竣工环境保护验收内容
根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范——生态影响类》（HJ/T394-2007）、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日实施）第十七条，编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。
本项目竣工后由建设单位组织竣工环境保护验收。
[bookmark: _Toc142388401]9.4环境保护“三同时”验收一览表
依据建设项目环境管理办法，环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。本项目竣工环保验收“三同时”内容见表9.4-1。

表9.4-1  项目环境保护“三同时”验收一览表
	分项、污染物
	环境保护措施
	验收标准

	施工期污染治理措施
	废水
	机械和车辆维修保养冲洗废水
	经隔油池和沉淀池处理后，回用于施工现场车辆冲洗，不外排。
	不外排

	
	
	混凝土拌和冲洗、养护废水
	废水中和后，经沉淀后用于施工现场回用于生产过程，废水不外排。
	不外排

	
	
	淤泥余水
	淤泥余水经絮凝沉淀处理后，用于周边洒水抑尘，不外排。
	不外排

	
	
	施工人员生活污水
	利用租赁民房处现有的厕所或者化粪池收集处理，定期清运肥田，不外排。
	不外排

	
	
	基坑废水
	经沉淀处理后洒水降尘，不外排。
	不外排

	
	废气
	施工粉尘和堆场、道路扬尘
	严格落实道路保洁规定，严控工地扬尘，严格渣土车管理，加强工
地在线监管，施工场地采取“围、盖、洒、洗”等措施，严禁敞开 式作业；高粉尘作业应尽可能布置于远离周边居民区的地区，对混凝土拌 和系统采用封闭、洒水、遮盖等降尘措施；在开挖和填筑较集中的 程区、物料堆场等地，非雨日采取洒水、围挡、遮盖措施；加强 车辆管理，土方运输车、底泥清运车上路前必须进行车身、轮胎冲 洗；合理优化施工时间，加强对居民集中区域附近的施工区域的监督检查。加强与敏感目标单位和个人的沟通，在施工前应在相关居 民区和村委会内张贴公示，标明投诉电话等联系方式，及时处理各 种纠纷，争取获得周边居民的谅解。
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组 织排放限值要求，不会对环境造成影响

	
	
	施工机械燃油废气
	①运输车辆和以燃油为动力的施工机械应使用合格燃料，严禁使用
劣质燃油，选用清洁油品，降低燃油废气中污染物的含量，同时合 理布置运输车辆行驶路线，保证行使速度，减少怠速时间，以减少 机动车尾气的排放。②选用符合国家有关机械、机动车标准的施工机械和运输工具，加 强对燃油机械设备的维护和保养，保持设备在正常良好的状态下工作。
	

	
	
	河道清淤及堆放恶臭
	在清淤河道采取两岸及岸边建挡板，设置封闭围挡减少臭气影响，加强对施工工人的保护，把受影响人群降至最少。堆放场四周围挡，设置截排水沟，定期间定期喷洒生物除臭剂，减少恶臭的散发。
	《恶臭污染物排放标准》
（GB14554-93）表1中二级标准值

	
	固废
	河道清淤淤泥
	项目清淤底泥在淤泥临时堆放场自然干化后运到平利县工业园用于场地平整回填。
	合理处置，零排放，不造成二次污染

	
	
	废土石方
	运到平利县工业园用于场地平整回填。
	

	
	
	建筑垃圾
	建筑垃圾分类收集，可回收利用的交由物资回收单位回收再利用，不可回收利用的运送至 政府指定的建筑垃圾消纳场统一处置，不外排。
	

	
	
	河道清理垃圾
	交由环卫部门统一清运，河道清理工程分段、分区，垃圾清理量随
产随清，不在项目区域堆积贮存。
	

	
	
	生活垃圾
	统一收集后委托环卫部门统一清运处置
	

	
	噪声
	设备噪声和运输车辆
噪声
	选用符合国家有关标准的施工机械和运输车辆，振动较大的固定机械设备应加装减震基座，同时应加强各类施工机械的维护和保养；合理安排好施工时间与施工场所，高噪声作业区应远离声敏感点，夜间禁止施工；合理优化布局，合理安排施工车辆行驶路线和时间， 限速行驶，禁止高音鸣号，减小地区交通噪声。
	达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相应限值

	
	
	敏感点
	施工运输经过村庄、集中居民点及学校时，在敏感点前设置限速标志，控制车速，并禁止鸣笛，同时尽量避免居民午休时间及夜间进行运输活动；施工现场四周应设置2~3m高围挡，施工布置区远离居民点。
	达到《声环境质量标准》
（GB3096-2008）中2类标准和4a类（主干道两侧35m±5m范围内的敏感点）标准





[bookmark: _Toc142388402][bookmark: _Toc8475]10结论与建议
[bookmark: _Toc142388403]10.1结论
10.1.1建设项目情况
（1）工程概况
平利县水系连通及水美乡村建设（试点县）项目主要新建渠道3.70km，改建渠道1.74km，支沟治理1.06km，改建固床潜坝10座，新建拦沙堰坎1座，新建预沉池1座；新建堤防（护岸）7.28km（其中新建堤防1991.1m，新建护岸5285.3m），改建堤防（护岸）7.74km（其中拆除重建堤防66.6m，拆除重建护岸3554.3m，加固堤防1192.6m，加固护岸2926.7m），新建防汛道路0.75km，新建巡查步道0.36km，改建桥梁1座；河道清淤疏浚2.79万m³，河道清障1.45万m³；粮果套种带21.5hm²，新建生产道路7.47km，文化宣传导视系统5项，水保生态修复治理11.05万m²；智慧化河湖管护系统1项；防污控污11处；景观人文及环境提升5处。其中11处防污控污工程已经由相关责任单位进行了环境影响评价，本次环评不包括该部分内容。项目总投资24530万元，其中项目环保投资324.24万元，占总投资比例1.32%。
（2）相关政策符合性分析
根据《产业结构调整指导目录》（2019年本）（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第29号）本项目属于“第一类 鼓励类”中的“二、水利”、“1、江河湖海堤防建设及河道治理工程；6、江河湖库清淤疏浚工程”项目，属鼓励类项目。
本项目占地范围内涉及生态保护红线（安康坝河湿地西河镇段），项目为符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设项目，符合生态保护红线管控要求。根据本次环评现状监测结果可知，项目周边的地下水、声环境、土壤环境质量较好，结合环境影响预测结论，拟建项目建设后不会突破环境质量底线，对地表水环境质量很大的改善作用。本项目的建设提高了河道周边的景观，不会与资源利用上线冲突。本项目建设对周边环境有明显改善作用，因此本项目不属于负面清单项目之列。因此本项目的实施符合“三线一单”管控要求。
10.1.2环境功能区划和环境质量现状
（1）空气环境
项目所在区域PM10、PM2.5年均值均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，项目所在区域为达标区。
（2）地表水环境
项目区内的河流监测断面指标符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准。
（2）地下水环境
各监测点指标符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，该区域的地下水质量良好。
（3）声环境
各监测点噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，评价区域内声环境质量良好。
（4）底泥
清淤河段底泥不存在盐化、酸化、碱化现象，底泥中镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、含量均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中“表1农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）”土壤中6.5＜pH≤7.5，其他标准要求。六六六总量、滴滴涕总量、苯并[a]芘均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618—2018）中表2农用地土壤污染风险筛选值（其他项目）。
10.1.3施工期环境影响分析
1.施工期大气环境影响分析
本项目施工期对周边环境空气影响的污染源主要来自：施工场地扬尘、运输道路扬尘、机械车辆尾气、底泥恶臭。
针对施工场地扬尘本次环评要求分别从施工现场围挡、施工现场硬化、车辆清洗、洒水抑尘、分段施工、及时遮盖、恢复绿化、及时清运和安装扬尘污染物在线监测设备等方面采取措施；针对运输道路扬尘本次环评要求分别从运输方式、路线行驶、行车速度、运输道路洒水等方面采取措施；本项目对施工场地扬尘、运输道路扬尘采取上述有效的防护措施后，其产生的扬尘对周围环境影响不会造成大影响。随着施工期的结束而扬尘将自然消失，对周围环境也是相短暂的。
本次环评要求保证尾气排放达到《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）排放标准，采取以上措施后，可有效降低机械设备及车辆废气对环境空气的影响，施工机械设备和车辆废气对周围环境空气的影响较小。
本次环评建议清淤季节以冬季为宜，清淤的气味不易发散，而且冬季居民的窗户关闭，可以减轻臭气对周围居民的影响；敏感点段施工时加快施工进程，降低对敏感点的影响。淤泥堆放过程中喷洒生物除臭剂遮蔽臭味。
2.施工期地表水环境影响分析
本工程含油废水来源于施工机械及车辆维修保养和冲洗过程，该类废水采用“废水收集系统+隔油池+沉淀池”进行处理，经处理达标后回用于车辆冲洗或洒水降尘，不外排。混凝土拌和冲洗废水自然沉淀的方式处理，经沉淀后用于施工搅拌工程，废水不外排。淤泥余水经絮凝沉淀后上清液用于洒水抑尘。
本项目工棚和办公生活用房生活废水依托租赁民房处的化粪池后处理后用于附近农田施肥。
3.施工期地下水环境影响分析
本项目为河道整治项目，施工期不开采地下水，不会引起地下水流场或地下水水位的变化。本项目施工区施工生产废水处理后综合利用不外排。本项目施工营地生活废水依托租用住户已有的化粪池后处理后农田施肥。采取上述措施后，对区域地下水影响很小。
4.施工期噪声环境影响分析
本项目施工期主要噪声源为施工机械的高噪声以及运输车辆的交通噪声。针对施工噪声本次环评要求分别从施工现场布局、施工作业时间、运输车辆的走行路线和时间、施工机械设备的选择、施工管理等方面采取相应的噪声治理措施。经采取以上噪声防治措施后，尽管施工噪声会对环境产生一定的不利影响，但施工期相对于运营期而言其影响是暂时的、短期的，一旦施工活动结束，施工噪声影响也就随之结束。
5.施工期固体废物环境影响分析
本工程弃土石方量为8.36万m3，清淤清障淤泥弃渣4.24万m3，总弃土石渣量为12.6万m3。运至平利县工业园作为场地低洼地带填埋。
本项目将建筑垃圾中可回收利用的尽量回收利用，不可回收利用的及时清运至管理部门指定的建筑垃圾堆放场存放。
本次环评要求施工营地内设置相应的分类垃圾箱，生活垃圾经分类收集后，暂存于分类垃圾箱内，定期由公司环卫人员清运至垃圾转运站预处理，最终进行卫生填埋。经采取上述措施后，本项目产生的固体废物不会对周边环境造成污染。
6.施工期土壤环境影响分析
本项目主要是通过对河道进行生态综合治理，涉及到河道开挖及堤防填筑，不会造成土壤盐化、酸化、碱化等土壤环境生态影响，施工期对土壤环境影响很小。
7.施工期生态环境影响分析
项目临时占地对自然植被的影响为暂时性的，可在施工结束后逐步得到恢复。工程建设对区域植被影响较小。
施工期对鸟类、两栖类、爬行类等陆生动物均产生一定的影响，会对陆生动物群落结构产生一定影响，其数量及物种多样性将会降低。项目完工后，随着河岸绿化及植被恢复，大部分鸟类、两栖类、爬行类等陆生动物将逐步得到恢复。
项目河道疏清淤清障工程会对施工区底栖生物的生存将构成极大的威胁，底泥清理后底栖动物能够得到一定程度的恢复，但是恢复进程缓慢。完工后底栖生物的恢复也相对较慢。
项目在后期管理有效的情况下，能够提高水生生态环境水平，带来良好的生态效益。项目的建设不仅能保证流域水的正常流通，同时补充水源水量，通过河道疏挖与清淤工程等，对下游水质起到间接提升作用。
8.施工区环境风险分析
项目在运行过程中存在的环境风险较小，但施工单位在施工过程中仍要切实做好防范措施，一旦发生环境风险事故要及时进行应急处置，配合消防、生态环境、公安等部门加强现场处理，并及时通知周边居民做好紧急撤离。建设单位严格落实本评价提出的各项环境风险防范措施和各项应急预案，从而减缓、降低项目风险事故，在此基础上项目存在的风险属于可接受范围内。
10.1.4运营期环境影响分析
1.生态环境影响分析
本项目水生态修复及河堤两侧均采用的为本地物种，不引进外来物种，丰富了项目周边物种多样性，对改善了生态系统多样性，对周边生态环境带来正效应。
2.地表水环境影响分析
堤防工程沿河道两岸设置，保持原有的河道宽度，工程实施后河道行洪主槽更加明显，对水土流失起到一定防治作用，总体来说对水文情势影响较小。
本项目通过岸坡防护、巡河路、绿化工程及河道疏浚工程等措施，完善了平利县各河道沿岸防洪工程体系，提高了河道行洪能力，工程建设后，防洪标准提高，使沿线人民的生命财产安全得到保障，生态环境得到改善，呈现社会、生态等正效益。
10.1.5环境影响经济损益分析
本项目是以水系连通、岸坡整治和河道清淤疏浚为主的项目，满足防洪标准，属于社会效益为主、兼顾一定生态效益的公益性工程，并不以盈利为目的。本项目对国民经济的发展所起的作用主要体现在外部整体环境的改善，所产生的效益表现为难以用货币量化的环境效益和社会效益。本项目虽然在工程施工期存在一定的污染，但在采取相应的环境保护措施后，对环境的影响可得到有效减缓。本项目总投资24530万元，其中环保投资324.24万元，占总投资比例1.32%。本项目实施后，对改善河道水质、恢复河流生态功能、维护生物多样性、拉动投资等具有重要作用。本项目的环境效益、生态效益和社会效益远远大于项目的经济效益，其收益主要体现在建成之后的间接效益。从长远来看，随着工程的运行，环境效益、生态效益和社会效益将不断增大。
10.1.6环境管理与监测计划
建设单位在建设阶段，针对不同工况、不同环境影响和环境风险特征，具备完善的环境管理要求。制定完善的污染源监测计划和环境质量监测计划，最大程度的避免管理不善而造成的环境风险。
10.1.7总量控制
结合工程排污特征，本项目为生态项目，本身不排放污染物，不属于新增重点污染物排放的建设项目，故本评价不设置总量控制指标。
10.1.8公众意见采纳情况
按照《环境影响评价公众参与办法》要求，建设单位于2023年5月6日、2023年6月16日在“平利县人民政府”网站上发布了环评信息第一次公示、征求意见稿公示，并在《安康日报》、项目区相关镇公示栏进行了征求意见稿公示。在发布环评信息公示期间，未收到项目周边群众及社会人士对本项目相关信息的反馈。
10.1.9项目可行性结论
平利县水利局平利县水系连通及水美乡村建设（试点县）项目，符合国家及地方有关政策要求。本工程施工期对环境有一定的不利影响，但严格落实本报告书提出的各项污染治理措施、风险防范措施、生态保护措施，进一步优化施工方案，加强施工期环境管理工作的情况下，不利环境影响是局部的、短期的和可逆的，随着施工的结束，影响也随之消失。工程的实施不会造成水文情势重大变化，对河流生境及水生态环境影响有限。本工程实施后可以提高河道排洪涝标准，提升生态景观，改善流域水质。在落实项目设计方案和环评报告书相关环境保护措施前提下，从环境保护角度分析，项目建设可行。
[bookmark: _Toc142388404][bookmark: _Toc20487]10.2建议
1.本工程在开发建设的同时保护河道生态环境和水环境十分必要。应以预防为主为指导方针，在主体工程规划设计中，充分考虑工程开发建设对自然环境的影响和破坏，工程施工建设过程严格贯彻“三同时”原则。成立环境管理机构，对施工进行监督管理，确保环保施工。建立完善的水土保持防治责任制；确保环境保护投资的到位与投入。
2.为能在工程开工前做好工程环境保护的准备工作，建议本工程环境影响报告书通过审查后，应紧密结合工程施工进度，编制环境保护设计报告，从工程准备期逐条落实，专款专用，以有利于维护和改善工程施工建设中的环境质量，减免施工中的不利影响。
3.严格控制施工期间车辆、人员的活动范围，做好环境保护宣传工作，提高施工人员环保意识。
4.选择有资质、管理严格的施工队伍，加强监督，提高施工管理水平，尽量减少施工对环境造成的影响。
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