《安康中心城区规划管理技术规定》

住宅类项目停车设施、公共服务设施配建标准调整新增补充规定

为全面贯彻落实中央城市工作会议精神及《进一步推动中心城区房地产市场平稳健康发展的十条措施》（安住建发〔2025〕2号）等相关政策要求，立足安康中心城区实际，合理优化停车设施、公共服务设施配建标准，特制定《<安康中心城区规划管理技术规定>住宅类项目停车设施、公共服务设施配建标准调整新增补充规定》（以下简称《补充规定》）。

一、停车设施配建标准调整规定

1.1针对住宅类项目机动车停车位配建，将中心城区城镇开发边界内划分为两类停车区，每类停车区采用不同的停车位配建标准。

一类停车区：江南东至高井路，南至环城干道，西至马坡岭片区，北至汉江沿线。江北南至滨江大道，西至汉江东路，北至铁路沿线，东至四桥北头区域。

二类停车区：除一类停车区外，中心城区城镇开发边界内的其他地区。

以上两类停车分区详细边界见附件一。

1.2一类停车区：一类住宅1.3个车位/100㎡建筑面积；二类住宅1.0个车位/100㎡建筑面积；三类住宅0.6个车位/100㎡建筑面积。

二类停车区：一类住宅1.0个车位/100㎡建筑面积；二类住宅0.8个车位/100㎡建筑面积；三类住宅0.6个车位/100㎡建筑面积。

住宅类项目机动车停车设施配建标准

	项目类别
	单位
	配建标准

	
	
	一类停车区
	二类停车区

	住宅
	一类
	车位/100㎡
	1.3
	1.0

	
	二类
	车位/100㎡
	1.0
	0.8

	
	三类
	车位/100㎡
	0.6
	0.6


二、养老服务设施配建标准调整规定

2.1 新建居住小区按人均用地不少于0.1㎡，每百户不少于30㎡建筑面积配建。

2.2居住区内养老服务设施用地面积不小于1000-3000㎡、建筑面积不小于900-3000㎡；

居住小区内养老服务设施用地面积不小于500-1000㎡、建筑面积不小于450-900㎡；

居住组团内养老服务设施用地面积不小于300-500㎡、建筑面积不小于300-450㎡；

邻里单元内养老服务设施用地面积不小于30-300㎡、建筑面积不小于30-300㎡。

100户以下住宅项目养老服务设施可与周边区域统筹配置。

三、幼儿园设施配建标准调整规定

新建居住小区1500户及以上需配建幼儿园，1500户以下住宅项目按政府审定的片区详细规划统筹配建幼儿园。

四、托育设施配建标准补充规定

4.1新建居住小区按每千人口不少于10个托位、每托位建筑面积大于等于9㎡标准进行配建。

4.2居住区内托育设施建筑面积为不小于900-2700㎡；
居住小区内托育设施建筑面积为不小于450-900㎡；
居住组团内托育设施建筑面积为不小于270-450㎡；
邻里单元内托育设施建筑面积以实际居住人数进行配套。

五、快递存放点配建标准补充规定

5.1新建居住小区每处快递存放点面积不小于50㎡进行独立配建，服务半径控制在150-500米以内，确保服务覆盖无盲区。

5.2居住区内确定配建存放点不少于3～12处。

居住小区内确定配建存放点不小于2～4处。

居住组团内确定配建存放点不小于1～2处。

邻里单元内确定配建存放点不小于1处。

（注：本规定中居住区规模为3000-10000户（或10000-30000人）；居住小区规模为1500-3000户（或5000-10000人）；居住组团规模为1000-1500户（或3000-5000人）；邻里单元规模为100-1000户（或300-3000人）。）

六、相关说明

《补充规定》仅针对住宅类项目，是基于《安康中心城区规划管理技术规定》（安政办函〔2022〕156号，以下简称2022年《规定》）进行优化调整的，未提及条文均沿用2022年《规定》执行。《补充规定》是2022年《规定》的补充文件，与2022年《规定》具有同等效力。

附件一：安康中心城区住宅类项目机动车停车设施配建标准

停车分区边界示意图
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