杭州萧山国际机场二期建设工程环境影响报告书
陕西安康机场迁建项目环境影响报告书（简写本）

陕西安康机场迁建项目
环境影响报告书

（简写本）

建设单位：安康机场迁建工程领导小组办公室
评价单位：北京国寰天地环境技术发展中心有限公司

前  言

受安康机场迁建工程领导小组办公室委托，由北京国寰天地环境技术发展中心有限公司编制的《陕西安康机场迁建项目环境影响报告书》已基本完成，拟于近期报送民用航空局、国家环境保护行政主管部门审批。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》以及《环境影响评价公众参与暂行办法》有关规定，现将《陕西安康机场迁建项目环境影响报告书（简本）》进行公示，简本公示的内容包括：（1）建设项目情况简述；（2）建设项目对环境可能造成影响的概述；（3）预防或者减轻环境影响的对策和措施的要点；（4）环境影响报告书提出的环境影响评价结论的要点。公示时间为从公示之日起10个工作日。公示期间，公众可以在以下地点免费索取简本资料：
恒口镇政府、大同镇政府、五里镇政府、建民镇政府、小垱村村委会、云峰村村委会、唐岭村村委会、梁沟村村委会、金马沟村村委会、老湾村村委会、新湾村村委会、水利村村委会、江沟村村委会、江安村村委会、高河村村委会、全胜村村委会、联合村村委会、王家山村村委会、朱家湾村委会、爱国村村委会、丁家营村村委会、余河洞村村委会、金鸡山村村委会、龙潭村村委会、长河村村委会、陈家营村村委会、八里村村委会、郑家营村村委会、曹沟村村委会、长沟村村委会。
公示期间，公众对该项目建设和环境影响评价工作的建议和意见，请在有效公示日期内以信函（邮戳日期为准）、传真、电子邮件等方式，向建设单位或环境影响评价工作主持单位提交书面意见。联系方式、联系人和联系地址如下：

1.总论

1.1项目由来

安康机场迁建项目由现机场改扩建演变而来。现有安康机场位于安康市中心以西直线距离约9km处，五里铺镇东南方向约3km的川道上。机场始建于1938年，解放后虽几经扩建，但飞行区等级低（民航3C级），跑道长度短（1600m），机场设施落后，仅能满足D328-200机型在干跑道的条件下起降。因此，2006年3月，在国家民航局和陕西省政府“关于加快陕西民航发展的会谈纪要”中明确提出：加快陕西省内支线机场建设，迁建延安、榆林、汉中机场，改造安康机场，并将安康机场改扩建列入国家“十一五”重点项目。但在2008年3月对《安康机场改扩建工程预可行性研究报告》的评审中专家发现，现机场周边环境很不理想。从长远角度考虑，建议对机场进行迁建。安康市委、市政府高度重视专家建议，经深入调研后，于2008年4月邀请机场选址专家对安康机场迁建进行选址调研，同时将变“扩建”为“迁建”的建议与设想，向民航西北地区管理局、陕西省发改委等部门做了专题汇报。民航西北地区管理局、陕西省发改委同意安康市政府开展安康机场迁建选址工作。2013年1月12日，国务院、中央军委以“国函[2013]11号”文对安康机场迁建工程进行了立项批复。
拟建机场富强场址位于城市西北部的丘陵地带，在余家寨以南、陈家营以北，距市中心直线距离约15.5km，公路里程约24km，符合城市总体规划。安康机场为军民合用机场，军用本次暂不考虑，民用为国内小型机场，预测2020年旅客吞吐量为30万人次，适航机型为ERJ-145、新舟60、新舟600、B737系列、A320系列等机型。民航年飞机起降架次3846架次。
本期民用机场工程飞行区指标4C，主要包括新建1条2600m×45m的跑道，6个（3C3B）机位的站坪，5500m2的航站楼以及通信导航、助航灯光、供水、供电、消防救援等其他各类配套设施。项目建设工期3年。

建设陕西安康机场是城市协调发展的需要，是机场自身发展的需要，有利于安康市经济社会的快速发展，有利于旅游业的快速发展，符合城市发展规划，因此项目的建设是必要的。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，安康机场迁建工程领导小组办公室委托北京国寰天地环境技术发展中心有限公司承担陕西安康机场迁建项目环境影响评价任务。接受委托后，评价单位对拟建机场场区及周边环境进行了踏勘和调研，并收集了相关资料，编制完成了陕西安康机场迁建项目环境影响报告书，现将报告书简本进行公示。
1.2评价等级和评价范围
1.2.1声环境

评价等级：评价等级为一级，重点是飞机噪声的影响预测。
评价范围：机场跑道两端各6km，跑道东西两侧各外延1km范围。
1.2.2陆地生态环境

评价等级：拟建工程影响范围小于20km2，周边没有生态敏感区，生态环境评价等级为三级。
评价范围：机场占地区域及周边5km的陆地生态影响范围，重点分析本期工程征地区域。
1.2.3环境空气
评价等级：评价等级为三级。
评价范围：以机场跑道为中心、边长为5km的正方形区域。
1.2.4地表水

评价等级：机场产生的污水经场内污水处理站处理后，全部回用，不外排，地表水环境影响仅作分析。
1.2.5地下水

评价等级：根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2011）中建设项目分类及评价工作等级的判定标准，同时结合机场项目特点，项目地下水环境影响评价工作等级为Ⅰ类三级
评价范围：机场南侧以月河为界，其他方向沿机场外扩2km的区域。
1.2.6环境风险评价

评价等级：环境风险评价工作级别定为二级。
评价范围：机场业务油库周围3km范围。

1.3评价重点

（1）生态环境影响评价

（2）飞机噪声的影响预测评价；

（3）污染防治措施。

1.4评价时段

（1）施工期：项目施工期为2013年～2016年。
（2）运营期：本项目环境影响评价的预测目标年为2020年。
2.工程分析

2.1现有机场概况
安康机场始建于1938年，位于安康市中心以西直线距离约9km处，五里铺镇东南方向约3km的川道上。
机场飞行区等级为3C，只能起降Donier328飞机，无法起降A320、B737等C类机型。机场跑道长1600m、宽30m，两侧各设1.5m宽道肩。
机场北面依山，三面畔水（西为中（冉）河、东为付家河、南为月河），周围环境比较复杂。近年来，周边民用设施（如村庄、高速公路等）发展十分迅速，导致机场周围环境不断恶化，已无发展空间。月河南侧为丘陵，存在大面积超高，净空情况较差。
2.2拟建工程概况
2.2.1项目基本概况

（1）项目名称

陕西安康机场迁建项目。

（2）建设性质

迁建。

（3）机场性质

因原安康机场的归属权为军方所有，所以机场迁建后，飞行区归属为军方，航站区归属为民航管理，所以安康迁建机场性质为军民合用机场，国内民用小型机场，主要承担民用支线航空运输、通用航空飞行的作用。

（4）机场建设内容、定员及投资

①建设内容简介

迁建安康机场在目标年2020年旅客吞吐量30万人次，本期工程建设内容包括飞行区工程、航站区工程，以及其他相关配套工程等。

飞行区工程：建设1条长2600m、宽45m、两侧道肩各宽2.5m的跑道，采用水泥混凝土道面。一条长211m、宽18m、两侧道肩各宽3.5m的垂直联络道，6个机位（3C3B）站坪。
航站区工程：本次新建航站楼建设面积为5500m2，停车场4800m2；

配套工程：主要包括航管工程、供电工程、供水工程等。

②机场定员

本期目标年（2020年），机场人员数量共130人。
③工程投资

本期机场工程项目总投资159179万元，由于资金来源暂定为以资本金投入，故未考虑动态部分。其中工程费用为91712万元，其它费为59585万元，预备费为7831万元，铺底流动资金为50万元。
2.2.2拟建工程建设内容

新建安康机场工程内容包括飞行区工程、航站区工程以及相关配套工程等，具体工程基本组成见表2-2-1。
表2-2-1  工程主要项目汇总表
	序号
	工程项目
	工程规模

	1
	飞行区工程
	道面工程
	飞行区指标4C，跑道长2600m、宽45m、两侧道肩各宽2.5m，两端各设1个长60m、宽50m的防吹坪，跑道两端各设一个掉头坪。在跑道与站坪之间设置一条211m×18m的垂直联络道。本期建设6个机位（3C3B）站坪，站坪尺寸为269m×134m。

	
	
	土方工程
	挖方1850.7万m3，填方为1846万m3，内部调运302万m3，弃方4.7万m3，为拆迁建筑垃圾，弃至政府指定大同垃圾场。

	
	
	飞行区排水工程
	场区雨水汇集后从西南角引出，排至红旗水库下游、王家坑附近河沟内，水平距离约130m，落差约33m。
场内排水系统中：场内浆砌片石明沟长约7600m；钢筋混凝土盖板暗沟长约80m；钢筋混凝土圆管涵50m；急流槽300m。

	2
	航站区工程
	航站楼
	航站楼面积5500m2。

	
	
	停车场
	地面停车场面积为4800 m2。

	3
	货运工程
	建200m2货运用房，由于货运用房面积较小，本期将货运库与生产业务用房合建。

	4
	航管工程
	在站坪南侧、航站楼以西，新建一座塔台，塔台管制室地面高度约30m，使用面积50m2。塔台设备按属于C类进行配置。在站坪南侧、航站楼西侧新建1座800m2航管楼，并配套相应设施。

	5
	导航工程
	本次设置1套ILS仪表着陆系统（GP台加装1套DME设备）和2座DVOR/DME台。

	7
	气象工程
	新建1套气象自动观测系统；在站坪西侧约130m处新建1座25m×25m气象观测场；设1套小型静止气象卫星地面接收站；建立气象情报网络；设1套便携式自动气象站。

	8
	通信工程
	本期设置容量为100门的数字程控交换机1 套，建设72m2的电话站。机场航站区内各功能小区主干通信线路采用电缆穿塑料管道敷设，支线电缆以直埋敷设方式为主。管道线路总长4.5km(孔，电缆总长约3.5km。从机场电话站至各导航台的通信光缆线路采用直埋敷设，光缆总长度约12km。

	9
	助航灯光工程
	跑道10号跑道设Ⅰ类精密进近灯光系统，28号跑道设B类简易进近灯光系统；跑道两端左侧均设置目视进近坡度指示系统，即PAPI灯。助航灯光还设有跑道边灯、跑道中线灯、跑道入口灯、入口翼排灯、跑道末端灯、A型跑道警戒灯、联络道边灯，及滑行引导标记牌，对应站坪上每个机位设置机位标记牌。跑道两端各设置1套风向标。

	9
	供电工程
	本次新建1座10kV中心变电站，建筑面积约800 m2。采用双路10kV电源进线，主变安装容量2×1000kVA，电压等级为10/0.4kV。

	10
	供水工程
	在航站区新建供水站1座，站内新建1座250m2的消防、生活水泵房，同时在水泵房外新建1座400m3埋地式钢筋混凝土生活蓄水池及1座500m3埋地式钢筋混凝土消防蓄水池。新建生活供水管道长度3000m，新建消防管道长度约3000m，新建自喷及消防水炮管道长度各约600m。

	11
	雨、污水及污物处理工程
	机场雨污排放采用分流制，雨水经暗管收集后直接排放；在机场内新建一座日处理能力为5m3/h污水处理厂，1座50m3污水调节池，1间150m2污水处理设备用房。污水全部回用不外排。固体垃圾进行集中分拣处理打包后，由安康市环卫部门统一进行处理。新建面积约50m2的垃圾存储间1座及其配套的设施，配置与城市垃圾车配套的6t密封垃圾箱1个。

	12
	消防救援工程
	新建1座机场消防站，建筑面积约840m2；在跑道两端各设1座200m3钢筋混凝土地下消防水池；配置主力泡沫车、火场照明车、通信指挥车各1辆，重型泡沫车1辆，共4辆；新建救护车库1间40m2及应急救护物资储备用房20m2，与消防车库合建为消防救援中心。

	13
	供热、供冷工程
	本期航站楼空调冷负荷约930kW，在航站楼设制冷量为135kW的VRV室外机6台，制冷量为17kW的室内机55台；在航站楼设风量为6000m3/h的新风处理机组2台，新风风管采用橡塑海绵保温，保温层厚度20mm。

	14 
	供油工程
	在航站区西南角新建机场油库，油罐区内设3座100m3卧式钢制地面航煤油罐，1座10m3卧式航煤沉降油罐；油库区设置移动式消泡沫灭火系统及移动式冷却水系统；设移动式含油污水处理装置1套；新建机场汽车加油站1座，汽车加油站内设25m3卧式埋地油罐3座，配3台电脑加油机。

	15
	场外防洪工程
	防洪工程属于本次机场工程范畴内，需新建排洪涵洞2座，在场区北侧挖方段修建场外截洪沟。

	16
	绿化工程
	机场场内绿化面积为6万m2，绿化率为45.5%。

	17
	机场占地
	本期建设拟征用土地186.6866hm2。

	18
	总投资
	总投资约159179万元。建设期3年。


2.2.3航空业务量预测分析
安康机场航空业务量预测结果见表2-2-2。

表2-2-2   航空业务量预测汇总表

	序号
	项目
	2020年

	1
	年旅客吞吐量(万人次)
	30

	2
	年货邮吞吐量(吨)
	750

	3
	年起降架次(架次)
	3846

	4
	高峰小时起降架次(架次)
	5

	5
	高峰小时旅客吞吐量（人次)
	370

	6
	航站楼面积(m2)
	5500

	7
	机位数(个)
	6个（3B3C）

	8
	停车场面积（m2)
	4800

	9
	货运用房面积（m2)
	200


2.3拟建工程污染影响分析

本次评价中污染源核算以2020年为预测目标年。本项目主要影响阶段分为：施工期和运营期，针对两个阶段产污特点对机场的主要污染源分析核算如下。

2.3.1施工期

（1）施工期噪声

①施工机械噪声

机场建设工程施工期，噪声主要来源于场地平整、建筑物基础施工噪声。经过有关施工现场调查，结合工程实际情况，场道施工时的主要机械噪声状况列于表2-3-3。由表可以看出，对周围环境影响最大的是冲击式打桩机，距离5m时噪声级达112dB（A）。

表2-3-1    主要施工机械噪声         单位：  LeqdB（A）

	设备
	轮式装载机
	平地机
	推土机
	轮胎式液压挖掘机
	冲击式钻井机

	距离（5m）
	90
	90
	86
	84
	87

	设备
	冲击式打桩机
	混凝土搅拌机
	混凝土泵
	混凝土振捣机
	气动扳手

	距离（5m）
	112
	91
	85
	84
	95


②运输车辆噪声

施工过程中一般使用大型货运卡车及混凝土运输车，其噪声较高，可达87dB（A）（测点距车行线7.5m，下同），自卸卡车在装卸石料等建筑材料时，其噪声可达90dB（A）以上。

（2）施工扬尘及汽车尾气

施工扬尘包括道路扬尘、堆场扬尘、装卸作业扬尘、拌合扬尘。其中以车辆行驶引起的道路扬尘为主，占总扬尘的60%。污染因子为TSP。运输车辆排放的尾气也是施工中的污染物之一，主要污染因子为CO、NO2和CmHn。

（3）生活污水和固废

施工人员的生活污水主要污染因子为SS、COD、石油类。施工人员用水量以50升/d·人计，排放量以80%计。当施工人员为1000人时，污水量为40t/d。

施工中的固体废物主要是建筑垃圾及施工人员的生活垃圾。
（4）生态影响

①土石方工程

安康机场迁建工程土石方挖方1850.7万m3，填方为1846万m3，内部调运302万m3，弃方4.7万m3，为拆迁建筑垃圾，弃至政府指定大同垃圾场。土石方量均为自然方。土方填挖对项目建设区域及临时占地区的地表植被和土壤均会带来破坏和扰动，引起生物量损失。

②机场占地
本期机场总用地186.6866hm2，其中农用地约168.346hm2，建设用地约18.3406hm2。
2.3.2运营期

（1）噪声污染源
机场运营期主要噪声污染源为飞机噪声、车辆噪声及动力设备噪声等。
（2）环境空气
拟建工程的大气污染源主要来自飞机尾气、汽车尾气、污水处理站恶臭、油料储运过程产生的废气等。
机场在预测目标年大气污染物排放情况汇总见表2-3-2。

表2-3-2    废气污染物汇总表（t/a）

	        污染物

污染源项
	SO2
	CO
	CmHn
	NOX

	飞机尾气
	0.67
	14.47
	3.97
	8.71

	汽车尾气
	0
	4.05 
	0.40 
	0.16 

	油库
	0
	0
	1.21
	0

	汇总
	0.67
	18.52
	5.58
	8.87


（3）废水污染源
①污水来源

机场运营后废水包括生活污水和生产废水，主要是生活污水。

机场内生活污水主要来自于机场内航站区、工作办公区、职工生活等，生活污水中主要污染物为COD、BOD、氨氮、悬浮物等。

生产废水主要来自使用油库、洗车等，与生活污水相比，生产废水具有水质稳定，水量变化较大的特点。本期建设3座100m3的地上卧式航煤储油罐，机场油库区会产生油罐清洗水、被污染的初期雨水等含油废水，油罐清洗水量为1.5 m3/罐·次。油库防火堤内含油污水经隔油池静止沉降后，由移动式含油污水处理装置进行处理，然后进入航站区污水处理站进行处理。
②污水产生量

安康机场非降雨日用水量约为218.8t/d（不包括消防用水），污水产生量约为62.2t/d；降雨日用水量约为51.6t/d，污水产生量约为41.3t/d。非降雨日污水经处理后全部回用于场内绿化，降雨日处理后的中水暂存于中水池中，供非降雨日绿化使用。本期机场拟建1座2000m3中水储存池，能够满足中水暂存需求。
③污水处理达标分析

本期拟建一套处理量为5m3/h的小型污水处理设备，处理工艺为A/O法。生活污水、生产废水经预处理后通过场内污水管网进入污水处理站进行处理。
（4）固体废物
固体废物主要包括航空垃圾、生活垃圾、油库区废污油、污泥。

固体废物产生量汇总见表2-3-3。
表2-3-3     固体废物排放汇总表

	序号
	种类
	来源
	主要组分及性质
	发生量（t/a）

	1
	航空垃圾
	飞行途中及候机楼
	有机物为主
	144

	2
	生活垃圾
	办公、生活活动
	有机物为主,一般生活垃圾
	47.4

	3
	污油
	油料储运过程
	含油，属危险废物
	0.5

	4
	污泥
	污水处理过程
	一般垃圾
	20


3.环境质量现状调查评价
3.1生态环境现状调查与评价

（1）生态系统类型
安康机场迁建工程场址区位于秦岭山西向川道延伸形成的丘陵区域，地势起伏相对较大，地面高程介于315～405m之间，最大高差约90m。
项目所在区域生态系统类型主要为农田生态系统、工矿与村镇生态系统、林地生态系统、河流生态系统和路际生态系统。居民点、人工林、工矿用地、道路、河流等镶嵌分布在农田生态系统中。
（2）生态功能区划
根据《陕西省生态功能区划》知，陕西省生态功能区划共划分为4个生态区、10个生态功能区、35个小区。本项目所在区域处在秦巴山地落叶阔叶、常绿阔叶混交林生态区中的汉江两岸丘陵盆地农业生态功能区，三级区划为月河盆地城镇及农业区，详见图3-2-2。该功能区生态系统类型较为单一，主要为农田生态系统和城镇生态系统。生态系统敏感性属轻度敏感—不敏感地区。在三级区划区域中，城镇密集，农业发达，水环境敏感；需合理布局城镇和企业，控制污染，搞好凤凰山等周边山地丘陵的绿化和水土保持，农业以种植和养殖为主，需控制面源污染。
（3）土地利用现状

安康机场迁建场址所在地为丘陵区域，地形起伏相对较大，最大高差90m。区域内土地利用类型以耕地为主。结合现场踏勘并利用GIS软件对评价区的土地利用类型进行分析，评价区土地利用类型共分为耕地、林地、园地、草地、住宅用地、工矿仓储用地、交通运输用地、水域及水利设施用地和其它用地共9种一级土地利用类型。
（4）植被现状调查与评价
在评价区范围内，有植被区域中以农作物所占面积最大，为121.3622km2，占评价区有植被区域面积的89.66%，该区域内农作物主要为玉米、小麦、水稻，呈片状分布。评价区范围内果树在丘陵缓坡地带分布较多，呈斑块状分布，约占评价区面积的0.68%。评价区范围内林地主要为人工林，植被类型主要为松树、杉木、旱柳、杨树等，在丘陵地带分布较多，在农田生态系统中呈斑块状分布，作为道路防护林和农田防护林。草丛植被主要为白羊草、黄背草，占评价区面积的2.20%，这些草丛多分布在林地之下，有些山体被草丛覆盖是因其地表土体较薄、坡度较缓再加上人类干扰活动而造成的。

（5）动物资源调查

根据实地调查及资料收集，由于评价区内人为活动较为频繁，该区域兽类和大型哺乳类野生动物活动稀少。区域内分布的哺乳类动物主要以小型兽类为主，如鼠类、野兔等，以啮齿类、翼手类、食虫类等为主。未发现珍稀濒危保护物种。

评价区内鸟类主要有喜鹊、山麻雀、山斑鸠、翠鸟、董鸡等。根据现场调查、走访（当地居民、林业部门等）进行了解，征地区内由于人为活动较为频繁，评价区未见有其它国家及地方重点保护野生鸟类的栖息、繁殖地分布。此外，项目区内还有两栖类动物，主要以蛙类为主。
3.2环境空气现状调查与评价

机场所在区域共布设三个环境空气监测点，SO2、NO2、CO、TSP、PM10、非甲烷总烃连续监测7天，监测结果表明各监测点SO2、NO2、CO、非甲烷总烃小时浓度监测值均达标。各监测点SO2、NO2、CO、TSP和PM10的日均浓度均达标。总体来说，该地区总体环境空气质量良好。
3.3声环境现状调查与评价

本次监测共计布设了6声环境监测点，机场场址区域各监测点主要声源为居民生活噪声，根据监测结果，各测点昼夜噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准要求，机场所处区域的声环境质量现状良好。
3.4水环境现状调查与评价

地表水共布设环境监测断面4个，根据监测结果，W1监测断面除DO、BOD5出现超标外，其余监测因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）II类标准；DO、BOD5最大超标倍数分别为0.15、0.03。W2监测断面除DO、BOD5出现超标外，其余监测因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）II类标准；DO、BOD5最大超标倍数分别为0.30、0.17。W3监测断面除BOD5出现超标外，其余监测因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）II类标准；最大超标倍数分别为0.07。W4监测断面的各项监测因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）II类标准。
地下水共布设环境监测断面3个，根据监测结果，3个监测点中的氨氮和总大肠菌群超标，其余监测因子在这三个断面的监测结果均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848－93）中Ⅲ类标准要求。氨氮和总大肠菌群超标的原因主要是因为周边村民对农田施用化肥、农村沼气池的建设利用以及厕所污水对地下水造成的污染。
4 声环境影响评价
4.1 施工期噪声影响分析

根据预测结果，表中数据表明，打桩阶段距离桩机79m远处，可达到对应标准限值要求；土石方阶段距离施工机械昼间28m远处，夜间283m远可达对应标准限值要求；结构阶段距离施工机械昼间56m远处，夜间317m远可达对应标准限值要求。施工期间对噪声影响最大的属打桩阶段，100m处的等效声级可达83dB，昼间距离打桩点79m处方可满足标准限值要求，夜间禁止施工；而结构阶段昼间达标距离为25～56m，夜间为142～317m；土石方阶段昼间达标距离为6～28m，夜间为56～283m。

4.2 运营期噪声影响分析

4.2.1飞机噪声预测结果

（1）2020年LWECPN等值线及预测结果

安康机场2020年预测得到的飞机噪声LWECPN等值线见图，覆盖面积见表4-2-1。敏感点飞机噪声预测结果见表4-2-2、4-2-3，飞机噪声影响预测等值线图见图4-2-1。

表4-2-1    机场噪声预测覆盖面积     单位：km2
	年份
	LWECPN声级范围      （dB）

	
	>70
	>75
	>80
	>85
	>90

	2020年
	1.103
	0.607
	0.462  
	0.350
	0.240


表4-2-2   学校、医院等敏感点飞机噪声LWECPN预测结果        单位：dB
	序号
	名称
	2020年LWECPN值

	1
	南方希望小学
	56.7

	2
	江沟小学
	49.2

	3
	八一小学
	58.0

	4
	五里镇小叮当幼儿园
	51.4

	5
	建设小学
	51.0

	6
	花园小学
	52.4

	7
	花园时代宝宝幼儿园
	56.6

	8
	曹沟小学
	54.5

	9
	长沟小学
	55.4

	10
	龙潭小学
	64.1

	11
	七一小学
	69.1

	12
	建设初中
	66.9

	13
	江安敬老院（建设中）
	56.9

	14
	花园乡卫生院
	55.2


表4-2-3   村庄敏感点（代表点处）飞机噪声LWECPN预测结果     单位：dB

	序号
	名称
	2020年LWECPN值

	1
	小垱村1组
	49.8

	2
	小垱村2组
	51.3

	3
	小垱村3组
	54.4

	4
	小垱村4组
	56.8

	5
	小垱村5组
	55.0

	6
	云峰村1、2、3组
	48.4

	7
	唐岭村1组
	49.9

	8
	梁沟村1、2组
	48.9

	9
	梁沟村3组
	53.7

	10
	梁沟村4组
	56.6


	11
	梁沟村5组
	59.6

	12
	梁沟村6组
	52.9

	13
	梁沟村7、8组
	59.1

	14
	梁沟村9、10组
	58.5

	15
	金马沟1组
	62.3

	16
	金马沟2组
	55.9

	17
	金马沟3、5组
	55.1

	18
	金马沟4组
	51.2

	19
	老湾村1、2组
	49.1

	20
	老湾村3组
	49.2

	21
	老湾村4、5组
	62.2

	22
	老湾村6组
	57.7

	23
	老湾村7组
	53.5

	24
	老湾村8组
	60.8

	25
	老湾村9组
	52.9

	26
	老湾村10组
	52.8

	27
	新湾村1组
	47.4

	28
	新湾村2、3组
	53.2

	29
	新湾村4、5组
	64.7

	30
	新湾村6、7、8组
	48.1

	31
	水利村1组
	65.9

	32
	水利村2组
	65.0

	33
	水利村3组
	48.7

	34
	水利村5组
	55.6

	35
	水利村6组
	55.5

	36
	江沟村4、9组
	67.9

	37
	江沟村5组
	51.6

	38
	江沟村6、7组
	65.2

	39
	江沟村8、11组
	66.8

	40
	江沟村10组
	56.0

	41
	江安村1组
	56.0

	42
	江安村2组
	62.7

	43
	江安村3组
	70.4

	44
	江安村4组
	60.5

	45
	江安村5组
	71.8

	46
	江安村6组
	63.7

	47
	江安村7组
	69.1

	48
	高河村5、6、7组
	54.5

	49
	全胜村1组
	56.5

	50
	全胜村3组
	53.6

	51
	全胜村4组
	50.8

	52
	全胜村5组
	51.4

	53
	全胜村6组
	53.4

	54
	全胜村7组
	57.0

	55
	全胜村8组
	60.4

	56
	全胜村10组
	62.5

	57
	联合村1、2组
	63.3

	58
	联合村3、4组
	52.7

	59
	联合村8组
	51.5

	60
	联合村9组
	55.3

	61
	联合村10组
	66.2

	62
	联合村11、12组
	62.7

	63
	王家山2、3组
	62.5

	64
	王家山8、9组
	55.8

	65
	王家山10组
	50.9

	66
	朱家湾1、2组
	64.3

	67
	朱家湾4、5组
	64.1

	68
	朱家湾6、7组
	65.1

	69
	爱国村2组
	54.2

	70
	爱国村3组
	55.2

	71
	爱国村4组
	49.0

	72
	丁家营村8、9、10组
	58.2

	73
	丁家营村11组
	56.4

	74
	丁家营村12、13组
	66.1

	75
	丁家营村14、15组
	62.9

	76
	余河洞村1、11组
	66.6

	77
	余河洞村2、3组
	69.7

	78
	余河洞村4、5、6、7组
	68.2

	79
	余河洞村8、12组
	62.4

	80
	余河洞村9、10、13、14组
	57.6

	81
	余河洞村15、16组
	53.4

	82
	金鸡山村1、2、6、7组
	63.6

	83
	金鸡山村3组
	55.2

	84
	龙潭村1、2、3、4、5、12组
	64.0

	85
	龙潭村6、7、8、13组
	65.2

	86
	龙潭村9、10、11组
	63.5

	87
	长河村4、8组
	54.0

	88
	长河村5、6组
	55.1

	89
	陈家营1、2、6组
	62.0

	90
	陈家营3、4、5、6组
	62.0

	91
	陈家营7、8组
	54.6

	92
	陈家营10组
	57.9

	93
	八里村1组
	54.5

	94
	八里村2组
	54.3

	95
	八里村3组
	55.9

	96
	八里村4组
	57.8

	97
	八里村5组
	60.2

	98
	八里村6、7组
	62.3

	99
	郑家营村1组
	55.3

	100
	郑家营村2组
	57.9

	101
	郑家营村3组
	60.1

	102
	郑家营村4组
	62.2

	103
	郑家营村5组
	63.7

	104
	曹沟村2组
	55.2

	105
	曹沟村3组
	53.2

	106
	曹沟村4组
	58.1

	107
	曹沟村5组
	55.9

	108
	曹沟村6、13、14组
	58.4

	109
	曹沟村7组
	58.7

	110
	曹沟村8、15组
	59.5

	111
	曹沟村9组
	60.8

	112
	曹沟村10组
	53.4

	113
	曹沟村11组
	54.5

	114
	曹沟村12组
	53.3

	115
	曹沟村16组
	54.8

	116
	长沟村1、2、3组
	55.7

	117
	长沟村4、5、6、7组
	50.1

	118
	长沟村8、9、10组
	56.0

	119
	长沟村11、12、13组
	54.6


由预测结果可以看到，2020年，飞机噪声在各敏感点预测值均较低，对机场周围地区不会造成较大影响。
4.2.2安康机场飞机噪声评价
（1）安康机场学校医院等敏感点的LWECPN的评价

根据2020年的预测结果，表中所列各敏感点均未超标，其中噪声分贝值相对最高的是七一小学，其2020年的预测值为69.1dB，已经接近70dB的机场区域一类区标准，但并未超标。

（2）机场噪声对周边村庄敏感点的影响

根据2020年噪声预测结果，噪声评价范围内的各个敏感点预测值均小于机场区域二类区标准（75dB），不存在超标现象，其中噪声分贝值相对最高的是江安村5组，其2020年的预测值为71.8dB，机场运行后对周边居民影响较小。
（3）评价结论

安康机场运营后到预测目标年2020年都没有居民点进入大于75dB的范围，没有学校、医院等敏感建筑进入70dB，因此，按照LWECPN评价，飞机噪声对机场附近居民影响可以接受。
4.2.3远期噪声估算结果
（1）2040年LWECPN等值线及估算结果

安康机场2040年估算得到的飞机噪声覆盖面积见表4-2-4。敏感点飞机噪声估算结果见表4-2-5、4-2-6。飞机噪声影响估算等值线图见图4-2-2。

表4-2-4   2040年飞机噪声影响覆盖面积表

	年份
	LWECPN声级范围      （dB）

	
	>70
	>75
	>80
	>85
	>90

	2040年
	1.871
	0.849  
	0.580   
	   0.448
	  0.326  


表4-2-5   学校、医院等敏感点飞机噪声LWECPN估算结果        单位：dB
	序号
	名称
	2020年LWECPN值

	1
	南方希望小学
	59.6

	2
	江沟小学
	52.3

	3
	八一小学
	61.0

	4
	五里镇小叮当幼儿园
	54.5

	5
	建设小学
	54.1

	6
	花园小学
	55.5

	7
	花园时代宝宝幼儿园
	59.6

	8
	曹沟小学
	57.5

	9
	长沟小学
	58.5

	10
	龙潭小学
	67.1

	11
	七一小学
	72.3

	12
	建设初中
	70.0

	13
	江安敬老院（建设中）
	60.0

	14
	花园乡卫生院
	58.3


表4-2-6   村庄敏感点（代表点处）飞机噪声LWECPN估算结果        单位：dB
	序号
	名称
	2020年LWECPN值

	1
	小垱村1组
	52.8

	2
	小垱村2组
	54.3

	3
	小垱村3组
	57.4

	4
	小垱村4组
	59.7

	5
	小垱村5组
	58.0

	6
	云峰村1、2、3组
	51.4

	7
	唐岭村1组
	52.8

	8
	梁沟村1、2组
	51.8

	9
	梁沟村3组
	56.4

	10
	梁沟村4组
	59.5

	11
	梁沟村5组
	62.5

	12
	梁沟村6组
	55.9

	13
	梁沟村7、8组
	62.0

	14
	梁沟村9、10组
	61.4

	15
	金马沟1组
	65.3

	16
	金马沟2组
	58.9


	17
	金马沟3、5组
	58.0

	18
	金马沟4组
	54.2

	19
	老湾村1、2组
	52.1

	20
	老湾村3组
	52.1

	21
	老湾村4、5组
	65.1

	22
	老湾村6组
	60.6

	23
	老湾村7组
	56.4

	24
	老湾村8组
	63.7

	25
	老湾村9组
	55.8

	26
	老湾村10组
	55.7

	27
	新湾村1组
	50.4

	28
	新湾村2、3组
	56.1

	29
	新湾村4、5组
	67.7

	30
	新湾村6、7、8组
	51.1

	31
	水利村1组
	68.9

	32
	水利村2组
	68.0

	33
	水利村3组
	51.7

	34
	水利村5组
	58.5

	35
	水利村6组
	58.3

	36
	江沟村4、9组
	70.9

	37
	江沟村5组
	54.7

	38
	江沟村6、7组
	68.1

	39
	江沟村8、11组
	69.7

	40
	江沟村10组
	59.0

	41
	江安村1组
	59.1

	42
	江安村2组
	65.6

	43
	江安村3组
	73.4

	44
	江安村4组
	63.6

	45
	江安村5组
	74.7

	46
	江安村6组
	66.8

	47
	江安村7组
	72.2

	48
	高河村5、6、7组
	57.7

	49
	全胜村1组
	59.7

	50
	全胜村3组
	56.7

	51
	全胜村4组
	53.8

	52
	全胜村5组
	54.3

	53
	全胜村6组
	56.2

	54
	全胜村7组
	59.9

	55
	全胜村8组
	63.4

	56
	全胜村10组
	65.6

	57
	联合村1、2组
	66.3

	58
	联合村3、4组
	55.8

	59
	联合村8组
	54.5

	60
	联合村9组
	58.2

	61
	联合村10组
	69.2

	62
	联合村11、12组
	65.6

	63
	王家山2、3组
	4.5

	64
	王家山8、9组
	58.9

	65
	王家山10组
	54.1

	66
	朱家湾1、2组
	67.0

	67
	朱家湾4、5组
	66.7

	68
	朱家湾6、7组
	67.8

	69
	爱国村2组
	57.1

	70
	爱国村3组
	58.0

	71
	爱国村4组
	51.9

	72
	丁家营村8、9、10组
	61.2

	73
	丁家营村11组
	59.4

	74
	丁家营村12、13组
	69.2

	75
	丁家营村14、15组
	65.9

	76
	余河洞村1、11组
	69.7

	77
	余河洞村2、3组
	72.9

	78
	余河洞村4、5、6、7组
	71.5

	79
	余河洞村8、12组
	65.5

	80
	余河洞村9、10、13、14组
	60.6

	81
	余河洞村15、16组
	56.5

	82
	金鸡山村1、2、6、7组
	66.6

	83
	金鸡山村3组
	58.3

	84
	龙潭村1、2、3、4、5、12组
	67.1

	85
	龙潭村6、7、8、13组
	68.3

	86
	龙潭村9、10、11组
	66.6

	87
	长河村4、8组
	57.1

	88
	长河村5、6组
	58.1

	89
	陈家营1、2、6组
	65.1

	90
	陈家营3、4、5、6组
	65.1

	91
	陈家营7、8组
	57.7

	92
	陈家营10组
	60.9

	93
	八里村1组
	57.5

	94
	八里村2组
	57.3

	95
	八里村3组
	59.0

	96
	八里村4组
	60.9

	97
	八里村5组
	63.2

	98
	八里村6、7组
	65.4

	99
	郑家营村1组
	58.3

	100
	郑家营村2组
	60.9

	101
	郑家营村3组
	63.2

	102
	郑家营村4组
	65.2

	103
	郑家营村5组
	66.8

	104
	曹沟村2组
	58.2

	105
	曹沟村3组
	56.2

	106
	曹沟村4组
	61.2

	107
	曹沟村5组
	58.9

	108
	曹沟村6、13、14组
	61.5

	109
	曹沟村7组
	61.7

	110
	曹沟村8、15组
	62.6

	111
	曹沟村9组
	63.9

	112
	曹沟村10组
	56.4

	113
	曹沟村11组
	57.5

	114
	曹沟村12组
	56.3

	115
	曹沟村16组
	57.8

	116
	长沟村1、2、3组
	58.8

	117
	长沟村4、5、6、7组
	53.1

	118
	长沟村8、9、10组
	59.1

	119
	长沟村11、12、13组
	57.6


4.2.4安康机场飞机瞬时噪声最大A声级计算结果
依据安康机场2020和2040年运行参数，计算安康机场各敏感点噪声最大A声级如见表4-2-7及4-2-8。

表4-2-7村庄敏感点最大A声级
	序号
	名称
	2020年
	2040年

	1
	小垱村1组
	74.2
	74.0

	2
	小垱村2组
	75.1
	74.8

	3
	小垱村3组
	76.6
	76.2

	4
	小垱村4组
	77.4
	77.0

	5
	小垱村5组
	76.8
	76.4

	6
	云峰村1、2、3组
	73.0
	72.9

	7
	唐岭村1组
	77.0
	76.8

	8
	梁沟村1、2组
	75.7
	74.4

	9
	梁沟村3组
	79.8
	79.2

	10
	梁沟村4组
	81.8
	81.6

	11
	梁沟村5组
	83.3
	83.0

	12
	梁沟村6组
	79.6
	79.4

	13
	梁沟村7、8组
	83.0
	81.5

	14
	梁沟村9、10组
	81.5
	79.8

	15
	金马沟1组
	85.3
	85.0

	16
	金马沟2组
	82.8
	82.5

	17
	金马沟3、5组
	81.7
	81.4

	18
	金马沟4组
	78.8
	78.7

	19
	老湾村1、2组
	76.8
	76.7

	20
	老湾村3组
	76.9
	76.9

	21
	老湾村4、5组
	85.8
	85.3

	22
	老湾村6组
	83.8
	83.5

	23
	老湾村7组
	80.9
	80.6

	24
	老湾村8组
	84.2
	83.9

	25
	老湾村9组
	79.7
	79.5

	26
	老湾村10组
	79.7
	79.5

	27
	新湾村1组
	75.0
	75.0

	28
	新湾村2、3组
	81.2
	81.1

	29
	新湾村4、5组
	87.4
	86.9

	30
	新湾村6、7、8组
	75.9
	75.8

	31
	水利村1组
	88.4
	88.2

	32
	水利村2组
	88.0
	87.5

	33
	水利村3组
	76.5
	76.5

	34
	水利村5组
	83.7
	83.5

	35
	水利村6组
	83.7
	83.5

	36
	江沟村4、9组
	91.3
	91.3

	37
	江沟村5组
	79.6
	79.7

	38
	江沟村6、7组
	88.7
	88.1

	39
	江沟村8、11组
	89.6
	89.6

	40
	江沟村10组
	85.0
	84.8

	41
	江安村1组
	84.8
	84.8

	42
	江安村2组
	91.7
	90.9

	43
	江安村3组
	95.3
	95.3

	44
	江安村4组
	87.3
	87.3

	45
	江安村5组
	98.0
	98.0

	46
	江安村6组
	85.8
	86.2

	47
	江安村7组
	88.1
	88.9

	48
	高河村5、6、7组
	74.6
	75.4

	49
	全胜村1组
	74.4
	75.4

	50
	全胜村3组
	71.1
	71.1

	51
	全胜村4组
	68.0
	68.0

	52
	全胜村5组
	70.1
	69.7

	53
	全胜村6组
	74.0
	73.6

	54
	全胜村7组
	76.4
	76.4

	55
	全胜村8组
	80.9
	80.9

	56
	全胜村10组
	82.7
	82.7

	57
	联合村1、2组
	83.9
	83.9

	58
	联合村3、4组
	70.3
	70.3

	59
	联合村8组
	69.9
	69.8

	60
	联合村9组
	75.7
	75.4

	61
	联合村10组
	89.9
	89.8

	62
	联合村11、12组
	83.9
	83.9

	63
	王家山2、3组
	80.7
	24.5

	64
	王家山8、9组
	78.6
	79.0

	65
	王家山10组
	76.7
	77.1

	66
	朱家湾1、2组
	86.1
	86.0

	67
	朱家湾4、5组
	87.8
	87.3

	68
	朱家湾6、7组
	88.9
	88.3

	69
	爱国村2组
	74.4
	74.0

	70
	爱国村3组
	76.2
	75.8

	71
	爱国村4组
	68.4
	67.4

	72
	丁家营村8、9、10组
	79.9
	79.9

	73
	丁家营村11组
	77.7
	77.7

	74
	丁家营村12、13组
	90.1
	90.1

	75
	丁家营村14、15组
	85.9
	85.9

	76
	余河洞村1、11组
	91.0
	91.0

	77
	余河洞村2、3组
	95.6
	97.4

	78
	余河洞村4、5、6、7组
	93.1
	94.9

	79
	余河洞村8、12组
	85.3
	85.3

	80
	余河洞村9、10、13、14组
	78.5
	78.5

	81
	余河洞村15、16组
	74.1
	74.1

	82
	金鸡山村1、2、6、7组
	86.9
	86.9

	83
	金鸡山村3组
	76.3
	76.3

	84
	龙潭村1、2、3、4、5、12组
	86.7
	86.7

	85
	龙潭村6、7、8、13组
	88.1
	88.1

	86
	龙潭村9、10、11组
	86.4
	86.4

	87
	长河村4、8组
	74.8
	74.8

	88
	长河村5、6组
	76.2
	76.2

	89
	陈家营1、2、6组
	84.6
	84.6

	90
	陈家营3、4、5、6组
	84.4
	84.4

	91
	陈家营7、8组
	76.0
	76.0

	92
	陈家营10组
	79.6
	79.6

	93
	八里村1组
	76.0
	76.0

	94
	八里村2组
	75.6
	75.6

	95
	八里村3组
	77.5
	77.5

	96
	八里村4组
	79.8
	79.8

	97
	八里村5组
	82.4
	82.4

	98
	八里村6、7组
	84.9
	84.9

	99
	郑家营村1组
	76.7
	76.7

	100
	郑家营村2组
	79.8
	79.8

	101
	郑家营村3组
	82.4
	82.4

	102
	郑家营村4组
	84.6
	84.6

	103
	郑家营村5组
	86.2
	86.2

	104
	曹沟村2组
	76.7
	76.7

	105
	曹沟村3组
	75.7
	75.7

	106
	曹沟村4组
	81.1
	81.1

	107
	曹沟村5组
	78.9
	78.9

	108
	曹沟村6、13、14组
	81.8
	81.8

	109
	曹沟村7组
	81.4
	81.4

	110
	曹沟村8、15组
	81.7
	81.7

	111
	曹沟村9组
	83.5
	83.5

	112
	曹沟村10组
	75.4
	75.4

	113
	曹沟村11组
	77.4
	77.4

	114
	曹沟村12组
	76.1
	76.1

	115
	曹沟村16组
	76.5
	76.5

	116
	长沟村1、2、3组
	77.4
	77.4

	117
	长沟村4、5、6、7组
	71.4
	71.4

	118
	长沟村8、9、10组
	77.7
	77.7

	119
	长沟村11、12、13组
	76.2
	76.2


表4-2-8  学校敏感点最大A声级

	序号
	名称
	2020年
	2040年

	1
	小垱村1组
	77.3
	76.8

	2
	小垱村2组
	75.9
	76.1

	3
	小垱村3组
	77.8
	77.8

	4
	小垱村4组
	71.6
	71.6

	5
	小垱村5组
	70.9
	70.9

	6
	云峰村1、2、3组
	73.5
	73.5

	7
	唐岭村1组
	78.3
	78.3

	8
	梁沟村1、2组
	77.4
	77.4

	9
	梁沟村3组
	77.2
	77.2

	10
	梁沟村4组
	87.0
	87.0

	11
	梁沟村5组
	93.7
	94.9

	12
	梁沟村6组
	90.7
	90.7

	13
	梁沟村7、8组
	75.2
	75.2

	14
	梁沟村9、10组
	76.7
	76.7


5.生态环境影响分析
5.1施工期生态环境影响分析

5.1.1土地利用格局影响分析
本工程施工期将导致186.6866hm2的土地变为机场用地，仅占评价区土地总面积的1.23%，对评价区土地利用格局的影响较小。机场建设将使原有林地面积减少0.82%，虽然所占比例不大，但为了不影响评价区内原有林地保持水土、涵养水源的生态功能，应按有关规定做好林地的占补工作，落实异地造林规划，以及植被恢复和绿化工作。机场建设使原有耕地面积减少1.25%，在完成耕地的补划及开垦工作、确保耕地数量和质量不降低的情况下，项目建设对区域农业生产的影响是很有限的。

此外，机场占地区范围内还有其他农用地、建设用地和未利用土地，其所占面积比例均很小，相比建设前减少的面积比例也很小。
5.1.2植被影响分析

（1）生物量损失

施工期对评价区植被的影响主要表现为因工程占地施工等使区域土层扰动、植被破坏，生物量受到损失。根据各类型植物群落分布情况估算评价区内生物量总计约为114296.43t，机场占地区生物量为1090.97t，占评价区植物总生物量的0.95％。施工期植物生物量损失程度相对较小。
（2）农业生产影响分析
工程对农田生态环境的影响主要是占地将使农田土壤性质改变，由比较肥沃的、适合农作物生长的土壤，转变为混凝土结构的不适合作物生长、透水性差的建筑构造物，降低了土壤的自然生产力。机场建设将占用耕地共152.2422hm2。该区域农作物以玉米、小麦、大豆、水稻为主。施工期各场地施工将破坏原有耕地，使区域作物产量减少642.50t/a。

此外，机场建设将征用园地面积为6.6199hm2。若全部按照果园地计算，按照项目区果树平均产量4.5t/hm2计算本项目的占用园地将使生物量产量减少29.79t/a。
5.1.3动物影响分析

（1）对两栖类动物的影响分析

占地区两栖类动物主要为蛙类和蟾蜍等，多分布于河流滩地、农田内。在施工过程中，机械作业会对这些两栖类动物的生境产生破坏，还可能对其个体造成伤害。但施工建设不会对评价区两栖类动物的种群与数量造成显著影响，因此，在建设期间，通过加强对施工作业人员野生动物保护知识的宣传，小心避让，可防范对两栖类动物的影响。
（2）对爬行类动物的影响分析

施工期间，由于施工车辆产生的噪音及人为活动的干扰等因素，可能会导致机场附近的爬行类动物产生回避行为，使其向外围转移，工程范围内爬行类出现的频率会降低。施工过程中会占压部分植被，该处爬行类中喜荫种类（如蛇类）的数量及出现的频率会降低，可能导致鼠类数量的增加，而爬行类中喜阳种类（蜥蜴中的部分种）的数量会增加，但总体来说对爬行类动物的多样性造成的影响很小。

（3）对哺乳类动物的影响分析

占地区内主要是小型野生哺乳类动物，主要包括鼠、兔及蝙蝠等。鼠类主要分布于草地、农田以及居民住宅区附近；蝙蝠科属于食虫种类，主要分布于山地一带的洞穴中。占地区内无国家及省重点保护野生哺乳类动物分布。工程建设将迫使该区域动物迁往它处，但因工程建设区面积不大，且附近与本区相类似的生存环境易于找寻，受到惊扰的动物可在邻近区域重新找到适合生存的环境，迁徙路径畅通，物种在数量上不会有大的波动。但应注意保护，严禁乱捕滥猎，保证野生动物资源不受到破坏。
（4）对鸟类的影响

本项目将占用部分林地、草地和果园等。在施工期间，工程建设将破坏原有植被和生境，进而引起鸟类栖息地及食物来源损失，对鸟类的栖息、活动与觅食会产生影响。同时，在施工过程中，频繁的人员活动、工程机械作业与车辆往来都会对在该区域活动的鸟类产生较大干扰。
5.1.4水土流失影响分析

本项目在建设施工过程中，由于扰动和破坏了原地貌，加剧了建设区水土流失，如果不采取水土保持措施，将对机场及周边的水土资源及生态环境带来不利影响，甚至危及机场的安全运行。
5.2运营期生态环境影响分析

5.2.1植被影响分析

机场建成后，项目的运营不会对周围地区植被组成、结构与多样性产生不利影响。机场通过植草种树等场区绿化措施，并辅以定期的维护，可以改善机场的生态环境质量。

5.2.2动物影响分析

机场征地及其周边地区人为活动频繁，未发现有国家和地方重点保护动物种的繁殖、栖息地存在。机场在运营期对野生动物的影响主要为飞机噪声对鸟类的影响。
机场在运营期，周围的鸟类受到飞机强噪声的惊吓而飞离机场区域，影响鸟类的正常活动；但这种影响是暂时的，随着运营时间的延长，鸟类会对噪声产生适应性，从而恢复其正常的生活习性。为了保障飞机的安全，还要对机场附近的鸟类进行驱赶，这也会对其生存环境产生影响，但这些影响都是轻微的，不会对鸟类的生存构成威胁。又由于机场占地范围内未发现重要的鸟类栖息地，而且鸟类活动范围较大，机场周围区域不缺乏相似的生境，因此，鸟类可以在场区外其它区域寻找食源、栖息或活动。

因此，机场建设后对该地区野生动物的栖息繁殖等活动的影响并不明显。
5.2.3水土流失影响分析

运行初期，拦挡工程、护坡工程、排水工程、土地整治工程等水土保持措施的实施，使水土流失得到有效的控制。而对于采用植物措施进行防护的一些工程单元，在植物措施尚未完全发挥其水土保持功能之前，受风力、降雨或径流冲刷，仍会有风蚀和水土流失发生。

项目运营后，场区内用地类型由原来起伏的地形转变为平坦的硬化建设用地，空隙地绿化，水土流失强度相对于建设前将大为减弱。
6.环境空气影响分析
6.1施工期环境空气影响分析

施工对环境空气影响最大的是施工扬尘，其次为运输车辆及其他一些动力设备运行产生的NO2、CO和THC。
安康机场所在区域平均风速为1.2m/s。根据类比资料，受施工扬尘影响的区域大约在150m范围内。机场施工区周围涉及的主要环境敏感点包括江安村7组，全胜村5组，联合村10组，朱家湾1、2组，4、5组等村庄，均靠近机场施工场地边界。
施工期的影响是局部的、短期的，随着工程完工并投入运行即消失。
6.2运营期机场环境空气影响分析

飞机尾气和汽车尾气排放主要污染物为NO2、CmHn、CO等，属于流动源且为间歇式排放，对周围环境空气影响很小。

机场油库区油气挥发量较小，对周围环境空气影响很小。
7.地表水环境影响分析
7.1施工期水环境影响分析
工程施工期间废水主要包括：含淤泥的施工污水、生活污水等。
从施工废水的性质和化学组成来看，主要污染物为悬浮物。排放的废水由于重力沉降、吸附作用，它会很快地进入沉积相中，几乎不会对地表水和地下水环境构成危害。施工人员生活污水主要含有COD、BOD、SS、氨氮及油类等。
场区建设工程排水中主要污染物为悬浮物。需在场区内设沉淀池，将排水引入沉淀池内沉淀后上层清水可用于施工现场降尘、车辆清洗等作业。施工营地设在机场场区内，在场区内设置旱厕，由环卫部门定期清理；生活洗漱及餐饮废水采取集中收集的方式，经沉淀后用于场区的降尘等。
7.2运营期水环境影响分析

7.2.1机场周围地表水体情况
机场周边主要水体为拟建场址东侧的车尔臣河，以及东北侧的水渠，水体功能均为饮用，为二类水体。
7.2.2机场污水排放分析
本项目污水由生活污水和生产废水两部分组成，以生活污水为主；生活污水来源主要有航站楼、办公楼、生活区、航管楼等；含油污水主要来自于油库区油罐清洗水、初期雨水。

机场周边地表水系罗家河汇入月河，最终汇入汉江，根据陕西省水功能区划，机场所在区域月河段属于汉阴保留区，水质目标为II类，不能排污。因此，机场污水不具备外排条件，建议经处理后场内回用。

机场拟新建一座处理能力为5m3/h（120m3/d）的污水处理站。机场降雨日污水产生量为41.3t/d，非降雨日为62.2t/d，场内污水处理站有能力对污水进行处理。
油库区的含油废水收集后经移动式含油污水处理设备处理后排入场内污水管网，进而进入污水处理站进行处理。

经污水处理站处理后的中水非降雨日全部回用于绿化，降雨日污水产生量为41.3t/d，处理后中水无法回用，全部排入蓄水池进行储存。根据当地多年气象资料，估算安康地区最长连续降雨天数为34天，中水最大储存量约为1400t。为了满足中水储存要求，机场拟建一座2000 m3中水储存池。综上所述，安康机场可以实现污水零排放。
8.地下水环境影响评价
根据工程分析，本工程对地下水可能产生影响的环节主要为使用油库、汽车加油站油罐和污水处理站调节池泄露对地下水的影响，下面以油库泄漏为情景进行分析。

安康机场在航站区西南角新建机场油库，油罐区内设置3座100m3卧式钢制地面航煤油罐，1座5 m3卧式航煤沉降油罐。
在航站区油库旁边建汽车加油站一座，加油站内设25m3卧式埋地油罐4座，分别装0#柴油、90#汽油、93#汽油、97#汽油，配4台电脑加油机。

本工程新建小型污水处理厂一座，处理能力为120m3/d，新建1座50m3的污水调节池。
正常情况下，油库的油罐均保存在水泥混凝土围堰以内，不会对周围地下水产生影响。但是，油库一旦泄露，将会对周围地下水造成一定的污染。而污染物从地表进入浅层地下水，必然要经过包气带，包气带的防污性能好坏直接影响着地下水污染程度和状况。

根据场地工程地质和水文地质条件，场址位于山区，地下水主要为碎屑岩类孔隙水和基岩风化裂隙水，包气带岩性为粘土和粉质粘土。而根据工程分析，项目可能对地下水产生影响的环节是油库泄漏引起的，油库位于机场西南角，放置三座100m3的地上油罐。本次评价假设油库泄漏后直接穿透防渗层进入下部岩土层中，污染物通过包气带逐渐进入地下水，地下水通过基岩出露区或者泉的形式进入地表水系，因此污染物泄露后会较快进入罗家河，进而进入月河水系，因此应对油库区进行防渗处理，并设置事故监测井，及时对泄露事故进行预警。

地面加油站以及污水处理站内的污染物泄露后，其污染影响与油库泄漏后的情况一致，这两处污染源同样需要进行防渗处理。
9.固体废物环境影响分析
9.1 施工期固体废物环境影响分析

施工期间产生的建筑垃圾及施工人员带来的生活垃圾如不及时处理不仅有碍观瞻，影响景观，而且在遇大风天气时，将产生扬尘。建筑垃圾在施工结束后应及时清运。生活垃圾如不及时处理，在气温适宜的条件下则会滋生蚊虫、产生恶臭并传播疾病，对周围环境产生不利影响。生活垃圾临时储存后送到市政系统拟建石河子市生活垃圾处理场处理。
9.2运营期固体废物影响分析

机场固体废物主要是生活型垃圾，本身并无毒性。对环境的影响主要表现在：

（1）大气：机场航空垃圾和生活垃圾送往场区的垃圾转运站暂时堆放，送往安康市生活垃圾处理场处理。由于航空垃圾和生活垃圾中有机物含量高，堆放的垃圾中的有机废物发酵而散发臭气，会对大气环境有影响。
通过机场物业部门加强管理，对航空垃圾及生活垃圾产生量计量统计，及时安排运输车辆清运垃圾中转站储存垃圾，在天气较热时，降低垃圾停留时间，同时做好垃圾中转站内的封闭、清扫及消毒等工作，可避免臭气的产生。

（2）水体：在遇到连续降雨和强降雨等天气条件时，受雨水冲刷临时储存的垃圾会有淋滤液渗出，垃圾中转站内均采用水泥硬化，淋滤液不会渗入到地下水中，可在垃圾临时储存区设置挡雨棚及防水堤。同时严格限定垃圾临时存放地点，按照性质分类妥善处理处置，不会对水体环境产生影响。

（3）人体健康：固体废物在堆置过程中，可能产生有毒物质和病原体，除能通过生物传播外，还会以水、气为媒介进行传播与扩散，危害人体健康。通过加强垃圾处理站的消毒和清扫，可减少对人体健康的危害。
10环境风险影响评价

10.1.1风险环节识别

本工程主要包括飞行区工程、航站区工程、货运工程、空管工程、通信工程、气象工程、助行灯光工程、供电工程、供水工程、雨、污水及固体处理工程、供油工程、消防救援工程、供热、供冷工程等。经分析可能产生环境风险的设施主要为油库区、汽车加油站和污水处理站。

10.1.2危险物质识别

（1）危险物质

机场涉及的危险物质为航空汽油和汽油。

（2）火灾事故衍生物

油罐区、加油站火灾事故产生的毒害物质主要为CO。

10.1.3重大危险源识别

根据《危险化学品重大危险源辨别》（GB18218-2009），将危险物质的临界量与实际量进行对比，承德机场各危险单元均不构成重大危险源。

10.1.4环境风险影响预测分析

（1）航煤油库事故状态下，0.5m/s、1.2m/s风速条件下，近距离范围CO浓度均未超出LC50浓度标准限值（2069mg/m3）；1.2m/s风速条件下，影响范围较大，且浓度较高。1.2m/s风速，F稳定度条件下，CO浓度超出短时间接触容许浓度的最大距离是事故源点下风向1420m。油库区1420m范围内村庄包括江安村7组，北村2组、3组、全胜村，联合村1、2组、3、4组、8组、10组、11、12组，朱家湾村，爱国村，水泥湾村4、5、6组。在事故状态下，居民会受到一定的CO影响，为了避免此范围内的人群健康受到明显影响，可对部分居民组织撤离或疏散
（2）本工程若发生事故，事故水量约为163m3。机场油库区围堰有效容积为149.872m3，不可满足容纳消防事故水的要求。评价建议新建200m3事故池，确保消防事故水不进入外环境。
（3）污水处理站将新建1座50m³调节池，污水处理站非正常排放污水可排入调节池，既确保超标污水不进入外环境，又节约占地和资金。
（4）在落实上述风险防范措施和应急预案的基础上，严格按照油库区、加油站及污水处理站相关的规章制度进行管理和操作，本工程的环境风险水平可以接受。
11.环境保护措施及可行性分析
11.1 生态影响减缓措施

11.1.1施工期生态保护措施

（1）征地
工程征地范围内土地利用类型主要为耕地，还有果林地。对于所征耕地，建设单位必须按照国家及陕西省有关耕地补偿的规定，给予被占地农民一定的经济补偿，在征占地前就应完成农田补偿工作，保障不影响农作，并保障被占地农民不受经济损失。
（2）植被恢复、绿化措施
表土剥离和保存是生态恢复的关键，所有占地都应先剥离和保存其上层表土资源，单独剥离，单独贮存，待进行生态恢复时使用。表土可临时集中堆置于征地范围内的空闲地。临时堆土场外侧边坡采取临时挡护，其它裸露面采用覆盖措施，施工结束后及时用于场区施工区域的覆土。
在进行植被恢复时，本着“因地制宜、适地适树适草”的原则，根据机场所处地区的气候特点，选择耐旱植物种作为绿化和造林的骨干植物种，发挥林草防护和观赏等综合功能。
（3）动物保护措施
施工单位应在施工前与当地的野生动物保护主管部门协商，协商最佳施工时间和施工方案。
严格划定施工界限，禁止越界施工和破坏征地范围外植被的行为。
对于发现的受伤、病弱、饥饿、受困的动物，要积极的采取救护措施。规范施工作业时间和方式，减少施工噪声等对动物的干扰。
（4）农业影响减缓措施
①对于需要进行土方工程的被占用耕地，在施工前需剥离表层土壤（约20cm）储存或运至其它区域用于绿化，或用于新开垦耕地、劣质地的土壤改良。
②对于工程建设需要占用的耕地，要按照国家及当地耕地占用补偿制度做好相应补偿工作，拨同质量、等数量的农田，做到“占一补一”。
③施工期间，严格控制施工时间和施工范围，减少对周围地区农民农业生产和生活的影响。
（5）水土保持措施
工程建设包括飞行区、航站区、通信线路区、供电线路区、进场道路区和场外其他工程区。针对以上区域施工期间应采取表土剥离、临时拦挡、土地整治、洒水处理、植被恢复及绿化、配套灌溉等水保措施。
11.1.2运营期生态保护措施

（1）场区绿化

机场建成后，对场区进行绿化，可以美化环境、改善生态环境质量。结合机场区域的自然环境，选择适合当地气候、土壤条件的乡土植物，按照不同目的和机场不同区域的功能，做到点（各建筑单体附近的小块绿地）、线（各类交通道路两侧的林荫道、绿化带）、面（集中在航站区的大块绿地）相结合，精心配置，以达到良好的绿化效果。
（2）鸟类防范措施

在进行机场绿化时，需注意选用对鸟类无吸引力、生长缓慢的、不产籽粒或籽粒结实量很少的草种。同时，需要注意减小场区，尤其是停机坪周围高大乔木的比例，以避免吸引鸟类栖息。对机场内草坪还要进行定期修剪，或种植低矮草种，避免因野兔和鼠等啮齿类的栖息、活动、觅食而招致鸟类的捕食，对飞行安全带来威胁。除上述措施外，还需要禁止在飞行区内随意堆放垃圾等，以免吸引鸟类，不利于安全飞行。

（3）水保措施

机场建成后，由于飞行区道面已做硬化处理，并且进行了绿化，水土流失程度将大为减轻。为减轻场内空隙地可能产生的水土流失，可采取条播草籽绿化的措施。对临时占地，在施工完成后，需对施工迹地进行平整，恢复植被。
11.2 噪声影响减缓措施
11.2.1施工期噪声影响减缓措施

合理安排施工机械的使用，减少噪声设备的使用时间，加强各种施工机械的维修保养，尽可能降低施工机械噪声的排放，严格限制打桩机械在夜间使用；在施工期各阶段根据施工机械各自噪声影响特点，并结合机场周边分布村庄的情况，合理安排施工机械使用的时间，减少高噪声施工机械在夜间的使用。

在结构施工阶段，对混凝土泵、混凝土罐车可搭简易棚围护降噪，并加强对混凝土泵的维修保养，加强对施工人员的培训及责任心教育，保证车辆平稳运行。

11.2.2运营期飞机噪声影响减缓措施

合理安排机场周围土地开发，是避免飞机噪声干扰的重要措施；机场当局和当地规划部门，应结合机场未来发展，搞好机场周围土地利用规划，评价建议，应根据机场远期2040年的机场噪声估算结果，在远期2040年70dB的范围内（约两侧各500m，两端各1500m）严格控制建设居民集中点、学校和医院。必须建设时，应作好相应的建筑物隔声措施。当地规划部门在新农村建设中应合理规划机场附近居民点的建设，为机场的发展提供空间。
11.3 环境空气污染防治措施

11.3.1 施工期扬尘影响减缓措施

为降低扬尘产生量，保护大气环境，施工单位采取如下防尘措施。

（1）施工期间应及时对现场存放的土方洒水，以保持其表面湿润，或者采取遮盖的方式处理，以减少扬尘的产生量。

（2）避免露天堆放建筑材料，细颗粒散料要入库保存，搬运时轻拿轻放，防止包装袋的破裂。

（3）限制进场运输车辆的行驶速度，而且对运输白灰、水泥、土方和施工垃圾等易产生扬尘的车辆要严密遮盖，避免沿途撒落。

（4）进出工地的车辆要对车轮进行清洗或清扫，避免把泥土带入乡镇道路。

（5）施工现场要设置围挡或部分围挡，以减少施工扬尘的扩散范围，减轻扬尘对周围环境空气的污染。

在采取以上施工扬尘的防治措施后，可有效的减轻扬尘污染，改善施工现场的作业环境。
11.3.2 运营期环境空气影响减缓措施

机场内主要的废气污染源为飞机尾气、汽车尾气、油库挥发油气等。在高峰期，地面相关部门要指挥有序，避免进出场车辆拥堵，以减少汽车尾气排放。
11.4 地表水环境污染防治措施

11.4.1施工期
为防止施工废水进入周围地表水体，需在施工场区内设沉淀池，将排水引入沉淀池内沉淀后上层清水可用于施工现场降尘、车辆清洗等作业。冲洗砂石料、混凝土搅拌及输送设备的冲洗废水可进入沉淀池循环使用不外排。在施工营地内设置旱厕，生活洗漱及餐饮废水采取集中收集的方式，经沉淀后用于场区的降尘等。
施工期间，安康市环境监理部门应对建设工程进行监督，确保机场施工污水、废料不进入场址周围地表水体，保证不影响地表水水质。
11.4.2运营期
安康机场拟建一座处理能力为120m3/d的污水处理站，场内生活污水经隔油池预处理后排入污水处理站进行处理；油库区含油废水经有效收集后排入油库区隔油池，定期利用移动式含油污水处理设备处理，处理后通过油库内污水管网进入机场污水处理站进行处理。
11.5 地下水污染防治措施
针对油库和加油站、污水处理站泄露可能引起的地下水污染，应采取以下污染防治措施：

（1）加强油库、加油站以及污水处理站调节池的防护措施，可以通过加强工程措施，铺设防渗材料等措施实现。油库区防渗通过人工防渗的方式，平整地基后其上建设水泥混凝土围堰，混凝土采用防渗混凝土，混凝土围堰厚度要达到10-20cm，混凝土上面刷防水材料，油罐置于围堰之内。污水处理站调节池采用混凝土浇筑，并刷防水材料经过这样的防渗处理，油库区防渗等级能够达到S8，渗透系数达到10-7cm/s。

（2）在油库下游20m处设置地下水监测井1座，定期对监测井水中的石油类污染因子进行监测，一旦发现异常，立即停止为油库供油，排查泄露点。
（3）在污水处理厂调节池下游20m处设置地下水监测井1座，定期对监测井水中的COD、氨氮等污染因子进行监测， 

（3）制定风险应急预案，定期排查油库设施，杜绝跑冒滴漏现象，出现库底破损后要及时修复。
11.6 固体废物污染防治措施

机场在处理航空垃圾时可考虑回收利用。分拣后不可回收的航空垃圾和生活垃圾暂存在垃圾转运站，然后运至安康市城市垃圾处理场处理。
污油属于HW08废矿物油，应收集后妥善处理。机场污油拟送陕西宝润环保有限公司进行无害化处理。
污泥是污水处理站的附属产物，污泥的主要成分为有机质、氮磷。污水处理站污泥应进行消毒脱水压实，设专门的收集池，采取防渗、防雨措施。污水处理中产生的污泥不属于危险废物，可用于场内绿化。
11.7 环境保护投资
本项目环保投资估算见表11-7-1，建设工程项目总投资约为159179万元，初步估算环保投资为1579.06万元，占工程全部投资的0.99%。
表11-7-1   环保投资估算表

	编号
	工程项目费用名称
	匡算值（万元）

	1
	污水处理工程
	施工期废水、废物沉淀池、旱厕
	4
	945

	
	
	场内雨水、污水管网(已列入工程投资)
	570
	

	
	
	场内中水管网(已列入工程投资)
	105
	

	
	
	污水处理站（已列入工程投资）
	150
	

	
	
	隔油池
	6
	

	
	
	油水分离器
	10
	

	
	
	一座2000m3中水储水池
	100
	

	2
	固废
	垃圾存储（已列入工程投资）
	15

	3
	地下水
	油库区下游地下水监测井
	5

	4
	生态
	飞行区、航站区绿化及植被恢复（工程投资）
	240

	
	
	水土保持植物措施费用
	277.06

	
	
	驱鸟设施
	37

	5
	环境风险
	200 m3事故池
	30

	6
	环境监测与监理
	开展施工期环境监测与监理
	30

	合计
	1579.06


12.环境影响评价主要结论
12.1 机场工程概况

拟建安康机场定性为军民合用机场，军用本次暂不考虑，民用为国内小型机场，预测2020年旅客吞吐量为30万人次，适航机型为ERJ-145、新舟60、新舟600、B737系列、A320系列等机型。民航年飞机起降架次3846架次。本期民用机场工程飞行区指标4C，主要包括新建1条2600m×45m的跑道，6个（3C3B）机位的站坪，5500m2的航站楼以及通信导航、助航灯光、供水、供电、消防救援等其他各类配套设施。本期工程新征地186.6866hm2，本期工程总投资159179万元。
12.2 各项评价结论

12.2.1政策符合性

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》，机场建设属于鼓励类第二十条航空运输项目，故安康机场属于鼓励类项目。
12.2.2 环境影响和接受性

12.2.2.1 环境质量现状

（1）环境空气
机场所在区域共布设三个环境空气监测点，TSP、PM10、SO2、NO2、CO、非甲烷总烃连续监测7天，监测结果表明各监测点SO2、NO2、CO、非甲烷总烃小时浓度监测值均达标。各监测点SO2、NO2、CO、TSP和PM10的日均浓度均达标。
（2）水环境质量

W1监测断面除DO、BOD5出现超标外，其余监测因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）II类标准；DO、BOD5最大超标倍数分别为0.15、0.03。W2监测断面除DO、BOD5出现超标外，其余监测因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）II类标准；DO、BOD5最大超标倍数分别为0.30、0.17。W3监测断面除BOD5出现超标外，其余监测因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）II类标准；最大超标倍数分别为0.07。W4监测断面的各项监测因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）II类标准。
地下水共布设环境监测断面3个，根据监测结果，3个监测点中的氨氮和总大肠菌群超标，其余监测因子在这三个断面的监测结果均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848－93）中Ⅲ类标准要求。氨氮和总大肠菌群超标的原因主要是因为周边村民对农田施用化肥、农村沼气池的建设利用以及厕所污水对地下水造成的污染。
（3）声环境质量
本次监测共计布设了6个声环境监测点，主要布设在机场跑道两端两侧，机场场址区域各监测点主要声源为居民生活噪声，根据监测结果，该区域环境噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准的限值。

（4）生态环境现状
本项目场址区位于秦岭山系向川道延伸形成的丘陵区域，地势起伏相对较大，地面高程介于315～405m之间，最大高差约90m。
区域内土地利用类型以耕地为主，其次为林地、园地。林地植被主要树种有松、杉、白杨、栎类、桐、茶、桑等，农作物以水稻、小麦、玉米为主，经济作物及经济林草主要有油菜、芝麻、花生、苧麻、蚕桑、油桐、漆树、茶叶，板栗、柑橘、龙须草等。
本项目不涉及自然保护区、风景名胜区等生态敏感区。占地区内未发现珍稀、保护野生动植物，也无古树名木分布。

评价区水土流失以水力侵蚀为主。水土流失强度以轻度侵蚀为主，其次为中度侵蚀。
12.2.4.2 环境影响及环保措施

（1）噪声影响和控制措施

在施工期各阶段根据施工机械各自噪声影响特点，并结合机场周边分布村庄的情况，合理安排施工机械作业的时间，严格限制高噪声施工机械在夜间的作业。

安康机场运营后到预测目标年2020年都没有居民点进入大于75dB的范围，没有学校、医院等敏感建筑进入70dB。评价建议合理安排机场周围土地开发，是避免飞机噪声干扰的重要措施；机场当局和当地规划部门，应结合机场未来发展，搞好机场周围土地利用规划，评价建议，应根据机场远期2040年的机场噪声估算结果，在远期2040年70dB的范围内（约两侧各500m，两端各1500m）严格控制建设居民集中点、学校和医院。必须建设时，应作好相应的建筑物隔声措施。当地规划部门在新农村建设中应合理规划机场附近居民点的建设，为机场的发展提供空间。
（2）生态影响和保护措施
本次工程新征地186.6866公顷，土地类型主要以耕地为主，其次为林地、园地、住宅用地和水域及水利设施用地。机场区域没有敏感生态保护目标，施工期除造成农林业生产损失及相关的生态效益损失外，生态环境影响不突出；营运期对区域生态环境基本没有影响，通过机场区域的绿化可以补偿生态损失。
施工期要严格控制征占地面积，规范施工用地，注意各单项工程施工的协调配合，规范作业方式，注意保护层内土壤层。对于所占耕地，必需做好占补平衡，在划定区域予以落实。施工期间应注意保护野生动植物，对场外区域用地要注意不得破坏其土壤层，尽最大可能维护其生态环境现状。
运营期机场建设区水土流失强度逐渐减弱，机场运营对周围区域主要的生态影响为飞机噪声对周边动物及鸟类的影响，需做好驱鸟工作，确保飞行安全。
（3）废气影响和污染防治措施

飞机尾气和汽车尾气排放主要污染物为NO2、CmHn、CO等，属于流动源且为间歇式排放，对周围环境空气影响很小。机场油库区油气挥发量较小，对周围环境空气影响很小。
施工期通过洒水、遮盖等措施控制施工扬尘，减小对环境空气的影响机场内主要的废气污染源为飞机尾气、汽车尾气、油库挥发油气等。运营期，地面相关部门要指挥有序，避免进出场车辆拥堵，以减少汽车尾气排放。
（4）污水影响和防治措施

施工期场区内设沉淀池，将排水引入沉淀池内沉淀后上层清水可用于施工现场降尘、车辆清洗等作业。施工营地设在机场场区内，在场区内设置旱厕，由环卫部门定期清理；生活洗漱及餐饮废水采取集中收集的方式，经沉淀后用于场区的降尘等。
运营期机场办公楼等生活污水经化粪池预处理、油库含油废水经油水分离器预处理、餐厅含油污水经隔油处理，各类生活污水、生产废水经过预处理后，排至污水处理站。机场污水经污水处理厂处理达到《城市污水再生利用-城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准后，回用于场区绿化。根据机场内各用水单元用水指标分析，在非降雨日，中水回用量为62.2t/d，全部回用于绿化；降雨日中水不回用，暂存于中水池中。
加强油库、加油站以及污水处理站调节池的防护措施；油库下游20m处和污水处理厂调节池下游20m处设置地下水监测井1座；制定风险应急预案，定期排查油库设施，杜绝跑冒滴漏现象，出现库底破损后要及时修复。
（5）固体废物处理措施

机场航空垃圾、生活垃圾送安康市垃圾处理场填埋处理；污水处理站污泥场内绿化回用，污油可考虑暂存在机场污油罐内，暂存一定量后送陕西宝润环保有限公司处理。各类固废处理措施得到落实，去向明确。
（6）环境风险防范措施

航煤油库事故状态下，0.5m/s、1.2m/s风速条件下，近距离范围CO浓度均未超出LC50浓度标准限值（2069mg/m3）；1.2m/s风速条件下，影响范围较大，且浓度较高。1.2m/s风速，F稳定度条件下，CO浓度超出短时间接触容许浓度的最大距离是事故源点下风向1420m。油库区1420m范围内村庄包括江安村7组，北村2组、3组、全胜村，联合村1、2组、3、4组、8组、10组、11、12组，朱家湾村，爱国村，水泥湾村4、5、6组。在事故状态下，居民会受到一定的CO影响，为了避免此范围内的人群健康受到明显影响，可对部分居民组织撤离或疏散。
环境风险重点发生源油库区通过采取严格的库区火灾和溢油事故应急预案可加强机场油库区安全管理，提高各职能部门综合应对环境风险事故能力。要求机场制定的应急预案与当地应急预案联动，提高风险防范的有效性。新建200m3事故池，确保消防事故水不进入外环境，用于存储油库区消防水，以保证风险事故的污水排放不进入外环境水体，避免产生水污染事故。
12.3 总体评价结论

安康机场迁建工程符合民航相关规划，选址合理，工程建设符合安康市城市规划要求。本工程污水回用不外排，固体废物实现了市政集中处置，减小了项目建设对环境的影响。在严格执行“三同时”制度、落实本报告书提出的各项环保措施的前提下，从环境保护角度分析，项目建设是可行的。


























































































































































































































































































































































































评价单位：北京国寰天地环境技术发展中心有限公司


单位地址：北京市朝阳区育慧南路1号C栋407 


联系人：朱倩


联系电话（传真）：010-84643418


Email地址：zhuqian@edc-eia.org





建设单位：安康机场迁建工程领导小组办公室


单位地址：安康市江北新区钻石中路2号高新管委会机场办


联系人：尹玮玮


联系电话：0915-8168598


Email地址：� HYPERLINK "mailto:akjcqjb@163.com" ��akjcqjb@163.com�
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